[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	16
nan=Instalacje sanitarne 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI
ni=Gmina Tarnowo Podgórne
ai=ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
nb=Gmina Tarnowo Podgórne 
ab=Gmina Tarnowo Podgórne
br=Instalacje sanitarne 


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robotnik budowlany 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=1021.6054

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Próby, testy, regulacja, odbiory i dokumentacja powykonawcza instalacji grzewczej 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Bednarka OC szer 30 
id=1120020	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.5

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Lina okrąg stal OC 1x19 fi 5 
id=1331201	2
jm=metr	040
ce=0
il=6.24

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Śruba rzymska M 16/160 
id=1341301	2
jm=szt	020
ce=0
il=6.24

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Kausze do lin ocynkowane 
id=1341410	2
jm=szt	020
ce=0
il=12.5

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Skucie i odtworzenie posadzki w przypadku wymiany rury KS 
id=2301222	2
jm=m2	050
ce=0
il=100

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Zaprawy wapienne 
id=2380800	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0006

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Rura stal spawana DN25 
id=5060101	2
jm=metr	040
ce=0
il=5.2

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Rura osłonowa ze szczelnym wypełnieniem fi 40 
id=5060151	2
jm=metr	040
ce=0
il=1.03

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Separator powietrza Q=0,4m3/h; deltap=1,3kPa 
id=5115602	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Rura miedziana prosta YORKSHIRE fi 18x1 
id=5300114	2
jm=metr	040
ce=0
il=6.24

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Rura miedziana prosta YORKSHIRE fi 22x1 
id=5300115	2
jm=metr	040
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Rura miedziana prosta YORKSHIRE fi 35x1,5 
id=5300117	2
jm=metr	040
ce=0
il=10.3

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Kształtki miedziane kielichowe fi 15 
id=5301009	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=1.05

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Ksztaltki miedziane kielichowe fi 18 
id=5301012	2
jm=szt	020
ce=0
il=4.62

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Ksztaltki miedziane kielichowe fi 22 
id=5301014	2
jm=szt	020
ce=0
il=6.6

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Kształtki miedziane kielichowe fi 22 
id=5301014	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=2.1

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Ksztaltki miedziane kielichowe fi 35 
id=5301021	2
jm=szt	020
ce=0
il=4.7

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Rozdzielacz 2-obiegi 
id=5311212	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Nypel mosiężny nr 4243g fi 15*1/2" 
id=5312413	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=1.05

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Nypel mosiężny nr 4243g fi 22*3/4" 
id=5312423	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=2.1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Śrubunek mosiężny nr 3330 fi 1/2" 
id=5312703	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=1.05

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=komin powietrzno-spalinowy systemowy fi80/fi125 + zawór bezpieczeństwa 
id=5312704	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=2.1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich fi 50 
id=5631103	2
jm=metr	040
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich fi 110 
id=5631105	2
jm=metr	040
ce=0
il=14.88

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich fi 110 - montaż w gruncie 
id=5631105	2
jm=metr	040
ce=0
il=27.52

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich fi 160 - montaż w gruncie 
id=5631107	2
jm=metr	040
ce=0
il=24

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Rura przepustowa PVC fi 50 
id=5631202	2
jm=metr	040
ce=0
il=1.4

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Rura przepustowa PVC fi 110 
id=5631204	2
jm=metr	040
ce=0
il=6.72

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Rura przepustowa PVC fi 160 
id=5631206	2
jm=metr	040
ce=0
il=4.5

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Rury ciśnieniowe 
id=5634100	2
jm=metr	040
ce=0
il=2

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Rury ciśnieniowe PE do wody fi 16 + izolacja 
id=5634100	2
jm=metr	040
ce=0
il=110

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Rury ciśnieniowe PE do wody fi 20 + izolacja 
id=5634100	2
jm=metr	040
ce=0
il=25.3

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Rury ciśnieniowe PEdo wody fi 25 + izolacja 
id=5634110	2
jm=metr	040
ce=0
il=48.6

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Rury ciśnieniowe PE do wody fi 32 + izolacja 
id=5634120	2
jm=metr	040
ce=0
il=6.48

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Rura z PE sieciowanego fi 16/2,2 
id=5634704	2
jm=metr	040
ce=0
il=302.4

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Rura z PE sieciowanego fi 20/2,8 
id=5634706	2
jm=metr	040
ce=0
il=129.6

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Rura z PE sieciowanego fi 25/3,5 
id=5634707	2
jm=metr	040
ce=0
il=21.6

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Rura osłonowa karbowana peszel fi 13-15 
id=5634901	2
jm=metr	040
ce=0
il=288.4

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Rura osłonowa karbowana peszel fi 15-17 
id=5634902	2
jm=metr	040
ce=0
il=123.6

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Rura osłonowa karbowana peszel fi 18-20 
id=5634903	2
jm=metr	040
ce=0
il=20.6

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Kształtka ciśn z PE fi 20 
id=5643001	2
jm=szt	020
ce=0
il=137.76

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Kształtka ciśn z PE fi 25 
id=5643002	2
jm=szt	020
ce=0
il=40.5

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kształtka ciśn z PE fi 32 
id=5643003	2
jm=szt	020
ce=0
il=4.98

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Kształtki kanal PVC fi 50 
id=5644803	2
jm=szt	020
ce=0
il=3.6

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Kształtki kanal PVC fi 110 
id=5644805	2
jm=szt	020
ce=0
il=41.28

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kształtki kanal PVC fi 160 
id=5644806	2
jm=szt	020
ce=0
il=23.7

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Czyszczak kanal PVC/HT fi 110 
id=5650003	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Rura wywiewna PVC fi 110/fi 160 
id=5650103	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Zawór odcinający DN25 
id=5700604	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Zawór kulowy przelotowy fi 1/2' 
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Separator zanieczyszczeń z magnesem neodymowym Q=1,3m3/h; deltap=1,9kPa 
id=5701003	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Zawór zwrotny art 6200 fi 1/2' 
id=5701201	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN15 
id=5701301	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Zawór równoważący DN15 z terometrem do cyrkulacji 
id=5701302	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN25 
id=5701303	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN32 
id=5701304	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Kurek kulowy gazowy gwint fi 1' 
id=5720004	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Zawór odcinający DN15 
id=5730101	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Zawór odcinający DN20 
id=5730103	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Zawór odcinający DN25 
id=5730104	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Zawór odcinający DN32 
id=5730105	2
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Głowica termostatyczna 
id=5733303	2
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Kurek manometryczny gwint FIG 525 fi 4 
id=5803321	2
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa 3/4" 6 bar c.w.u 
id=5825401	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Filtr siatkowy DN15 
id=5829401	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Filtr siatkowy DN25 
id=5829403	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Filtr do gazu fi 25 
id=5853004	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Reduktor ciśnienia na wodzie zimnej DN25 
id=5854301	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=kocioł turbo o mocy max 29kW z zamknięta komora spalania z zaworem przełączającym na CWU.
Kocioł wyposażony w kompletną automatykę 
id=5931903	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Urządzenie pływakowe do zbiornika konden 
id=5940200	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/600 520mm 
id=6016261	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/600 720mm 
id=6016264	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 22KV-S/600 720mm 
id=6016264	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/600 920mm 
id=6016266	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/900 520mm 
id=6016282	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/900 600mm 
id=6016283	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/600 400mm 
id=6016365	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Sprzęgło hydrauliczne + czujnik temperatury wody 
id=6102003	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Zasobnik cwu gaz stojący V=120 dm3 + czujnik temperatury 
id=6103311	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej 
id=6110601	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Naczynie przeponowe na wodzie zimnej przepływowe 33L ciśn. wst. 4,0bar 
id=6114005	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze 35L 
id=6114005	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Manometry tarczowe 
id=6140599	2
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Termometry techniczne proste 
id=6141000	2
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Rurka syfonowa do manomentru 
id=6150400	2
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Klucz do kurka gazowego fi 1' 
id=6311704	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Wpust ściekowo-podłogowy PCW fi 50 
id=6353401	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Przewód went kołowy B1 stal OC 
id=6502403	2
jm=m2	050
ce=0
il=18.5

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Kształtki went kołowe B1 stal OC 
id=6502503	2
jm=m2	050
ce=0
il=7

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Przewód went prostok A1 stal CZ 
id=6502801	2
jm=m2	050
ce=0
il=30

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Kształtki went prost A1 stal CZ 
id=6502901	2
jm=m2	050
ce=0
il=11.2

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Prostokątny króciec elastyczny L=200mm; 500x150mm 
id=6510313	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Przepustnica stal jednopł B fi 125 
id=6510412	2
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Przepustnica stal jednopł B fi 160 
id=6510414	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=W2 - zawór wentylacyjny wywiewny o średnicy fi125 
id=6520201	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=W2 - zawór wentylacyjny wywiewny o średnicy fi160 
id=6520201	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=N1 - nawiewnik wirowy sufitowy 600x600 z króćcem fi160. Max. prędkość w strefie przebwania ludzi 0,3m/s 
id=6520332	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=N2 - zawór wentylacyjny nawiewny o średnicy fi160 
id=6520332	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Czerpnia ścienna 700x400(H) o powierzchni efektywnej Aeff=0,13m2. Czerpnia ścienna z nieruchomymi kierownicami ustawionymi pod kątem 45°. Siatka z zai nstalowaną siatką stalową o oczkach 12,5x12,5mm
id=6520721	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa fi 160 
id=6523301	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Nasada obrotowa dachowa fi 160 
id=6523401	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Wyrzutnia ścienna 700x400(H) o powierzchni efektywnej  Aeff=0,13m2
Wyrzutnia ścienna z nieruchomymi kierownicami ustawionymi pod kątem 45°. Siatka z a z zainstalowaną siatką stalową o oczkach 12,5x12,5mm

id=6523821	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Flex tłumiący fi 125 
id=6525311	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Flex tłumiący fi 160 
id=6525312	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Flex tłumiący fi 315 
id=6525322	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=N3 - kratka nawiewna 250x150 z podwójnym rzędem ruchomych kierownic z przepustnicą regulacyjną 
id=6526303	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=W1 - kratka wywiewna sufitowa 600x400 z pojedyńczym rzędem nieruchomych kierownic z przepustnicą regulacyjną 
id=6526303	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Wentylator W1 - wentylator kanałowy wywiewny "SILENT" moc akustyczna maksymalnie  40dB(A)
V=150m3/h ; ?p=150Pa
60W; 230V + regulator 
Płynna regula łynna regulacja wydajności. 
Możliwość załączenia i wyłączenia razem z centralą wentylacyjną CW1 - Ur
id=6530403	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Kurtyna powietrzna zimnadługość 1,5m. Nel= 0,5 kW (230V/50Hz)V=3200m3/h + czujnik drzwiowy + system montażu 
id=6530502	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=CW1 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana z wymiennikiem hexagonalnym o sprawności  min 75%
Nawiew: 1750m3/h; 200Pa, Wywiew: 1560m3/h m3/h; 200Pa
Masa zestawu: 431kg (#10%)
z nagrzewnicą elektryczną 3,2kW ( moc nominalna 6,0kW), t
id=6580799	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl prostok 
id=6580901	2
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl kołowego fi 200 
id=6581104	2
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl kołowego 
id=6581107	2
jm=szt	020
ce=0
il=6.5

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl kołowego fi 315 
id=6581107	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Uszczelka gum kanału wentyl fi 125 
id=6582203	2
jm=szt	020
ce=0
il=3.12

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Uszczelka gum kanału wentyl fi 160 
id=6582203	2
jm=szt	020
ce=0
il=3.12

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Uszczelka gum kanału wentyl fi 200 
id=6582204	2
jm=szt	020
ce=0
il=41.62

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Uszczelka gum kanału wentyl 
id=6582207	2
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Uszczelka gum kanału wentyl fi 315 
id=6582207	2
jm=szt	020
ce=0
il=3.12

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Uszczelka gum kanału went prost 
id=6582601	2
jm=szt	020
ce=0
il=199.2

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 
id=6582611	2
jm=szt	020
ce=0
il=3.12

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 
id=6582615	2
jm=szt	020
ce=0
il=7.28

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Uchwyt do rur fi 25 
id=6600604	2
jm=szt	020
ce=0
il=3.15

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Uchwyt do rur fi 40 
id=6600606	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.51

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Uchwyt do rur PVC fi 50 
id=6600706	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Uchwyt do rur PVC fi 110 
id=6600708	2
jm=szt	020
ce=0
il=38.4

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Uchwyt do rur PVC fi 160 
id=6600709	2
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R fi 16 z tworzywa 
id=6600711	2
jm=szt	020
ce=0
il=308

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R fi 20 z tworzywa 
id=6600712	2
jm=szt	020
ce=0
il=132

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R fi 25 z tworzywa 
id=6600713	2
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R fi 20 metalowy 
id=6600723	2
jm=szt	020
ce=0
il=175.89

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R fi 25 metalowy 
id=6600724	2
jm=szt	020
ce=0
il=56.25

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R fi 32 metalowy 
id=6600725	2
jm=szt	020
ce=0
il=6.66

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Urządzenia pomocnicze 
id=6600753	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Uchwyt do rur metalowo-gumowy fi 18 
id=6601004	2
jm=szt	020
ce=0
il=4.44

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Uchwyt do rur metalowo-gumowy fi 22 
id=6601005	2
jm=szt	020
ce=0
il=5.6

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Uchwyt do rur metalowo-gumowy fi 35 
id=6601007	2
jm=szt	020
ce=0
il=3.6

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Otulina fi 17/20 
id=6703601	2
jm=metr	040
ce=0
il=147

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Otulina fi 27/20 
id=6703602	2
jm=metr	040
ce=0
il=63

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Otulina fi 27/20 
id=6703603	2
jm=metr	040
ce=0
il=21

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Otulina fi 35/25 
id=6703614	2
jm=metr	040
ce=0
il=10.5

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 
id=6801502	2
jm=kg	033
ce=0
il=59.88

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=System montażu 
id=6801504	2
jm=kg	033
ce=0
il=57.73

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Wkręty stalowe samogwintujące fi 6,3 
id=6803508	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.006

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Płyta gumowa zwykła g=5 mm 
id=6820205	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.289

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Płyta gumowa zwykła g=15 mm 
id=6820216	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.84

[RMS ZEST 149]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6 Mg 
id=  31114	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.85

[RMS ZEST 150]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg 
id=  34312	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 151]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9 Mg 
id=  39511	2
jm=m-g	148
ce=0
il=14.44

[RMS ZEST 152]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=1
na=Instalacja grzewcza CPV 45300000-0, 44620000-6

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	035-02-23-03-00	035-	2-23-03	00	1
na=KO1 - Źródło ciepła - kocioł turbo o mocy max 29kW z zamknięta komora spalania z zaworem przełączającym na CWU. Kocioł wyposażony w kompletną automatykę + komin powietrzno-spalinowy systemowy ?80/?125 + zawór bezpieczeństwa 
nu=1
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=4.84
np=0
il=4.84
wa=0

[RMS 15]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[RMS 18]
nz=2.1
np=1
il=2.1
wa=0

[RMS 21]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[RMS 22]
nz=2.1
np=1
il=2.1
wa=0

[RMS 23]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[RMS 24]
nz=2.1
np=1
il=2.1
wa=0

[RMS 71]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 151]
nz=0.14
np=1
il=0.14
wa=0

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	N004-0510-01-24	N004	0510-01	24	1
na=Naczynie wzbiorcze 35L
nu=2
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=3.17
np=0
il=3.17
wa=0

[RMS 84]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=3
np=0
op=R
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNNR	N004-0510-01-24	N004	0510-01	24	1
na=Naczynie przeponowe na wodzie zimnej przepływowe 33L ciśn. wst. 4,0bar
nu=3
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=3.17
np=0
il=3.17
wa=0

[RMS 83]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=3
np=0
op=R
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	N004-0524-01-10	N004	0524-01	10	1
na=Zawór bezpieczeństwa 3/4" 6 bar c.w.u
nu=4
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.37
np=0
il=0.37
wa=0

[RMS 66]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNNR	N004-0411-02-40	N004	0411-02	40	1
na=Separator zanieczyszczeń z magnesem neodymowym Q=1,3m3/h; deltap=1,9kPa
nu=5
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.36
np=0
il=0.72
wa=0

[RMS 53]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	N004-0527-01-00	N004	0527-01	00	1
na=Separator powietrza Q=0,4m3/h; deltap=1,3kPa
nu=6
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.72
np=0
il=2.72
wa=0

[RMS 11]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	N004-0513-01-00	N004	0513-01	00	1
na=Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego; Q=0,4m3/h; H=22,0kPa
nu=7
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=5.19
np=0
il=5.19
wa=0

[RMS 72]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	N004-0512-01-00	N004	0512-01	00	1
na=Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej
nu=8
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=4.72
np=0
il=4.72
wa=0

[RMS 82]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	035-01-21-01-00	035-	1-21-01	00	1
na=Zasobnikowy podgrzewacz wody, stojący o pojemności do 120 dm3 montowany przy pomocy gotowego zastawu + czujnik temperatury
nu=9
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.51
np=0
il=2.51
wa=0

[RMS 81]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 151]
nz=0.09
np=1
il=0.09
wa=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	N004-0505-02-00	N004	0505-02	00	1
na=Sprzęgło hydrauliczne + czujnik temperatury wody
nu=10
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=12.3
np=0
il=12.3
wa=0

[RMS 80]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	035-02-20-01-00	035-	2-20-01	00	1
na=Rozdzielacz 2-obiegi
nu=11
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.13
np=0
il=2.13
wa=0

[RMS 20]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 136]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 151]
nz=0.05
np=1
il=0.05
wa=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	N004-0411-04-00	N004	0411-04	00	1
na=Zawór odcinający DN32
nu=12
ob=12
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.49
np=0
il=5.88
wa=0

[RMS 63]
nz=1
np=1
il=12
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=12
wa=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	N004-0411-03-00	N004	0411-03	00	1
na=Zawór odcinający DN25
nu=13
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.41
np=0
il=1.64
wa=0

[RMS 62]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	N004-0411-02-00	N004	0411-02	00	1
na=Zawór odcinający DN20
nu=14
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.36
np=0
il=1.08
wa=0

[RMS 61]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	N004-0411-01-00	N004	0411-01	00	1
na=Zawór odcinający DN15
nu=15
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.3
np=0
il=0.6
wa=0

[RMS 60]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	N004-0411-01-60	N004	0411-01	60	1
na=Zawór zwrotny DN15
nu=16
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.3
np=0
il=0.3
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	N004-0411-03-60	N004	0411-03	60	1
na=Zawór zwrotny DN25
nu=17
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.41
np=0
il=0.41
wa=0

[RMS 57]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	N004-0411-04-60	N004	0411-04	60	1
na=Zawór zwrotny DN32
nu=18
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.49
np=0
il=0.49
wa=0

[RMS 58]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	N004-0531-03-00	N004	0531-03	00	1
na=Montaz termometru wraz z wykonaniem tulei
nu=19
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.45
np=0
il=9.8
wa=0

[RMS 86]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 152]
nz=3
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	N004-0526-01-10	N004	0526-01	10	1
na=Filtr siatkowy DN15
nu=20
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.5
np=0
il=1.5
wa=0

[RMS 67]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	N004-0526-03-10	N004	0526-03	10	1
na=Filtr siatkowy DN25
nu=21
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.8
np=0
il=1.8
wa=0

[RMS 68]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	N004-0531-04-00	N004	0531-04	00	1
na=Montaz manometru wraz z wykonaniem tulei
nu=22
ob=7
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.38
np=0
il=9.66
wa=0

[RMS 65]
nz=1
np=1
il=7
wa=0

[RMS 85]
nz=1
np=1
il=7
wa=0

[RMS 87]
nz=1
np=1
il=7
wa=0

[RMS 152]
nz=3
np=0
op=M
il=7
wa=0

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	N004-0531-03-00	N004	0531-03	00	1
na=Montaz termometru wraz z wykonaniem tulei
nu=23
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.45
np=0
il=12.25
wa=0

[RMS 86]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 152]
nz=3
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	N004-0405-04-00	N004	0405-04	00	1
na=Rurociag miedziany lutowany na scianach fi 18
nu=24
ob=6
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.66
np=0
il=3.96
wa=0

[RMS 12]
nz=1.04
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 16]
nz=0.77
np=1
il=4.62
wa=0

[RMS 137]
nz=0.74
np=1
il=4.44
wa=0

[RMS 152]
nz=3
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	N004-0405-05-00	N004	0405-05	00	1
na=Rurociag miedziany lutowany na scianach fi 22
nu=25
ob=10
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.721
np=0
il=7.21
wa=0

[RMS 13]
nz=1.04
np=1
il=10.4
wa=0

[RMS 17]
nz=0.66
np=1
il=6.6
wa=0

[RMS 138]
nz=0.56
np=1
il=5.6
wa=0

[RMS 152]
nz=3
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	N004-0405-07-00	N004	0405-07	00	1
na=Rurociag miedziany lutowany na scianach fi 35
nu=26
ob=10
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.915
np=0
il=9.15
wa=0

[RMS 14]
nz=1.03
np=1
il=10.3
wa=0

[RMS 19]
nz=0.47
np=1
il=4.7
wa=0

[RMS 139]
nz=0.36
np=1
il=3.6
wa=0

[RMS 152]
nz=3
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	N004-0410-05-00	N004	0410-05	00	1
na=Rurociag z PE sieciowanego (zasilanie+powrót) fi 16x2,2
nu=27
ob=140
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.122
np=0
il=17.08
wa=0

[RMS 37]
nz=2.16
np=1
il=302.4
wa=0

[RMS 40]
nz=2.06
np=1
il=288.4
wa=0

[RMS 130]
nz=2.2
np=1
il=308
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=140
wa=0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	N004-0410-05-03	N004	0410-05	03	1
na=Rurociag z PE sieciowanego (zasilanie+powrót) fi 25x3,5
nu=28
ob=10
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.122
np=0
il=1.22
wa=0

[RMS 39]
nz=2.16
np=1
il=21.6
wa=0

[RMS 42]
nz=2.06
np=1
il=20.6
wa=0

[RMS 132]
nz=2.2
np=1
il=22
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNNR	N004-0410-05-02	N004	0410-05	02	1
na=Rurociag z PE sieciowanego (zasilanie+powrót) fi 20x2,8
nu=29
ob=60
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.122
np=0
il=7.32
wa=0

[RMS 38]
nz=2.16
np=1
il=129.6
wa=0

[RMS 41]
nz=2.06
np=1
il=123.6
wa=0

[RMS 131]
nz=2.2
np=1
il=132
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=60
wa=0

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	N004-0412-01-15	N004	0412-01	15	1
na=Głowica termostatyczna z wkładką antykradzieżową
nu=30
ob=16
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.27
np=0
il=4.32
wa=0

[RMS 64]
nz=1
np=1
il=16
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=16
wa=0

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	N004-0418-11-34	N004	0418-11	34	1
na=Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/600 400mm
nu=31
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.51
np=0
il=10.04
wa=0

[RMS 79]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 152]
nz=1
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR	N004-0418-07-30	N004	0418-07	30	1
na=Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/600 520mm
nu=32
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.92
np=0
il=3.84
wa=0

[RMS 73]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 152]
nz=1
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	N004-0418-07-33	N004	0418-07	33	1
na=Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/600 720mm
nu=33
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.92
np=0
il=1.92
wa=0

[RMS 74]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=1
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	N004-0418-07-35	N004	0418-07	35	1
na=Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/600 920mm
nu=34
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.92
np=0
il=11.52
wa=0

[RMS 76]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 152]
nz=1
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	N004-0418-07-41	N004	0418-07	41	1
na=Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/900 520mm
nu=35
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.92
np=0
il=1.92
wa=0

[RMS 77]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=1
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNNR	N004-0418-07-42	N004	0418-07	42	1
na=Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 21KV-S/900 600mm
nu=36
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.92
np=0
il=1.92
wa=0

[RMS 78]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=1
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNNR	N004-0418-07-33	N004	0418-07	33	1
na=Grzejnik prawy zintegrowany zaworowy 22KV-S/600 720mm
nu=37
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.92
np=0
il=1.92
wa=0

[RMS 75]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=1
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR	216-13-40-01-00	216-	3-40-01	00	1
na=Izolacja rury fi 17 otuliną gr 20 mm
nu=38
ob=140
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.134
mn=0.96
np=0
il=18.0096
wa=0

[RMS 140]
nz=1.05
np=1
il=147
wa=0

[RMS 152]
nz=2
np=0
op=M
il=140
wa=0

[RMS 151]
nz=0.008
np=1
il=1.12
wa=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNR	216-13-40-02-00	216-	3-40-02	00	1
na=Izolacja rury fi 21 otuliną gr 20 mm
nu=39
ob=60
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.134
mn=0.96
np=0
il=7.7184
wa=0

[RMS 141]
nz=1.05
np=1
il=63
wa=0

[RMS 152]
nz=2
np=0
op=M
il=60
wa=0

[RMS 151]
nz=0.008
np=1
il=0.48
wa=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNR	216-13-40-03-00	216-	3-40-03	00	1
na=Izolacja rury fi 27 otuliną gr 20 mm
nu=40
ob=20
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.134
mn=0.96
np=0
il=2.5728
wa=0

[RMS 142]
nz=1.05
np=1
il=21
wa=0

[RMS 152]
nz=2
np=0
op=M
il=20
wa=0

[RMS 151]
nz=0.008
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNR	216-13-40-04-01	216-	3-40-04	01	1
na=Izolacja rury fi 35 otuliną gr 25 mm
nu=41
ob=10
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.153
mn=0.96
np=0
il=1.4688
wa=0

[RMS 143]
nz=1.05
np=1
il=10.5
wa=0

[RMS 152]
nz=2
np=0
op=M
il=10
wa=0

[RMS 151]
nz=0.012
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=43
pd=		000-00-00-00-00	000-	0-00-00	00	1
na=Próby, testy, regulacja, odbiory i dokumentacja powykonawcza instalacji grzewczej
nu=42
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=10
np=0
il=10
wa=0

[RMS 2]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[ELEMENT 1]
id=44
na=Instalacja wod-kan CPV 45300000-0

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	N004-0111-03-40	N004	0111-03	40	1
na=Rurociag PE zgrzewany na scianach w budynkach mieszkalnych fi 32 + izolacja
nu=43
ob=6
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.378
np=0
il=2.268
wa=0

[RMS 36]
nz=1.08
np=1
il=6.48
wa=0

[RMS 45]
nz=0.83
np=1
il=4.98
wa=0

[RMS 135]
nz=1.11
np=1
il=6.66
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNNR	N004-0111-02-40	N004	0111-02	40	1
na=Rurociag PE zgrzewany na scianach w budynkach mieszkalnych fi 25 + izolacja
nu=44
ob=45
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.343
np=0
il=15.435
wa=0

[RMS 35]
nz=1.08
np=1
il=48.6
wa=0

[RMS 44]
nz=0.9
np=1
il=40.5
wa=0

[RMS 134]
nz=1.25
np=1
il=56.25
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=45
wa=0

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNNR	N004-0111-01-40	N004	0111-01	40	1
na=Rurociag PE zgrzewany na scianach w budynkach mieszkalnych fi 20 + izolacja
nu=45
ob=23
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.319
np=0
il=7.337
wa=0

[RMS 34]
nz=1.1
np=1
il=25.3
wa=0

[RMS 43]
nz=1.12
np=1
il=25.76
wa=0

[RMS 133]
nz=1.43
np=1
il=32.89
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=23
wa=0

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNNR	N004-0111-01-40	N004	0111-01	40	1
na=Rurociag PE zgrzewany na scianach w budynkach mieszkalnych fi 16 + izolacja
nu=46
ob=100
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.319
np=0
il=31.9
wa=0

[RMS 33]
nz=1.1
np=1
il=110
wa=0

[RMS 43]
nz=1.12
np=1
il=112
wa=0

[RMS 133]
nz=1.43
np=1
il=143
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=100
wa=0

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNNR	N004-0132-02-12	N004	0132-02	12	1
na=Zawór równoważący DN15 z terometrem do cyrkulacji
nu=47
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.34
np=0
il=0.68
wa=0

[RMS 56]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNNR	N004-0130-03-00	N004	0130-03	00	1
na=Zawór odcinający DN25
nu=48
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.28
np=0
il=0.28
wa=0

[RMS 51]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNNR	N004-0147-04-00	N004	0147-04	00	1
na=Reduktor ciśnienia na wodzie zimnej DN25
nu=49
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.42
np=0
il=0.42
wa=0

[RMS 70]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNNR	N004-0207-04-00	N004	0207-04	00	1
na=Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke fi 160 - montaż w gruncie
nu=50
ob=30
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.37
np=0
il=11.1
wa=0

[RMS 28]
nz=0.8
np=1
il=24
wa=0

[RMS 31]
nz=0.15
np=1
il=4.5
wa=0

[RMS 48]
nz=0.79
np=1
il=23.7
wa=0

[RMS 129]
nz=0.8
np=1
il=24
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=30
wa=0

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNR	N004-0207-09-00	N004	0207-09	00	1
na=Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelkę fi 110 - montaż w gruncie
nu=51
ob=32
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.442
np=0
il=14.144
wa=0

[RMS 27]
nz=0.86
np=1
il=27.52
wa=0

[RMS 30]
nz=0.15
np=1
il=4.8
wa=0

[RMS 47]
nz=0.99
np=1
il=31.68
wa=0

[RMS 128]
nz=0.8
np=1
il=25.6
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=32
wa=0

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNNR	N004-0208-01-00	N004	0208-01	00	1
na=Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku niemieszkalnego fi 50
nu=52
ob=10
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.178
np=0
il=1.78
wa=0

[RMS 25]
nz=1.04
np=1
il=10.4
wa=0

[RMS 29]
nz=0.14
np=1
il=1.4
wa=0

[RMS 46]
nz=0.36
np=1
il=3.6
wa=0

[RMS 127]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNNR	N004-0208-03-00	N004	0208-03	00	1
na=Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku niemieszkalnego fi 110
nu=53
ob=16
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.27
np=0
il=4.32
wa=0

[RMS 26]
nz=0.93
np=1
il=14.88
wa=0

[RMS 30]
nz=0.12
np=1
il=1.92
wa=0

[RMS 47]
nz=0.6
np=1
il=9.6
wa=0

[RMS 128]
nz=0.8
np=1
il=12.8
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=16
wa=0

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNNR	N004-0222-02-00	N004	0222-02	00	1
na=Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 110
nu=54
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.38
np=0
il=1.14
wa=0

[RMS 49]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 152]
nz=1
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNNR	N004-0213-05-00	N004	0213-05	00	1
na=Rura wywiewna z PVC na uszczelke fi 110/fi 160
nu=55
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.34
np=0
il=1.02
wa=0

[RMS 50]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNNR	N004-0218-01-00	N004	0218-01	00	1
na=Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego fi 50
nu=56
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.52
np=0
il=1.04
wa=0

[RMS 89]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 152]
nz=1
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNNR	N004-0128-02-00	N004	0128-02	00	1
na=Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
nu=57
ob=200
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.0556
np=0
il=11.12
wa=0

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNNR	N004-0127-01-02	N004	0127-01	02	1
na=Próba szczelnosci instalacji wodociagowej 
nu=58
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=12.3
np=0
il=12.3
wa=0

[RMS 32]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 52]
nz=0.2
np=1
il=0.2
wa=0

[RMS 54]
nz=0.2
np=1
il=0.2
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[ELEMENT 1]
id=61
na=Wentylacja CPV 45300000-0

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNR	217-02-03-06-00	217-	2-03-06	00	1
na=CW1 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana z wymiennikiem hexagonalnym o sprawności  min 75% Nawiew: 1750m3/h; 200Pa, Wywiew: 1560m3/h; 200Pa Masa zestawu: 431kg (#10%) z nagrzewnicą elektryczną 3,2kW ( moc nominalna 6,0kW), temperatura nawiewu zimą +20°C Filtr powietrza min M5 od strony czerpnej i wyciągowej  Obudowa w izolacji o grubosci min 40mm Tłumiki od strony nawiewnej i wywiewnej Centrala z kompletną automatyką Efektywny pobór mocy:  0,7kW Certyfikat: Eurovent + system montażu 
nu=59
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=41.1
mn=0.96
np=0
il=39.456
wa=0

[RMS 112]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 145]
nz=57.73
np=1
il=57.73
wa=0

[RMS 152]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 149]
nz=0.85
np=1
il=0.85
wa=0

[RMS 151]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNR	217-02-02-02-10	217-	2-02-02	10	1
na=Kurtyna powietrzna zimnadługość 1,5m. Nel= 0,5 kW (230V/50Hz)V=3200m3/h + czujnik drzwiowy + system montażu
nu=60
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=12.65
mn=0.96
np=0
il=12.144
wa=0

[RMS 111]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 148]
nz=0.84
np=1
il=0.84
wa=0

[RMS 152]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 151]
nz=0.3
np=1
il=0.3
wa=0

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNR	217-02-03-03-10	217-	2-03-03	10	1
na=Wentylator W1 - wentylator kanałowy wywiewny "SILENT" moc akustyczna maksymalnie  40dB(A) V=150m3/h ; ?p=150Pa 60W; 230V + regulator  Płynna regulacja wydajności.  Możliwość załączenia i wyłączenia razem z centralą wentylacyjną CW1 - Uruchamianie osobnym włącznikiem 
nu=61
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=18.43
mn=0.96
np=0
il=17.6928
wa=0

[RMS 110]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 151]
nz=0.35
np=1
il=0.35
wa=0

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNR	217-01-13-03-00	217-	1-13-03	00	1
na=Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek 
nu=62
ob=25
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.37
mn=0.96
np=0
il=32.88
wa=0

[RMS 90]
nz=0.74
np=1
il=18.5
wa=0

[RMS 91]
nz=0.28
np=1
il=7
wa=0

[RMS 115]
nz=0.26
np=1
il=6.5
wa=0

[RMS 120]
nz=1.2
np=1
il=30
wa=0

[RMS 144]
nz=0.37
np=1
il=9.25
wa=0

[RMS 147]
nz=0.014
np=1
il=0.35
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=25
wa=0

[RMS 151]
nz=0.1
np=1
il=2.5
wa=0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNR	217-01-55-03-01	217-	1-55-03	01	1
na=Flex tłumiący fi 315
nu=63
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=3.13
mn=0.96
np=0
il=9.0144
wa=0

[RMS 107]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 116]
nz=2
np=1
il=6
wa=0

[RMS 121]
nz=1.04
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 144]
nz=0.2
np=1
il=0.6
wa=0

[RMS 147]
nz=0.077
np=1
il=0.231
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 151]
nz=0.19
np=1
il=0.57
wa=0

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNR	217-01-55-02-01	217-	1-55-02	01	1
na=Flex tłumiący fi 160
nu=64
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.9
mn=0.96
np=0
il=16.704
wa=0

[RMS 106]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 114]
nz=2
np=1
il=12
wa=0

[RMS 119]
nz=1.04
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 144]
nz=0.2
np=1
il=1.2
wa=0

[RMS 147]
nz=0.049
np=1
il=0.294
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[RMS 151]
nz=0.21
np=1
il=1.26
wa=0

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNR	217-01-55-02-00	217-	1-55-02	00	1
na=Flex tłumiący fi 125
nu=65
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.9
mn=0.96
np=0
il=16.704
wa=0

[RMS 105]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 114]
nz=2
np=1
il=12
wa=0

[RMS 119]
nz=1.04
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 144]
nz=0.2
np=1
il=1.2
wa=0

[RMS 147]
nz=0.049
np=1
il=0.294
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[RMS 151]
nz=0.21
np=1
il=1.26
wa=0

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNR	217-01-31-02-01	217-	1-31-02	01	1
na=Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 125
nu=66
ob=7
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.49
mn=0.96
np=0
il=3.2928
wa=0

[RMS 95]
nz=1
np=1
il=7
wa=0

[RMS 119]
nz=2.08
np=1
il=14.56
wa=0

[RMS 144]
nz=0.38
np=1
il=2.66
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=7
wa=0

[RMS 151]
nz=0.03
np=1
il=0.21
wa=0

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNR	217-01-31-02-03	217-	1-31-02	03	1
na=Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 160
nu=67
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.49
mn=0.96
np=0
il=2.8224
wa=0

[RMS 96]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 119]
nz=2.08
np=1
il=12.48
wa=0

[RMS 144]
nz=0.38
np=1
il=2.28
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[RMS 151]
nz=0.03
np=1
il=0.18
wa=0

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNR	217-01-01-01-10	217-	1-01-01	10	1
na=Przewody wentylacyjne stalowe CZ prostokątne A1 do 35% udziału kształtek + izolacja
nu=68
ob=40
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.66
mn=0.96
np=0
il=102.144
wa=0

[RMS 92]
nz=0.75
np=1
il=30
wa=0

[RMS 93]
nz=0.28
np=1
il=11.2
wa=0

[RMS 113]
nz=0.65
np=1
il=26
wa=0

[RMS 122]
nz=4.98
np=1
il=199.2
wa=0

[RMS 144]
nz=0.94
np=1
il=37.6
wa=0

[RMS 147]
nz=0.028
np=1
il=1.12
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=40
wa=0

[RMS 151]
nz=0.08
np=1
il=3.2
wa=0

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNR	217-01-46-03-00	217-	1-46-03	00	1
na=Czerpnia ścienna 700x400(H) o powierzchni efektywnej Aeff=0,13m2. Czerpnia ścienna z nieruchomymi kierownicami ustawionymi pod kątem 45°. Siatka z zainstalowaną siatką stalową o oczkach 12,5x12,5mm
nu=69
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=3.89
mn=0.96
np=0
il=3.7344
wa=0

[RMS 101]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 151]
nz=0.12
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNR	217-01-46-03-10	217-	1-46-03	10	1
na=Wyrzutnia ścienna 700x400(H) o powierzchni efektywnej  Aeff=0,13m2 Wyrzutnia ścienna z nieruchomymi kierownicami ustawionymi pod kątem 45°. Siatka z zainstalowaną siatką stalową o oczkach 12,5x12,5mm 
nu=70
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=3.89
mn=0.96
np=0
il=3.7344
wa=0

[RMS 104]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 151]
nz=0.12
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNR	217-01-44-01-10	217-	1-44-01	10	1
na=Wyrzutnia dachowa kołowa fi 160
nu=71
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.07
mn=0.96
np=0
il=1.0272
wa=0

[RMS 3]
nz=2.5
np=1
il=2.5
wa=0

[RMS 4]
nz=6.24
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 5]
nz=3.12
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 6]
nz=12.5
np=1
il=12.5
wa=0

[RMS 102]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 119]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[RMS 144]
nz=0.19
np=1
il=0.19
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 151]
nz=0.14
np=1
il=0.14
wa=0

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNR	217-01-30-02-02	217-	1-30-02	02	1
na=Prostokątny króciec elastyczny L=200mm; 500x150mm
nu=72
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.95
mn=0.96
np=0
il=1.824
wa=0

[RMS 94]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 151]
nz=0.08
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNR	217-01-39-04-01	217-	1-39-04	01	1
na=N1 - nawiewnik wirowy sufitowy 600x600 ze skrzynką rozprężna z króćcem fi160. Max. prędkość w strefie przebwania ludzi 0,3m/s
nu=73
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.28
mn=0.96
np=0
il=13.1328
wa=0

[RMS 99]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 124]
nz=1.04
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 144]
nz=0.51
np=1
il=3.06
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[RMS 151]
nz=0.09
np=1
il=0.54
wa=0

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNR	217-01-39-04-01	217-	1-39-04	01	1
na=N2 - zawór wentylacyjny nawiewny o średnicy fi160 
nu=74
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.28
mn=0.96
np=0
il=2.1888
wa=0

[RMS 100]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 124]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[RMS 144]
nz=0.51
np=1
il=0.51
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 151]
nz=0.09
np=1
il=0.09
wa=0

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNR	217-01-38-02-10	217-	1-38-02	10	1
na=N3 - kratka nawiewna 250x150 z podwójnym rzędem ruchomych kierownic z przepustnicą regulacyjną
nu=75
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.22
mn=0.96
np=0
il=1.1712
wa=0

[RMS 108]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 123]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[RMS 146]
nz=0.002
np=1
il=0.002
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 151]
nz=0.03
np=1
il=0.03
wa=0

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNR	217-01-38-02-10	217-	1-38-02	10	1
na=W1 - kratka wywiewna sufitowa 600x400 z pojedyńczym rzędem nieruchomych kierownic z przepustnicą regulacyjną
nu=76
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.22
mn=0.96
np=0
il=2.3424
wa=0

[RMS 109]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 123]
nz=1.04
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 146]
nz=0.002
np=1
il=0.004
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 151]
nz=0.03
np=1
il=0.06
wa=0

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNR	217-01-40-01-00	217-	1-40-01	00	1
na=W2 - zawór wentylacyjny wywiewny o średnicy fi160
nu=77
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.01
mn=0.96
np=0
il=2.9088
wa=0

[RMS 98]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 118]
nz=1.04
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 144]
nz=0.19
np=1
il=0.57
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 151]
nz=0.01
np=1
il=0.03
wa=0

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNR	217-01-40-01-00	217-	1-40-01	00	1
na=W2 - zawór wentylacyjny wywiewny o średnicy fi125
nu=78
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.01
mn=0.96
np=0
il=2.9088
wa=0

[RMS 97]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 117]
nz=1.04
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 144]
nz=0.19
np=1
il=0.57
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 151]
nz=0.01
np=1
il=0.03
wa=0

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNR	217-01-45-01-00	217-	1-45-01	00	1
na=Nasada obrotowa dachowa fi 160
nu=79
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.69
mn=0.96
np=0
il=1.6224
wa=0

[RMS 5]
nz=3.12
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 103]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 119]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[RMS 144]
nz=0.19
np=1
il=0.19
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 151]
nz=0.09
np=1
il=0.09
wa=0

[POZYCJA]
id=83
pd=		000-00-00-00-00	000-	0-00-00	00	1
na=Próba szczelności wraz z pomiarem wydajności
nu=80
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=15
np=0
il=15
wa=0

[ELEMENT 1]
id=84
na=Instalacja gazowa CPV 45333000-0, 45333100-1

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNNR	N004-0304-03-00	N004	0304-03	00	1
na=Rurociag stalowy spawany fi 25
nu=81
ob=5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.489
np=0
il=7.445
wa=0

[RMS 9]
nz=1.04
np=1
il=5.2
wa=0

[RMS 125]
nz=0.63
np=1
il=3.15
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNNR	N004-0312-03-00	N004	0312-03	00	1
na=Kurek gazowy przelotowy gwintowany fi 25
nu=82
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.3
np=0
il=0.3
wa=0

[RMS 59]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 88]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNNR	N004-0313-03-00	N004	0313-03	00	1
na=Filtr do gazu fi 25
nu=83
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.15
np=0
il=1.15
wa=0

[RMS 69]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 152]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNNR	N004-0304-05-00	N004	0304-05	00	1
na=Rura osłonowa ze szczelnym wypełnieniem fi 40
nu=84
ob=1
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.574
np=0
il=0.574
wa=0

[RMS 10]
nz=1.03
np=1
il=1.03
wa=0

[RMS 126]
nz=0.51
np=1
il=0.51
wa=0

[RMS 152]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=89
pd=		000-00-00-00-00	000-	0-00-00	00	1
na=Próba szczelności
nu=85
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=5
np=0
il=5
wa=0

[ELEMENT 1]
id=90
na=Pozostałe czynności wykonawcze i materiały CPV 45300000-0, 44620000-6

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNNR	N004-0516-07-01	N004	0516-07	01	1
na=Demontaż sufitów podwieszanych i ich montaż
nu=86
ob=100
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2
np=0
il=200
wa=0

[RMS 152]
nz=3
np=0
op=M
il=100
wa=0

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNNR	N003-0307-01-00	N003	0307-01	00	1
na=Osadzenie elementów do 0,1 m2 w murze z cegły na zaprawie wapiennej
nu=87
ob=0.02
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.16
np=0
il=0.0432
wa=0

[RMS 8]
nz=0.03
np=1
il=0.0006
wa=0

[RMS 152]
nz=2
np=0
op=M
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNNR	N003-0803-01-00	N003	0803-01	00	1
na=Skucie i odtworzenie posadzki w przypadku wymiany rury KS
nu=88
ob=10
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=3.6
np=0
il=36
wa=0

[RMS 7]
nz=10
np=1
il=100
wa=0

[RMS 152]
nz=9.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[RMS 150]
nz=0.02
np=1
il=0.2
wa=0

[POZYCJA]
id=94
pd=		000-00-00-00-00	000-	0-00-00	00	1
na=Przyłącze wodociągowe - wykonanie + projekt
nu=89
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=120
np=0
il=120
wa=0

[POZYCJA]
id=95
pd=		000-00-00-00-00	000-	0-00-00	00	1
na=Dokumentacja powykonawcza
nu=90
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=20
np=0
il=20
wa=0

