[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	16
nan=Instalacje elektryczne 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
ni=Gmina Tarnowo Podgórne
ai=ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
nb=Gmina Tarnowo Podgórne 
ab=Gmina Tarnowo Podgórne
br=Instalacje elektryczne 
cpv=45311200-2


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna - elektromonter ze świadectwem kwalifikacyjnym 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=869.859598000004

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Kołki rozporowe 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
gr=2
il=315

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Patch-cord UTP kat.5e 1.0m lub równoważny 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
gr=6
il=2

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Rury winidurowe 28mm lub równoważne 
id=	2
jm=m	040
ce=0
gr=7
il=156

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Uchwyty do tud winidurowych 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
gr=7
il=61.5

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Drut FeZn fi8 lub równoważne 
id=1101099	2
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=112.32
pr=ICB_S

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Uziom - pręt FeZn fi 3/4 lub równoważne 
id=1101099	2
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=31.2

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Bednarka ocybnkowana ogniowo FeZn 30x4  lub równoważne 
id=1120099	2
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=97.76
pr=ICB_S

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Piasek do rowów kablowych 
id=1601808	2
jm=m3	060
ce=0
gr=2
il=13.44
pr=ICB_S

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Rura ochronna DVK 50 450N lub równoważne 
id=5631290	2
jm=m	040
ce=0
gr=7
il=8.32

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Rura ochronna QRK50 lub równoważne 
id=5631290	2
jm=m	040
ce=0
gr=7
il=8.32

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Rozdzielnica elektryczna RG wg schematu ideowego z PT lub równoważna' 
id=7029999	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=8
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Szafka IT 6U 19" kpletna ze listwa 230V, panelem krosowym UTP i panelem ściwatłowodowym prod STALFLEX lub równoważne 
id=7029999	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=9
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Oprawa typu A np;: RQ 220 LED N/P PLUS 17W lub równoważne 
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=3
il=6

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Oprawa typu B np.: RQ 160 LED 22W lub równoważne 
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=3
il=8

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Oprawa typu C np.: TYTAN BASIC 2 LED 30W lub równoważne 
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=3
il=4

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Oprawa typu D np.: SQ 300 LED PLUS LENS 840 24W lub równoważne 
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=3
il=12

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Oprawa typu E np.: RQ 220 LED N/P PLUS 23W  lub równoważne 
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=3
il=12

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Oprawa typu F np.: Plx LED 34W 4000K lub równoważne 
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=3
il=2

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Oprawa typu G np.: PANEL PLANO LED EVO 600x600MM 4000LM 860 IP40/20 36W lub równoważne 
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=3
il=8

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Oprawa typu H - zewnętrzna oprawa LED np.: ZEUS W  lub równoważne 
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=3
il=11

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Oprawa awaryjna LED np.: 2W 5000K 250lm DOT CR okrągła typ pracy A 3H rozsył ogólny IP65 (CNBOP) lub równoważna 
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=3
il=18

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Oprawa awaryjna LED np.: oprawa jednostronna natynkowa z piktogramem IP65 (CNBOP) lub równoważna 
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=3
il=2

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Oprawa awaryjna typu LED 1h AT IP65  z grzałką lub równoważna' 
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=3
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Czujka ruchu 360st min. IP44  lub równoważne 
id=7519999	2
jm=szt.	20
ce=0
gr=4
il=6.12

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Łącznik 1-bieg. 10A 230V p/t IP44  lub równoważne 
id=7519999	2
jm=szt.	20
ce=0
gr=4
il=4.08

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Łącznik 2-bieg. świecznikowy 10A 230V p/t lub równoważne 
id=7519999	2
jm=szt.	20
ce=0
gr=4
il=4.08

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Przycisk żaluzjowy p/t lub równoważne 
id=7519999	2
jm=szt.	20
ce=0
gr=4
il=1.02

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Przycisk żaluzjowy p/t ze sterrownikiem RCS lub równoważne 
id=7519999	2
jm=szt.	20
ce=0
gr=4
il=10.2

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Wyłącznik PWP certyfikowany z sygnalizacją stanu lub równoważne 
id=7519999	2
jm=szt.	20
ce=0
gr=4
il=1.02

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Gniazdo HDMI p/t lub równoważne 
id=7530399	2
jm=szt.	20
ce=0
gr=4
il=2.04

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Gniazdo RJ45 kat 5e p/t lub równoważne 
id=7530399	2
jm=szt.	20
ce=0
gr=4
il=1.02

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Gniazdo pojedyncze 16A 230V p/t szczelne IP44 lub równoważne 
id=7530899	2
jm=szt.	20
ce=0
gr=4
il=52.02

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Puszki jednokrotne PK 60 lub równoważne 
id=7540471	2
jm=szt.	20
ce=0
gr=4
il=81.6000000000001

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Wspornik ścienny do przewody FeZn fi8 lub równoważne 
id=7590599	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=60
pr=ICB_S

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Złącza uniwersalne drut-drut fi8 lub równoważne 
id=7590730	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=12

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Połączenie skręcane drut-płaskownik lub równoważne 
id=7590799	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=8

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Szyna Uziemiająca lub równoważne 
id=7590799	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=3
pr=ICB_S

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Wsporniki dachowy dla drutu fi8 lub równoważne 
id=7591229	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=54.944
pr=ICB_S

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Złączki kablowe szybkozłączne 2,5mm2 lub równoważne 
id=7599299	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=2
il=64.26

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana  lub równoważny 
id=7640100	2
jm=szt.	20
ce=0
gr=2
il=10.8

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=oznaczniki niepalne na przewody lub równoważny 
id=7640101	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=2
il=16.8
pr=ICB_S

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU lub równoważna 
id=7660099	2
jm=szt.	20
ce=0
gr=5
il=6

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Router WI-FI DSL lub rownoważny 
id=7753999	2
jm=kpl.	090
ce=0
gr=9
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Przewód YDYp 3x1,5 mm2 lub równoważny 
id=7950806	2
jm=m	40
ce=0
gr=6
il=520

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Przewód YDYp 3x2,5 mm2 lub równoważny 
id=7950807	2
jm=m	40
ce=0
gr=6
il=416

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Przewód YDYp 5x1,5 mm2 lub równoważny 
id=7950818	2
jm=m	40
ce=0
gr=6
il=88.4

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Przewód YDYp 5x4 mm2 lub równoważny 
id=7950820	2
jm=m	40
ce=0
gr=6
il=70.72

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Kabel HDMI lub równoważny 
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
gr=6
il=18.72
pr=ICB_S

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Kabel skrętkowy UTP kat. 5e lub równoważny 
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
gr=6
il=15.6
pr=ICB_S

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Przewód LgYżo 25mm żółto-zielony lub równoważny 
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
gr=6
il=12.48
pr=ICB_S

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Przewód LgYżo 6mm żółto-zielony lub równoważny 
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
gr=6
il=156
pr=ICB_S

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Kabel NHXH 5x1,5 mm2 E90 lub równoważne 
id=8030045	2
jm=m	40
ce=0
gr=6
il=16.64

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Kabel YKY 3x2,5 mm2 prod. TF Kable lub równoważne 
id=8030045	2
jm=m	40
ce=0
gr=6
il=83.2

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Kabel YKY 4x50 5x16 mm2 prod.Telefonika lub równoważne 
id=8040058	2
jm=m	40
ce=0
gr=6
il=130

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Kołki rozporowe fi8  lub równoważne 
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
gr=2
il=264
pr=ICB_S

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 
id=  11111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=8.022
pr=ICB_S

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW 
id=  21811	2
jm=m-g	148
ce=0
il=4.77

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t 
id=  31112	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.9849

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t 
id=  31114	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.57
pr=ICB_S

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) 
id=  39121	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.9849
pr=ICB_S

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t 
id=  39511	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.5431
pr=ICB_S

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t 
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.693
pr=ICB_S

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t 
id=  39811	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.92
pr=ICB_S

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli do 4 t 
id=  39971	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.9849
pr=ICB_S

[RMS ZEST 66]
ty=S
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A 
id=  72121	2
jm=m-g	148
ce=0
il=11.4224
pr=ICB_S

[RMS ZEST 67]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=1
nu=1
na=ZASILANIE GŁÓWNE
je=1	kpl
cpv=45300000-0

[ELEMENT 2]
id=2
nu=1.1
na=Roboty ziemne przy rowach kablowych -- 30% ręcznie
je=120	m
cpv=45112000-5

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	2-01 0701-0202	2-01	0701-02	2	1
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
nu=1
ob=36
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36 <120 * .3>	


[RMS 1]
nz=0.7799
mn=0.955
np=0
il=26.8128
wa=0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	2-01 0702-0202	2-01	0702-02	2	1
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
nu=2
ob=84
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84 <120 * .7>	


[RMS 1]
nz=0.0321
mn=0.955
np=0
il=2.57544
wa=0

[RMS 57]
nz=0.0746
np=1
il=6.2664
wa=0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
nu=3
ob=240
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240 <(#p1 + #p2) * 2>	


[RMS 1]
nz=0.0132
mn=0.955
np=0
il=3.0264
wa=0

[RMS 9]
nz=0.056
np=1
gr=2
il=13.44
wa=0

[RMS 67]
nz=2
np=0
op=M
il=240
wa=0

[RMS 64]
nz=0.008
np=1
il=1.92
wa=0

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	2-01 0704-0203	2-01	0704-02	3	1
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
nu=4
ob=36
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36 <#p1>	


[RMS 1]
nz=0.4312
mn=0.955
np=0
il=14.8248
wa=0

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	2-01 0705-0203	2-01	0705-02	3	1
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
nu=5
ob=84
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84 <#p2>	


[RMS 57]
nz=0.0209
np=1
il=1.7556
wa=0

[ELEMENT 2]
id=8
nu=1.2
na=Zasilanie RG ze zlącza - YKY 4x50 mm2
je=125	m

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	5-10 0103-04	5-10	0103-04		1
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
nu=6
ob=125
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125	


[RMS 1]
nz=0.1848
mn=0.955
np=0
il=22.06
wa=0

[RMS 55]
nz=1.04
np=1
gr=6
il=130
wa=0

[RMS 67]
nz=2
np=0
op=M
il=125
wa=0

[RMS 59]
nz=0.0045
np=1
il=0.5625
wa=0

[RMS 61]
nz=0.0045
np=1
il=0.5625
wa=0

[RMS 62]
nz=0.0067
np=1
il=0.8375
wa=0

[RMS 63]
nz=0.0082
np=1
il=1.025
wa=0

[RMS 65]
nz=0.0045
np=1
il=0.5625
wa=0

[POZYCJA]
id=10
pd=KNR	KNR	5-10 0604-07	5-10	0604-07		1
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 5-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=2.0628
mn=1.25
np=0
il=5.157
wa=0

[RMS 41]
nz=1
np=1
gr=2
il=2
wa=0

[RMS 43]
nz=1
np=1
gr=5
il=2
wa=0

[RMS 67]
nz=2
np=0
op=M
il=2
wa=0

[ELEMENT 2]
id=11
nu=1.3
na=Rozdzielnica RG
je=1	kpl
cpv=45317300-5

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	5-14 0101-04	5-14	0101-04		1
na=Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 150 kg
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=8.16
mn=0.955
np=0
il=7.7928
wa=0

[RMS 12]
nz=1
np=1
gr=8
il=1
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 60]
nz=0.57
np=1
il=0.57
wa=0

[RMS 63]
nz=0.57
np=1
il=0.57
wa=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNP	18 D13 1301-01	18 D	3 1301-	1	1
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól
nu=9
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6.3
np=0
il=6.3
wa=0

[ELEMENT 2]
id=14
nu=1.4
na=Szafka IT 6U 19"
je=1	kpl
cpv=45317300-5

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	5-14 0101-01	5-14	0101-01		1
na=Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=3.1
mn=0.955
np=0
il=2.9605
wa=0

[RMS 13]
nz=1
np=1
gr=9
il=1
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 63]
nz=0.01
np=1
il=0.01
wa=0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNR	AT-15 0119-02	AT-1	 0119-0		1
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
nu=11
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.081
np=0
il=0.162
wa=0

[RMS 3]
nz=1
np=1
gr=6
il=2
wa=0

[RMS 67]
nz=1.5
np=0
op=R
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	AT-15 0109-02	AT-1	 0109-0		1
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie do 2 kg - analogia
nu=12
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.23
np=0
il=0.23
wa=0

[RMS 44]
nz=1
np=0
gr=9
il=1
wa=0

[RMS 67]
nz=1.5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[ELEMENT 1]
id=18
nu=2
na=OPRAWY OŚWIETLENIOWE
je=1	kpl
cpv=45311000-0

[ELEMENT 2]
id=19
nu=2.1
na=Oprawa typu A
je=6	szt.

[POZYCJA]
id=20
pd=KNR	KNR	5-08 0514-06	5-08	0514-06		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - przelotowych
nu=13
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=0.62075
np=0
il=3.7245
wa=0

[RMS 14]
nz=1
np=0
gr=3
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=21
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		1
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
nu=14
ob=6
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6 <#p13>	


[RMS 1]
nz=0.2674
np=0
il=1.6044
wa=0

[RMS 56]
nz=4
np=0
gr=2
il=24
wa=0

[POZYCJA]
id=22
pd=KNR	KNR	5-08 0817-07	5-08	0817-07		1
na=Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych
nu=15
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6 <#p13>	


[RMS 1]
nz=0.12606
np=0
il=0.75636
wa=0

[RMS 40]
nz=1.02
np=0
gr=2
il=6.12
wa=0

[ELEMENT 2]
id=23
nu=2.2
na=Oprawa typu B
je=8	szt.

[POZYCJA]
id=24
pd=KNR	KNR	5-08 0514-06	5-08	0514-06		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - przelotowych
nu=16
ob=8
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=0.62075
np=0
il=4.966
wa=0

[RMS 15]
nz=1
np=0
gr=3
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=25
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		1
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
nu=17
ob=8
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8 <#p16>	


[RMS 1]
nz=0.2674
np=0
il=2.1392
wa=0

[RMS 56]
nz=4
np=0
gr=2
il=32
wa=0

[POZYCJA]
id=26
pd=KNR	KNR	5-08 0817-07	5-08	0817-07		1
na=Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych
nu=18
ob=8
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8 <#p16>	


[RMS 1]
nz=0.12606
np=0
il=1.00848
wa=0

[RMS 40]
nz=1.02
np=0
gr=2
il=8.16
wa=0

[ELEMENT 2]
id=27
nu=2.3
na=Oprawa typu C
je=4	szt.

[POZYCJA]
id=28
pd=KNR	KNR	5-08 0514-06	5-08	0514-06		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - przelotowych
nu=19
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.62075
np=0
il=2.483
wa=0

[RMS 16]
nz=1
np=0
gr=3
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=29
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		1
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
nu=20
ob=4
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4 <#p19>	


[RMS 1]
nz=0.2674
np=0
il=1.0696
wa=0

[RMS 56]
nz=4
np=0
gr=2
il=16
wa=0

[POZYCJA]
id=30
pd=KNR	KNR	5-08 0817-07	5-08	0817-07		1
na=Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych
nu=21
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4 <#p19>	


[RMS 1]
nz=0.12606
np=0
il=0.50424
wa=0

[RMS 40]
nz=1.02
np=0
gr=2
il=4.08
wa=0

[ELEMENT 2]
id=31
nu=2.4
na=Oprawa typu D
je=12	szt.

[POZYCJA]
id=32
pd=KNR	KNR	5-08 0514-06	5-08	0514-06		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - przelotowych
nu=22
ob=12
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	


[RMS 1]
nz=0.62075
np=0
il=7.449
wa=0

[RMS 17]
nz=1
np=0
gr=3
il=12
wa=0

[POZYCJA]
id=33
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		1
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
nu=23
ob=12
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12 <#p22>	


[RMS 1]
nz=0.2674
np=0
il=3.2088
wa=0

[RMS 56]
nz=4
np=0
gr=2
il=48
wa=0

[POZYCJA]
id=34
pd=KNR	KNR	5-08 0817-07	5-08	0817-07		1
na=Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych
nu=24
ob=12
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12 <#p22>	


[RMS 1]
nz=0.12606
np=0
il=1.51272
wa=0

[RMS 40]
nz=1.02
np=0
gr=2
il=12.24
wa=0

[ELEMENT 2]
id=35
nu=2.5
na=Oprawa typu E
je=12	szt.

[POZYCJA]
id=36
pd=KNR	KNR	5-08 0514-06	5-08	0514-06		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - przelotowych
nu=25
ob=12
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	


[RMS 1]
nz=0.62075
np=0
il=7.449
wa=0

[RMS 18]
nz=1
np=0
gr=3
il=12
wa=0

[POZYCJA]
id=37
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		1
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
nu=26
ob=12
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12 <#p25>	


[RMS 1]
nz=0.2674
np=0
il=3.2088
wa=0

[RMS 56]
nz=4
np=0
gr=2
il=48
wa=0

[POZYCJA]
id=38
pd=KNR	KNR	5-08 0817-07	5-08	0817-07		1
na=Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych
nu=27
ob=12
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12 <#p25>	


[RMS 1]
nz=0.12606
np=0
il=1.51272
wa=0

[RMS 40]
nz=1.02
np=0
gr=2
il=12.24
wa=0

[ELEMENT 2]
id=39
nu=2.6
na=Oprawa typu F
je=2	szt.

[POZYCJA]
id=40
pd=KNR	KNR	5-08 0514-06	5-08	0514-06		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - przelotowych
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.62075
np=0
il=1.2415
wa=0

[RMS 19]
nz=1
np=0
gr=3
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=41
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		1
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
nu=29
ob=2
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 <#p28>	


[RMS 1]
nz=0.2674
np=0
il=0.5348
wa=0

[RMS 56]
nz=4
np=0
gr=2
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=42
pd=KNR	KNR	5-08 0817-07	5-08	0817-07		1
na=Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 <#p28>	


[RMS 1]
nz=0.12606
np=0
il=0.25212
wa=0

[RMS 40]
nz=1.02
np=0
gr=2
il=2.04
wa=0

[ELEMENT 2]
id=43
nu=2.7
na=Oprawa typu G
je=8	szt.

[POZYCJA]
id=44
pd=KNR	KNR	5-08 0514-06	5-08	0514-06		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - przelotowych
nu=31
ob=8
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=0.62075
np=0
il=4.966
wa=0

[RMS 20]
nz=1
np=0
gr=3
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=45
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		1
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
nu=32
ob=8
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8 <#p31>	


[RMS 1]
nz=0.2674
np=0
il=2.1392
wa=0

[RMS 56]
nz=4
np=0
gr=2
il=32
wa=0

[POZYCJA]
id=46
pd=KNR	KNR	5-08 0817-07	5-08	0817-07		1
na=Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych
nu=33
ob=8
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8 <#p31>	


[RMS 1]
nz=0.12606
np=0
il=1.00848
wa=0

[RMS 40]
nz=1.02
np=0
gr=2
il=8.16
wa=0

[ELEMENT 2]
id=47
nu=2.8
na=Oprawa typu H
je=11	szt.

[POZYCJA]
id=48
pd=KNR	KNR	5-08 0514-06	5-08	0514-06		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - przelotowych
nu=34
ob=11
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11	


[RMS 1]
nz=0.62075
np=0
il=6.82825
wa=0

[RMS 21]
nz=1
np=0
gr=3
il=11
wa=0

[POZYCJA]
id=49
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		1
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
nu=35
ob=11
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11 <#p34>	


[RMS 1]
nz=0.2674
np=0
il=2.9414
wa=0

[RMS 56]
nz=4
np=0
gr=2
il=44
wa=0

[POZYCJA]
id=50
pd=KNR	KNR	5-08 0817-07	5-08	0817-07		1
na=Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych
nu=36
ob=11
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11 <#p34>	


[RMS 1]
nz=0.12606
np=0
il=1.38666
wa=0

[RMS 40]
nz=1.02
np=0
gr=2
il=11.22
wa=0

[ELEMENT 2]
id=51
nu=2.9
na=Oprawa awaryjna
je=18	szt.

[POZYCJA]
id=52
pd=KNR	KNR	5-08 0515-06	5-08	0515-06		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem
nu=37
ob=18
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18	


[RMS 1]
nz=0.52525
np=0
il=9.4545
wa=0

[RMS 22]
nz=1
np=0
gr=3
il=18
wa=0

[ELEMENT 2]
id=53
nu=2.10
na=Oprawa awaryjna/kierunkowa z piktogramem
je=2	szt.

[POZYCJA]
id=54
pd=KNR	KNR	5-08 0515-06	5-08	0515-06		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem
nu=38
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.52525
np=0
il=1.0505
wa=0

[RMS 23]
nz=1
np=0
gr=3
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=55
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		1
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
nu=39
ob=2
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 <#p38>	


[RMS 1]
nz=0.2674
np=0
il=0.5348
wa=0

[RMS 56]
nz=4
np=0
gr=2
il=8
wa=0

[ELEMENT 2]
id=56
nu=2.11
na=Oprawa awaryjna zewnętrzna nad wyjściem
je=1	szt.

[POZYCJA]
id=57
pd=KNR	KNR	5-08 0515-06	5-08	0515-06		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.52525
np=0
il=0.52525
wa=0

[RMS 24]
nz=1
np=0
gr=3
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=58
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		1
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <#p40>	


[RMS 1]
nz=0.2674
np=0
il=0.2674
wa=0

[RMS 56]
nz=4
np=0
gr=2
il=4
wa=0

[ELEMENT 2]
id=59
nu=2.12
na=Pomiar natężenia oświetlenia
je=1	kpl

[POZYCJA]
id=60
pd=KNR	KNR	13-21 0301-03	13-2	 0301-0		1
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku - oświetlenie ogólne i awaryjne
nu=42
ob=35
jm=kpl.pom.	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35	


[RMS 1]
nz=1.71
np=0
il=59.85
wa=0

[ELEMENT 1]
id=61
nu=3
na=OSPRZĘT
je=1	kpl
cpv=45311200-2

[ELEMENT 2]
id=62
nu=3.1
na=Wyłącznik PWP z sygnalizacją stanu
je=1	szt.

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNR	5-08 0301-21	5-08	0301-21		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.2101
mn=0.955
np=0
il=0.20065
wa=0

[POZYCJA]
id=64
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <#p43>	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=0.084
wa=0

[RMS 34]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=1.02
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=65
pd=KNR	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <#p43>	


[RMS 1]
nz=0.18909
np=0
il=0.18909
wa=0

[RMS 30]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=1.02
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[ELEMENT 2]
id=66
nu=3.2
na=Przycisk roletowy - zbiorczy
je=1	szt.

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNR	5-08 0301-21	5-08	0301-21		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.2101
mn=0.955
np=0
il=0.20065
wa=0

[POZYCJA]
id=68
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=0.084
wa=0

[RMS 34]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=1.02
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=69
pd=KNR	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.18909
np=0
il=0.18909
wa=0

[RMS 28]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=1.02
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[ELEMENT 2]
id=70
nu=3.3
na=Przycisk roletowy ze sterownikiem
je=10	szt.

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNR	5-08 0301-21	5-08	0301-21		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie
nu=49
ob=10
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=0.2101
mn=0.955
np=0
il=2.0065
wa=0

[POZYCJA]
id=72
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
nu=50
ob=10
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=0.84
wa=0

[RMS 34]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=10.2
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=73
pd=KNR	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
nu=51
ob=10
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=0.18909
np=0
il=1.8909
wa=0

[RMS 29]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=10.2
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[ELEMENT 2]
id=74
nu=3.4
na=Łącznik 1-bieg. 10A 230V p/t IP44
je=4	szt.

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNR	5-08 0301-21	5-08	0301-21		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie
nu=52
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.2101
mn=0.955
np=0
il=0.8026
wa=0

[POZYCJA]
id=76
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
nu=53
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4 <#p52>	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=0.336
wa=0

[RMS 34]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=4.08
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=77
pd=KNR	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - wariant 1
nu=54
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4 <#p53>	


[RMS 1]
nz=0.1576
np=0
il=0.6304
wa=0

[RMS 26]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=4.08
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[ELEMENT 2]
id=78
nu=3.5
na=Łącznik 2-bieg. świecznikowy 10A 230V p/t
je=4	szt.

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNR	5-08 0301-21	5-08	0301-21		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie
nu=55
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.2101
mn=0.955
np=0
il=0.8026
wa=0

[POZYCJA]
id=80
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
nu=56
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4 <#p55>	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=0.336
wa=0

[RMS 34]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=4.08
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=81
pd=KNR	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
nu=57
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4 <#p56>	


[RMS 1]
nz=0.18909
np=0
il=0.75636
wa=0

[RMS 27]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=4.08
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[ELEMENT 2]
id=82
nu=3.6
na=Czujka ruchu
je=6	szt.

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNR	5-08 0301-21	5-08	0301-21		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie
nu=58
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=0.2101
mn=0.955
np=0
il=1.2039
wa=0

[POZYCJA]
id=84
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
nu=59
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6 <#p58>	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=0.504
wa=0

[RMS 34]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=6.12
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=85
pd=KNR	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
nu=60
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6 <#p58>	


[RMS 1]
nz=0.18909
np=0
il=1.13454
wa=0

[RMS 25]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=6.12
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[ELEMENT 2]
id=86
nu=3.7
na=Gniazdo pojedyncze 16A 230V p/t szczelne IP44
je=22	szt.

[POZYCJA]
id=87
pd=KNR	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
nu=61
ob=22
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22	


[RMS 1]
nz=0.0914
np=0
il=2.0108
wa=0

[POZYCJA]
id=88
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
nu=62
ob=22
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22 <#p61>	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=1.848
wa=0

[RMS 34]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=22.44
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=22
wa=0

[POZYCJA]
id=89
pd=KNR	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
nu=63
ob=22
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22 <#p61>	


[RMS 1]
nz=0.26263
np=0
il=5.77786
wa=0

[RMS 33]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=22.44
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=22
wa=0

[ELEMENT 2]
id=90
nu=3.8
na=Gniazdo pojedyncze 16A 230V p/t
je=29	szt.

[POZYCJA]
id=91
pd=KNR	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
nu=64
ob=29
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29	


[RMS 1]
nz=0.0914
np=0
il=2.6506
wa=0

[POZYCJA]
id=92
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
nu=65
ob=29
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29 <#p64>	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=2.436
wa=0

[RMS 34]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=29.58
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=29
wa=0

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
nu=66
ob=29
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29 <#p64>	


[RMS 1]
nz=0.187
mn=0.955
np=0
il=5.17911
wa=0

[RMS 33]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=29.58
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=29
wa=0

[ELEMENT 2]
id=94
nu=3.9
na=Gniazdo pojedyncze HDMI
je=2	szt.

[POZYCJA]
id=95
pd=KNR	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
nu=67
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.0914
np=0
il=0.1828
wa=0

[POZYCJA]
id=96
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
nu=68
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 <#p67>	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=0.168
wa=0

[RMS 34]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=2.04
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=97
pd=KNR	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
nu=69
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 <#p67>	


[RMS 1]
nz=0.1786
np=0
il=0.3572
wa=0

[RMS 31]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=2.04
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[ELEMENT 2]
id=98
nu=3.10
na=Gniazdo pojedyncze RJ45 kat 5e
je=1	szt.

[POZYCJA]
id=99
pd=KNR	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.0914
np=0
il=0.0914
wa=0

[POZYCJA]
id=100
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <#p70>	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=0.084
wa=0

[RMS 34]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=1.02
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=101
pd=KNR	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <#p70>	


[RMS 1]
nz=0.1786
np=0
il=0.1786
wa=0

[RMS 32]
nz=1.02
np=1
gr=4
il=1.02
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[ELEMENT 2]
id=102
nu=3.11
na=Pomiary pętli zwarcia

[POZYCJA]
id=103
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
nu=73
ob=62
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=62	1	7 + 3 + 51 + 1	


[RMS 1]
nz=0.5
np=0
il=31
wa=0

[ELEMENT 2]
id=104
nu=3.12
na=Badanie wyłącznika różnicowoprądowego
je=1	kpl

[POZYCJA]
id=105
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
nu=74
ob=28
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28	


[RMS 1]
nz=0.33
np=0
il=9.24
wa=0

[ELEMENT 2]
id=106
nu=3.13
na=Badanie obwodów wewnętrznych
je=1	kpl.

[POZYCJA]
id=107
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
nu=75
ob=26
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26	


[RMS 1]
nz=0.63
np=0
il=16.38
wa=0

[POZYCJA]
id=108
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-03	5-08	0901-03		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
nu=76
ob=2
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.83
np=0
il=1.66
wa=0

[ELEMENT 1]
id=109
nu=4
na=KABLE I PRZEWODY
je=1	kpl
cpv=45310000-3

[ELEMENT 2]
id=110
nu=4.1
na=YDYp 3x1,5 mm2
je=500	m

[POZYCJA]
id=111
pd=KNR	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
nu=77
ob=500
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500	


[RMS 1]
nz=0.05463
np=0
il=27.315
wa=0

[RMS 45]
nz=1.04
np=1
gr=6
il=520
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=500
wa=0

[POZYCJA]
id=112
pd=KNR	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
nu=78
ob=834
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=834	1	(13 + 63 + 63) * 2 * 3	


[RMS 1]
nz=0.01996
np=0
il=16.64664
wa=0

[ELEMENT 2]
id=113
nu=4.2
na=YDYp 3x2,5 mm2
je=400	m

[POZYCJA]
id=114
pd=KNR	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
nu=79
ob=400
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400	


[RMS 1]
nz=0.06093
np=0
il=24.372
wa=0

[RMS 46]
nz=1.04
np=1
gr=6
il=416
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=400
wa=0

[POZYCJA]
id=115
pd=KNR	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
nu=80
ob=306
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=306	1	(51) * 2 * 3	


[RMS 1]
nz=0.01996
np=0
il=6.10776
wa=0

[ELEMENT 2]
id=116
nu=4.3
na=YKY 3x2,5 mm2
je=80	m

[POZYCJA]
id=117
pd=KNR	KNR	5-10 0118-01	5-10	0118-01		1
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
nu=81
ob=80
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80	


[RMS 1]
nz=0.11842
np=0
il=9.4736
wa=0

[RMS 41]
nz=0.05
np=1
gr=2
il=4
wa=0

[RMS 54]
nz=1.04
np=1
gr=6
il=83.2
wa=0

[RMS 67]
nz=2
np=0
op=M
il=80
wa=0

[RMS 59]
nz=0.0044
np=1
il=0.352
wa=0

[RMS 61]
nz=0.0044
np=1
il=0.352
wa=0

[RMS 62]
nz=0.0067
np=1
il=0.536
wa=0

[RMS 65]
nz=0.0044
np=1
il=0.352
wa=0

[POZYCJA]
id=118
pd=	KNR	5-10 0605-02	5-10	0605-02		1
na=Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 4
nu=82
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=1.01
mn=0.955
np=0
il=3.8582
wa=0

[RMS 41]
nz=1
np=1
gr=2
il=4
wa=0

[RMS 42]
nz=4.2
np=1
gr=2
il=16.8
wa=0

[RMS 43]
nz=1
np=1
gr=5
il=4
wa=0

[RMS 67]
nz=2
np=0
op=M
il=4
wa=0

[ELEMENT 2]
id=119
nu=4.4
na=YDYp 5x4 mm2
je=56	m

[POZYCJA]
id=120
pd=	KNR	5-08 0214-03	5-08	0214-03		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
nu=83
ob=68
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=68	1	32 + 36	


[RMS 1]
nz=0.077
mn=0.955
np=0
il=5.00072
wa=0

[RMS 48]
nz=1.04
np=1
gr=6
il=70.72
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=68
wa=0

[POZYCJA]
id=121
pd=	KNR	5-08 0813-02	5-08	0813-02		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)
nu=84
ob=10
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5 * 2 * 1	


[RMS 1]
nz=0.0242
mn=0.955
np=0
il=0.2311
wa=0

[ELEMENT 2]
id=122
nu=4.5
na=YDYp 5x1,5 mm2
je=85	m

[POZYCJA]
id=123
pd=KNR	KNR	5-08 0214-03	5-08	0214-03		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
nu=85
ob=85
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85	


[RMS 1]
nz=0.07354
np=0
il=6.2509
wa=0

[RMS 47]
nz=1.04
np=1
gr=6
il=88.4
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=85
wa=0

[POZYCJA]
id=124
pd=KNR	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
nu=86
ob=110
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=110	1	55 * 2	


[RMS 1]
nz=0.01996
np=0
il=2.1956
wa=0

[ELEMENT 2]
id=125
nu=4.6
na=NHXH 5x1,5 mm2
je=16	m

[POZYCJA]
id=126
pd=KNR	KNR	5-10 0118-01	5-10	0118-01		1
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
nu=87
ob=16
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16	


[RMS 1]
nz=0.11842
np=0
il=1.89472
wa=0

[RMS 41]
nz=0.05
np=1
gr=2
il=0.8
wa=0

[RMS 53]
nz=1.04
np=1
gr=6
il=16.64
wa=0

[RMS 67]
nz=2
np=0
op=M
il=16
wa=0

[RMS 59]
nz=0.0044
np=1
il=0.0704
wa=0

[RMS 61]
nz=0.0044
np=1
il=0.0704
wa=0

[RMS 62]
nz=0.0067
np=1
il=0.1072
wa=0

[RMS 65]
nz=0.0044
np=1
il=0.0704
wa=0

[POZYCJA]
id=127
pd=	KNR	5-10 0605-03	5-10	0605-03		1
na=Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 8
nu=88
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=1.64
mn=0.955
np=0
il=3.1324
wa=0

[RMS 67]
nz=2
np=0
op=M
il=2
wa=0

[ELEMENT 2]
id=128
nu=4.7
na=Kabel HDMI
je=18	m

[POZYCJA]
id=129
pd=	KNR	5-08 0214-03	5-08	0214-03		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
nu=89
ob=18
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18	


[RMS 1]
nz=0.077
mn=0.955
np=0
il=1.32372
wa=0

[RMS 49]
nz=1.04
np=1
gr=6
il=18.72
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=18
wa=0

[POZYCJA]
id=130
pd=	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
nu=90
ob=9.5
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	19 / 2	


[RMS 1]
nz=0.0209
mn=0.955
np=0
il=0.18962
wa=0

[ELEMENT 2]
id=131
nu=4.8
na=Kabel skrętkowy UTP kat 5e
je=15	m

[POZYCJA]
id=132
pd=	KNR	5-08 0214-03	5-08	0214-03		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
nu=91
ob=15
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	


[RMS 1]
nz=0.077
mn=0.955
np=0
il=1.1031
wa=0

[RMS 50]
nz=1.04
np=1
gr=6
il=15.6
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=15
wa=0

[ELEMENT 2]
id=133
nu=4.9
na=LYżo 6
je=150	m

[POZYCJA]
id=134
pd=	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
nu=92
ob=150
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150	


[RMS 1]
nz=0.0572
mn=0.955
np=0
il=8.1945
wa=0

[RMS 52]
nz=1.04
np=1
gr=6
il=156
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=150
wa=0

[POZYCJA]
id=135
pd=	KNR	5-08 0813-02	5-08	0813-02		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)
nu=93
ob=20
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20 <#p92 / 15 * 2>	


[RMS 1]
nz=0.0242
mn=0.955
np=0
il=0.4622
wa=0

[ELEMENT 2]
id=136
nu=4.10
na=LYżo 25
je=10	m

[POZYCJA]
id=137
pd=	KNR	5-08 0214-03	5-08	0214-03		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
nu=94
ob=12
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	


[RMS 1]
nz=0.077
mn=0.955
np=0
il=0.88248
wa=0

[RMS 51]
nz=1.04
np=1
gr=6
il=12.48
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=12
wa=0

[POZYCJA]
id=138
pd=	KNR	5-08 0813-04	5-08	0813-04		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)
nu=95
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.0352
mn=0.955
np=0
il=0.13448
wa=0

[ELEMENT 2]
id=139
nu=4.11
na=Rury winidurowe
je=150	m

[POZYCJA]
id=140
pd=	KNNR	5 0103-01	5 01	3-01		1
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
nu=96
ob=150
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150	


[RMS 1]
nz=0.356
np=0
il=53.4
wa=0

[RMS 5]
nz=0.41
np=1
gr=7
il=61.5
wa=0

[RMS 2]
nz=2.1
np=1
gr=2
il=315
wa=0

[RMS 4]
nz=1.04
np=1
gr=7
il=156
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=150
wa=0

[ELEMENT 2]
id=141
nu=4.12
na=Bruzdowanie
je=350	m

[POZYCJA]
id=142
pd=	KNNR	5 1207-03	5 12	7-03		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
nu=97
ob=350
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350	


[RMS 1]
nz=0.102
np=0
il=35.7
wa=0

[ELEMENT 2]
id=143
nu=4.13
na=Rura osłonowa QRK 50
je=8	m

[POZYCJA]
id=144
pd=	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie
nu=98
ob=8
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=0.1342
mn=0.955
np=0
il=1.02528
wa=0

[RMS 11]
nz=1.04
np=1
gr=7
il=8.32
wa=0

[RMS 67]
nz=2
np=0
op=M
il=8
wa=0

[RMS 62]
nz=0.0039
np=1
il=0.0312
wa=0

[RMS 63]
nz=0.0055
np=1
il=0.044
wa=0

[ELEMENT 1]
id=145
nu=5
na=INSTALACJA UZIEMIAJĄCA
je=1	kpl
cpv=45310000-3

[ELEMENT 2]
id=146
nu=5.1
na=Wykop pod uziom otokowy
je=84	m

[POZYCJA]
id=147
pd=	KNR	2-01 0701-0502	2-01	0701-05	2	1
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III
nu=99
ob=84
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84	


[RMS 1]
nz=1.1693
mn=0.955
np=0
il=93.80112
wa=0

[POZYCJA]
id=148
pd=	KNR	2-01 0704-0503	2-01	0704-05	3	1
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III
nu=100
ob=84
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84 <#p99>	


[RMS 1]
nz=0.6468
mn=0.955
np=0
il=51.88596
wa=0

[ELEMENT 2]
id=149
nu=5.2
na=Bednarka w wykopie
je=94	m

[POZYCJA]
id=150
pd=	KNR	5-08 0608-07	5-08	0608-07		1
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
nu=101
ob=94
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=94	1	94	


[RMS 1]
nz=0.1085
mn=0.955
np=0
il=9.74028
wa=0

[RMS 8]
nz=1.04
np=1
gr=1
il=97.76
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=94
wa=0

[RMS 66]
nz=0.0542
np=1
il=5.0948
wa=0

[POZYCJA]
id=151
pd=	KNR	5-08 0617-01	5-08	0617-01		1
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
nu=102
ob=12
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	


[RMS 1]
nz=0.2596
mn=0.955
np=0
il=2.97504
wa=0

[RMS 66]
nz=0.1298
np=1
il=1.5576
wa=0

[ELEMENT 2]
id=152
nu=5.3
na=Uziom pionowy FeZn fi17,2 , R=<10ohm w rogach uziomu otokowego - 2 rogach uziomu i rozdzielnicy RG
je=5	kpl

[POZYCJA]
id=153
pd=KNR	KNR	5-08 0614-02	5-08	0614-02		1
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III
nu=103
ob=30
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	6 * 5	


[RMS 1]
nz=0.3036
np=0
il=9.108
wa=0

[RMS 7]
nz=1.04
np=1
gr=1
il=31.2
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=30
wa=0

[RMS 58]
nz=0.159
np=1
il=4.77
wa=0

[RMS 66]
nz=0.159
np=1
il=4.77
wa=0

[POZYCJA]
id=154
pd=	KNR	13-06 1023-01	13-0	 1023-0		1
na=Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub dodatkowego
nu=104
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=7.4
np=0
il=37
wa=0

[ELEMENT 2]
id=155
nu=5.4
na=Szyny uziemiające - GSU (1) + LSU (2)
je=3	szt.

[POZYCJA]
id=156
pd=	KNR	5-08 0701-06	5-08	0701-06		1
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 mocowania)
nu=105
ob=3
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.1375
mn=0.955
np=0
il=0.39393
wa=0

[RMS 38]
nz=1
np=1
gr=1
il=3
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=157
pd=KNR	KNR	5-08 0802-01	5-08	0802-01		1
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm
nu=106
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6 <#p105 * 2>	


[RMS 1]
nz=0.0462
np=0
il=0.2772
wa=0

[POZYCJA]
id=158
pd=	KNR	5-08 0401-21	5-08	0401-21		1
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących
nu=107
ob=3
jm=aparat	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3 <#p105>	


[RMS 1]
nz=0.05
mn=0.955
np=0
il=0.14325
wa=0

[ELEMENT 2]
id=159
nu=5.5
na=Rura osłonowa DVK 50
je=8	m

[POZYCJA]
id=160
pd=	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie
nu=108
ob=8
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=0.1342
mn=0.955
np=0
il=1.02528
wa=0

[RMS 10]
nz=1.04
np=1
gr=7
il=8.32
wa=0

[RMS 67]
nz=2
np=0
op=M
il=8
wa=0

[RMS 62]
nz=0.0039
np=1
il=0.0312
wa=0

[RMS 63]
nz=0.0055
np=1
il=0.044
wa=0

[ELEMENT 2]
id=161
nu=5.6
na=Pomiary instalacji uziemiajacej
je=1	kpl

[POZYCJA]
id=162
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-03	5-08	0902-03		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy - analogia pomiar GSU + 4 pilony
nu=109
ob=5
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=1.26
np=0
il=6.3
wa=0

[ELEMENT 1]
id=163
nu=6
na=INSTALACJA ODGROMOWA
je=1	kpl
cpv=45310000-3

[ELEMENT 2]
id=164
nu=6.1
na=Zwody poziome niskie na dachu
je=68	m

[POZYCJA]
id=165
pd=	KNR	5-08 0606-01	5-08	0606-01		1
na=Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim
nu=110
ob=68
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68	


[RMS 1]
nz=0.1782
mn=0.955
np=0
il=11.57224
wa=0

[RMS 6]
nz=1.04
np=1
gr=1
il=70.72
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=68
wa=0

[POZYCJA]
id=166
pd=	KNR	5-08 0601-15	5-08	0601-15		1
na=Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą
nu=111
ob=54.4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=54.4	1	54.4 <#p110 * 0.8>	


[RMS 1]
nz=0.1507
mn=0.955
np=0
il=7.82925
wa=0

[RMS 39]
nz=1.01
np=1
gr=1
il=54.944
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=54.4
wa=0

[POZYCJA]
id=167
pd=KNR	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		1
na=Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych
nu=112
ob=12
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	


[RMS 1]
nz=0.17858
np=0
il=2.14296
wa=0

[RMS 36]
nz=1
np=0
gr=1
il=12
wa=0

[ELEMENT 2]
id=168
nu=6.2
na=Przewody odprowadzająca
je=40	m

[POZYCJA]
id=169
pd=	KNR	5-08 0607-05	5-08	0607-05		1
na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm
nu=113
ob=40
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40	


[RMS 1]
nz=0.3978
mn=0.955
np=0
il=15.196
wa=0

[RMS 6]
nz=1.04
np=1
gr=1
il=41.6
wa=0

[RMS 35]
nz=1.5
np=1
gr=1
il=60
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=40
wa=0

[ELEMENT 2]
id=170
nu=6.3
na=Złącze kontrolne budynku
je=8	szt

[POZYCJA]
id=171
pd=	KNR	5-08 0619-05	5-08	0619-05		1
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej
nu=114
ob=8
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=0.3377
mn=0.955
np=0
il=2.58
wa=0

[RMS 37]
nz=1
np=0
gr=1
il=8
wa=0

[RMS 67]
nz=2.5
np=0
op=M
il=8
wa=0

[ELEMENT 2]
id=172
nu=6.4
na=Pomiary instalacji odgromowej
je=1	kpl

[POZYCJA]
id=173
pd=	KNNR	5 1304-03	5 13	4-03		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) - analogia - pomiar ciągloci pomiędzy 5 przewodami odprowadzającymi
nu=115
ob=8
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=1.26
np=0
il=10.08
wa=0

[ELEMENT 1]
id=178
na=INSTALACJA ALARMOWA
je=1	kpl

[POZYCJA]
id=179
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Wykonanie instalacji alarmowej w całym budynku - m.in dostawa i montaż okablowania, dostawa i montaż czujek alarmowych, dostawa i montaż sygnalizatora, dostawa i montaż kontraktorów, dostawa i montaż panelu kodowania
nu=116
ob=1
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[ELEMENT 1]
id=174
nu=7
na=DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
je=1	kpl.
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
id=175
pd=		kalkulacja włas	kalk	lacja w	as	1
na=Dokumentacja powykonawcza
nu=117
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=80
np=0
il=80
wa=0

[ELEMENT 1]
id=176
nu=8
na=UTYLIZACJA ŚMIECI PO BUDOWIE
je=1	kpl
cpv=45112000-5

[POZYCJA]
id=177
pd=		kalkulacja włas	kalk	lacja w	as	1
na=Utylizacja śmieci po budowie - kontener 6m2
nu=118
ob=1
jm=kpl.	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=PW ELE
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

