[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.13.300.10
nan=Kładka spacerowa nad rz. Wałsza w gminie Pieniężno
op=1
opn=1	0	1	1	1	0	17	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1
prn=2	2	3	3	3	1	6	0	1	0
own=4	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=128

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Budowa kładki spacerowej nad rzeką Wałsza w obrębie ewidencyjnym Kajnity gmina Pieniężno. Inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych o nr 145, 3137, 3142/1
ni=SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE - NADLEŚNICTWO ORNETA
ai=11-130 ORNETA UL. 1 MAJA 26
br=
dt=19.10.2022	0	0
pcn=III kw. 2022	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	
rtf={\rtf1\ansi\ansicpg1250 }

[RMS ZEST 128]
ty=R	0
na=robocizna	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=27	1666821600	4			0
cw=27	PLN	27
wa=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=109
nu=1
nsn=D.01.00.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie trasy w terenie
wa=0
kn=0	0	0
id=110
nu=1.1
nsn=D.01.01.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
wa=0
kn=0	0	0
id=111
nu=1.1.1
nsn=D.01.01.01

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-wytyczenie dróg i obiektu wraz z montażem reperów pomiarowych  w konstrukcji
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=0
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=2
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Kalkulacja indywidualna	
na=-wytyczenie dróg i obiektu wraz z montażem reperów pomiarowych  w konstrukcji
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1.1
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=0
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIE
wa=0
kn=0	0	0
id=112
nu=2
nsn=D.05.00.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnie gruntowe
wa=0
kn=0	0	0
id=113
nu=2.1
nsn=D.05.01.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Nawierzchnia żwirowa
wa=0
kn=0	0	0
id=114
nu=2.1.1
nsn=D.05.01.03

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=3
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-nawierzchnia żwirowa na nasypach dojściowych do kładki, gr 12cm
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=2
ob=98	98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=98
jm=m2	050
pm=2
wo=0	98	40,0+58,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	40,0+58,0						

[POZYCJA 1]
id=4
pd=	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-01	
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2.1
ob=98	98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=98
jm=m2	050
pm=2
wo=0	98	98				0

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[POZYCJA 1]
id=5
pd=	KNR	2-31 0103-01	2-31	0103-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0103-01	
na=Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2.2
ob=98	98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=98
jm=m2	050
pm=2
wo=0	98	98				0

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[POZYCJA 1]
id=6
pd=	KNR	2-31 0202-03	2-31	0202-03		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0202-03	
na=Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 8cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2.3
ob=98	98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=98
jm=m2	050
pm=2
wo=0	98	98				0

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[POZYCJA 1]
id=7
pd=	KNR	2-31 0202-04	2-31	0202-04		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0202-04	
na=Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2.4
ob=98	98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=98
jm=m2	050
pm=2
wo=0	98	98				0

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4		4
wm=4		4
ws=4		4
wo=1		1

[ELEMENT 1]
na=FUNDAMENTOWANIE
wa=0
kn=0	0	0
id=115
nu=3
nsn=M.11.00.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne pod fundamenty
wa=0
kn=0	0	0
id=116
nu=3.1
nsn=M.11.01.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Wykop pod fundamenty i nasyp najazdowy
wa=0
kn=0	0	0
id=117
nu=3.1.1
nsn=M.11.01.01

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=8
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-wycinka zakrzaczeń, wykonanie wykopu pod fundamanty podpór oraz  fundamenty bloków odciagów i pod nasyp pochylni wraz z wywozem gruntu
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=3
ob=281,2	281,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=281,2
jm=m3	060
pm=2
wo=0	281,2	2*12*8,5+2*4,7*3+98*0,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=281,2	1	2*12*8,5+2*4,7*3+98*0,5						

-[POZYCJA 1]
id=9
pd=	KNNR-W	1 0102-04	1	0102-04		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 1 0102-04	
na=Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia gęstych powyżej 60% powierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3.1_1
ob=0	0		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
stn=-1	0	0	88

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0
jm=ha	052
pm=2
wo=0	0	0				0

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[POZYCJA 1]
id=10
pd=	KNR-W	2-01 0203-07	2-01	0203-07		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0203-07	
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3  z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3.1
ob=224,96	224,96		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=224,96
jm=m3	060
pm=2
wo=0	224,96	281,20*80%				0

[PRZEDMIAR]
wo=224,96	1	281,20*80%						

[POZYCJA 1]
id=11
pd=	KNR-W	2-01 0210-03	2-01	0210-03		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0210-03	
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii I-II
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3.2
ob=224,96	224,96		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=224,96
jm=m3	060
pm=2
wo=0	224,96	224,96				0

[PRZEDMIAR]
wo=224,96	1	224,96						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=8		8
wo=1		1

[POZYCJA 1]
id=12
pd=	KNR-W	2-01 0301-01	2-01	0301-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0301-01	
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3.3
ob=56,24	56,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56,24
jm=m3	060
pm=2
wo=0	56,24	281,20*20%				0

[PRZEDMIAR]
wo=56,24	1	281,20*20%						

[POZYCJA 1]
id=13
pd=	KNR-W	2-01 0210-03	2-01	0210-03		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0210-03	
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii I-II
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3.4
ob=56,24	56,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56,24
jm=m3	060
pm=2
wo=0	56,24	56,24				0

[PRZEDMIAR]
wo=56,24	1	56,24						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=8		8
wo=1		1

[POZYCJA 1]
id=14
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Kalkulacja indywidualna	
na=Koszt utylizacji na legalnym składowisku odpadów
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3.5
ob=478,04	478,04		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=478,04
jm=t	034
pm=3
wo=0	478,04	281,20*1,7				0

[PRZEDMIAR]
wo=478,04	1	281,20*1,7						

[POZYCJA]
id=15
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-demontaz istniejącej konstrukcji kładki z wywozem elementów na wysypisko
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=0
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=16
pd=	KNR	2-33 0307-01	2-33	0307-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0307-01	
na=Podnoszenie lub opuszczenie przęsła o rozpiętości do 30m na wysokość do 20cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4.1
ob=7	7		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=t	034
pm=2
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA 1]
id=17
pd=	KNR	2-33 0311-04	2-33	0311-04		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0311-04	
na=Wymiana elementów blachownicowych i kratowych o masie 5-10t
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4.2
ob=7	7		1
jm=t/m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=t/m	000
pm=2
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=18
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-pogrążenie studni owew=120cm,h=1m, metodą studniarską z wybraniem  z wnętrza gruntu i jego wywozem
na5=-pogrC485C5BCenie studni C3B8wew=120cm,h=1m, metodC485 studniarskC485 z wybraniem  z wnC499trza gruntu i jego wywozem
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=5
ob=38	38		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=38
jm=szt	020
pm=0
wo=0	38	38				0

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[POZYCJA 1]
id=19
pd=	KNR	2-10 0703-01	2-10	0703-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-10 0703-01	
na=Opuszczanie studni żelbetowych przy ręcznym wydobywaniu gruntu nawodnionego kategorii  I-II na głębokość do 15m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5.1
ob=0	0		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0
jm=m3	060
pm=2
wo=0	0	(pi*0,60^2)*38				0

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	(pi*0,60^2)*38						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA 1]
id=20
pd=	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0212-07	
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5.2
ob=42,98	42,98		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=42,98
jm=m3	060
pm=2
wo=0	42,98	42,98				0

[PRZEDMIAR]
wo=42,98	1	42,98						

[POZYCJA 1]
id=21
pd=	KNR-W	2-01 0210-03	2-01	0210-03		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0210-03	
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii I-II
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5.3
ob=42,98	42,98		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=42,98
jm=m3	060
pm=2
wo=0	42,98	42,98				0

[PRZEDMIAR]
wo=42,98	1	42,98						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=8		8
wo=1		1

[POZYCJA 1]
id=22
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Kalkulacja indywidualna	
na=Koszt utylizacji na legalnym składowisku odpadów
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5.4
ob=73,066	73,066		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=73,066
jm=t	034
pm=3
wo=0	73,066	42,98*1,7				0

[PRZEDMIAR]
wo=73,066	1	42,98*1,7						

[ELEMENT 3]
na=Zasypanie wykopów lub wykonanie nasypów
wa=0
kn=0	0	0
id=118
nu=3.1.2
nsn=M.11.01.04

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=23
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-zasypanie wykopów wokół fundamentów gruntem piaszczystym z zakupu  wraz z zagęszczeniem
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=6
ob=94,82	94,82		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=94,82
jm=m3	060
pm=2
wo=0	94,82	2*(1,8*7,3+1,9*7,3+12*1,2)+2*2*3				0

[PRZEDMIAR]
wo=94,82	1	2*(1,8*7,3+1,9*7,3+12*1,2)+2*2*3						

[POZYCJA 1]
id=24
pd=	KNR	2-01 0501-01	2-01	0501-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0501-01	
na=Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6.1
ob=94,82	94,82		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=94,82
jm=m3	060
pm=2
wo=0	94,82	94,82				0

[PRZEDMIAR]
wo=94,82	1	94,82						

[POZYCJA 1]
id=25
pd=	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0236-01	
na=Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6.2
ob=94,82	94,82		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=94,82
jm=m3	060
pm=2
wo=0	94,82	94,82				0

[PRZEDMIAR]
wo=94,82	1	94,82						

[POZYCJA]
id=26
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-zasypanie przestrzeni za przyczółkami między skrzydełkami, gruntem  piaszczystym stabilizowanym cementem z zakupu wraz z zagęszczeniem
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=7
ob=36	36		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36
jm=m3	060
pm=2
wo=0	36	2*10,0*1,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	2*10,0*1,8						

[POZYCJA 1]
id=27
pd=	KNR	2-01 0501-01	2-01	0501-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0501-01	
na=Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7.1
ob=36	36		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36
jm=m3	060
pm=2
wo=0	36	36				0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[POZYCJA 1]
id=28
pd=	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0236-01	
na=Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7.2
ob=36	36		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36
jm=m3	060
pm=2
wo=0	36	36				0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[POZYCJA]
id=29
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-wykonanie nasypu najazdowego z gruntu piaszczystego z zakupu z  wykonaniem w górnej warstwie podbudowy pod nawierzchnię  z KŁSM gr. 15cm z zagęszczeniem
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=8
ob=258,14	258,14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=258,14
jm=m3	060
pm=2
wo=0	258,14	22*4+26,8*5,8+98*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=258,14	1	22*4+26,8*5,8+98*0,15						

[POZYCJA 1]
id=30
pd=	KNR	2-01 0503-01	2-01	0503-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0503-01	
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 4m w gruncie kategorii I-II
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8.1
ob=258,18	258,18		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=258,18
jm=m3	060
pm=2
wo=0	258,18	258,18				0

[PRZEDMIAR]
wo=258,18	1	258,18						

[POZYCJA 1]
id=31
pd=	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-07	
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8.2
ob=98	98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=98
jm=m2	050
pm=2
wo=0	98	98				0

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[POZYCJA 1]
id=32
pd=	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-08	
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8.3
ob=98	98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=98
jm=m2	050
pm=2
wo=0	98	98				0

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=7		7
wm=7		7
ws=7		7
wo=1		1

[POZYCJA]
id=33
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-umocnienie skarp nasypu najazdowego i przyległego terenu humusem z obsianiem trawą i pokryciem biomatą
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=9
ob=240,12	240,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=240,12
jm=m2	050
pm=2
wo=0	240,12	(12+6,5+19+20+50,7+31)*1,5*1,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=240,12	1	(12+6,5+19+20+50,7+31)*1,5*1,15						

[POZYCJA 1]
id=34
pd=	KNR	2-01 0510-01	2-01	0510-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0510-01	
na=Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9.1
ob=240,12	240,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=240,12
jm=m2	050
pm=2
wo=0	240,12	240,12				0

[PRZEDMIAR]
wo=240,12	1	240,12						

[POZYCJA 1]
id=35
pd=	KNR	2-01 0510-02	2-01	0510-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0510-02	
na=Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9.2
ob=240,12	240,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=240,12
jm=m2	050
pm=2
wo=0	240,12	240,12				0

[PRZEDMIAR]
wo=240,12	1	240,12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2
wo=1		1

[ELEMENT 1]
na=ZBROJENIE
wa=0
kn=0	0	0
id=119
nu=4
nsn=M.12.00.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Stal zbrojeniowa - wymagnia ogólne
wa=0
kn=0	0	0
id=120
nu=4.1
nsn=M.12.01.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Zbrojenie betonu stalą klasy A-llIN
wa=0
kn=0	0	0
id=121
nu=4.1.1
nsn=M.12.01.02

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=36
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-przygotowanie i montaż zbrojenia podpór kładki i bloków odciągów
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=10
ob=12498,2	12498,2		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12498,2
jm=kg	033
pm=2
wo=0	1296,3	1296,3	zbrojenie studni fundamentowych			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	4732,2	4732,2	zbrojenie przyczC3B3C582ka 1			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	4732,2	4732,2	zbrojenie przyczC3B3C582ka 2			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	1737,3	1737,3	zbrojenie blokC3B3w kotwiC485cych			0
stn=-1	0	0	88
ko=0		zbrojenie studni fundamentowych h=5m
wo=0	306,6	51,1*6	o10mm			0
wo=0	711	118,5*6	o12mm			0
ko=0		zbrojenie studni fundamentowych h=4m
wo=0	83	41,5*2	o10mm			0
wo=0	196	98,0*2	o12mm			0
ko=0		zbrojenie przyczC3B3C582ka 1 i 2
wo=0	1111,8	555,9*2	o12mm			0
wo=0	2256,6	1128,3*2	o16mm			0
wo=0	5889	2944,5*2	o20mm			0
wo=0	207	103,5*2	o25mm			0
ko=0		zbrojenie blokC3B3w kotwiC485cych
wo=0	151,6	75,8*2	o12mm			0
wo=0	621,4	310,7*2	o16mm			0
wo=0	860,8	430,4*2	o20mm			0
wo=0	103,4	51,7*2	o25mm			0

[PRZEDMIAR]
wo=1296,3	1	1296,3	zbrojenie studni fundamentowych		-1	0		
wo=4732,2	1	4732,2	zbrojenie przyczółka 1		-1	0		
wo=4732,2	1	4732,2	zbrojenie przyczółka 2		-1	0		
wo=1737,3	1	1737,3	zbrojenie bloków kotwiących		-1	0		
ko=	zbrojenie studni fundamentowych h=5m			
wo=306,6	1	51,1*6	o10mm					
wo=711	1	118,5*6	o12mm					
ko=	zbrojenie studni fundamentowych h=4m			
wo=83	1	41,5*2	o10mm					
wo=196	1	98,0*2	o12mm					
ko=	zbrojenie przyczółka 1 i 2			
wo=1111,8	1	555,9*2	o12mm					
wo=2256,6	1	1128,3*2	o16mm					
wo=5889	1	2944,5*2	o20mm					
wo=207	1	103,5*2	o25mm					
ko=	zbrojenie bloków kotwiących			
wo=151,6	1	75,8*2	o12mm					
wo=621,4	1	310,7*2	o16mm					
wo=860,8	1	430,4*2	o20mm					
wo=103,4	1	51,7*2	o25mm					

[POZYCJA 1]
id=37
pd=	KNR	2-33 0207-01	2-33	0207-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0207-01	
na=Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm fundamentów podpór
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10.1
ob=2,56	2,56		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,56
jm=t	034
pm=2
ko=0		zbrojenie studni fundamentowych h=5m
wo=0	0,31	51,1*6/1000	o10mm			0
wo=0	0,71	118,5*6/1000	o12mm			0
ko=0		zbrojenie studni fundamentowych h=4m
wo=0	0,08	41,5*2/1000	o10mm			0
wo=0	0,2	98,0*2/1000	o12mm			0
ko=0		zbrojenie przyczC3B3C582ka 1 i 2
wo=0	1,11	555,9*2/1000	o12mm			0
wo=0	2,26	1128,3*2/1000	o16mm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	5,89	2944,5*2/1000	o20mm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	0,21	103,5*2/1000	o25mm			0
stn=-1	0	0	88
ko=0		zbrojenie blokC3B3w kotwiC485cych
wo=0	0,15	75,8*2/1000	o12mm			0
wo=0	0,62	310,7*2/1000	o16mm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	0,86	430,4*2/1000	o20mm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	0,1	51,7*2/1000	o25mm			0
stn=-1	0	0	88

[PRZEDMIAR]
ko=	zbrojenie studni fundamentowych h=5m			
wo=0,31	1	51,1*6/1000	o10mm					
wo=0,71	1	118,5*6/1000	o12mm					
ko=	zbrojenie studni fundamentowych h=4m			
wo=0,08	1	41,5*2/1000	o10mm					
wo=0,2	1	98,0*2/1000	o12mm					
ko=	zbrojenie przyczółka 1 i 2			
wo=1,11	1	555,9*2/1000	o12mm					
wo=2,26	1	1128,3*2/1000	o16mm		-1	0		
wo=5,89	1	2944,5*2/1000	o20mm		-1	0		
wo=0,21	1	103,5*2/1000	o25mm		-1	0		
ko=	zbrojenie bloków kotwiących			
wo=0,15	1	75,8*2/1000	o12mm					
wo=0,62	1	310,7*2/1000	o16mm		-1	0		
wo=0,86	1	430,4*2/1000	o20mm		-1	0		
wo=0,1	1	51,7*2/1000	o25mm		-1	0		

[POZYCJA 1]
id=38
pd=	KNR	2-33 0208-01	2-33	0208-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0208-01	
na=Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm fundamentów podpór
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10.2
ob=2,56	2,56		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,56
jm=t	034
pm=2
ko=0		zbrojenie studni fundamentowych h=5m
wo=0	0,31	51,1*6/1000	o10mm			0
wo=0	0,71	118,5*6/1000	o12mm			0
ko=0		zbrojenie studni fundamentowych h=4m
wo=0	0,08	41,5*2/1000	o10mm			0
wo=0	0,2	98,0*2/1000	o12mm			0
ko=0		zbrojenie przyczC3B3C582ka 1 i 2
wo=0	1,11	555,9*2/1000	o12mm			0
wo=0	2,26	1128,3*2/1000	o16mm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	5,89	2944,5*2/1000	o20mm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	0,21	103,5*2/1000	o25mm			0
stn=-1	0	0	88
ko=0		zbrojenie blokC3B3w kotwiC485cych
wo=0	0,15	75,8*2/1000	o12mm			0
wo=0	0,62	310,7*2/1000	o16mm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	0,86	430,4*2/1000	o20mm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	0,1	51,7*2/1000	o25mm			0
stn=-1	0	0	88

[PRZEDMIAR]
ko=	zbrojenie studni fundamentowych h=5m			
wo=0,31	1	51,1*6/1000	o10mm					
wo=0,71	1	118,5*6/1000	o12mm					
ko=	zbrojenie studni fundamentowych h=4m			
wo=0,08	1	41,5*2/1000	o10mm					
wo=0,2	1	98,0*2/1000	o12mm					
ko=	zbrojenie przyczółka 1 i 2			
wo=1,11	1	555,9*2/1000	o12mm					
wo=2,26	1	1128,3*2/1000	o16mm		-1	0		
wo=5,89	1	2944,5*2/1000	o20mm		-1	0		
wo=0,21	1	103,5*2/1000	o25mm		-1	0		
ko=	zbrojenie bloków kotwiących			
wo=0,15	1	75,8*2/1000	o12mm					
wo=0,62	1	310,7*2/1000	o16mm		-1	0		
wo=0,86	1	430,4*2/1000	o20mm		-1	0		
wo=0,1	1	51,7*2/1000	o25mm		-1	0		

[POZYCJA 1]
id=39
pd=	KNR	2-33 0207-02	2-33	0207-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0207-02	
na=Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 25mm fundamentów podpór
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10.3
ob=9,94	9,94		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,94
jm=t	034
pm=2
ko=0		zbrojenie studni fundamentowych h=5m
stn=-1	0	0	88
wo=0	0,31	51,1*6/1000	o10mm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	0,71	118,5*6/1000	o12mm			0
stn=-1	0	0	88
ko=0		zbrojenie studni fundamentowych h=4m
stn=-1	0	0	88
wo=0	0,08	41,5*2/1000	o10mm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	0,2	98,0*2/1000	o12mm			0
stn=-1	0	0	88
ko=0		zbrojenie przyczC3B3C582ka 1 i 2
wo=0	1,11	555,9*2/1000	o12mm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	2,26	1128,3*2/1000	o16mm			0
wo=0	5,89	2944,5*2/1000	o20mm			0
wo=0	0,21	103,5*2/1000	o25mm			0
ko=0		zbrojenie blokC3B3w kotwiC485cych
wo=0	0,15	75,8*2/1000	o12mm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	0,62	310,7*2/1000	o16mm			0
wo=0	0,86	430,4*2/1000	o20mm			0
wo=0	0,1	51,7*2/1000	o25mm			0

[PRZEDMIAR]
ko=	zbrojenie studni fundamentowych h=5m	-1	0	
wo=0,31	1	51,1*6/1000	o10mm		-1	0		
wo=0,71	1	118,5*6/1000	o12mm		-1	0		
ko=	zbrojenie studni fundamentowych h=4m	-1	0	
wo=0,08	1	41,5*2/1000	o10mm		-1	0		
wo=0,2	1	98,0*2/1000	o12mm		-1	0		
ko=	zbrojenie przyczółka 1 i 2			
wo=1,11	1	555,9*2/1000	o12mm		-1	0		
wo=2,26	1	1128,3*2/1000	o16mm					
wo=5,89	1	2944,5*2/1000	o20mm					
wo=0,21	1	103,5*2/1000	o25mm					
ko=	zbrojenie bloków kotwiących			
wo=0,15	1	75,8*2/1000	o12mm		-1	0		
wo=0,62	1	310,7*2/1000	o16mm					
wo=0,86	1	430,4*2/1000	o20mm					
wo=0,1	1	51,7*2/1000	o25mm					

[POZYCJA 1]
id=40
pd=	KNR	2-33 0208-02	2-33	0208-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0208-02	
na=Montaż zbrojenia z prętów o średnicy od 16 do 25mm fundamentów podpór
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10.4
ob=9,94	9,94		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,94
jm=t	034
pm=2
ko=0		zbrojenie przyczC3B3C582ka 1 i 2
wo=0	1,11	555,9*2/1000	o12mm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	2,26	1128,3*2/1000	o16mm			0
wo=0	5,89	2944,5*2/1000	o20mm			0
wo=0	0,21	103,5*2/1000	o25mm			0
ko=0		zbrojenie blokC3B3w kotwiC485cych
wo=0	0,15	75,8*2/1000	o12mm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	0,62	310,7*2/1000	o16mm			0
wo=0	0,86	430,4*2/1000	o20mm			0
wo=0	0,1	51,7*2/1000	o25mm			0

[PRZEDMIAR]
ko=	zbrojenie przyczółka 1 i 2			
wo=1,11	1	555,9*2/1000	o12mm		-1	0		
wo=2,26	1	1128,3*2/1000	o16mm					
wo=5,89	1	2944,5*2/1000	o20mm					
wo=0,21	1	103,5*2/1000	o25mm					
ko=	zbrojenie bloków kotwiących			
wo=0,15	1	75,8*2/1000	o12mm		-1	0		
wo=0,62	1	310,7*2/1000	o16mm					
wo=0,86	1	430,4*2/1000	o20mm					
wo=0,1	1	51,7*2/1000	o25mm					

[ELEMENT 1]
na=BETON
wa=0
kn=0	0	0
id=122
nu=5
nsn=M.13.00.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne
wa=0
kn=0	0	0
id=123
nu=5.1
nsn=M.13.01.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Beton ław fundamentowych klasy C30/37 w deskowaniu
wa=0
kn=0	0	0
id=124
nu=5.1.1
nsn=M.13.01.01

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=41
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Beton ław fundamentowych klasy C30/37 w deskowaniu
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=11
ob=90,4	90,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,4
jm=m3	060
pm=2
wo=0	90,4	2*20,1+2*4,4+32,4+9	`fundamenty podpC3B3r - 2x20,1m3			0
wo=0	0		fundament blokow kotwiC485cych odciC485gi -2x4,4m3			0
wo=0	0		`wypeC582nienie studni -32,4m3+9m3"			0

[PRZEDMIAR]
wo=90,4	1	2*20,1+2*4,4+32,4+9	`fundamenty podpór - 2x20,1m3					
wo=0	1		fundament blokow kotwiących odciągi -2x4,4m3					
wo=0	1		`wypełnienie studni -32,4m3+9m3"					

[POZYCJA 1]
id=42
pd=	KNR	2-33 0203-01	2-33	0203-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0203-01	
na=Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11.1
ob=56,6	56,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56,6
jm=m2	050
pm=2
wo=0	40,4	20,2*1,00*2	`fundamenty podpC3B3r - 2x20,1m3			0
wo=0	16,2	9,00*0,90*2	fundament blokow kotwiC485cych odciC485gi -2x4,4m3			0

[PRZEDMIAR]
wo=40,4	1	20,2*1,00*2	`fundamenty podpór - 2x20,1m3					
wo=16,2	1	9,00*0,90*2	fundament blokow kotwiących odciągi -2x4,4m3					

[POZYCJA 1]
id=43
pd=	KNR	2-33 0210-02	2-33	0210-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0210-02	
na=Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych przy użyciu pompy na samochodzie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11.2
ob=49	49		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=49
jm=m3	060
pm=2
wo=0	49	2*20,1+2*4,4	`fundamenty podpC3B3r - 2x20,1m3			0
wo=0	0		fundament blokow kotwiC485cych odciC485gi -2x4,4m3			0

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	2*20,1+2*4,4	`fundamenty podpór - 2x20,1m3					
wo=0	1		fundament blokow kotwiących odciągi -2x4,4m3					

[POZYCJA 1]
id=44
pd=	KNR	2-10 0706-01	2-10	0706-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-10 0706-01	
na=Wypełnienie studni betonem w gruntach suchych lub wilgotnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11.3
ob=41,4	41,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=41,4
jm=m3	060
pm=2
wo=0	41,4	32,4+9,0	`wypeC582nienie studni -32,4m3+9m3"			0

[PRZEDMIAR]
wo=41,4	1	32,4+9,0	`wypełnienie studni -32,4m3+9m3"					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 3]
na=Beton podpór klasy C30/37 w deskowaniu
wa=0
kn=0	0	0
id=125
nu=5.1.2
nsn=M.13.01.04

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=45
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Beton podpór klasy C30/37 w deskowaniu
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=12
ob=26,8	26,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,8
jm=m3	060
pm=2
wo=0	26,8	10,8+10,8+2*2+4*0,3	-beton przyczC3B3C582ka podpory nr 1 i skrzydeC582ek - 10,8m3			0
wo=0	0		-beton przyczC3B3C582ka podpory nr 2 i skrzydeC582ek - 10,8m3			0
wo=0	0		-beton blokC3B3w kotwiC485cych - 2x2,0m3			0
wo=0	0		-beton obetonowania dolnej czC499C59Bci pylonC3B3w - 4x0,3m3			0

[PRZEDMIAR]
wo=26,8	1	10,8+10,8+2*2+4*0,3	-beton przyczółka podpory nr 1 i skrzydełek - 10,8m3					
wo=0	1		-beton przyczółka podpory nr 2 i skrzydełek - 10,8m3					
wo=0	1		-beton bloków kotwiących - 2x2,0m3					
wo=0	1		-beton obetonowania dolnej części pylonów - 4x0,3m3					

[POZYCJA 1]
id=46
pd=	KNR	2-33 0204-01	2-33	0204-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0204-01	
na=Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej podpór masywnych, ścian oporowych i ścian maskujących o wysokości do 4m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12.1
ob=70,88	70,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70,88
jm=m2	050
pm=2
wo=0	70,88	11,0*4+2,8*2,4*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=70,88	1	11,0*4+2,8*2,4*4						

[POZYCJA 1]
id=47
pd=	KNR	2-33 0210-05	2-33	0210-05		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0210-05	
na=Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12.2
ob=26,8	26,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,8
jm=m3	060
pm=2
wo=0	26,8	10,8+10,8+2*2+4*0,3	-beton przyczC3B3C582ka podpory nr 1 i skrzydeC582ek - 10,8m3			0
wo=0	0		-beton przyczC3B3C582ka podpory nr 2 i skrzydeC582ek - 10,8m3			0
wo=0	0		-beton blokC3B3w kotwiC485cych - 2x2,0m3			0
wo=0	0		-beton obetonowania dolnej czC499C59Bci pylonC3B3w - 4x0,3m3			0

[PRZEDMIAR]
wo=26,8	1	10,8+10,8+2*2+4*0,3	-beton przyczółka podpory nr 1 i skrzydełek - 10,8m3					
wo=0	1		-beton przyczółka podpory nr 2 i skrzydełek - 10,8m3					
wo=0	1		-beton bloków kotwiących - 2x2,0m3					
wo=0	1		-beton obetonowania dolnej części pylonów - 4x0,3m3					

[ELEMENT 2]
na=Beton niekonstrukcyjny bez deskowania
wa=0
kn=0	0	0
id=126
nu=5.2
nsn=M.13.02.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Beton podkładowy klasy C12/15
wa=0
kn=0	0	0
id=127
nu=5.2.1
nsn=M.13.02.01

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=48
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-beton podkładowy pod ławy fundamentowe podpór, bloki kotwiące  i korek na dnie studni fundamentowych
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=13
ob=8,47	8,47		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,47
jm=m3	060
pm=2
wo=0	8,47	(3*7,5*0,15+2,9*2*0,1)*2+0,56				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,47	1	(3*7,5*0,15+2,9*2*0,1)*2+0,56						

-[POZYCJA 1]
id=49
pd=	KNR	2-33 0210-02	2-33	0210-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0210-02	
na=Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych przy użyciu pompy na samochodzie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13.1_1
ob=8,47	8,47		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
stn=-1	0	0	88

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,47
jm=m3	060
pm=2
wo=0	8,47	8,47				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,47	1	8,47						

[POZYCJA 1]
id=50
pd=	KNR-W	2-02 1101-03	2-02	1101-03		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1101-03	
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13.1
ob=8,47	8,47		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,47
jm=m3	060
pm=2
wo=0	8,47	8,47				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,47	1	8,47						

[ELEMENT 1]
na=KONSTRUKCJE STALOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=128
nu=6
nsn=M.14.00.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Stal konstrukcyjna- wymagania ogólne
wa=0
kn=0	0	0
id=129
nu=6.1
nsn=M.14.01.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali typu S355
wa=0
kn=0	0	0
id=130
nu=6.1.1
nsn=M.14.01.02

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=51
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-wykonanie konstrukcji stalowej kładki ze stali S355
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=14
ob=21320,9	21320,9		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21320,9
jm=kg	033
pm=2
wo=0	21320,9	7828,3+12383+1109,6	(ruszt) + (pylony) + (elmenty zakotwieC584)			0

[PRZEDMIAR]
wo=21320,9	1	7828,3+12383+1109,6	(ruszt) + (pylony) + (elmenty zakotwień)					

[POZYCJA 1]
id=52
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Kalkulacja indywidualna	
na=Zakup i dostrczenie konstrukcji stalowych blachownic
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14.1
ob=21320,9	21320,9		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21320,9
jm=kg	033
pm=2
wo=0	21320,9	7828,3+12383+1109,6	(ruszt) + (pylony) + (elmenty zakotwieC584)			0

[PRZEDMIAR]
wo=21320,9	1	7828,3+12383+1109,6	(ruszt) + (pylony) + (elmenty zakotwień)					

[POZYCJA]
id=53
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-wieszaki prętowe o 30 wraz z głowicami widełkowymi i z możliwością   naciągu  L=6,202m-szt.4, L=5,767m szt.4
na5=-wieszaki prC499towe C3B8 30 wraz z gC582owicami wideC582kowymi i z moC5BCliwoC59BciC485   naciC485gu  L=6,202m-szt.4, L=5,767m szt.4
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=15
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=0
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA 1]
id=54
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Kalkulacja indywidualna	
na=Zakup cięgien prętowych L=6,202m-szt.4
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15.1
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=0
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA 1]
id=55
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Kalkulacja indywidualna	
na=Zakup cięgien prętowych L=5,767m szt.4
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15.2
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=0
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA 1]
id=56
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Kalkulacja indywidualna	
na=Transport na teren budowy
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15.3
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=57
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Wydanie certyfikatu
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15.4
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=0
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[POZYCJA 1]
id=58
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15.5_1
ob=0	0		1
jm=	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
stn=-1	0	0	88

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0
jm=	000
pm=2
wo=0	0	0				0

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[POZYCJA]
id=59
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-główna lina nośna o50mm wraz z głowicami widełkowym i klemami   do podczepienia wieszków L=23,326m
na5=-gC582C3B3wna lina noC59Bna C3B850mm wraz z gC582owicami wideC582kowym i klemami   do podczepienia wieszkC3B3w L=23,326m
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=0
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=60
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Kalkulacja indywidualna	
na=Zakup cięgien linowych o50mm
na5=Zakup ciC499gien linowych C3B850mm
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16.1
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=0
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=61
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Kalkulacja indywidualna	
na=Transport na teren budowy
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16.2
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=62
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-odciągi linowe o42 wraz z głowicami widełkowym i z możliwością naciągu   L=12,684m-szt.2
na5=-odciC485gi linowe C3B842 wraz z gC582owicami wideC582kowym i z moC5BCliwoC59BciC485 naciC485gu   L=12,684m-szt.2
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=0
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA 1]
id=63
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Kalkulacja indywidualna	
na=Zakup cięgien linowych o40mm
na5=Zakup ciC499gien linowych C3B840mm
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17.1
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=64
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Kalkulacja indywidualna	
na=Transport na teren budowy
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17.2
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
wa=0
kn=0	0	0
id=131
nu=6.2
nsn=M.14.02.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych przez malowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=132
nu=6.2.1
nsn=M.14.02.01

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=65
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej kładki, cynkowanych natryskowo, przez malowanie zestawem farb o gr. 250µm
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=18
ob=21320,9	21320,9		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21320,9
jm=kg	033
pm=2
wo=0	21320,9	21320,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=21320,9	1	21320,9						

[POZYCJA 1]
id=66
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Kalkulacja indywidualna	
na=-zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej kładki, cynkowanych natryskowo, przez malowanie zestawem farb o gr. 250µm
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18.1
ob=21320,9	21320,9		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21320,9
jm=kg	033
pm=2
wo=0	21320,9	21320,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=21320,9	1	21320,9						

[ELEMENT 3]
na=Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych przez cynkowanie natryskowe
wa=0
kn=0	0	0
id=133
nu=6.2.2
nsn=M.14.02.02

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=67
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-przygotowane powierzchni i zabezpieczenie konstrukcji stalowej   kładki przez metalizację natryskową o gr. 200 µm
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=19
ob=21320,9	21320,9		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21320,9
jm=kg	033
pm=2
wo=0	21320,9	21320,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=21320,9	1	21320,9						

[POZYCJA 1]
id=68
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-przygotowane powierzchni i zabezpieczenie konstrukcji stalowej   kładki przez metalizację natryskową o gr. 200 µm
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19.1
ob=21320,9	21320,9		1
jm=	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21320,9
jm=	000
pm=2
wo=0	21320,9	21320,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=21320,9	1	21320,9						

-[POZYCJA 1]
id=69
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Kalkulacja indywidualna	
na=-przygotowane powierzchni i zabezpieczenie konstrukcji stalowej   kładki przez metalizację natryskową o gr. 200 µm
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19.2_1
ob=21320,9	21320,9		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
stn=-1	0	0	88

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21320,9
jm=kg	033
pm=2
wo=0	21320,9	21320,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=21320,9	1	21320,9						

[ELEMENT 2]
na=Montaż konstrukcji stalowych
wa=0
kn=0	0	0
id=134
nu=6.3
nsn=M.14.03.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Montaż konstrukcji stalowych ustroju nośnego i pylonów
wa=0
kn=0	0	0
id=135
nu=6.3.1
nsn=M.14.03.01

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=70
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-montaż konstrukcji stalowej kładki - pylonów i rusztu w docelowym miejscu
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=20
ob=21320,9	21320,9		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21320,9
jm=kg	033
pm=2
wo=0	21320,9	21320,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=21320,9	1	21320,9						

[POZYCJA 1]
id=71
pd=	KNR	2-33 0302-01	2-33	0302-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0302-01	
na=Scalanie stalowych przęseł blachownicowych bez styków poprzecznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20.1
ob=21320,9	21320,9		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21320,9
jm=kg	033
pm=2
wo=0	21320,9	21320,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=21320,9	1	21320,9						

-[POZYCJA 1]
id=72
pd=	KNR	2-33 0305-01	2-33	0305-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0305-01	
na=Nasuwanie podłużne przęseł o rozpiętości do 40m na odległość do 10m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20.2_1
ob=21,32	21,32		1
jm=t/m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
stn=-1	0	0	88

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21,32
jm=t/m	000
pm=2
wo=0	21,32	21,32				0

[PRZEDMIAR]
wo=21,32	1	21,32						

-[POZYCJA 1]
id=73
pd=	KNR	2-33 0305-02	2-33	0305-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0305-02	
na=Nasuwanie podłużne przęseł o rozpiętości do 40m na odległość ponad 10m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20.2_2
ob=21,32	21,32		1
jm=t/m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
stn=-1	0	0	88

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21,32
jm=t/m	000
pm=2
wo=0	21,32	21,32				0

[PRZEDMIAR]
wo=21,32	1	21,32						

-[POZYCJA 1]
id=74
pd=	KNR	2-33 0307-01	2-33	0307-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0307-01	
na=Podnoszenie lub opuszczenie przęsła o rozpiętości do 30m na wysokość do 20cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20.2_3
ob=21,32	21,32		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
stn=-1	0	0	88

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21,32
jm=t	034
pm=2
wo=0	21,32	21,32				0

[PRZEDMIAR]
wo=21,32	1	21,32						

-[POZYCJA 1]
id=75
pd=	KNR	2-33 0307-02	2-33	0307-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0307-02	
na=Podnoszenie lub opuszczenie przęsła o rozpiętości do 30m - dodatek za każde następne 10cm wysokości
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20.2_4
ob=21,32	21,32		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
stn=-1	0	0	88

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21,32
jm=t	034
pm=2
wo=0	21,32	21,32				0

[PRZEDMIAR]
wo=21,32	1	21,32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=9		9
wm=9		9
ws=9		9
wo=1		1

[POZYCJA 1]
id=76
pd=	KNR	2-33 0308-03	2-33	0308-03		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0308-03	
na=Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych o masie 10-30t za pomocą żurawia samojezdnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20.2
ob=21,32	21,32		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21,32
jm=t	034
pm=2
wo=0	21,32	21,32				0

[PRZEDMIAR]
wo=21,32	1	21,32						

[POZYCJA]
id=77
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-montaż liny nośnej, odciagów i wieszaków oraz ich naciąg
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=21
ob=11	11		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt	020
pm=0
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA 1]
id=78
pd=	KNR	2-33 0415-01	2-33	0415-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0415-01	
na=-montaż liny nośnej, odciagów i wieszaków oraz ich naciąg
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21.1
ob=11	11		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt	020
pm=2
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,7		0.7
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 1]
na=IZOLACJE
wa=0
kn=0	0	0
id=136
nu=7
nsn=M.15.00.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Izolacja cienka
wa=0
kn=0	0	0
id=137
nu=7.1
nsn=M.15.01.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych
wa=0
kn=0	0	0
id=138
nu=7.1.1
nsn=M.15.01.02

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=79
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-zabezpieczenie powierzchni betonu podpór i skrzydeł oraz bloków   kotwiacych, obsypanych gruntem izolacją powłokową
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=22
ob=156,16	156,16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=156,16
jm=m2	050
pm=2
wo=0	156,16	(1*20,2+2,8*2,4*2+(0,65+1,35)*2,4)*2+9,5*4+4*4,4*0,3+2*5,3+2*4,3+2*0,9*2,4+2*2,8*1,8+2*0,8+2*0,4				0

[PRZEDMIAR]
wo=156,16	1	(1*20,2+2,8*2,4*2+(0,65+1,35)*2,4)*2+9,5*4+4*4,4*0,3+2*5,3+2*4,3+2*0,9*2,4+2*2,8*1,8+2*0,8+2*0,4						

[POZYCJA 1]
id=80
pd=	KNR	0-29 0637-01	0-29	0637-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 0-29 0637-01	
na=Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22.1
ob=156,16	156,16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=156,16
jm=m2	050
pm=2
wo=0	156,16	156,16				0

[PRZEDMIAR]
wo=156,16	1	156,16						

[POZYCJA 1]
id=81
pd=	KNR	0-29 0641-03	0-29	0641-03		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 0-29 0641-03	
na=Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22.2
ob=156,16	156,16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=156,16
jm=m2	050
pm=2
wo=0	156,16	156,16				0

[PRZEDMIAR]
wo=156,16	1	156,16						

-[POZYCJA 1]
id=82
pd=	KNR	0-40 0104-02	0-40	0104-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 0-40 0104-02	
na=Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22.3_1
ob=0	0		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
stn=-1	0	0	88

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0
jm=m2	050
pm=2
wo=0	0	0				0

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[ELEMENT 3]
na=Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
wa=0
kn=0	0	0
id=139
nu=7.1.2
nsn=M.15.01.03

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=83
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-zabezpieczenie powierzchni betonowych odkrytych, środkami   do powierzchniowej ochrony betonu o zdolności pokrywania rys do 0,15mm
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=23
ob=42,81	42,81		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=42,81
jm=m2	050
pm=2
wo=0	42,81	2*(7,1+5,1)+(1,7+1,36)*2,4+2*1,13*2,4+4*0,3*4,7				0

[PRZEDMIAR]
wo=42,81	1	2*(7,1+5,1)+(1,7+1,36)*2,4+2*1,13*2,4+4*0,3*4,7						

-[POZYCJA 1]
id=84
pd=	KNR	0-40 0212-01	0-40	0212-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 0-40 0212-01	
na=Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23.1_1
ob=42,81	42,81		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
stn=-1	0	0	88

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=42,81
jm=m2	050
pm=2
wo=0	42,81	42,81				0

[PRZEDMIAR]
wo=42,81	1	42,81						

[POZYCJA 1]
id=85
pd=	KNR	0-40 0212-02	0-40	0212-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 0-40 0212-02	
na=Gruntowanie powierzchni pod powłoki malarskie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23.1
ob=42,81	42,81		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=42,81
jm=m2	050
pm=2
wo=0	42,81	42,81				0

[PRZEDMIAR]
wo=42,81	1	42,81						

[POZYCJA 1]
id=86
pd=	KNR	0-40 0212-03	0-40	0212-03		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 0-40 0212-03	
na=Jednokrotne wykonanie powłoki malarskiej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23.2
ob=42,81	42,81		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=42,81
jm=m2	050
pm=2
wo=0	42,81	42,81				0

[PRZEDMIAR]
wo=42,81	1	42,81						

[POZYCJA 1]
id=87
pd=	KNR	0-40 0212-04	0-40	0212-04		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 0-40 0212-04	
na=Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23.3
ob=42,81	42,81		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=42,81
jm=m2	050
pm=2
wo=0	42,81	42,81				0

[PRZEDMIAR]
wo=42,81	1	42,81						

[ELEMENT 2]
na=Izolacja gruba
wa=0
kn=0	0	0
id=140
nu=7.2
nsn=M.15.02.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Warstwa ochronno-drenażowa
wa=0
kn=0	0	0
id=141
nu=7.2.1
nsn=M.15.02.04

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=88
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-wykonanie warstwy ochronno drenażowej na tylnej ścianie przyczółków i powierzchniach skrzydełek od strony gruntu
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=24
ob=54,56	54,56		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=54,56
jm=m2	050
pm=2
wo=0	54,56	9,5*4+4,6*1,8*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=54,56	1	9,5*4+4,6*1,8*2						

[POZYCJA 1]
id=89
pd=	KNR	0-32 0629-01	0-32	0629-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 0-32 0629-01	
na=Izolacja membranami SWELLTITE mocowanymi na klej zewnętrznych ścian betonowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24.1
ob=54,56	54,56		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=54,56
jm=m2	050
pm=2
wo=0	54,56	54,56				0

[PRZEDMIAR]
wo=54,56	1	54,56						

[ELEMENT 1]
na=ŁOŻYSKA
wa=0
kn=0	0	0
id=142
nu=8
nsn=M.17.00.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Łożyska elastomerowe
wa=0
kn=0	0	0
id=143
nu=8.1
nsn=M.17.01.04

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=90
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-zakup i montaż łożysk elastomerowych na skrajnych podporach kładki typu kotwionego
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=25
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=0
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA 1]
id=91
pd=	KNR	2-33 0211-01	2-33	0211-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0211-01	
na=Montaż łożysk (nieprzesuwne)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25.1
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA 1]
id=92
pd=	KNR	2-33 0211-01	2-33	0211-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0211-01	
na=Montaż łożysk - (wielokierunkowo przesuwne)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25.2
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
wa=0
kn=0	0	0
id=144
nu=9
nsn=M.19.00.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Element zabezpieczające na obiektach mostowych
wa=0
kn=0	0	0
id=145
nu=9.1
nsn=M.19.01.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Poręcze drewniane na obiekcie
wa=0
kn=0	0	0
id=146
nu=9.1.1
nsn=M.19.01.04

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=93
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-wykonanie i montaż balustrad drewnianych z drewna tekowego na kładce i skrzydełkach, zabezpieczonej antykorozyjnie
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=26
ob=53,2	53,2		1
jm=mb	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=53,2
jm=mb	040
pm=2
wo=0	53,2	2*26,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=53,2	1	2*26,6						

[POZYCJA 1]
id=94
pd=	KNR	2-33 0104-04	2-33	0104-04		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0104-04	
na=Wbudowanie poręczy na moście drewnianym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26.1
ob=5,32	5,32		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,32
jm=m3	060
pm=2
wo=0	5,32	53,2*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,32	1	53,2*0,1						

[POZYCJA]
id=95
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-wykonanie i montaż drewnianego krawężnika 10x10cm z drewna tekowego,   na kładce i skrzydełkach, zabezpieczonego antykorozyjnie
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=27
ob=53,2	53,2		1
jm=mb	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=53,2
jm=mb	040
pm=2
wo=0	53,2	2*26,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=53,2	1	2*26,6						

[POZYCJA 1]
id=96
pd=	KNR	2-33 0104-02	2-33	0104-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0104-02	
na=Ułożenie krawężnika na moście drewnianym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27.1
ob=53,2	53,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=53,2
jm=m3	060
pm=2
wo=0	53,2	53,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=53,2	1	53,2						

[POZYCJA]
id=97
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-wykonanie i montaż drewnianej deski gzymsowej, 3,2x17cm z drewna tekowego na kładce, zabezpieczonej antykorozyjnie
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=28
ob=59,6	59,6		1
jm=mb	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=59,6
jm=mb	040
pm=2
wo=0	59,6	2*29,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=59,6	1	2*29,8						

[POZYCJA 1]
id=98
pd=	KNR	2-33 0104-02	2-33	0104-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0104-02	
na=Ułożenie deski gzymsoweja na moście drewnianym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28.1
ob=59,6	59,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=59,6
jm=m3	060
pm=2
wo=0	59,6	59,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=59,6	1	59,6						

[ELEMENT 1]
na=INNE ROBOTY MOSTOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=147
nu=10
nsn=M.20.00.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Roboty różne
wa=0
kn=0	0	0
id=148
nu=10.1
nsn=M.20.01.00

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Umocnienie stożków przy przyczółkach
wa=0
kn=0	0	0
id=149
nu=10.1.1
nsn=M.20.01.05

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=99
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-umocnienie stożków nasypu najazdowego w rejonie skrzydeł, kostką   kamienną 5/5cm na podyspce cementowo piaskowej gr. 10cm
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=29
ob=27,9	27,9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27,9
jm=m2	050
pm=2
wo=0	27,9	(2*2,3+2*7)*1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=27,9	1	(2*2,3+2*7)*1,5						

[POZYCJA 1]
id=100
pd=	KNR	2-31 0505-05	2-31	0505-05		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0505-05	
na=Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 5cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29.1
ob=27,9	27,9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27,9
jm=m2	050
pm=2
wo=0	27,9	27,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=27,9	1	27,9						

[POZYCJA 1]
id=101
pd=	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-05	
na=Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29.2
ob=27,9	27,9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27,9
jm=m2	050
pm=2
wo=0	27,9	27,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=27,9	1	27,9						

[POZYCJA 1]
id=102
pd=	KNR	2-31 0105-06	2-31	0105-06		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-06	
na=Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29.3
ob=27,9	27,9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27,9
jm=m2	050
pm=2
wo=0	27,9	27,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=27,9	1	27,9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4		4
wm=4		4
ws=4		4
wo=1		1

[ELEMENT 3]
na=Próbne obciążenie obiektu
wa=0
kn=0	0	0
id=150
nu=10.1.2
nsn=M.20.01.07

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=103
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-wykonanie próbnego obciążenia kładki wraz z całą obsługą i montażem   urządzeń pomiarowych (ewentualny wytwór i montaż tłumników)
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=0
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=104
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Kalkulacja indywidualna	
na=-wykonanie próbnego obciążenia kładki wraz z całą obsługą i montażem   urządzeń pomiarowych (ewentualny wytwór i montaż tłumników)
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30.1
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Nawierzchnia drewniana na kładce
wa=0
kn=0	0	0
id=151
nu=10.1.3
nsn=M.20.01.09

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=105
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-wykonanie i montaż nawierzchni drewnianej z bali dębowych  6x12cm   zabezpieczonych antykorozyjnie
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2,45	2,45		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,45
jm=m3	060
pm=2
wo=0	2,45	20,4*2*0,06				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,45	1	20,4*2*0,06						

[POZYCJA 1]
id=106
pd=	KNR	2-33 0103-02	2-33	0103-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0103-02	
na=Ułożenie jezdni drewnianej z pojedynczym pokładem z bali
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31.1
ob=2,45	2,45		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,45
jm=m3	060
pm=2
wo=0	2,45	2,45				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,45	1	2,45						

[POZYCJA]
id=107
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=-wykonanie i montaż drewnianych legarów dębowych 5x6cm, podpierających   bele nawierzchni, zabezpieczonych antykorozyjnie
op=0	1	0	1	0	0	0	0	0
nu=32
ob=0,24	0,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,24
jm=m3	060
pm=2
wo=0	0,24	4*20,4*0,05*0,06				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,24	1	4*20,4*0,05*0,06						

[POZYCJA 1]
id=108
pd=	KNR	2-33 0104-01	2-33	0104-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-33 0104-01	
na=-wykonanie i montaż drewnianych legarów dębowych 5x6cm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32.1
ob=0,24	0,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,24
jm=m3	060
pm=2
wo=0	0,24	0,24				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,24	1	0,24						

[SUMA KONTROLNA]
6BD5E8FA58FE516FF21C7945E543D78D
