**Zakres prac remontowych w pomieszczeniach budynku szpitala MSWiA w Opolu   
ul. Krakowska 44 w związku z przywróceniem działalności szpitala I stopnia**.

**V PIĘTRO – Blok Operacyjny**

1. Rozebranie ścianki działowej z płyt g-k NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; system NIDA ściana 100A75

m2 – 15,53

1. Rozbiórka drzwi wewnętrznych płycinowych pełnych jednoskrzydłowych bez naświetli o pow. ponad 1,5 m2 m2 – 3,60
2. Naprawa ścian po zdemontowanych ściankach g-k m2 – 10,80
3. Gruntowanie podłoży preparatem CERESIT 17 i ATLAS UNI GRUNT- powierzchnie pionowe m2 - 10,80
4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych- podłoży gipsowych m2 – 10,80

**IV PIĘTRO -**  **Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii**

1. Rozebranie ścianki działowej z płyt g-k NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; system NIDA ściana 100A75

m2 – 10,27

1. Wykonanie ścianki j. w. w innym miejscu m2 – 10,27
2. Rozbiórka drzwi wewnętrznych płycinowych jednoskrzydłowych bez naświetli o pow. ponad1,5 m2 m2 – 1,8
3. Montaż drzwi j.w. z odzysku w ściance poz. 2.
4. Rozbiórka konstrukcji pod ściankę z folii – anal. rozbiórka naświetla stałego o pow. 0,25 – 0,7 m2 m2 – 0,36
5. Montaż konstrukcji j.w. w innym miejscu m2 – 0,36
6. Rozbiórka ścianki z folii kpl - 1
7. Montaż ścianki z folii, z drzwiami, na konstrukcji j. w. kpl – 1
8. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem uszkodzeń m2 – 24,20
9. Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT 17 i ATLAS UNI GRUNT – powierzchnie pionowe m2 – 24,20
10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych – podłoży gipsowych m2 – 24,20
11. Zabezpieczenie folią drzwi i podłóg kpl – 1
12. Przesuwanie łóżek i innego wyposażenia pomieszczenia – przyjęto orientacyjnie 2 rg

**III PIĘTRO – Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej**

1. Rozebranie ścianki działowej z płyt g-k NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; system NIDA ściana 100A75   
    m2 – 10 27
2. Rozbiórka drzwi wewnętrznych płycinowych pełnych jednoskrzydłowych bez naświetli o pow. ponad 1,5 m2 m2- 1,8
3. Rozbiórka konstrukcji pod ściankę z folii – anal. rozbiórka naświetla stałego o pow. 0,25 – 0,7 m2 m2 – 0,36
4. Rozbiórka ścianki z folii kpl – 1
5. Wymiana narożników ściennych systemowych wysokości 1,5 m szt - 4
6. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem uszkodzeń m2 – 121,5
7. Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT 17 i ATLAS UNI GRUNT – powierzchnie pionowe m2- 121,5
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych – podłoży gipsowych m2 – 121,5
9. Zabezpieczenie folią drzwi i podłóg kpl – 1
10. Przesuwanie łóżek i innego wyposażenia pomieszczenia- przyjęto orientacyjnie – 2 rg

**II PIĘTRO – Oddział Chirurgii Ogólnej**

1. Rozebranie ścianki działowej z płyt g-k NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; system NIDA ściana 100A75

m2 – 10, 27

1. Rozbiórka drzwi wewnętrznych płycinowych pełnych jednoskrzydłowych bez naświetli o powierzchni ponad 1,5 m2 m2 – 1,80
2. Rozbiórka konstrukcji pod ściankę z folii – anal. rozbiórka naświetla stałego o pow. 0,25 – 0,7 m2 m2 – 0,36
3. Rozbiórka ścianki z folii kpl – 1
4. Rozbiórka drzwi wewnętrznych płycinowych pełnych jednoskrzydłowych bez naświetli o powierzchni do 1,5 m2 m2 – 1,40
5. Naprawa ścian po zdemontowanych ściankach g-k m2 – 25,0
6. Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT 17 i ATLAS UNI GRUNT – powierzchnie pionowe m2 – 25,0
7. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych – podłoży gipsowych m2 – 25,0
8. Zabezpieczenie folią podłóg kpl – 1

**I PIĘTRO – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii**

1. Rozbiórka ścianek działowych z płyt g-k NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; system NIDA ściana 100A75

m2 – 20,80

1. Rozbiórka drzwi wewnętrznych płycinowych pełnych jednoskrzydłowych bez naświetli o pow. ponad 1,5 m2 m2 - 1,80
2. Rozbiórka drzwi foliowych szt - 3
3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z dodatkiem jonów srebra, starych tynków wewnętrznych – SUFITÓW m2 –305,20
4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z dodatkiem jonów srebra, starych tynków wewnętrznych – ŚCIAN m2 –907,40
5. Zabezpieczenie podłóg folią kpl – 1
6. Przesuwanie łóżek i innego wyposażenia pomieszczeń – przyjęto orientacyjnie – 20 rg

**UWAGI DODATKOWE**

1. Prace remontowe planowane są do wykonania w dniach 21.05.2021 r. (od godzin popołudniowych) do 30.05.2021 r.
2. Front robót na poszczególnych piętrach udostępniany będzie sukcesywnie w miarę możliwości związanych z prowadzeniem świadczeń medycznych
3. Wykonawca zawiadomiony będzie o udostępnieniu frontu robót na poszczególnym piętrze z wyprzedzeniem 24 godzin.
4. Prace planowane do wykonania na danym piętrze należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 48 godzin – konieczność taka wynika z harmonogramu wznowienia działalności medycznej na poszczególnych oddziałach.
5. Zakres prac przewidziany do wykonania na piętrach II, III,IV i V dotyczy obszaru z pomieszczeniami z zaznaczeniami w kolorze czerwonym, naniesionymi na rzutach kondygnacji stanowiącymi załącznik do niniejszego opisu ( ze względów technicznych usytuowania ścianek g-k nie naniesiono)
6. Zakres prac przewidziany do wykonania na piętrze I obejmuje wszystkie pomieszczenia Oddziału AiIT