|  |
| --- |
| **Komenda Wojewódzka** **Państwowej Straży Pożarnej** **w Katowicach**  |
| WL.2370.18.2023 |
|  |

 Katowice, 14 wrzesień 2023 r.

**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 275 pkt. 1 o wartości zamówienia niższej niż progi unijne na realizację zadania p.n. **„Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego typu Quad**” numer postępowania WL.2370.18.2023

**Pytanie nr 1**

W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał następujące dane techniczne i wyposażenie :

Pkt 2 - silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min 18 kW

Czy zamawiający dopuszcza możliwość dostawy pojazdu o mniejszej mocy na poziomie 17,8 kW ? Należy zauważyć że mniejsza moc nie oznacza że pojazd jest mniej użyteczny i jego właściwości są gorsze od pojazdu z silnikiem 18 kW.

**Ad. 1.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 2**

Pkt 2.9 - Pojazd należy wyposażyć w pompy hydrauliczne współdziałające z osprzętem hydraulicznym, a także przystosowane do zwiększania jego funkcjonalności.

Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu dostawy obowiązek wyposażenia pojazdu w pompy hydrauliczne do współpracy z osprzętem hydraulicznym . Czy zamawiający może określić moc tych pomp , ilość wejść hydraulicznych w pojeździe jak również wielkość oraz umiejscowienie tych wejść ?

**Ad. 2.**

Zamawiający wymaga, by pojazd był wyposażony w co najmniej jedną pompę hydrauliczną obsługującą pług śnieżny który powinien mieć możliwość szybkiego demontażu. Zamawiając dodatkowo punktuje jednostronny tylny system wywrotu hydraulicznego skrzyni ładunkowej co powinno być sterowane
z w/w pompy hydraulicznej. Pompa powinna mieć minimalną moc umożliwiającą równoczesną pracę wszystkich urządzeń jednocześnie. Wielkość i umiejscowienie wejść zostanie uzgodniona na inspekcji produkcyjnej.

**Pytanie nr 3**

Pkt 2.11 Wyposażona w radio samochodowe fabryczne z instalacją antenową oraz głośnikową (min. 2 głośniki)

Czy Zamawiający dopuszczę dostawę pojazdu z niefabrycznym radiem zamontowanym w desce rozdzielczej pojazdu ?

**Ad. 3.**

Zamawiający dopuszcza nowe, niefabryczne radio, zamontowane w desce rozdzielczej pojazdu.

**Pytanie nr 4**

Pkt 2.12 Pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową z wywrotem o wymiarach:

- długość: minimum 1400 mm / szerokość: minimum 1000 mm, /wysokość: minimum 200 mm (wysokość burt).

Ładowność skrzyni minimum 500 kg.

Zamawiający w punkcie 2.12 określił wymiary skrzyni ładunkowej o wymiarach powyżej . Czy dopuszczony zostanie do postepowania skrzynia o wymiarach długość 1375 mm / szerokość 1355 mm / wysokość 280 mm oraz ładowności 453 kg ?

**Ad. 4.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 5**

Pkt 2.15 Wymiary oraz parametry techniczne pojazdu:

- długość maksymalnie 3200 mm/ Szerokość maksymalnie 1700 mm (z lusterkami) / rozstaw osi maksymalnie 2100 mm

- prześwit minimum 250 mm

Czy zamawiający dopuszcza do zamówienia pojazd o nieznacznie większych wymiarach zwiększających bezpieczeństwo oraz właściwości jezdne pojazdu poprzez lepsze wyważenie pojazdu i rozkład masy.

Wymiary oferowanego pojazdu to : długość maksymalnie 3385 mm/ Szerokość maksymalnie 1820 mm (z lusterkami) / rozstaw osi maksymalnie 2345 mm / prześwit minimum 265 mm .

**Ad. 5.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez wykonawcę pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

 Podpisał:

z up.

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Arkadiusz Krzemiński

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej