

Należy zachować proporcję, czcionkę, logotypy, tło tablicy i odcień jak na załączonym wzorze. Tablica powinna być odporna na działanie warunków atmosferycznych. Powinna zostać wykonana z płyty dibond grubości min. 3 mm.