{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":1,"sheets":["KI"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"KI","index":0,"n_rows":47,"n_cols":7,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,1],[3,0,3,4],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[11,0,11,4],[19,0,19,4],[24,0,24,4],[34,0,34,4],[40,0,40,4],[43,0,43,4],[45,3,45,5],[46,3,46,5],[47,0,47,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Zadanie inwestycyjne:   „Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N – etap II”                                                               "]
["Branża:",null,"Drogowa - układ drogowy"]
[]
["Poz.","Nr specyfikacji technicznej","      Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych              (Opis robót i obliczenie ich ilości)","Jednostka",null,"Cena jednostkowa","Wartość pozycji"]
[{"$nulls":3},"Nazwa","Ilość"]
[1,2,"3",4,5,"6",7]
["*","D-00.00.00","WYMAGANIA OGÓLNE","___","___","___","___"]
["*","D-00.00.00","Wymagania ogólne"]
[null,null,"- opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem ","ryczałt",{"v":1,"d":"1.00"},"-"]
[null,null,"- wykonanie i postawienie tablic informacyjnych","ryczałt",{"v":1,"d":"1.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D-01.00.00","ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE","___","___","___","___"]
["*","D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych"]
[null,null,"- zakres objęty inwestycją","km",1.195]
["*","D-01.02.02","Zdjęcie warstwy humusu"]
[null,null,"- zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm ","m3",{"v":570.7,"d":"570.70"}]
["*","D.01.02.01","Mechaniczne karczowanie pni "]
[null,null,"- mechaniczne karczowanie pni o 25 - 100 cm ","szt.",{"v":28,"d":"28.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
[null,"D-04.00.00","PODBUDOWY","___","___","___","___"]
["*","D-04.04.02","Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie"]
[null,null,"- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 15 cm (regulacja wysokości zjazdów)","m2",88.33]
[null,null,"- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 20 cm (warstwa wyrównawcza)","m2",764.34]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D-05.00.00","NAWIERZCHNIE","___","___","___","___"]
["*","D-05.03.05a","Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego "]
[null,null,"warstwa ścieralna z AC 11S gr 5 cm","m2",{"v":6185.77,"d":"6,185.77"}]
["*","D-05.03.05","Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego "]
[null,null,"- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 5 cm","m2",{"v":6185.77,"d":"6,185.77"}]
["*","D-05.03.26a","Geosiatka powlekana bitumem"]
[null,null,"- geosiatka powlekana bitumem","m2",{"v":6185.77,"d":"6,185.77"}]
["*","D-05.03.11 ","Frezowanie"]
[null,null,"- frezowanie nawierzchni na zimno o śr. grubości 4-6 cm wraz z odwozem urobku do 20km","m2",{"v":860,"d":"860.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D-06.00.00","ROBOTY WYKOŃCZENIOWE","___","___","___","___"]
["*",null,"Umocnienie powierzchniowe  skarp, rowów i ścieków"]
[null,"D-06.01.01","- umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)","m3",{"v":2560,"d":"2,560.00"}]
["*","D-06.03.01","Wykonanie poboczy"]
[null,null,"- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10 cm 0/31,5","m2",{"v":1807.32,"d":"1,807.32"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","GG.00.12.01","Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych"]
[null,null,"- zakres objęty inwestycją","km",1.195]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
[{"$nulls":3},"RAZEM (netto):"]
[{"$nulls":3},"PODATEK VAT 23 %:"]
[{"$nulls":3},"CENA OFERTOWA (brutto):"]