[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.12.400.13
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	1	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=zł		1	06.08.2018 17:28:36
wk=0
ka=Usunąć	16711935	Kategoria	0	Do weryfikacji	16711680	Do uzupełnienia	255
ka5=b26b395c-6d1c-4c7b-85f7-192e158570d3	Usunąć	-65281	2	1
ka5=e3f783ee-0359-4c09-bd29-21a3b710dcc8	Kategoria	-16777216	2	1
ka5=99c51798-fdd4-4196-a785-6973a3df52b6	Do weryfikacji	-16776961	2	1
ka5=c5d4cc5a-d48c-422a-b769-569061ed53d5	Do uzupełnienia	-65536	2	1
ir=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI - ZADANIE 1	PRZEDMIAR
nfn=ZENERIS PROJEKTY S.A.
afn=ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań
nb=Budowa bulwarów w Łomży - II etap
ab=Łomża - lewy brzeg rzeki Narew, między portem Łomża a mostem Majora Henryka Dobrzańskiego - Hubala w ulicy Sikorskiego
ni=MIASTO ŁOMŻA
ai=18-400 Łomża Stary Rynek 14
br=
dt=2022-04-11	0	0
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kl5={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\fbiminor\f4\fcharset238 Arial;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs22}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Normal;}{\*\cs1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2022\mo4\dy27\hr10\min53}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\alntblind\expshrtn\spltpgpar\nogrowautofit\utinl\nobrkwrptbl\ftnlytwnine\notcvasp\dntblnsbdb\formshade\sectd\pard\plain\ql\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiot inwestycji polega na zagospodarowaniu terenów nadrzecznych, zlokalizowanych na lewym brzegu rzeki Narew w miejscowości Łomża. Początek bulwarów jest w miejscu zakończenia ciągu pieszo-rowerowego, zrealizowanego w I etapie inwestycji, w pobliżu portu Łomża wybudowanego w latach poprzednich, a zakończenie bulwarów w okolicach mostu Majora Henryka Dobrzańskiego - Hubala w ulicy Sikorskiego.1310Zakres inwestycji obejmuje kompleksową realizację zamierzenia budowlanego, umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, począwszy od wykonania robót przygotowawczych i pomiarów geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, prace budowlano-montażowe, izolacyjne, instalacyjne, wykończeniowe, aż do zagospodarowania terenu włącznie.1310Na zakres inwestycji składa się:1310- urządzenie terenu istniejącej plaży miejskiej wraz z elementami towarzyszącymi w okresie letnim (kąpielisko wygrodzone bojkami, prysznice zewnętrzne, parasole plażowe itp.), lokalizowane na istniejącym poziomie terenu1310- nadbudowa terenu na obszarze ok. 2,2 ha na wysokość ok. 2m z umocnieniem skarpy odwodnej1310- umocnienie brzegu w miejscu największego wyerodowania ścianką szczelną stalową na długości ok. 100m1310- budowa na nasypie budynku obsługi plaży oraz przekrytych pergoli, stanowiących wraz z utwardzonym placem przestrzeń integracyjną z przeznaczeniem na wystawy, festyny, jarmarki, mobilne punkty gastronomiczne itp.1310- budowa na skarpie przed budynkiem schodów terenowych i pochylni przeznaczonej do komunikacji dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich1310- budowa w pobliżu budynku slipu do wodowania dla kajakarzy i małych jednostek pływających, z możliwością przycumowania oraz lokalizacja stanowisk biwakowych i namiotowych1310- budowa na nasypie ciągów pieszych i rowerowych na odcinku między portem (dowiązanie się do odcinka wykonanego w etapie I) a mostem przy ul. Sikorskiego w nawierzchni z kostki betonowej1310- budowa na nasypie boiska rekreacyjnego o wymiarach 26x35m, ograniczonego piłkochwytami, z trybunami terenowymi (boisko do beach soccera z możliwością podziału na boiska do siatkówki plażowej)1310- lokalizacja na nasypie, w pobliżu budynku obsługi plaży, placu zabaw dla dzieci oraz urządzenia dla młodzieży typu street workuot1310- lokalizacja na nasypie szkoły wiosennej i ścieżki przyrodniczej dla dzieci i młodzieży (plansze przedstawiające historię miasta oraz informacje o faunie i florze Doliny Narwi)1310- lokalizacja na nasypie elementów małej architektury: ławki, leżaki typu szezlong, kosze na odpady, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, stoliki do gier, pergole, miejsca odpoczynku, miejsce na ognisko itp.1310- budowa na skarpie nasypu od strony odwodnej schodów skarpowych umożliwiających zejście na istniejący poziom terenu, a dalej palisady wbitej w skarpy rzeki, umożliwiającej zejście do wody dla wędkarzy1310- budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Sikorskiego, wraz z zespołem parkingów lokalizowanymi na działce nr 10888 w nawierzchni z kostki betonowej1310- budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Rybaki, wraz z miejscami parkingowymi lokalizowanymi na działce nr 10772/3 w nawierzchni z kostki betonowej1310- budowa od strony odpowietrznej drogi gospodarczej wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego do obsługi pól w obrębie budowanych bulwarów, o nawierzchni żwirowej1310- odprowadzenie wód opadowych z ciągów komunikacyjnych na nasypie, parkingów od strony odpowietrznej i pól (obszar pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym, a ulicą Rybaki) poprzez kanalizację deszczową (rowy odwadniające i przepusty pod nasypem) do rzeki z zastosowaniem separatorów związków ropopochodnych na wylocie1310- budowa przyłącza wodnego i kanalizacyjnego do budynku obsługi plaży - odrębne opracowanie1310- budowa przyłącza energetycznego do budynku i oświetlenia terenu, wraz z monitoringiem bulwarów - odrębne opracowanie1310- wycinka drzew w obrębie nasypu i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej na nasypie
rtf={\rtf1\ansi\ansicpg1250 {\fonttbl{\f0 Microsoft Sans Serif;}}\f0 \fs20 Przedmiot inwestycji polega na zagospodarowaniu teren\'f3w nadrzecznych, zlokalizowanych na lewym brzegu rzeki Narew w miejscowo\'9cci \'a3om\'bfa. Pocz\'b9tek bulwar\'f3w jest w miejscu zako\'f1czenia ci\'b9gu pieszo-rowerowego, zrealizowanego w I etapie inwestycji, w pobli\'bfu portu \'a3om\'bfa wybudowanego w latach poprzednich, a zako\'f1czenie bulwar\'f3w w okolicach mostu Majora Henryka Dobrza\'f1skiego - Hubala w ulicy Sikorskiego.13\par1310Zakres inwestycji obejmuje kompleksow\'b9 realizacj\'ea zamierzenia budowlanego, umo\'bfliwiaj\'b9c\'b9 uzyskanie pozwolenia na u\'bfytkowanie obiektu, pocz\'b9wszy od wykonania rob\'f3t przygotowawczych i pomiar\'f3w geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, prace budowlano-monta\'bfowe, izolacyjne, instalacyjne, wyko\'f1czeniowe, a\'bf do zagospodarowania terenu w\'b3\'b9cznie.13\par1310Na zakres inwestycji sk\'b3ada si\'ea:13\par1310- urz\'b9dzenie terenu istniej\'b9cej pla\'bfy miejskiej wraz z elementami towarzysz\'b9cymi w okresie letnim (k\'b9pielisko wygrodzone bojkami, prysznice zewn\'eatrzne, parasole pla\'bfowe itp.), lokalizowane na istniej\'b9cym poziomie terenu13\par1310- nadbudowa terenu na obszarze ok. 2,2 ha na wysoko\'9c\'e6 ok. 2m z umocnieniem skarpy odwodnej13\par1310- umocnienie brzegu w miejscu najwi\'eakszego wyerodowania \'9cciank\'b9 szczeln\'b9 stalow\'b9 na d\'b3ugo\'9cci ok. 100m13\par1310- budowa na nasypie budynku obs\'b3ugi pla\'bfy oraz przekrytych pergoli, stanowi\'b9cych wraz z utwardzonym placem przestrze\'f1 integracyjn\'b9 z przeznaczeniem na wystawy, festyny, jarmarki, mobilne punkty gastronomiczne itp.13\par1310- budowa na skarpie przed budynkiem schod\'f3w terenowych i pochylni przeznaczonej do komunikacji dla os\'f3b poruszaj\'b9cych si\'ea na w\'f3zkach inwalidzkich13\par1310- budowa w pobli\'bfu budynku slipu do wodowania dla kajakarzy i ma\'b3ych jednostek p\'b3ywaj\'b9cych, z mo\'bfliwo\'9cci\'b9 przycumowania oraz lokalizacja stanowisk biwakowych i namiotowych13\par1310- budowa na nasypie ci\'b9g\'f3w pieszych i rowerowych na odcinku mi\'eadzy portem (dowi\'b9zanie si\'ea do odcinka wykonanego w etapie I) a mostem przy ul. Sikorskiego w nawierzchni z kostki betonowej13\par1310- budowa na nasypie boiska rekreacyjnego o wymiarach 26x35m, ograniczonego pi\'b3kochwytami, z trybunami terenowymi (boisko do beach soccera z mo\'bfliwo\'9cci\'b9 podzia\'b3u na boiska do siatk\'f3wki pla\'bfowej)13\par1310- lokalizacja na nasypie, w pobli\'bfu budynku obs\'b3ugi pla\'bfy, placu zabaw dla dzieci oraz urz\'b9dzenia dla m\'b3odzie\'bfy typu street workuot13\par1310- lokalizacja na nasypie szko\'b3y wiosennej i \'9ccie\'bfki przyrodniczej dla dzieci i m\'b3odzie\'bfy (plansze przedstawiaj\'b9ce histori\'ea miasta oraz informacje o faunie i florze Doliny Narwi)13\par1310- lokalizacja na nasypie element\'f3w ma\'b3ej architektury: \'b3awki, le\'bfaki typu szezlong, kosze na odpady, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, stoliki do gier, pergole, miejsca odpoczynku, miejsce na ognisko itp.13\par1310- budowa na skarpie nasypu od strony odwodnej schod\'f3w skarpowych umo\'bfliwiaj\'b9cych zej\'9ccie na istniej\'b9cy poziom terenu, a dalej palisady wbitej w skarpy rzeki, umo\'bfliwiaj\'b9cej zej\'9ccie do wody dla w\'eadkarzy13\par1310- budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Sikorskiego, wraz z zespo\'b3em parking\'f3w lokalizowanymi na dzia\'b3ce nr 10888 w nawierzchni z kostki betonowej13\par1310- budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Rybaki, wraz z miejscami parkingowymi lokalizowanymi na dzia\'b3ce nr 10772/3 w nawierzchni z kostki betonowej13\par1310- budowa od strony odpowietrznej drogi gospodarczej wzd\'b3u\'bf ci\'b9gu pieszo-rowerowego do obs\'b3ugi p\'f3l w obr\'eabie budowanych bulwar\'f3w, o nawierzchni \'bfwirowej13\par1310- odprowadzenie w\'f3d opadowych z ci\'b9g\'f3w komunikacyjnych na nasypie, parking\'f3w od strony odpowietrznej i p\'f3l (obszar pomi\'eadzy ci\'b9giem pieszo-rowerowym, a ulic\'b9 Rybaki) poprzez kanalizacj\'ea deszczow\'b9 (rowy odwadniaj\'b9ce i przepusty pod nasypem) do rzeki z zastosowaniem separator\'f3w zwi\'b9zk\'f3w ropopochodnych na wylocie13\par1310- budowa przy\'b3\'b9cza wodnego i kanalizacyjnego do budynku obs\'b3ugi pla\'bfy - odr\'eabne opracowanie13\par1310- budowa przy\'b3\'b9cza energetycznego do budynku i o\'9cwietlenia terenu, wraz z monitoringiem bulwar\'f3w - odr\'eabne opracowanie13\par1310- wycinka drzew w obr\'eabie nasypu i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej na nasypie13\par1310}

[ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE]
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\*\generator DevExpress Office File API/21.1.5.0}{\info{\creatim\yr2022\mo3\dy2\hr12\min44}{\revtim\yr2022\mo3\dy2\hr12\min44}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs17\cf0 ZA\u321\'a3O\u379\'afENIA WYJ\u346\'8cCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs17\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\cf0 Zamawiaj\u261\'b9cy/Inwestor: MIASTO \u321\'a3OM\u379\'afA}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\cf0 Kosztorysant: Krzysztof Gros}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\cf0 Nazwa zadania}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  Budowa bulwar\u243\'f3w w \u321\'a3om\u380\'bfy - II etap}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Lokalizacja zadania:\u321\'a3om\u380\'bfa - lewy brzeg rzeki Narew, mi\u281\'eadzy portem \u321\'a3om\u380\'bfa a mostem}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Majora Henryka Dobrza\u324\'f1skiego - Hubala w ulicy Sikorskiego}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 1. Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokre\u347\'9clone w dokumentacji projektowej}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 oraz specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru rob\u243\'f3t budowlanych \u8211\'96 BRAK}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2. Wykonywanie rob\u243\'f3t w warunkach innych ni\u380\'bf przeci\u281\'eatne \u8211\'96 BRAK}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 3. Dane dotycz\u261\'b9ce obliczania warto\u347\'9cci kosztorysowej rob\u243\'f3t budowlanych:}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Ceny jednostkowe rob\u243\'f3t pozyskane z danych rynkowych i z}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 kalkulacji szczeg\u243\'f3\u322\'b3owych}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Dane przyj\u281\'eate w kalkulacjach szczeg\u243\'f3\u322\'b3owych cen jednostkowych:}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Ceny materia\u322\'b3\u243\'f3w podane s\u261\'b9 \u322\'b3\u261\'b9cznie z kosztami zakupu i nie obejmuj\u261\'b9 podatku VAT}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Stawka robocizny kosztorysowej \u8211\'96 wg Sekocenbud }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 1}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  kw 202}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  \u8211\'96 cena (}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 3,42}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  z\u322\'b3)}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Koszty Kp obliczone wska\u378\'9fnikowo od (R+S)}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Wska\u378\'9fniki narzut\u243\'f3w koszt\u243\'f3w po\u347\'9crednich wg Sekocenbud }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 1}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  kw 202}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Wska\u378\'9fnik koszt\u243\'f3w po\u347\'9crednich Kp, przyj\u281\'eato: }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 67}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  %}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Zysk kalkulacyjny Z obliczony wska\u378\'9fnikowo od (R+S+Kp(R+S))}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Wska\u378\'9fnik narzutu zysku: wg Sekocenbud }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 1}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  kw 202}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Wska\u378\'9fnik zysku Z, przyj\u281\'eato: 1}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 1}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 ,6}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 %}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Ceny materia\u322\'b3\u243\'f3w: ceny rynkowe, oferty producent\u243\'f3w lub Sekocenbud }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 1}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  kw 202}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Ceny sprz\u281\'eatu: Sekocenbud }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 1}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  kw 202}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 4. Inne ustalenia wy\u380\'bfej niewymienione: BRAK}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs17\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs17\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Pozna\u324\'f1, 11.04.2022 }\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs17\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[ELEMENT 1]
na=Roboty przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=3583
nu=1

[POZYCJA]
id=121
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-01	2-01	0103-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0103-01	
mpn=1211	1211
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=296	296		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=296
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	296	296				0

[PRZEDMIAR]
wo=296	1	296						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=123
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-02	2-01	0103-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0103-02	
mpn=1211	1211
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=24	24		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	24	24				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-03	2-01	0103-03		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0103-03	
mpn=1211	1211
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=125
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-04	2-01	0103-04		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0103-04	
mpn=1211	1211
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=15120
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-05	2-01	0103-05		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0103-05	
mpn=1211	1211
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=3579
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-06	2-01	0103-06		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0103-06	
mpn=1211	1211
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=3580
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-07	2-01	0103-07		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0103-07	
mpn=1211	1211
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=15123
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-07 + KNR 2-01 0103-01	2-01	0103-07 + KNR 2-01 0103-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0103-07 + KNR 2-01 0103-01	
mpn=1211	1211
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.76-85cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=15127
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-07 + KNR 2-01 0103-02	2-01	0103-07 + KNR 2-01 0103-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0103-07 + KNR 2-01 0103-02	
mpn=1211	1211
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.86-95cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=15141
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-07 + KNR 2-01 0103-05	2-01	0103-07 + KNR 2-01 0103-05		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0103-07 + KNR 2-01 0103-05	
mpn=1211	1211
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 116-125 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=6379
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-01	2-01	0105-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0105-01	
mpn=1211	1211
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=296	296		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=296
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	296	296				0

[PRZEDMIAR]
wo=296	1	296						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=6382
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-02	2-01	0105-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0105-02	
mpn=1211	1211
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=24	24		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	24	24				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=6385
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-03	2-01	0105-03		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0105-03	
mpn=1211	1211
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=6388
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-04	2-01	0105-04		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0105-04	
mpn=1211	1211
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=15122
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-05	2-01	0105-05		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0105-05	
mpn=1211	1211
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=6394
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-06	2-01	0105-06		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0105-06	
mpn=1211	1211
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=6397
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-07	2-01	0105-07		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0105-07	
mpn=1211	1211
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=15125
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-07 + KNR 2-01 0105-01	2-01	0105-07 + KNR 2-01 0105-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0105-07 + KNR 2-01 0105-01	
mpn=1211	1211
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr.76-85cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=15130
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-07 + KNR 2-01 0105-02	2-01	0105-07 + KNR 2-01 0105-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0105-07 + KNR 2-01 0105-02	
mpn=1211	1211
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr.86-95cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=15143
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-07 + KNR 2-01 0105-05	2-01	0105-07 + KNR 2-01 0105-05		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0105-07 + KNR 2-01 0105-05	
mpn=1211	1211
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 116-125 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0108-04	2-01	0108-04		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0108-04	
mpn=1211	1211
na=Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=0,464	0,464		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,464
jm=ha	052
pm=-1
wo=0	0,464	0,464				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,464	1	0,464						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=126
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-01	2-01	0110-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0110-01	
mpn=_1211	_1211
na=Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=61,53	61,53		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=61,53
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	61,53	#p121*0.1+#p123*0.2+#p124*0.25+#p125*0.3+#p15120*0.35+#p3579*0.58+#p3580*0.77+#p15123*(0.1+0.77)+#p15127*(0.2+0.77)+#p15141*(0.35+0.77)				0

[PRZEDMIAR]
wo=61,53	1	#p1*0.1+#p2*0.2+#p3*0.25+#p4*0.3+#p5*0.35+#p6*0.58+#p7*0.77+#p8*(0.1+0.77)+#p9*(0.2+0.77)+#p10*(0.35+0.77)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=3548
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-04	2-01	0110-04		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0110-04	
mpn=1211	1211
na=Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=61,53	61,53		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=36		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=61,53
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	61,53	#p126				0

[PRZEDMIAR]
wo=61,53	1	#p22						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=127
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-03	2-01	0110-03		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0110-03	
mpn=_1211	_1211
na=Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=104,8	104,8		1
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=104,8
jm=mp	000
pm=-1
wo=0	104,8	#p121*0.06+#p123*0.17+#p124*0.42+#p125*0.77+#p15120*1.35+#p3579*1.95+#p3580*2.62+#p15123*(0.06+2.62)+#p15127*(0.17+2.62)+#p15141*(1.35+2.62)				0

[PRZEDMIAR]
wo=104,8	1	#p1*0.06+#p2*0.17+#p3*0.42+#p4*0.77+#p5*1.35+#p6*1.95+#p7*2.62+#p8*(0.06+2.62)+#p9*(0.17+2.62)+#p10*(1.35+2.62)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=6423
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-02	2-01	0110-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0110-02	
mpn=_1211	_1211
na=Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=45,08	45,08		1
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45,08
jm=mp	000
pm=-1
wo=0	45,08	#p121*0.05+#p123*0.07+#p124*0.17+#p125*0.28+#p15120*0.45+#p3579*0.65+#p3580*0.88+#p15123*(0.05+0.88)+#p15127*(0.07+0.88)+#p15141*(0.45+0.88)				0

[PRZEDMIAR]
wo=45,08	1	#p1*0.05+#p2*0.07+#p3*0.17+#p4*0.28+#p5*0.45+#p6*0.65+#p7*0.88+#p8*(0.05+0.88)+#p9*(0.07+0.88)+#p10*(0.45+0.88)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9171
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-02	2-01	0110-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0110-02	
mpn=_1211	_1211
na=Wywożenie gałęzi, drągowiny, karcze po karczunku zagajników i krzaków  na odległość do 2 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=199,056	199,056		1
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=199,056
jm=mp	000
pm=-1
wo=0	199,056	#p116*429				0

[PRZEDMIAR]
wo=199,056	1	#p21*429						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=3549
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-05	2-01	0110-05		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0110-05	
mpn=1211	1211
na=Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=348,936	348,936		1
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=36		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=348,936
jm=mp	000
pm=-1
wo=0	348,936	#p127+#p6423+#p9171				0

[PRZEDMIAR]
wo=348,936	1	#p24+#p25+#p26						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=6402
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata za utylizację karpiny i gałęzi na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=348,936	348,936		1
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=348,936
jm=mp	000
pm=-1
wo=0	348,936	#p3549				0

[PRZEDMIAR]
wo=348,936	1	#p27						

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0111-02	2-01	0111-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0111-02	
mpn=1211	1211
na=Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=4640	4640		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4640
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4640	4640				0

[PRZEDMIAR]
wo=4640	1	4640						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 1]
na=Nasyp pod bulwary i parking
wa=0
kn=0	0	0
id=21004
nu=2

[POZYCJA]
id=24964
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0210-04	2-01	0210-04	 0214-04 	0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0210-04	 0214-04 
mpn=49:3:100977,10121,0:0,0911	49:3:100977,10121,0:0,0911
na=Transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkim mechanicznym materiałów sypkich - piasek średni na odległość do 10 km wraz z kosztem zakupu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=37000	37000		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=37000
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	37000	37000				0

[PRZEDMIAR]
wo=37000	1	37000						

[POZYCJA]
id=24969
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0235-02	2-01	0235-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0235-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=37000	37000		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=37000
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	37000	#p24964				0

[PRZEDMIAR]
wo=37000	1	#p30						

[POZYCJA]
id=24972
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-02	2-01	0228-02	 s.sz. 2.5.2. 9907-03 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0228-02	 s.sz. 2.5.2. 9907-03 
mpn=21:2:0929,101211	21:2:0929,101211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=37000	37000		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=37000
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	37000	#p24964				0

[PRZEDMIAR]
wo=37000	1	#p30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,57		1.57
wm=1		1
ws=1,57		1.57
wo=1		1

[ELEMENT 1]
na=Tereny utwardzone - ścieżka piesza, rowerowa
wa=0
kn=0	0	0
id=21049
nu=3

[POZYCJA]
id=24975
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-01	
mpn=_1211	_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2037	2037		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2037
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	845	845	C59BcieC5BCka piesza			0
wo=0	1192	1192	C59BcieC5BCka rowerowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=845	1	845	ścieżka piesza					
wo=1192	1	1192	ścieżka rowerowa					

[POZYCJA]
id=24979
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	
mpn=_1211	_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2037	2037		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2037
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	845	845	C59BcieC5BCka piesza			0
wo=0	1192	1192	C59BcieC5BCka rowerowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=845	1	845	ścieżka piesza					
wo=1192	1	1192	ścieżka rowerowa					

[POZYCJA]
id=24986
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-05	
mpn=_1211	_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=845	845		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=845
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	845	845				0

[PRZEDMIAR]
wo=845	1	845						

[POZYCJA]
id=24992
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-01	2-31	0511-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0511-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=845	845		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=845
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	845	#p24986				0

[PRZEDMIAR]
wo=845	1	#p35						

[POZYCJA]
id=25000
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0309-02	6	0309-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0309-02	
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911	_121,0:0,092,0:0,0911
na=Nawierzchnia asfaltowa AC8 barwiona w masie na kolor czerwony gr. 4cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1192	1192		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1192
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1192	1192				0

[PRZEDMIAR]
wo=1192	1	1192						

[POZYCJA]
id=25008
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-03	2-31	0401-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0401-03	
mpn=_1211	_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1366	1366		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1366
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1366	1366				0

[PRZEDMIAR]
wo=1366	1	1366						

[POZYCJA]
id=25010
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
mpn=_1211	_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=9	9		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=25017
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-02	2-31	0407-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-02	
mpn=_1211	_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1366	1366		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1366
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1366	1366				0

[PRZEDMIAR]
wo=1366	1	1366						

[ELEMENT 1]
na=Tereny utwardzone - ruch kołowy
wa=0
kn=0	0	0
id=24962
nu=4

[POZYCJA]
id=25022
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-01	
mpn=_1211	_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=7049	7049		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7049
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1344	1344 {droga manewrowa parkingu z ul. Sikorskiego}				0
wo=0	1525	1525 {miejsca postojowe parkingu z ul. Sikorskiego}				0
wo=0	4180	4180 {place utwardzone}				0

[PRZEDMIAR]
wo=1344	1	1344 <droga manewrowa parkingu z ul. Sikorskiego>						
wo=1525	1	1525 <miejsca postojowe parkingu z ul. Sikorskiego>						
wo=4180	1	4180 <place utwardzone>						

[POZYCJA]
id=25026
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-02	
mpn=_1211	_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1525	1525		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1525
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1525	1525 {miejsca postojowe parkingu z ul. Sikorskiego}				0

[PRZEDMIAR]
wo=1525	1	1525 <miejsca postojowe parkingu z ul. Sikorskiego>						

[POZYCJA]
id=25029
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-02	
mpn=_1211	_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=5524	5524		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5524
jm=m2	050
pm=-1
ko=0		
wo=0	1344	1344 {droga manewrowa parkingu z ul. Sikorskiego}				0
wo=0	4180	4180 {place utwardzone}				0

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1344	1	1344 <droga manewrowa parkingu z ul. Sikorskiego>						
wo=4180	1	4180 <place utwardzone>						

[POZYCJA]
id=25048
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05	 0114-06	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	 0114-06
mpn=49:0:200997,101211	49:0:200997,101211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=5524	5524		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5524
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1344	1344 {droga manewrowa parkingu z ul. Sikorskiego}				0
wo=0	4180	4180 {place utwardzone}				0

[PRZEDMIAR]
wo=1344	1	1344 <droga manewrowa parkingu z ul. Sikorskiego>						
wo=4180	1	4180 <place utwardzone>						

[POZYCJA]
id=25055
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	
mpn=_1211	_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1525	1525		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1525
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1525	1525 {miejsca postojowe parkingu z ul. Sikorskiego}				0

[PRZEDMIAR]
wo=1525	1	1525 <miejsca postojowe parkingu z ul. Sikorskiego>						

[POZYCJA]
id=25069
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-03 + KNR 2-31 0114-04	2-31	0114-03 + KNR 2-31 0114-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-03 + KNR 2-31 0114-04	
mpn=_1211	_1211
na=Podbudowa kruszywem drobnym (piasek 0-2mm) gr. 10cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1344	1344		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1344
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1344	1344 {droga manewrowa parkingu z ul. Sikorskiego}				0

[PRZEDMIAR]
wo=1344	1	1344 <droga manewrowa parkingu z ul. Sikorskiego>						

[POZYCJA]
id=25076
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-05	
mpn=_1211	_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=7049	7049		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7049
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1344	1344 {droga manewrowa parkingu z ul. Sikorskiego}				0
wo=0	1525	1525 {miejsca postojowe parkingu z ul. Sikorskiego}				0
wo=0	4180	4180 {place utwardzone}				0

[PRZEDMIAR]
wo=1344	1	1344 <droga manewrowa parkingu z ul. Sikorskiego>						
wo=1525	1	1525 <miejsca postojowe parkingu z ul. Sikorskiego>						
wo=4180	1	4180 <place utwardzone>						

[POZYCJA]
id=25082
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-04	2-31	0511-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0511-04	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=7049	7049		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7049
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1344	1344 {droga manewrowa parkingu z ul. Sikorskiego}				0
wo=0	1525	1525 {miejsca postojowe parkingu z ul. Sikorskiego}				0
wo=0	4180	4180 {place utwardzone}				0

[PRZEDMIAR]
wo=1344	1	1344 <droga manewrowa parkingu z ul. Sikorskiego>						
wo=1525	1	1525 <miejsca postojowe parkingu z ul. Sikorskiego>						
wo=4180	1	4180 <place utwardzone>						

[POZYCJA]
id=25106
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-03	2-31	0401-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0401-03	
mpn=_1211	_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1390	1390		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1390
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1390	1390				0

[PRZEDMIAR]
wo=1390	1	1390						

[POZYCJA]
id=25108
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
mpn=_1211	_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=9	9		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=25120
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0403-01	
mpn=_1211	_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1085	1085		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1085
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1085	1085				0

[PRZEDMIAR]
wo=1085	1	1085						

[POZYCJA]
id=25127
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0403-01	
mpn=_1211	_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej - najazdowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=305	305		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=305
jm=m	040
pm=-1
wo=0	305	305				0

[PRZEDMIAR]
wo=305	1	305						

[POZYCJA]
id=25155
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0520-01	2-01	0520-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0520-01	
mpn=1211	1211
na=Umocnienie skarp rowu betonowymi płytami ażurowymi gr. 8cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1100,8	1100,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1100,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1100,8	1100,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=1100,8	1	1100,8						

[POZYCJA]
id=25161
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0101-02	9-11	0101-02		0
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR 9-11 0101-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2160	2160		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2160
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2160	2160				0

[PRZEDMIAR]
wo=2160	1	2160						

[POZYCJA]
id=25168
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01 + KNR 2-31 0105-02	2-31	0105-01 + KNR 2-31 0105-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-01 + KNR 2-31 0105-02	
mpn=_1211	_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1100,8	1100,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1100,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1100,8	1100,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=1100,8	1	1100,8						

[POZYCJA]
id=25173
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0520-01	2-01	0520-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0520-01	
mpn=1211	1211
na=Umocnienie dna rowu pełnymi płytami betonowymi gr. 8cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=275,2	275,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=275,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	275,2	275,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=275,2	1	275,2						

[POZYCJA]
id=25179
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05 + KNR 2-31 0105-06	2-31	0105-05 + KNR 2-31 0105-06		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-05 + KNR 2-31 0105-06	
mpn=_1211	_1211
na=Wykonanie podsypki z piasku stabilizowanego cementem gr. 10cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=272,2	272,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=272,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	272,2	272,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=272,2	1	272,2						

[ELEMENT 1]
na=Budynek obsługi plaży
wa=0
kn=0	0	0
id=21079
nu=5

[ELEMENT 2]
na= Roboty przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=21139
nu=5.1

[POZYCJA]
id=21140
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02	2-01	0121-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0121-02	
mpn=1211	1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=0,023	0,023		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,023
jm=ha	052
pm=-1
wo=0	0,023	(11,4*6+27,6*6)/10000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,023	1	(11,4*6+27,6*6)/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 2]
na=Roboty fundamentowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=21080
nu=5.2

[POZYCJA]
id=21081
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1101-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=9,69	9,69		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,69
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	9,69	(27.56*2+6*2+4.8*3+11.4*2+6*2+4.8)*0.8*0.1				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,69	1	(27.56*2+6*2+4.8*3+11.4*2+6*2+4.8)*0.8*0.1						

[POZYCJA]
id=21082
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0202-01	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=29,069	29,069		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=29,069
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	29,069	(27,56*2+6*2+4,8*3+11,4*2+6*2+4,8)*0,6*0,4				0

[PRZEDMIAR]
wo=29,069	1	(27,56*2+6*2+4,8*3+11,4*2+6*2+4,8)*0,6*0,4						

[POZYCJA]
id=21084
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0290-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=0,633	0,633		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,633
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,633	633/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,633	1	633/1000						

[POZYCJA]
id=21086
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0136-01	202	0136-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 0136-01	
mpn=1211	1211
na=(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=18,168	18,168		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,168
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	18,168	(27.56*2+6*2+4.8*3+11.4*2+6*2+4.8)*0.6*0,25				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,168	1	(27.56*2+6*2+4.8*3+11.4*2+6*2+4.8)*0.6*0,25						

[ELEMENT 2]
na=Roboty izolacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=21092
nu=5.3

[POZYCJA]
id=21093
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-01	202	0618-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 0618-01	
mpn=1211	1211
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=102,952	102,952		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=102,952
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	102,952	(27.56*2+6*2+4.8*3+11.4*2+6*2+4.8)*(0.6+0,25)				0

[PRZEDMIAR]
wo=102,952	1	(27.56*2+6*2+4.8*3+11.4*2+6*2+4.8)*(0.6+0,25)						

[POZYCJA]
id=21094
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-05	2-02	0603-05		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-05	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=145,344	145,344		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=145,344
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	145,344	(27.56*2+6*2+4.8*3+11.4*2+6*2+4.8)*0.6*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=145,344	1	(27.56*2+6*2+4.8*3+11.4*2+6*2+4.8)*0.6*2						

[POZYCJA]
id=21095
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-06	2-02	0603-06		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-06	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=145,344	145,344		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=145,344
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	145,344	#p21094				0

[PRZEDMIAR]
wo=145,344	1	#p64						

[POZYCJA]
id=21604
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2612-01	
mpn=1211	1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ekstrudowanymi gr. 5 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=61,152	61,152		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=61,152
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	61,152	(27,56*2+6*2+11,4*2+6*2)*0,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=61,152	1	(27,56*2+6*2+11,4*2+6*2)*0,6						

[POZYCJA]
id=21611
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		0
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 3 0207-01	
mpn=1211	1211
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=73,382	73,382		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=73,382
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	73,382	#p21604*1,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=73,382	1	#p66*1,2						

[ELEMENT 2]
na=Roboty konstrukcji żelbetowych
wa=0
kn=0	0	0
id=21096
nu=5.4

[POZYCJA]
id=21097
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-02	2-02	0210-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0210-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Belki,wieńce i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=9,5	9,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,5
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	9,5	9,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,5	1	9,5						

[POZYCJA]
id=21098
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-01	2-02	0208-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0208-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Słupy/rdzenie żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1,8	1,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,8	1,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,8	1	1,8						

[POZYCJA]
id=21100
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0290-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=0,31	0,31		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,31
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,31	(142+168)/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,31	1	(142+168)/1000						

[POZYCJA]
id=22133
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0290-02	
mpn=121,0:2,0911	121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=0,495	0,495		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,495
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,495	495/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,495	1	495/1000						

[ELEMENT 2]
na=Roboty murowe i okładziny ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=21085
nu=5.5

[POZYCJA]
id=21087
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0143-04	2-02	0143-04		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0143-04	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków o powierzchni czołowej profilowanej o grubości 24 cm - ręczne przycinanie bloczków
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=394,257	394,257		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=394,257
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	328,433	(27.46*2+6*2)*4.2+5.16*3*3,06				0
wo=0	160,774	(11,26*2+6*2)*4.2+5.16*3.06				0
wo=0	-49,25	-(3.4*2.5*2+1*2.3*2+1*2.45*2+1*2.5*3+2.5*0.6*2+4.9*2.5)	stolarka			0
wo=0	-45,7	-(4,52*2,5*2+5,64*2,5+2,5*0,6+2,5*1,5+2,5*1,5)				0

[PRZEDMIAR]
wo=328,433	1	(27.46*2+6*2)*4.2+5.16*3*3,06						
wo=160,774	1	(11,26*2+6*2)*4.2+5.16*3.06						
wo=-49,25	1	-(3.4*2.5*2+1*2.3*2+1*2.45*2+1*2.5*3+2.5*0.6*2+4.9*2.5)	stolarka					
wo=-45,7	1	-(4,52*2,5*2+5,64*2,5+2,5*0,6+2,5*1,5+2,5*1,5)						

[POZYCJA]
id=21088
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0146-01	2-02	0146-01		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0146-01	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Ścianki działowe z bloczków gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - ręczne przycinanie bloczków
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=84,695	84,695		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=84,695
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	83,905	(3,94+1,32*2+1,22*2+2,8*2+10,56+2,24)*3,06				0
wo=0	15,79	5,16*3,06				0
wo=0	-12,5	-1*2.5*5	stolarka			0
wo=0	-2,5	-1*2.5	stolarka			0

[PRZEDMIAR]
wo=83,905	1	(3,94+1,32*2+1,22*2+2,8*2+10,56+2,24)*3,06						
wo=15,79	1	5,16*3,06						
wo=-12,5	1	-1*2.5*5	stolarka					
wo=-2,5	1	-1*2.5	stolarka					

[POZYCJA]
id=21091
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0126-05	
mpn=_1211	_1211
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=21	21		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21
jm=m	040
pm=-1
wo=0	21	2*1,5*7				0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	2*1,5*7						

[POZYCJA]
id=21591
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 0829-02	0-12	0829-02		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-12 0829-02	
mpn=_1211	_1211
na=Licowanie ścian płytkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=310,67	310,67		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=310,67
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	349,02	(5,16*4+2,52*2+1,32*2+3,72*2+2,24*2+4,02*2+2,8*2+2,08*2+2,8*2+4,22*2+2,8*2+3,72*2+2,24*2+2,62*2+2,82*2+5,11*2+2,82*2)*3				0
wo=0	-38,35	-(1,5*2,5+1*2,5*9+1*2,3*2+2*0,6*5+2,5*0,6){stolarka}				0

[PRZEDMIAR]
wo=349,02	1	(5,16*4+2,52*2+1,32*2+3,72*2+2,24*2+4,02*2+2,8*2+2,08*2+2,8*2+4,22*2+2,8*2+3,72*2+2,24*2+2,62*2+2,82*2+5,11*2+2,82*2)*3						
wo=-38,35	1	-(1,5*2,5+1*2,5*9+1*2,3*2+2*0,6*5+2,5*0,6)<stolarka>						

[POZYCJA]
id=21584
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0803-03	2-02	0803-03		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0803-03	
mpn=_1211	_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=252,977	252,977		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=252,977
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	563,647	#p21087+#p21088*2				0
wo=0	-310,67	-#p21591				0

[PRZEDMIAR]
wo=563,647	1	#p72+#p73*2						
wo=-310,67	1	-#p75						

[POZYCJA]
id=21599
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1510-01	
mpn=_1211	_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=252,977	252,977		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=252,977
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	252,977	#p21584				0

[PRZEDMIAR]
wo=252,977	1	#p76						

[ELEMENT 2]
na=Posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=21101
nu=5.6

[POZYCJA]
id=21104
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1101-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=27,977	27,977		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27,977
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	27,977	186,51*0.15				0

[PRZEDMIAR]
wo=27,977	1	186,51*0.15						

[POZYCJA]
id=21105
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-03	202	0618-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 0618-03	
mpn=1211	1211
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - dwukrotne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=186,51	186,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=186,51
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	186,51	186.51				0

[PRZEDMIAR]
wo=186,51	1	186.51						

[POZYCJA]
id=21106
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-02	2-02	1106-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1106-02	
mpn=_1211	_1211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - szlichta
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=186,51	186,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=186,51
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	186,51	186.51				0

[PRZEDMIAR]
wo=186,51	1	186.51						

[POZYCJA]
id=21107
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-03	2-02	1106-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1106-03	
mpn=_1211	_1211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - szlichta
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=186,51	186,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=186,51
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	186,51	186.51				0

[PRZEDMIAR]
wo=186,51	1	186.51						

[POZYCJA]
id=21150
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0608-03	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr.5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=186,51	186,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=186,51
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	186,51	186,51				0

[PRZEDMIAR]
wo=186,51	1	186,51						

[POZYCJA]
id=21151
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-04	2-02	0608-04		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0608-04	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr.5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=186,51	186,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=186,51
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	186,51	186,51				0

[PRZEDMIAR]
wo=186,51	1	186,51						

[POZYCJA]
id=21108
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-05	2-02	1106-05		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1106-05	
mpn=_1211	_1211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opiłkami stalowymi grubości 30 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=186,51	186,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=186,51
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	186,51	186.51				0

[PRZEDMIAR]
wo=186,51	1	186.51						

[POZYCJA]
id=21109
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-03	2-02	1106-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1106-03	
mpn=_1211	_1211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opiłkami stalowymi  - pogrubienie posadzki o 1 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=186,51	186,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=186,51
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	186,51	#p21108				0

[PRZEDMIAR]
wo=186,51	1	#p84						

[POZYCJA]
id=21110
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0406-01	BC-02	0406-01		0
pd5=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KATSRC_UNDEF	KNR BC-02 0406-01	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Powłoka na beton
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=107,28	107,28		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=107,28
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	107,28	107,28				0

[PRZEDMIAR]
wo=107,28	1	107,28						

[POZYCJA]
id=21111
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2806-05	202	2806-05		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 2806-05	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=79,23	79,23		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=79,23
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	79,23	79,23				0

[PRZEDMIAR]
wo=79,23	1	79,23						

[ELEMENT 2]
na=Strop + dach
wa=0
kn=0	0	0
id=21112
nu=5.7

[POZYCJA]
id=21152
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0214-01	2-02	0214-01		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0214-01	
mpn=_1211	_1211
na=Stropy gęstożebrowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=232,32	232,32		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=232,32
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	164,76	27.46*6				0
wo=0	67,56	11.26*6				0

[PRZEDMIAR]
wo=164,76	1	27.46*6						
wo=67,56	1	11.26*6						

[POZYCJA]
id=21153
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-03	2-02	0612-03		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0612-03	
mpn=_1211	_1211
na=Wełna mineralna w postaci klinów kształtujących spadek połaci
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=185,803	185,803		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,803
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	185,803	26.66*5.06+10.06*5.06				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,803	1	26.66*5.06+10.06*5.06						

[POZYCJA]
id=21154
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-04	2-02	0612-04		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0612-04	
mpn=_1211	_1211
na=Wełna mineralna w postaci klinów kształtujących spadek połaci- każda następna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=185,803	185,803		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,803
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	185,803	#p21153				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,803	1	#p89						

[POZYCJA]
id=21698
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-02	2-02	0504-02		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0504-02	
mpn=_1211	_1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=241,544	241,544		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=241,544
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	241,544	#p21153*1,3				0

[PRZEDMIAR]
wo=241,544	1	#p89*1,3						

[POZYCJA]
id=21121
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0506-02	2-02	0506-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0506-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=46,84	46,84		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=46,84
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	46,84	(26.66*2+5.06*2+10.06*2+5.06*2)*0,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=46,84	1	(26.66*2+5.06*2+10.06*2+5.06*2)*0,5						

[POZYCJA]
id=21123
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0526-02	2-02	0526-02		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0526-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	4*3				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	4*3						

[POZYCJA]
id=21155
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0803-06	2-02	0803-06		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0803-06	
mpn=_1211	_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=186,51	186,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=186,51
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	186,51	186,51				0

[PRZEDMIAR]
wo=186,51	1	186,51						

[POZYCJA]
id=21125
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1510-01	
mpn=_1211	_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=186,51	186,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=186,51
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	186,51	#p21155				0

[PRZEDMIAR]
wo=186,51	1	#p94						

[ELEMENT 2]
na=Stolarka okienna i drzwiowa
wa=0
kn=0	0	0
id=21126
nu=5.8

[POZYCJA]
id=21127
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-07	0-19	1023-07		0
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 0-19 1023-07	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=15,148	15,148		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,148
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,148	1*2,3*2+2,5*0,6*3+2,05*0,6*2+2,08*0,6+1,9*0,6+2*0,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,148	1	1*2,3*2+2,5*0,6*3+2,05*0,6*2+2,08*0,6+1,9*0,6+2*0,6						

[POZYCJA]
id=21624
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1040-01	
mpn=_1211	_1211
na=Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=32,4	32,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=32,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	32,4	1*2,5*11+1*2,45*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=32,4	1	1*2,5*11+1*2,45*2						

[POZYCJA]
id=21634
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1032-01	2-02	1032-01		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1032-01	
mpn=1211	1211
na=Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=20,75	20,75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20,75
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	20,75	3,4*2,5+4,9*2,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=20,75	1	3,4*2,5+4,9*2,5						

[POZYCJA]
id=21131
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1038-01	2-02	1038-01		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1038-01	
mpn=1211	1211
na=Montaż rolet
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=15,148	15,148		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,148
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,148	1*2,3*2+2,5*0,6*3+2,05*0,6*2+2,08*0,6+1,9*0,6+2*0,6				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,148	1	1*2,3*2+2,5*0,6*3+2,05*0,6*2+2,08*0,6+1,9*0,6+2*0,6						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2	0
wo=2
jm=szt.	020
pm=-1
oon=	

[POZYCJA]
id=21132
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 0541-02	
mpn=1211	1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=12,09	12,09		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,09
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	12,09	(2,5*2+2,7*3+2,25*2+2,28+2,1+2,2)*0,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,09	1	(2,5*2+2,7*3+2,25*2+2,28+2,1+2,2)*0,5						

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie ścian zewnętrznych - ocieplenie09
wa=0
kn=0	0	0
id=21133
nu=5.9

[POZYCJA]
id=21135
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2612-01	
mpn=1211	1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 11 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=147,296	147,296		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=147,296
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	179,046	(5,75*3+5,86*2+4,25+3,85+2,11+3,45)*4,2				0
wo=0	-31,75	-(3,4*2,5*2+4,9*2,5+1*2,5){stolarka}				0

[PRZEDMIAR]
wo=179,046	1	(5,75*3+5,86*2+4,25+3,85+2,11+3,45)*4,2						
wo=-31,75	1	-(3,4*2,5*2+4,9*2,5+1*2,5)<stolarka>						

[POZYCJA]
id=21644
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-04	0-23	2612-04		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2612-04	
mpn=1211	1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=589,184	589,184		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=589,184
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	589,184	#p21135*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=589,184	1	#p101*4						

[POZYCJA]
id=21650
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2612-06	
mpn=1211	1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=147,296	147,296		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=147,296
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	147,296	#p21135				0

[PRZEDMIAR]
wo=147,296	1	#p101						

[POZYCJA]
id=21137
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-01	0-23	0931-01		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 0931-01	
mpn=_1211	_1211
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=147,296	147,296		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=147,296
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	147,296	#p21135				0

[PRZEDMIAR]
wo=147,296	1	#p101						

[POZYCJA]
id=21138
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-02	0-23	0931-02		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 0931-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=147,296	147,296		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=147,296
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	147,296	#p21135				0

[PRZEDMIAR]
wo=147,296	1	#p101						

[POZYCJA]
id=21657
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-24 0401-03	9-24	0401-03		0
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KATSRC_UNDEF	KNR 9-24 0401-03	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	121,0:0,092,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=147,296	147,296		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=147,296
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	147,296	#p21135				0

[PRZEDMIAR]
wo=147,296	1	#p101						

[POZYCJA]
id=21662
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-18 2612-01	0-18	2612-01		0
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 0-18 2612-01	
mpn=1211	1211
na=Montaż rusztu aluminiowego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=195,944	195,944		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=195,944
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	248,892	(10,08*2+9,66+7,06+22,38)*4,2				0
wo=0	-52,948	-(4,52*2,5+5,64*2,5+2,5*0,6*3+1*2,5*3+1*2,45*2+1*2,3*2+2*0,6+1,9*0,6+2,08*0,6+2,05*0,6+2,05*0,6){stolarka}				0

[PRZEDMIAR]
wo=248,892	1	(10,08*2+9,66+7,06+22,38)*4,2						
wo=-52,948	1	-(4,52*2,5+5,64*2,5+2,5*0,6*3+1*2,5*3+1*2,45*2+1*2,3*2+2*0,6+1,9*0,6+2,08*0,6+2,05*0,6+2,05*0,6)<stolarka>						

[POZYCJA]
id=21678
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2612-01	
mpn=1211	1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 5 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=195,944	195,944		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=195,944
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	195,944	#p21662				0

[PRZEDMIAR]
wo=195,944	1	#p107						

[POZYCJA]
id=21685
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-04	0-23	2612-04		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2612-04	
mpn=1211	1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=783,776	783,776		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=783,776
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	783,776	#p21662*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=783,776	1	#p107*4						

[POZYCJA]
id=21691
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2612-06	
mpn=1211	1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=195,944	195,944		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=195,944
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	195,944	#p21662				0

[PRZEDMIAR]
wo=195,944	1	#p107						

[POZYCJA]
id=21669
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-18 2613-01	0-18	2613-01		0
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 0-18 2613-01	
mpn=121,0:1,092,0:0,0911	121,0:1,092,0:0,0911
na=Okładzina ścian - deski kompozytowe .
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=195,944	195,944		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=195,944
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	195,944	#p21662				0

[PRZEDMIAR]
wo=195,944	1	#p107						

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna - wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=22285
nu=5.10

[POZYCJA]
id=22286
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0301-02	2-01	0301-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0301-02	
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.III)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=5,76	5,76		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,76
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	5,76	24*0.6*0.4				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,76	1	24*0.6*0.4						

[POZYCJA]
id=22287
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=5,76	5,76		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=9		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,76
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	5,76	#p22286				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,76	1	#p112						

[POZYCJA]
id=22288
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata wysypiskowa
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=5,76	5,76		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,76
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	5,76	#p22286				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,76	1	#p112						

[POZYCJA]
id=22289
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0511-03	
mpn=1211_	1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1,92	1,92		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,92
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,92	24*0.4*0.2				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,92	1	24*0.4*0.2						

[POZYCJA]
id=22290
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04	2-18	0511-04	/03	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0511-04	/03
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30cm - ekstrapolacja (obsypka + zasypka wykopu)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=3,84	3,84		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,84
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,84	24*0.4*0.4				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,84	1	24*0.4*0.4						

[POZYCJA]
id=22291
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0203-03	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40
jm=m	040
pm=-1
wo=0	40	40				0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=22292
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-02	2-15	0203-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0203-02	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=22293
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-01	2-15	0203-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0203-01	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=22294
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0119-03	2-19	0119-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1992 uzupeC582nienie 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-19 0119-03	
na=Rury ochronne o śr.nom.200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3*1				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3*1						

[POZYCJA]
id=22295
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0208-01	
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=22	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=m	040
pm=-1
wo=0	22	22				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=22296
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0208-02	
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=22297
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0208-03	
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=22298
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0211-01	
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=11	11		1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=podej.	000
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=22299
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0211-03	
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=14	14		1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=podej.	000
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=22300
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0213-05	
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=22301
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0222-02	
na=Czyszczaki (rewizje) z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=22302
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15/GEBERIT 0101-01	
mpn=_1211	_1211
na=Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=8	8		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=22303
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	
mpn=_1211	_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=7	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=22304
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	
mpn=_1211	_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22305
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01	2-15/GEBERIT	0105-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15/GEBERIT 0105-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=8	8		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=22306
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-04	2-15	0229-04		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0229-04	
na=Zlewozmywaki z blachy na ścianie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22307
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0230-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=9	9		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=22308
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0230-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22309
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05	2-15	0230-05		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0230-05	
mpn=1211	1211
na=Postument porcelanowy do umywalek
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=10	10		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=22310
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0234-02	2-15	0234-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0234-02	
mpn=1211	1211
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22311
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2013	KNR	9-26 0102-01	9-26	0102-01		0
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2013	KATSRC_UNDEF	KNR 9-26 0102-01	
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911	_121,0:0,092,0:0,0911
na=Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 100 do 150 mm; klasa obciążenia A15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=8,9	8,9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,9
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8,9	3,9*2+1,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,9	1	3,9*2+1,1						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodna wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=22312
nu=5.11

[POZYCJA]
id=22313
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03	2-15	0112-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0112-03	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=22314
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0112-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=60
jm=m	040
pm=-1
wo=0	60	60				0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=22315
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0112-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=180	180		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=180
jm=m	040
pm=-1
wo=0	180	180				0

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[POZYCJA]
id=22316
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0116-01	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=22	22		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	22	22				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=22317
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-07	2-15	0116-07		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0116-07	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=22318
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0127-03	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=260	260	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=260
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487 rurociC485gu
wo=0	260	#p22313+#p22314+#p22315				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=3
jm=prób.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 prC3B3b szczelnoC59Bci
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	#p138+#p139+#p140						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=3	0
wo=3
jm=prób.	000
pm=-1
oon=ilość prób szczelności	

[POZYCJA]
id=22319
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0128-02	
mpn=1211	1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=260	260		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=260
jm=m	040
pm=-1
wo=0	260	#p22318				0

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	#p143						

[POZYCJA]
id=22320
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0132-04	
mpn=121,0:1,092,0:0,0911	121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=22321
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03	2-15	0132-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0132-03	
mpn=121,0:1,092,0:0,0911	121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=22322
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0132-02	
mpn=121,0:1,092,0:0,0911	121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=22323
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0109-01	0-31	0109-01		0
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_UNDEF	KNR 0-31 0109-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Zawór ze złączką do węża DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=22324
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0109-01	0-31	0109-01		0
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_UNDEF	KNR 0-31 0109-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Zawór do płuczki ustępowej DN15
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=22325
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0109-02	0-31	0109-02		0
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_UNDEF	KNR 0-31 0109-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Zawór płuczący do pisuaru
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22326
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0137-02	
mpn=1211	1211
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=22327
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0137-02	
mpn=1211	1211
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22328
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0137-02	
mpn=1211	1211
na=Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22329
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0137-09	
mpn=1211	1211
na=Baterie natryskowe z natryskiem stałym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=22330
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0101-03	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=180	180		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=180
jm=m	040
pm=-1
wo=0	180	#p22315				0

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	#p140						

[POZYCJA]
id=22331
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0101-04	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=60
jm=m	040
pm=-1
wo=0	60	#p22314				0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	#p139						

[POZYCJA]
id=22332
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0101-04	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	#p22313				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p138						

[POZYCJA]
id=22333
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-04	2-15	0143-04		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0143-04	
mpn=_1211	_1211
na=Wymiennik ciepła c.w.u. o poj. 400 ltr wyposażony w grzałkę elektryczną o mocy 6 kW
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22334
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-01	2-15	0143-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0143-01	
mpn=_1211	_1211
na=Elektryczny ciśnieniowy przepływowy podgrzewacz wody o mocy 12 kW
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22335
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-01	2-15	0143-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0143-01	
mpn=_1211	_1211
na=Elektryczny ciśnieniowy przepływowy podgrzewacz wody o mocy 6 kW
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja elektryczna
wa=0
kn=0	0	0
id=22159
nu=5.12

[ELEMENT 3]
na=Budowa linii zasilającej WLZ
wa=0
kn=0	0	0
id=22160
nu=5.12.1

[POZYCJA]
id=22161
pd=MRRiB	KNNR	005 0715-03		005 0715-03	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0715-03	00
na=Układanie kabla YAKXS (YAKY) 4x120
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=2
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=22162
pd=MRRiB	KNNR	005 0726-11		005 0726-11	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0726-11	00
na=Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22163
pd=	KNNR	5 13 2-3	5	13 2-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 2-3	
na=Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=1	1		1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=odcinek	000
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22164
pd=IGM Warszawa	KNR	504 1804-02		504 1804-02	20	0
pd5=IGM Warszawa	KATSRC_UNDEF	KNR  504 1804-02	20
na=Montaż przepustów kablowych systemowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=2
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 3]
na=Montaż przewodów
wa=0
kn=0	0	0
id=22165
nu=5.12.2

[POZYCJA]
id=22166
pd=MRRiB	KNNR	005 0204-04		005 0204-04	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0204-04	00
na=Przewody YDY 2x1,5 układane w tynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=2
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=22167
pd=MRRiB	KNNR	005 0204-04		005 0204-04	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0204-04	00
na=Przewody YDYżo 3x1,5 układane w tynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=118	118		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=118
jm=m	040
pm=2
wo=0	118	118				0

[PRZEDMIAR]
wo=118	1	118						

[POZYCJA]
id=22168
pd=MRRiB	KNNR	005 0203-01		005 0203-01	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0203-01	00
na=Przewody YDYżo 3x1,5 układane w rurkach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=180	180		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=180
jm=m	040
pm=2
wo=0	180	180				0

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[POZYCJA]
id=22169
pd=MRRiB	KNNR	005 0204-04		005 0204-04	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0204-04	00
na=Przewody YDYżo 4x1,5 układane w tynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=97	97		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=97
jm=m	040
pm=2
wo=0	97	97				0

[PRZEDMIAR]
wo=97	1	97						

[POZYCJA]
id=22170
pd=MRRiB	KNNR	005 0204-04		005 0204-04	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0204-04	00
na=Przewody YDYżo 3x2,5 układane w tynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=110	110		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=110
jm=m	040
pm=2
wo=0	110	110				0

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=22171
pd=MRRiB	KNNR	005 0204-04		005 0204-04	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0204-04	00
na=Przewody YDYżo 5x2,5 układane w tynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=46	46		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=46
jm=m	040
pm=2
wo=0	46	46				0

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[POZYCJA]
id=22172
pd=MRRiB	KNNR	005 0204-04		005 0204-04	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0204-04	00
na=Przewody YDYżo 5x4 układane w tynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=43	43		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=43
jm=m	040
pm=2
wo=0	43	43				0

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						

[POZYCJA]
id=22173
pd=MRRiB	KNNR	005 0204-04		005 0204-04	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0204-04	00
na=Przewody HDGs 3x1,5 układane w tynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=m	040
pm=2
wo=0	30	30				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=22174
pd=MRRiB	KNNR	005 0204-04		005 0204-04	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0204-04	00
na=Przewody HDGs 3x2,5 układane w tynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=2
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=22175
pd=MRRiB	KNNR	005 0103-06		005 0103-06	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0103-06	00
na=Rury winidurowe układane n.t. w podłożu różnym od betonu, o średnicy: ponad 20 do 28 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=180	180		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=180
jm=m	040
pm=2
wo=0	180	180				0

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[POZYCJA]
id=22176
pd=	KNNR	5 10 -8	5	10 -8		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 10 -8	
na=Rura winidurowa o średnicy 50 mm układana w warstwie betonu RL-50
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=2
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=22177
pd=	KNNR	5 13 1-1	5	13 1-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 1-1	
na=Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=14	14		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=pomiar	108
pm=2
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=22178
pd=	KNNR	5 13 1-2	5	13 1-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 1-2	
na=Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=6	6		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=pomiar	108
pm=2
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 3]
na=Montaż osprzętu i rozdzielnic
wa=0
kn=0	0	0
id=22179
nu=5.12.3

[POZYCJA]
id=22180
pd=MRRiB	KNNR	005 0405-08		005 0405-08	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0405-08	00
na=Montaz rozdzielnicy RG
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22181
pd=MRRiB	KNNR	005 0404-01		005 0404-01	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0404-01	00
na=Montaz rozdzielnicy RN1
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22182
pd=MRRiB	KNNR	005 0303-04		005 0303-04	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0303-04	00
na=Puszki z tworzywa sztucznego 75x75 i 85x105 mm o ilości wlotów i połączeń przewodów: 4 - przew.o przekroju ponad 2,5 do 4 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=60	60		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=60
jm=szt	020
pm=2
wo=0	60	60				0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=22183
pd=MRRiB	KNNR	005 0306-02		005 0306-02	10	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0306-02	10
na=Montaż łączników 1-biegunowych IP44  p/t
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22184
pd=MRRiB	KNNR	005 0306-02		005 0306-02	10	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0306-02	10
na=Montaż łączników 1-biegunowych p/t
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=2
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=22185
pd=MRRiB	KNNR	005 0306-02		005 0306-02	10	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0306-02	10
na=Montaż przycisków bryzgoszczelnych p/t
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=10	10		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=szt	020
pm=2
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=22186
pd=	KNNR	5 30 -5	5	30 -5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 30 -5	
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, pojedyncze
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=9	9		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=szt	020
pm=2
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=22187
pd=	KNNR	5 30 -5	5	30 -5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 30 -5	
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, podwójne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22188
pd=	KNNR	5 30 -5	5	30 -5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 30 -5	
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, pojedyncze
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=2
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=22189
pd=	KNNR	5 30 -5	5	30 -5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 30 -5	
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, podwójne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=2
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=22190
pd=MRRiB	KNNR	005 0308-12		005 0308-12	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0308-12	00
na=Gniazda wtyczkowe instalacyjne, ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, przykręcane, o obciążalności 16A, 3-biegunowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22191
pd=	KNNR	5 40 -6	5	40 -6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 40 -6	
na=Montaż przycisku sterowniczego wyłacznika P.Poż.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22192
pd=	KNNR	5 13 4-5	5	13 4-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 4-5	
na=Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22193
pd=	KNNR	5 13 4-6	5	13 4-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 4-6	
na=Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=22	22		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=szt	020
pm=2
wo=0	22	22				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=22194
pd=	KNNR	5 13 5-1	5	13 5-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 5-1	
na=Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=1	1		1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=próba	172
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22195
pd=	KNNR	5 13 5-2	5	13 5-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 5-2	
na=Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=3	3		1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=próba	172
pm=2
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=22196
pd=	KNNR	5 13 4-1	5	13 4-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 4-1	
na=Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22197
pd=	KNNR	5 13 4-2	5	13 4-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 4-2	
na=Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Montaż opraw oświetleniowych
wa=0
kn=0	0	0
id=22198
nu=5.12.4

[POZYCJA]
id=22199
pd=	KNNR	5 12 1-1	5	12 1-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 12 1-1	
na=Osadzanie plastykowych kołków rozporowych w ścianie lub stropie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=70	70		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=szt	020
pm=2
wo=0	70	70				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=22200
pd=MRRiB	KNNR	005 0406-01		005 0406-01	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0406-01	00
na=Montaż czujnika obecności, wersja 360°, ip44, n/t
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=10	10		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=szt	020
pm=2
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=22201
pd=	KNNR	5 51 -5	5	51 -5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 51 -5	
na=OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA LED IP65 (4300 lm; 35.0 W)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=6	6		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=22202
pd=	KNNR	5 51 -5	5	51 -5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 51 -5	
na=Oprawa LED NT IP20 z kloszem  (3700 lm; 37.0 W)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22203
pd=	KNNR	5 51 -5	5	51 -5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 51 -5	
na=Oprawa LED IP20 N/T z kloszem (3050 lm; 28.0 W)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22204
pd=	KNNR	5 51 -5	5	51 -5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 51 -5	
na=OPRAWA LED IP44 NT z kloszem (3050 lm; 28.0 W)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22205
pd=	KNNR	5 51 -5	5	51 -5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 51 -5	
na=OPRAWA N/T LED IP44 (2000 lm; 20.0 W)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=11	11		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=22206
pd=	KNNR	5 51 -5	5	51 -5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 51 -5	
na=PLAFONIERA LED IP65 (2200 lm; 24.0 W)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=6	6		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=22207
pd=	KNNR	5 51 -5	5	51 -5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 51 -5	
na=PLAFONIERA LED IP54 (1050 lm; 12.0 W)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=7	7		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=22208
pd=	KNNR	5 51 -5	5	51 -5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 51 -5	
na=OPRAWA EWAKUACYJNA IP41 1W 1h optyka otwarta
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22209
pd=	KNNR	5 40 -1	5	40 -1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 40 -1	
na=Montaz modułu awaryjnego Aw t>1h w oprawie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22210
pd=	KNNR	5 10 8-4	5	10 8-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 10 8-4	
na=OPRAWA ELEWACYJNA LED IP54 (440 lm; 8.0 W)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=14	14		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=22211
pd=	KNNR	5 10 8-4	5	10 8-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 10 8-4	
na=OPRAWA ELEWACYJNA LED IP54 (490 lm; 8.0 W)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=13	13		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=22212
pd=MRRiB	KNNR	005 0406-01		005 0406-01	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0406-01	00
na=Montaż czujnika zmierzchu na elewacji
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wyrównawcza i odgromowa budynku
wa=0
kn=0	0	0
id=22213
nu=5.12.5

[POZYCJA]
id=22214
pd= 		5-10 0809-02		5-10 0809-02		0
pd5= 	KATSRC_UNDEF	  5-10 0809-02	
na=Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=85	85		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=85
jm=m	040
pm=3
wo=0	85	85				0

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[POZYCJA]
id=22215
pd=	KNNR	5 61 -1	5	61 -1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 61 -1	
na=Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=2
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=22216
pd=	KNNR	5 10 -7	5	10 -7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 10 -7	
na=Rura winidurowa o średnicy do 37 mm, podłoże inne niż betonowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=2
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=22217
pd=	KNNR	5 30 -2	5	30 -2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 30 -2	
na=Przygotowanie podłoża do montażu puszek połączeniowych przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z wypustami uziomu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22218
pd=	KNNR	5 30 -10	5	30 -10		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 30 -10	
na=Montaż puszek połączeniowych dla złącz kontrolnych instalacji odgromowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22219
pd=	KNNR	5 60 -1	5	60 -1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 60 -1	
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych FeZn fi:8
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=35
jm=m	040
pm=2
wo=0	35	35				0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=22220
pd=	KNNR	5 60 -3	5	60 -3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 60 -3	
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych FeZn fi:8
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=2
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=22221
pd=	KNNR	5 61 -1	5	61 -1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 61 -1	
na=Złącze uniwersalne/rynnowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=24	24		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=szt	020
pm=2
wo=0	24	24				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=22222
pd=	KNNR	5 61 -6	5	61 -6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 61 -6	
na=Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22223
pd=	KNNR	5 12 1-1	5	12 1-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 12 1-1	
na=Osadzanie plastykowych kołków rozporowych w ścianie lub stropie. Przygotowanie podłoża do montażu szyny wyrównawczej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22224
pd=	KNNR	5 40 -1	5	40 -1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 40 -1	
na=Montaż szyny wyrównawczej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22225
pd=	KNNR	5 20 -3	5	20 -3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 20 -3	
na=Przewód LgY 6 układanu luzem jako mostki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=2
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=22226
pd=	KNNR	5 61 -6	5	61 -6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 61 -6	
na=Wykonanie połączenia śrubowego w szafce - PE i do szyny wyrównawczej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=10	10		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=szt	020
pm=2
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=22227
pd=	KNNR	5 13 4-3	5	13 4-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 4-3	
na=Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22228
pd=	KNNR	5 13 4-4	5	13 4-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 4-4	
na=Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja fotowoltaiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=22229
nu=5.12.6

[POZYCJA]
id=22230
pd=	Anal	za Włas	za	Włas	a	0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Anal za WC582as	a
na=Zestaw fotowoltaiczny 3kWp:  - 11 paneli fotowoltaicznych 285W   - inwerter DC/AC  - 80m kabla solarnego 6mm2  - zestaw konektorów  - system montażowy na dach płaski  - komplet pomiarów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22231
pd=	KNNR	5 11 -2	5	11 -2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 11 -2	
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w podłożu innym niż beton Listwy elektroinstalacyjne PCV 60x40
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=2
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=22232
pd=	KNNR	5 11 5-7	5	11 5-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 11 5-7	
na=Korytka o szer.do 100 mm, przykręcane do konstrukcji. Korytka kablowe stalowe kwasoodporne K50h30
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25
jm=m	040
pm=2
wo=0	25	25				0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=22233
pd=MRRiB	KNNR	005 0212-02		005 0212-02	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0212-02	00
na=Przewody YDYżo 3x4 układane w korytkach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=2
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=22234
pd=	KNNR	5 20 -3	5	20 -3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 20 -3	
na=Przewód LgY 10 układanu luzem jako mostki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=2
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=22235
pd=	KNNR	5 61 -6	5	61 -6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 61 -6	
na=Wykonanie połączeń wyrównawczych konstrukcji i paneli
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=22	22		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=szt	020
pm=2
wo=0	22	22				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=22236
pd=IGM Warszawa	KNR	504 1804-02		504 1804-02	20	0
pd5=IGM Warszawa	KATSRC_UNDEF	KNR  504 1804-02	20
na=Montaż przepustu dachowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Pergola przy budynku 
wa=0
kn=0	0	0
id=21707
nu=6

[ELEMENT 2]
na=Roboty konstrukcji żelbetowych
wa=0
kn=0	0	0
id=21708
nu=6.1

[POZYCJA]
id=21709
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1101-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=6,91	6,91		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,91
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	6,91	6,91				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,91	1	6,91						

[POZYCJA]
id=21713
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-02	2-02	0204-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0204-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - ręczne układanie betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=27,65	27,65		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27,65
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	27,65	27,65				0

[PRZEDMIAR]
wo=27,65	1	27,65						

[POZYCJA]
id=22131
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-02	2-02	0210-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0210-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Belki,wieńce i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=16,4	16,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,4
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	16,4	16,400				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,4	1	16,400						

[POZYCJA]
id=22132
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-01	2-02	0208-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0208-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Słupy/rdzenie żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=13,8	13,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	13,8	13,800				0

[PRZEDMIAR]
wo=13,8	1	13,800						

[POZYCJA]
id=21723
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0290-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=2,9	2,9		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,9
jm=t	034
pm=-1
wo=0	2,9	2,900				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,9	1	2,900						

[POZYCJA]
id=22468
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0290-02	
mpn=121,0:2,0911	121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=5,8	5,8		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,8
jm=t	034
pm=-1
wo=0	5,8	5,8000				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,8	1	5,8000						

[ELEMENT 2]
na=Roboty izolacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=21738
nu=6.2

[POZYCJA]
id=21739
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-01	202	0618-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 0618-01	
mpn=1211	1211
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=69,12	69,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=69,12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	69,12	69,120				0

[PRZEDMIAR]
wo=69,12	1	69,120						

[POZYCJA]
id=21745
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-05	2-02	0603-05		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-05	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=81,92	81,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=81,92
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	81,92	81,92				0

[PRZEDMIAR]
wo=81,92	1	81,92						

[POZYCJA]
id=21750
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-06	2-02	0603-06		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-06	
mpn=1211	1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=81,92	81,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=81,92
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	81,92	#p21745				0

[PRZEDMIAR]
wo=81,92	1	#p239						

[ELEMENT 2]
na=Dach 
wa=0
kn=0	0	0
id=21806
nu=6.3

[POZYCJA]
id=21866
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0408-05	2-02	0408-05		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0408-05	
mpn=_1211	_1211
na=Krokwie – łuki wykonane z drewna klejonego klasy GL24c o wymiarach 8x20cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=6,47	6,47		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,47
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	6,47	6,47				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,47	1	6,47						

[POZYCJA]
id=21831
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0501-01	2-02	0501-01		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0501-01	
mpn=_1211	_1211
na=Pokrycie dachów membraną mocowaną do krokwi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=400	400		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=400
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	400	400				0

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						

[POZYCJA]
id=25185
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0409-01	2-02	0409-01		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0409-01	
mpn=_1211	_1211
na=Elementy drewniane
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=1,8	1,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,8	1,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,8	1	1,8						

[ELEMENT 1]
na=Obiekty terenowe i mała architektura
wa=0
kn=0	0	0
id=24963
nu=7

[POZYCJA]
id=26849
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0205-01	2-02	0205-01		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0205-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Betonowe elementy żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=317,02	317,02		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=317,02
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	16,83	16,83{slip}				0
wo=0	106,75	106,75 {widownia przy boisku}				0
wo=0	171,54	171,54 {pochylnia}				0
wo=0	21,9	21,90 {schody skarpowe}				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,83	1	16,83<slip>						
wo=106,75	1	106,75 <widownia przy boisku>						
wo=171,54	1	171,54 <pochylnia>						
wo=21,9	1	21,90 <schody skarpowe>						

[POZYCJA]
id=26858
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-06 0103-05	9-06	0103-05		0
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR 9-06 0103-05	
mpn=_1211	_1211
na=Wbijanie ścianek szczelnych stalowych; głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=41,6	41,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=41,6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	41,6	20,8*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=41,6	1	20,8*2						

[POZYCJA]
id=26865
pd=WACETOB wyd.I 1995,biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0521-10	2-11	0521-10		0
pd5=WACETOB wyd.I 1995,biuletyn 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-11 0521-10	
mpn=1211	1211
na=Wykonanie palisady przy średnicy kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 2 m w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=16,5	16,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	16,5	16,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,5	1	16,5						

[POZYCJA]
id=26868
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0290-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=31,7	31,7		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31,7
jm=t	034
pm=-1
wo=0	31,7	31,7				0

[PRZEDMIAR]
wo=31,7	1	31,7						

[POZYCJA]
id=25193
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0607-02	2-21	0607-02		0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0607-02	
mpn=1211	1211
na=Dostawa i montaż ławek parkowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=25196
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0607-02	2-21	0607-02		0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0607-02	
mpn=1211	1211
na=Dostawa i montaż koszy na śmieci
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=10	10		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=25199
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa i montaż stojaków na rowery
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=65	65		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=65
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	65	65				0

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[POZYCJA]
id=25202
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996						0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF		
mpn=1211	1211
na=Dostawa i montaż stołu do gry w ping-ponga
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=3	3		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=25205
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996						0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF		
mpn=1211	1211
na=Dostawa i montaż parasoli plażowych
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=6	6		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=25216
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa i montaż fontanny z pompownią
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25218
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa i montaż prysznicy zewnętrznych
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=4	4		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=25220
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996						0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF		
mpn=1211	1211
na=Wyposażenie placu zabaw
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=25222
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996						0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF		
mpn=1211	1211
na=Wyposażenie street workout
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=25919
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0301-04	2-23	0301-04		0
pd5=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-23 0301-04	
mpn=40:0:40910121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="40" Wybory="0" Odpowiedzi="4" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Ułożenie podkładu na gruncie z piasku lub żwiru - nawierzchnia piaszczysta boiska rekreacyjnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=273	273		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=273
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	273	910,000*0,300				0

[PRZEDMIAR]
wo=273	1	910,000*0,300						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=25952
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR AT-04 0101-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=910	910		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=910
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	910	910,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=910	1	910,00						

[POZYCJA]
id=25942
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0401-01	2-23	0401-01	 0401-02 	0
pd5=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-23 0401-01	 0401-02 
mpn=40:0:409101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="40" Wybory="0" Odpowiedzi="4" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Ogrodzenie z siatki ochronnej na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 4 m (piłkochwyty)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=122	122		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=122
jm=m	040
pm=-1
wo=0	122	122				0

[PRZEDMIAR]
wo=122	1	122						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=25226
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw i street workout z podbudową
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=390	390		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=390
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	390	390	dorobiC487 1 poz			0

[PRZEDMIAR]
wo=390	1	390	dorobić 1 poz					

[POZYCJA]
id=25963
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-02	2-31	0407-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykonanie obrzeża stalowego wokół nawierzchni bezpiecznej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=190	190		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=190
jm=m	040
pm=-1
wo=0	190	190,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190,000						

[POZYCJA]
id=25228
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0210-04	2-01	0210-04	 0214-04 	0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0210-04	 0214-04 
mpn=49:3:100977,10121,0:0,0911	49:3:100977,10121,0:0,0911
na=Plaża piaszczysta
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=597	597		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=597
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	597	1990*0.3				0

[PRZEDMIAR]
wo=597	1	1990*0.3						

[POZYCJA]
id=25233
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-03	2-21	0218-03		0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0218-03	
mpn=1211	1211
na=Rozścielenie piaku spycharkami na terenie płaskim
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=597	597		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=597
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	597	#p25228				0

[PRZEDMIAR]
wo=597	1	#p262						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=25236
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Wydzielenie kąpieliska bojkami
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=m	040
pm=-1
wo=0	100	100				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[ELEMENT 1]
na=Tereny zielone
wa=0
kn=0	0	0
id=22033
nu=8

[POZYCJA]
id=25238
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0319-01	2-21	0319-01		0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0319-01	
mpn=1211	1211
na=Sadzenie drzew starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=32	32		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=32
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	32	32				0

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=25246
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-01	2-21	0301-01		0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0301-01	
mpn=1211	1211
na=Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=600	600		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=600
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	600	600				0

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=25250
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-03	2-21	0218-03		0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0218-03	
mpn=1211	1211
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=300	300		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=300
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	300	300				0

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=25253
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-04	2-21	0401-04		0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0401-04	
mpn=1211	1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=1500	1500		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1500
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1500	1500				0

[PRZEDMIAR]
wo=1500	1	1500						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzna instalacja wodociągowa wraz z przyłączem
wa=0
kn=0	0	0
id=22336
nu=9

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne 
wa=0
kn=0	0	0
id=22337
nu=9.1

[POZYCJA]
id=22338
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-08	2-01	0113-08		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0113-08	
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=0,757	0,757		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,757
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,757	(659.52+1.55+1.52*2+2.41+24.99+11.94+1*3+24.35+11.94+14.63)/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,757	1	(659.52+1.55+1.52*2+2.41+24.99+11.94+1*3+24.35+11.94+14.63)/1000						

[POZYCJA]
id=22339
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0301-02	2-01	0301-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0301-02	
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.III)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=257,506	257,506		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=257,506
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	257,506	(659.52+1.55+1.52*2+2.41+24.99+11.94+1*3+24.35+11.94+14.63)*1.7*0.2				0

[PRZEDMIAR]
wo=257,506	1	(659.52+1.55+1.52*2+2.41+24.99+11.94+1*3+24.35+11.94+14.63)*1.7*0.2						

[POZYCJA]
id=22340
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0201-11	2-01	0201-11		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0201-11	
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=1030,023	1030,023		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1030,023
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1287,529	(659.52+1.55+1.52*2+2.41+24.99+11.94+1*3+24.35+11.94+14.63)*1.7*1				0
wo=0	-257,506	-#p22339				0

[PRZEDMIAR]
wo=1287,529	1	(659.52+1.55+1.52*2+2.41+24.99+11.94+1*3+24.35+11.94+14.63)*1.7*1						
wo=-257,506	1	-#p270						

[POZYCJA]
id=22341
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=1287,529	1287,529		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=10		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1287,529
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1287,529	#p22340+#p22339				0

[PRZEDMIAR]
wo=1287,529	1	#p271+#p270						

[POZYCJA]
id=22342
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata wysypiskowa
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=1287,529	1287,529		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1287,529
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1287,529	#p22341				0

[PRZEDMIAR]
wo=1287,529	1	#p272						

[POZYCJA]
id=22343
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0314-07	2-01	0314-07		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0314-07	
mpn=_1211	_1211
na=Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=2575,058	2575,058		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2575,058
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2575,058	(659.52+1.55+1.52*2+2.41+24.99+11.94+1*3+24.35+11.94+14.63)*1.7*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2575,058	1	(659.52+1.55+1.52*2+2.41+24.99+11.94+1*3+24.35+11.94+14.63)*1.7*2						

[POZYCJA]
id=22344
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0511-03	
mpn=1211_	1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=151,474	151,474		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=151,474
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	151,474	(659.52+1.55+1.52*2+2.41+24.99+11.94+1*3+24.35+11.94+14.63)*1*0.2				0

[PRZEDMIAR]
wo=151,474	1	(659.52+1.55+1.52*2+2.41+24.99+11.94+1*3+24.35+11.94+14.63)*1*0.2						

[POZYCJA]
id=22345
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04	2-18	0511-04	/03	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0511-04	/03
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30cm - ekstrapolacja (obsypka)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=227,211	227,211		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=227,211
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	227,211	(659.52+1.55+1.52*2+2.41+24.99+11.94+1*3+24.35+11.94+14.63)*1*0.30				0

[PRZEDMIAR]
wo=227,211	1	(659.52+1.55+1.52*2+2.41+24.99+11.94+1*3+24.35+11.94+14.63)*1*0.30						

[POZYCJA]
id=22346
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04	 1103-05 	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-04 1103-04	 1103-05 
na=Transport piasku samochodem samowyładowczym  odległość 10 km z kosztem zakupu piasku
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=904,611	904,611		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=904,611
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	908,844	#p22341-#p22344-#p22345				0
wo=0	-4,233	-(4,007+0,039+0,028+0,120+0,029+0,01)	objC499toC59BC487 rur			0

[PRZEDMIAR]
wo=908,844	1	#p272-#p275-#p276						
wo=-4,233	1	-(4,007+0,039+0,028+0,120+0,029+0,01)	objętość rur					

[POZYCJA]
id=22347
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0230-01	
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=904,611	904,611		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=904,611
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	904,611	#p22346				0

[PRZEDMIAR]
wo=904,611	1	#p277						

[POZYCJA]
id=22348
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03	 s.sz. 2.5.2. 9907-03 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0228-03	 s.sz. 2.5.2. 9907-03 
na=Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=904,611	904,611		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=904,611
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	904,611	#p22346				0

[PRZEDMIAR]
wo=904,611	1	#p277						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,57		1.57
wm=1		1
ws=1,57		1.57
wo=1		1

[POZYCJA]
id=22349
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0527-01	1	0527-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0527-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22350
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0527-06	1	0527-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0527-06	
mpn=_1211	_1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22351
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0529-01	1	0529-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0529-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22352
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0529-06	1	0529-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0529-06	
mpn=_1211	_1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=22353
nu=9.2

[POZYCJA]
id=22354
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-03	2-18	0109-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0109-03	
mpn=_1211_	_1211_
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=630,22	630,22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=630,22
jm=m	040
pm=-1
wo=0	630,22	630,22				0

[PRZEDMIAR]
wo=630,22	1	630,22						

[POZYCJA]
id=22355
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-02	2-18	0109-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0109-02	
mpn=_1211_	_1211_
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=8,72	8,72		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,72
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8,72	8,72				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,72	1	8,72						

[POZYCJA]
id=22356
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0109-01	
mpn=_1211_	_1211_
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=9,05	9,05		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,05
jm=m	040
pm=-1
wo=0	9,05	9,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,05	1	9,05						

[POZYCJA]
id=22357
pd=Zeszyt WACETOB	S	219 0900-05	219	0900-05		0
pd5=Zeszyt WACETOB	KATSRC_UNDEF	S 219 0900-05	
mpn=1211	1211
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 50 mm montowanych z rur w zwojach
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=61,07	61,07		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=61,07
jm=m	040
pm=-1
wo=0	61,07	61,07				0

[PRZEDMIAR]
wo=61,07	1	61,07						

[POZYCJA]
id=22358
pd=Zeszyt WACETOB	S	219 0900-04	219	0900-04		0
pd5=Zeszyt WACETOB	KATSRC_UNDEF	S 219 0900-04	
mpn=1211	1211
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 40 mm montowanych z rur w zwojach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=23,08	23,08		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23,08
jm=m	040
pm=-1
wo=0	23,08	23,08				0

[PRZEDMIAR]
wo=23,08	1	23,08						

[POZYCJA]
id=22359
pd=Zeszyt WACETOB	S	219 0900-03	219	0900-03		0
pd5=Zeszyt WACETOB	KATSRC_UNDEF	S 219 0900-03	
mpn=1211	1211
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 32 mm montowanych z rur w zwojach
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=11,94	11,94		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,94
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11,94	11,94				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,94	1	11,94						

[POZYCJA]
id=22360
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-02	2-28	0305-02		0
pd5=MRiGC5BB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR 2-28 0305-02	
mpn=_1211	_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63-90 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=20	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=22361
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-03	2-18	0110-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0110-03	
mpn=1211_	1211_
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej do 90 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=94	94		1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=94
jm=złącz.	000
pm=-1
wo=0	94	94				0

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	94						

[POZYCJA]
id=22362
pd=Zeszyt WACETOB	S	219 1100-05	219	1100-05		0
pd5=Zeszyt WACETOB	KATSRC_UNDEF	S 219 1100-05	
mpn=121,0:2,0911	121,0:2,0911
na=Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 50 mm za pomocą kształtek elektrooporowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=10	10		1
jm=zlacz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=zlacz.	000
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=22363
pd=Zeszyt WACETOB	S	219 1100-04	219	1100-04		0
pd5=Zeszyt WACETOB	KATSRC_UNDEF	S 219 1100-04	
mpn=121,0:2,0911	121,0:2,0911
na=Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=8	8		1
jm=zlacz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=zlacz.	000
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=22364
pd=Zeszyt WACETOB	S	219 1100-03	219	1100-03		0
pd5=Zeszyt WACETOB	KATSRC_UNDEF	S 219 1100-03	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=20	20		1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=złącz.	000
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=22365
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0211-04	2-18	0211-04		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0211-04	
mpn=_121,0:1,0911_	_121,0:1,0911_
na=Zasuwy typu"E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowane na rurociągach PE
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22366
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-03	2-18	0802-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0802-03	
mpn=_1211	_1211
na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach - opaska
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22367
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0211-03	2-18	0211-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0211-03	
mpn=_121,0:0,0911_	_121,0:0,0911_
na=Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.80 mm montowane na rurociągach PE dla hydrantu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=22368
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0114-02	
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - kolano 90 st. ze stopką
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=22369
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-01	2-18	0219-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0219-01	
mpn=_1211	_1211
na=Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=22370
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011	KNR	9-22 0301-05	9-22	0301-05		0
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011	KATSRC_UNDEF	KNR 9-22 0301-05	
mpn=_1211	_1211
na=Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i głębokości 2 m - studnia odwadniająca z zaworem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=22371
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011	KNR	9-22 0301-07	9-22	0301-07		0
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011	KATSRC_UNDEF	KNR 9-22 0301-07	
mpn=_1211	_1211
na=Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1500 mm i głębokości 2 m - studnia odwadniająca z zaworem umożliwiającym opróżnienie przy użyciu wozu asenizacyjnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22372
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011	KNR	9-22 0301-11	9-22	0301-11		0
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011	KATSRC_UNDEF	KNR 9-22 0301-11	
mpn=_1211	_1211
na=Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 2000 mm i głębokości 2 m - studnia odwadniająca z zaworem
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22373
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Studnia z kranem do podlewania z włazem zabezpieczona przed przemarzaniem
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22374
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0704-01	
mpn=1211	1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 90 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=304
ob=3,72	3,72		1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,72
jm=200m -1 prób.	000
pm=-1
wo=0	3,72	(#p22354+#p22355+#p22356+#p22357+#p22358+#p22359)/200				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,72	1	(#p284+#p285+#p286+#p287+#p288+#p289)/200						

[POZYCJA]
id=22375
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0707-01	
mpn=1211	1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=3,72	3,72		1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,72
jm=odc.200m	000
pm=-1
wo=0	3,72	(#p22354+#p22355+#p22356+#p22357+#p22358+#p22359)/200				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,72	1	(#p284+#p285+#p286+#p287+#p288+#p289)/200						

[POZYCJA]
id=22376
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0708-01	
mpn=1211	1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=3,72	3,72		1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,72
jm=odc.200m	000
pm=-1
wo=0	3,72	(#p22354+#p22355+#p22356+#p22357+#p22358+#p22359)/200				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,72	1	(#p284+#p285+#p286+#p287+#p288+#p289)/200						

[POZYCJA]
id=22377
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-19 0219-01	
mpn=1211	1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=892,896	892,896		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=892,896
jm=m	040
pm=-1
wo=0	892,896	(#p22354+#p22355+#p22356+#p22357+#p22358+#p22359)*1,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=892,896	1	(#p284+#p285+#p286+#p287+#p288+#p289)*1,2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=22378
pd=Zeszyt WACETOB	S	219 1400-12	219	1400-12		0
pd5=Zeszyt WACETOB	KATSRC_UNDEF	S 219 1400-12	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 250 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=7	7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=22379
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0306-02	2-18	0306-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0306-02	
mpn=_1211	_1211
na=Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat.III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=6,6	6,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6,6	6,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,6	1	6,6						

[POZYCJA]
id=22380
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - szkice i mapy
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=310
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Studnia wodomierzowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=22381
nu=9.3

[POZYCJA]
id=22382
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011	KNR	9-22 0301-11	9-22	0301-11		0
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011	KATSRC_UNDEF	KNR 9-22 0301-11	
mpn=_1211	_1211
na=Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 2000 mm i głębokości 2 m - studnia wodomoierzowa
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22383
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0203-02	2-18	0203-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0203-02	
mpn=_121,0:1,0911_	_121,0:1,0911_
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy o śr. 80 mm montowane w komorach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22384
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0141-02	2-15	0141-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0141-02	
mpn=1211	1211
na=Wodomierz sprzężony o śr. nominalnej 80 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22385
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0129-06	2-15	0129-06		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0129-06	
mpn=1211	1211
na=Łącznik kompensacyjny do wodomierzy sprężonych z możliwością regulacji o śr. nominalnej 80 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22386
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-08	2-15	0130-08		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0130-08	
mpn=121,0:2,0911	121,0:2,0911
na=Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 80 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22387
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-05	2-15	0527-05		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0527-05	
mpn=1211	1211
na=Filtry siatkowe żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 80 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22388
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01	2-18	0112-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0112-01	
mpn=_1211	_1211
na=Kołnierz specjalny DN80
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=22389
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-03	2-05	0208-03		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-05 0208-03	
mpn=_1211	_1211
na=Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=0,03	0,03		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,03
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,03	0,03				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,03	1	0,03						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem 
wa=0
kn=0	0	0
id=22390
nu=10

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne 
wa=0
kn=0	0	0
id=22391
nu=10.1

[POZYCJA]
id=22392
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-08	2-01	0113-08		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0113-08	
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=0,728	0,728		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,728
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,619	619,16/1000	tC582oczna			0
wo=0	0,086	86.18/1000	S3_PS-S9			0
wo=0	0,015	15.38/1000	S4,5,6-budynek			0
wo=0	0,008	7,54/1000	S1-S2			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,619	1	619,16/1000	tłoczna					
wo=0,086	1	86.18/1000	S3_PS-S9					
wo=0,015	1	15.38/1000	S4,5,6-budynek					
wo=0,008	1	7,54/1000	S1-S2					

[POZYCJA]
id=22393
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0301-02	2-01	0301-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0301-02	
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.III)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=257,555	257,555		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=257,555
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	210,514	619,16*1,7*0.2	tC582oczna			0
wo=0	39,04	86,18*(3,13+1,4)/2*0.2	S3_PS-S9			0
wo=0	4,306	15,38*1,4*0.2	S4,5,6-budynek			0
wo=0	3,695	7,54*2,45*0.2	S1-S2			0

[PRZEDMIAR]
wo=210,514	1	619,16*1,7*0.2	tłoczna					
wo=39,04	1	86,18*(3,13+1,4)/2*0.2	S3_PS-S9					
wo=4,306	1	15,38*1,4*0.2	S4,5,6-budynek					
wo=3,695	1	7,54*2,45*0.2	S1-S2					

[POZYCJA]
id=22394
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0201-11	2-01	0201-11		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0201-11	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=1158,996	1158,996		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1158,996
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1157,829	619.16*1.7*1,1	tC582oczna			0
wo=0	214,717	86.18*(3.13+1.4)/2*1,1	S3_PS-S9			0
wo=0	23,685	15.38*1.4*1,1	S4,5,6-budynek			0
wo=0	20,32	7.54*2.45*1,1	S1-S2			0
wo=0	-257,555	-#p22393				0

[PRZEDMIAR]
wo=1157,829	1	619.16*1.7*1,1	tłoczna					
wo=214,717	1	86.18*(3.13+1.4)/2*1,1	S3_PS-S9					
wo=23,685	1	15.38*1.4*1,1	S4,5,6-budynek					
wo=20,32	1	7.54*2.45*1,1	S1-S2					
wo=-257,555	1	-#p320						

[POZYCJA]
id=22395
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0201-11	2-01	0201-11		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0201-11	
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - poszerzenie na studnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=39	39		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=39
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	12	2*3*2				0
wo=0	27	3*3*3{przepompownia}				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	2*3*2						
wo=27	1	3*3*3<przepompownia>						

[POZYCJA]
id=22396
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=1455,551	1455,551		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=9		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1455,551
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1455,551	#p22393+#p22394+#p22395				0

[PRZEDMIAR]
wo=1455,551	1	#p320+#p321+#p322						

[POZYCJA]
id=22397
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata wysypiskowa
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=1455,551	1455,551		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1455,551
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1455,551	#p22396				0

[PRZEDMIAR]
wo=1455,551	1	#p323						

[POZYCJA]
id=22398
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0314-07	2-01	0314-07		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0314-07	
mpn=_1211	_1211
na=Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=2105,144	2105,144		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2105,144
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2105,144	619.16*1.7*2	tC582oczna			0

[PRZEDMIAR]
wo=2105,144	1	619.16*1.7*2	tłoczna					

[POZYCJA]
id=22399
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0314-02	2-01	0314-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0314-02	
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=428,095	428,095		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=428,095
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	390,395	86.18*(3.13+1.4)/2*2	S3_PS-S9			0
wo=0	37,7	7,54*2,5*2	S1-S5			0

[PRZEDMIAR]
wo=390,395	1	86.18*(3.13+1.4)/2*2	S3_PS-S9					
wo=37,7	1	7,54*2,5*2	S1-S5					

[POZYCJA]
id=22400
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0511-03	
mpn=1211_	1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=145,636	145,636		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=145,636
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	145,636	(619,16+86,18+15,3+7,54)*1*0.2				0

[PRZEDMIAR]
wo=145,636	1	(619,16+86,18+15,3+7,54)*1*0.2						

[POZYCJA]
id=22401
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04	2-18	0511-04	/03	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0511-04	/03
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30cm - ekstrapolacja (obsypka)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=218,454	218,454		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=218,454
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	218,454	(619,16+86,18+15,3+7,54)*1*0.30				0

[PRZEDMIAR]
wo=218,454	1	(619,16+86,18+15,3+7,54)*1*0.30						

[POZYCJA]
id=22402
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04	 1103-05 	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-04 1103-04	 1103-05 
na=Transport piasku samochodem samowyładowczym  odległość 10 km z kosztem zakupu piasku
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=1085,206	1085,206		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1085,206
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1091,461	#p22397-#p22400-#p22401				0
wo=0	-6,255	-(3,937+0,802+1,37+0,146)	objC499toC59BC487 rur			0

[PRZEDMIAR]
wo=1091,461	1	#p324-#p327-#p328						
wo=-6,255	1	-(3,937+0,802+1,37+0,146)	objętość rur					

[POZYCJA]
id=22403
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0230-01	
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=330
ob=1085,206	1085,206		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1085,206
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1085,206	#p22402				0

[PRZEDMIAR]
wo=1085,206	1	#p329						

[POZYCJA]
id=22404
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03	 s.sz. 2.5.2. 9907-03 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0228-03	 s.sz. 2.5.2. 9907-03 
na=Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=1085,206	1085,206		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1085,206
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1085,206	#p22402				0

[PRZEDMIAR]
wo=1085,206	1	#p329						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,57		1.57
wm=1		1
ws=1,57		1.57
wo=1		1

[POZYCJA]
id=22405
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0527-01	1	0527-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0527-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22406
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0527-06	1	0527-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0527-06	
mpn=_1211	_1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22407
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0529-01	1	0529-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0529-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22408
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0529-06	1	0529-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0529-06	
mpn=_1211	_1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22409
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Demontaż i odtworzenie nawierzchni dla montażu rury i studni S1
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=22410
nu=10.2

[POZYCJA]
id=22411
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-03	2-18	0109-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0109-03	
mpn=_1211_	_1211_
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm - kanaliza tłoczna
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=619,16	619,16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=619,16
jm=m	040
pm=-1
wo=0	619,16	619,16				0

[PRZEDMIAR]
wo=619,16	1	619,16						

[POZYCJA]
id=22412
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-02	2-28	0305-02		0
pd5=MRiGC5BB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR 2-28 0305-02	
mpn=_1211	_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=22413
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-03	2-18	0110-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0110-03	
mpn=1211_	1211_
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 90 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=85	85		1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=85
jm=złącz.	000
pm=-1
wo=0	85	85				0

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[POZYCJA]
id=22414
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0704-01	
mpn=1211	1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu,  PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=340
ob=3,096	3,096		1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,096
jm=200m -1 prób.	000
pm=-1
wo=0	3,096	619,16/200				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,096	1	619,16/200						

[POZYCJA]
id=22415
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0408-03	
mpn=_1211_	_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=341
ob=25,54	25,54		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,54
jm=m	040
pm=-1
wo=0	25,54	18+7,54				0

[PRZEDMIAR]
wo=25,54	1	18+7,54						

[POZYCJA]
id=22416
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0408-02	
mpn=_1211_	_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=342
ob=68,18	68,18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=68,18
jm=m	040
pm=-1
wo=0	68,18	68,18				0

[PRZEDMIAR]
wo=68,18	1	68,18						

[POZYCJA]
id=22417
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-01	2-18	0408-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0408-01	
mpn=_1211_	_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=343
ob=15,42	15,42		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,42
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15,42	15,42				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,42	1	15,42						

[POZYCJA]
id=22418
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-02	2-18	0706-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0706-02	
mpn=1211	1211
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=344
ob=3	3		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=odc. -1 prób.	000
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=22419
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-01	2-18	0517-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0517-01	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315 - 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym - studzienki inspekcyjne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=345
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=22420
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-01	2-18	0513-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0513-01	
mpn=1211	1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - studnia rozprężna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=346
ob=1	1		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=stud.	275
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22421
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-05	2-18	0513-05		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0513-05	
mpn=1211	1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z zaworem umożliwiającym opróżnienie rurociągu przy użyciu wozu asenizacyjnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=347
ob=1	1		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=stud.	275
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22422
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-05	2-18	0513-05		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0513-05	
mpn=1211	1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z zaworem umożliwiającym opróżnienie rurociągu przy użyciu wozu asenizacyjnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=348
ob=1	1		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=stud.	275
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22423
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0109-02	6	0109-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0109-02	
mpn=_1211	_1211
na=Podbudowy betonowe gr.15 cm pod studnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=349
ob=1,688	1,688		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,688
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,688	1,5*1,5*0,15*5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,688	1	1,5*1,5*0,15*5						

[POZYCJA]
id=22424
pd=Zeszyt WACETOB	S	219 1400-12	219	1400-12		0
pd5=Zeszyt WACETOB	KATSRC_UNDEF	S 219 1400-12	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 250 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=350
ob=7	7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=22425
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - szkice i mapy
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=351
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Przepompownia - roboty montażowe oraz zagospodarowanie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=22426
nu=10.3

[POZYCJA]
id=22427
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011	KNR	9-22 0301-15	9-22	0301-15		0
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011	KATSRC_UNDEF	KNR 9-22 0301-15	
mpn=_1211	_1211
na=Dostawa i montaż kompletnej przepompowni ścieków
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=352
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=22428
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0109-02	6	0109-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0109-02	
mpn=_1211	_1211
na=Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=353
ob=16	16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	16	4*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4						

[POZYCJA]
id=22429
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-03	2-31	0401-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0401-03	
mpn=_1211	_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=354
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=m	040
pm=-1
wo=0	16	4*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4						

[POZYCJA]
id=22430
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0403-01	
mpn=_1211	_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=355
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=m	040
pm=-1
wo=0	16	4*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4						

[POZYCJA]
id=22431
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01	2-31	0105-01	 0105-02	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-01	 0105-02
mpn=26:0:50972,101211	26:0:50972,101211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=356
ob=16	16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	16	4*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4						

[POZYCJA]
id=22432
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-04	2-31	0511-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0511-04	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=357
ob=16	16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	16	4*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4						

[POZYCJA]
id=22433
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1802-04	2-02	1802-04		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1802-04	
mpn=1211	1211
na=Ogrodzenie z siatki wysokości 1,8 m na słupkach stalowych zamontowanych na cokole betonowym o wymiarach 0,4 x 0,4 m i głębokości 1,0
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=358
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=m	040
pm=-1
wo=0	16	4*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4						

[POZYCJA]
id=22434
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1808-05	2-02	1808-05		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1808-05	
mpn=1211	1211
na=Brama wjazdowa szerokości 3,0 m z usztywnionym pasem dolnym
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=359
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
wa=0
kn=0	0	0
id=22435
nu=11

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne 
wa=0
kn=0	0	0
id=25257
nu=11.1

[POZYCJA]
id=25258
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-08	2-01	0113-08		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0113-08	
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=360
ob=0,338	0,338		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,338
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,338	338/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,338	1	338/1000						

[POZYCJA]
id=25262
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0301-02	2-01	0301-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0301-02	
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.III)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=361
ob=114,92	114,92		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=114,92
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	114,92	338*1,7*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=114,92	1	338*1,7*0,2						

[POZYCJA]
id=25265
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0201-11	2-01	0201-11		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0201-11	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=362
ob=517,14	517,14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=517,14
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	632,06	338*1,7*1,1				0
wo=0	-114,92	-#p25262				0

[PRZEDMIAR]
wo=632,06	1	338*1,7*1,1						
wo=-114,92	1	-#p361						

[POZYCJA]
id=25269
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0201-11	2-01	0201-11		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0201-11	
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - poszerzenie na studnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=363
ob=118	118		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=118
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	118	2*2*2*8+3*3*3*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=118	1	2*2*2*8+3*3*3*2						

[POZYCJA]
id=25273
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=364
ob=750,06	750,06		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=9		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=750,06
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	750,06	#p25262+#p25265+#p25269				0

[PRZEDMIAR]
wo=750,06	1	#p361+#p362+#p363						

[POZYCJA]
id=25275
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Opłata wysypiskowa
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=365
ob=750,06	750,06		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=750,06
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	750,06	#p25273				0

[PRZEDMIAR]
wo=750,06	1	#p364						

[POZYCJA]
id=25277
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0511-03	
mpn=1211_	1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=366
ob=74,36	74,36		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=74,36
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	74,36	338*1,1*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=74,36	1	338*1,1*0,2						

[POZYCJA]
id=25282
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04	2-18	0511-04	/03	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0511-04	/03
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30cm - ekstrapolacja (obsypka)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=367
ob=111,54	111,54		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=111,54
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	111,54	338*1,1*0,3				0

[PRZEDMIAR]
wo=111,54	1	338*1,1*0,3						

[POZYCJA]
id=25287
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04	 1103-05 	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-04 1103-04	 1103-05 
na=Transport piasku samochodem samowyładowczym  odległość 10 km z kosztem zakupu piasku
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=368
ob=542,37	542,37		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=542,37
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	564,16	#p25275-#p25277-#p25282				0
wo=0	-21,79	-(21,79)	objC499toC59BC487 rur			0

[PRZEDMIAR]
wo=564,16	1	#p365-#p366-#p367						
wo=-21,79	1	-(21,79)	objętość rur					

[POZYCJA]
id=25290
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0230-01	
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=369
ob=542,37	542,37		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=542,37
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	542,37	#p25287				0

[PRZEDMIAR]
wo=542,37	1	#p368						

[POZYCJA]
id=25292
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03	 s.sz. 2.5.2. 9907-03 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0228-03	 s.sz. 2.5.2. 9907-03 
na=Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=370
ob=542,37	542,37		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=542,37
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	542,37	#p25287				0

[PRZEDMIAR]
wo=542,37	1	#p368						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,57		1.57
wm=1		1
ws=1,57		1.57
wo=1		1

[POZYCJA]
id=25295
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0527-01	1	0527-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0527-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=371
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25301
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0527-06	1	0527-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0527-06	
mpn=_1211	_1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=372
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25303
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0529-01	1	0529-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0529-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=373
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25309
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0529-06	1	0529-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0529-06	
mpn=_1211	_1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=374
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25312
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Demontaż i odtworzenie nawierzchni dla montażu rury i studni S1
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=375
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=25314
nu=11.2

[POZYCJA]
id=25315
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0409-05	2-18	0409-05		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0409-05	
mpn=_1211_	_1211_
na=Rury betonowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 300 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=376
ob=214,44	214,44		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=214,44
jm=m	040
pm=-1
wo=0	214,44	214,440				0

[PRZEDMIAR]
wo=214,44	1	214,440						

[POZYCJA]
id=25322
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0409-04	2-18	0409-04		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0409-04	
mpn=1211250	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /><Interpolacja>250</Interpolacja></DaneKNR>
na=Rury betonowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 250 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=377
ob=24,92	24,92		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24,92
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24,92	24,92				0

[PRZEDMIAR]
wo=24,92	1	24,92						

[POZYCJA]
id=25329
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0408-03	
mpn=_1211_	_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=378
ob=50,48	50,48		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50,48
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50,48	50,48				0

[PRZEDMIAR]
wo=50,48	1	50,48						

[POZYCJA]
id=25970
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-05	2-18	0408-05		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0408-05	
mpn=1211315	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /><Interpolacja>315</Interpolacja></DaneKNR>
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=379
ob=49,15	49,15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=49,15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	49,15	49,150				0

[PRZEDMIAR]
wo=49,15	1	49,150						

[POZYCJA]
id=25334
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-04	2-18	0706-04		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0706-04	
mpn=1211	1211
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=380
ob=6	6		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=odc. -1 prób.	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=25344
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-03	2-18	0706-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0706-03	
mpn=1211	1211
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=381
ob=2	2		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=odc. -1 prób.	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=25354
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-02	2-18	0706-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0706-02	
mpn=1211	1211
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=382
ob=2	2		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=odc. -1 prób.	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=26830
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-04	2-18	0706-04		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0706-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=383
ob=2	2		1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=odc. -1 prób.	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=25364
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-01	2-18	0513-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0513-01	
mpn=1211	1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=384
ob=9	9		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=stud.	275
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=25388
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011	KNR	9-22 0301-15	9-22	0301-15	 0301-16 	0
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011	KATSRC_UNDEF	KNR 9-22 0301-15	 0301-16 
mpn=15:0:30915,101211	15:0:30915,101211
na=Separator
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=385
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25396
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0109-02	6	0109-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0109-02	
mpn=_1211	_1211
na=Podbudowy betonowe gr.15 cm pod studnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=386
ob=2,7	2,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,7
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,7	1,5*1,5*0,15*8				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,7	1	1,5*1,5*0,15*8						

[POZYCJA]
id=25405
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0524-02	2-18	0524-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0524-02	
mpn=1211	1211
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=387
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=25416
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - szkice i mapy
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=388
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=22492
nu=12

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=25418
nu=12.1

[POZYCJA]
id=25419
pd=	KNNR	5 70 -2	5	70 -2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 70 -2	
na=Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=389
ob=490	490		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=490
jm=m3	060
pm=2
wo=0	490	490				0

[PRZEDMIAR]
wo=490	1	490						

[POZYCJA]
id=25422
pd=	KNNR	5 70 -2	5	70 -2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 70 -2	
na=Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=390
ob=368	368		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=368
jm=m3	060
pm=2
wo=0	368	368				0

[PRZEDMIAR]
wo=368	1	368						

[POZYCJA]
id=25425
pd=	KNNR	5 70 -1	5	70 -1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 70 -1	
na=Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=391
ob=3062	3062		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3062
jm=m	040
pm=2
wo=0	3062	3062				0

[PRZEDMIAR]
wo=3062	1	3062						

[POZYCJA]
id=25430
pd=	KNNR	5 70 -1	5	70 -1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 70 -1	
na=Ułożenie rur HDPE75 w rowie kablowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=392
ob=81	81		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=81
jm=m	040
pm=2
wo=0	81	81				0

[PRZEDMIAR]
wo=81	1	81						

[POZYCJA]
id=25436
pd=	KNNR	5 70 -1	5	70 -1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 70 -1	
na=Ułożenie rur HDPE110 w rowie kablowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=393
ob=133	133		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=133
jm=m	040
pm=2
wo=0	133	133				0

[PRZEDMIAR]
wo=133	1	133						

[ELEMENT 2]
na=Układanie kabli
wa=0
kn=0	0	0
id=25442
nu=12.2

[POZYCJA]
id=25443
pd=MRRiB	KNNR	005 0707-03		005 0707-03	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0707-03	00
na=Układanie kabla YAKXS 5x35 w rowie kablowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=394
ob=942	942		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=942
jm=m	040
pm=2
wo=0	942	942				0

[PRZEDMIAR]
wo=942	1	942						

[POZYCJA]
id=25455
pd=MRRiB	KNNR	005 0713-03		005 0713-03	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0713-03	00
na=Układanie kabla YAKXS 5x35 w rurach i słupach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=395
ob=157	157		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=157
jm=m	040
pm=2
wo=0	157	157				0

[PRZEDMIAR]
wo=157	1	157						

[POZYCJA]
id=25465
pd=MRRiB	KNNR	005 0726-10		005 0726-10	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0726-10	00
na=Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=396
ob=190	190		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=190
jm=szt	020
pm=2
wo=0	190	190				0

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190						

[POZYCJA]
id=25471
pd=MRRiB	KNNR	005 1302-04		005 1302-04	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 1302-04	00
na=Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 5-żyłowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=397
ob=70	70		1
jm=odc	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=odc	000
pm=2
wo=0	70	70				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=26741
pd=	KNNR	5 70 -1	5	70 -1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 70 -1	
na=Układanie kabla YKY 2x2,5 w rowach kablowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=398
ob=165	165		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=165
jm=m	040
pm=2
wo=0	165	165				0

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						

[POZYCJA]
id=26752
pd=	KNNR	5 70 -1	5	70 -1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 70 -1	
na=Układanie kabla YKY 5x4 w rowach kablowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=399
ob=55	55		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=55
jm=m	040
pm=2
wo=0	55	55				0

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=26763
pd=	KNNR	5 70 -1	5	70 -1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 70 -1	
na=Układanie kabla YKY 5x6 w rowie kablowym i w budynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=400
ob=65	65		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=65
jm=m	040
pm=2
wo=0	65	65				0

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[POZYCJA]
id=26774
pd=MRRiB	KNNR	005 0707-03		005 0707-03	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0707-03	00
na=Układanie kabla YAKY 5x16 w rowie kablowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=401
ob=105	105		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=105
jm=m	040
pm=2
wo=0	105	105				0

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						

[POZYCJA]
id=26786
pd=MRRiB	KNNR	005 0707-03		005 0707-03	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0707-03	00
na=Układanie kabla YAKY 5x25 w rowie kablowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=402
ob=130	130		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=130
jm=m	040
pm=2
wo=0	130	130				0

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[POZYCJA]
id=26798
pd=MRRiB	KNNR	005 0707-03		005 0707-03	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0707-03	00
na=Układanie kabla YAKXS 5x16 w rowie kablowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=403
ob=504	504		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=504
jm=m	040
pm=2
wo=0	504	504				0

[PRZEDMIAR]
wo=504	1	504						

[POZYCJA]
id=26810
pd=MRRiB	KNNR	005 0707-03		005 0707-03	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0707-03	00
na=Układanie kabla YAKXS 5x16 w rurach i słupach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=404
ob=68	68		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=68
jm=m	040
pm=2
wo=0	68	68				0

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[POZYCJA]
id=26822
pd=MRRiB	KNNR	005 0726-06		005 0726-06	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 0726-06	00
na=Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=405
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt	020
pm=2
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=26828
pd=MRRiB	KNNR	005 1302-02		005 1302-02	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 1302-02	00
na=Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-żyłowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=406
ob=8	8		1
jm=odc	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=odc	000
pm=2
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[ELEMENT 2]
na=Montaż rozdzielnic
wa=0
kn=0	0	0
id=25473
nu=12.3

[POZYCJA]
id=25474
pd=	KNNR	5 40 -1	5	40 -1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 40 -1	
na=Montaż terenowego zestawu gniazd ZG 1-fazowych na cokole
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=407
ob=6	6		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=25477
pd=	KNNR	5 40 -1	5	40 -1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 40 -1	
na=Montaż terenowego zestawu gniazd ZG1, ZG2, ZG3, 1 i 3-fazowych na cokole
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=408
ob=3	3		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=25480
pd=	KNNR	5 40 -9	5	40 -9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 40 -9	
na=Posadowienie szafki SZS1 przepompowni ścieków (tylko montaż), szafka w dostawie technologicznej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=409
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25482
pd=	KNNR	5 40 -9	5	40 -9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 40 -9	
na=Posadowienie szafki SZS2 fontanny (tylko montaż), szafka w dostawie technologicznej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=410
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25484
pd=	KNNR	5 90 -6	5	90 -6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 90 -6	
na=Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 25x4
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=411
ob=220	220		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=220
jm=m	040
pm=2
wo=0	220	220				0

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[POZYCJA]
id=25489
pd=	KNNR	5 61 -6	5	61 -6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 61 -6	
na=Wykonanie połączenia śrubowego bednarki uziemiającej z przewodem PE (PEN)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=412
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=2
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=25493
pd=	KNNR	5 13 4-1	5	13 4-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 4-1	
na=Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=413
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25496
pd=	KNNR	5 13 4-2	5	13 4-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 4-2	
na=Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=414
ob=11	11		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt	020
pm=2
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[ELEMENT 2]
na=Montaż słupów oświetleniowych
wa=0
kn=0	0	0
id=25589
nu=12.4

[POZYCJA]
id=25590
pd=MRRiB	KNNR	005 1007-02		005 1007-02	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 1007-02	00
na=Montaż latarń oświetleniowych parkowych 6m - z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=415
ob=37	37		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=37
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	37	37				0

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[POZYCJA]
id=25597
pd=	KNNR	5 10 1-2	5	10 1-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 10 1-2	
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych oc. 10m  wraz z fundamentem betonowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=416
ob=15	15		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=szt	020
pm=2
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=25609
pd=	KNNR	5 14 5-2	5	14 5-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 14 5-2	
na=Zabezpieczenie fundamentów betonowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=417
ob=62,4	62,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=62,4
jm=m2	050
pm=2
wo=0	62,4	62,4				0

[PRZEDMIAR]
wo=62,4	1	62,4						

[POZYCJA]
id=25615
pd=	KNNR	5 10 2-1	5	10 2-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 10 2-1	
na=Wysięgnik 1-ram 1,5m mocowany na słupie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=418
ob=15	15		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=szt	020
pm=2
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=25622
pd=MRRiB	KNNR	005 1003-02		005 1003-02	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 1003-02	00
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy wys. 6m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=419
ob=37	37		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=37
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	37	37				0

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[POZYCJA]
id=25627
pd=MRRiB	KNNR	005 1003-03		005 1003-03	00	0
pd5=MRRiB	KATSRC_UNDEF	KNNR  005 1003-03	00
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy i wysięgniki, przy wysokości latarń:10 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=420
ob=15	15		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=kpl	090
pm=2
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=25632
pd=	KNNR	5 10 4-2	5	10 4-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 10 4-2	
na=Montaż opraw oświetlenia parkowego LED 20W IP66
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=421
ob=37	37		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=37
jm=szt	020
pm=2
wo=0	37	37				0

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[POZYCJA]
id=25638
pd=	KNNR	5 10 4-2	5	10 4-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 10 4-2	
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 55W IP66 na wysięgniku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=422
ob=15	15		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=szt	020
pm=2
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=25644
pd=	KNNR	5 10 4-2	5	10 4-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 10 4-2	
na=Montaż opraw dekoracyjnych - słupków LED 27W
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=423
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=2
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=25650
pd=	KNNR	5 13 1-1	5	13 1-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 1-1	
na=Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=424
ob=52	52		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=52
jm=pomiar	108
pm=2
wo=0	52	52				0

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[POZYCJA]
id=25653
pd=	KNNR	5 90 -6	5	90 -6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 90 -6	
na=Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 25x4
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=425
ob=716	716		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=716
jm=m	040
pm=2
wo=0	716	716				0

[PRZEDMIAR]
wo=716	1	716						

[POZYCJA]
id=25658
pd=	KNNR	5 60 -2	5	60 -2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 60 -2	
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu I-II, długość uziomu 4,5 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=426
ob=11	11		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt	020
pm=2
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=25664
pd=	KNNR	5 61 -6	5	61 -6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 61 -6	
na=Wykonanie połączenia śrubowego bednarki uziemiającej z przewodem PE (PEN)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=427
ob=24	24		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=szt	020
pm=2
wo=0	24	24				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=25668
pd=	KNNR	5 13 4-1	5	13 4-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 4-1	
na=Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=428
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25671
pd=	KNNR	5 13 4-2	5	13 4-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 13 4-2	
na=Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=429
ob=23	23		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23
jm=szt	020
pm=2
wo=0	23	23				0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[ELEMENT 1]
na=Monitoring terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=22102
nu=13

[ELEMENT 2]
na=Budowa studni i rurociągu kablowego
wa=0
kn=0	0	0
id=25674
nu=13.1

[POZYCJA]
id=25675
pd=KNR 2-31	KNR	2-31 0805-01	2-31	0805-01		0
pd5=KNR 2-31	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0805-01	
na=Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8cm, na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=430
ob=6	6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=25677
pd=KNR 5-01	KNR	5-01 0402-02	5-01	0402-02		0
pd5=KNR 5-01	KATSRC_UNDEF	KNR 5-01 0402-02	
na=Analogia - Budowa studni kablowych rozdzielczych TP-10/6 wieloelementowych. Studnia TP-10/6 w gruncie kategorii III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=431
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=25687
pd=TP S.A. 040	TP	S.A. 0322-02	S.A.	0322-02		0
pd5=TP S.A. 040	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0322-02	
na=Montaż elementów mechan.ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabl.. Dodatkowa pokrywa z listwami, rama lekka
uw=0322-0200
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=432
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=25692
pd=KNR 5-01	KNR	5-01 0119-05	5-01	0119-05		0
pd5=KNR 5-01	KATSRC_UNDEF	KNR 5-01 0119-05	
na=Analogia - Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do szafek i słupów. Liczba otworów wprowadzonych - 1. podłoże betonowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=433
ob=34	34		1
jm=wejscie	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=0,5		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34
jm=wejscie	000
pm=-1
wo=0	34	34				0

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[POZYCJA]
id=25697
pd=KNR 5-02	KNR	5-02 0201-05	5-02	0201-05		0
pd5=KNR 5-02	KATSRC_UNDEF	KNR 5-02 0201-05	
na=Wykonanie przepustów pod drogami,innymi przeszkodami wykopem otwartym. Przepust rura DVK # 125 mm. Kategoria gruntu III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=434
ob=114	114		1
jm=1m przepustu	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=114
jm=1m przepustu	000
pm=-1
wo=0	114	114				0

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	114						

[POZYCJA]
id=25701
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0103-01	S.A.	0103-01		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0103-01	
na=Wyk.przepust.pod drogami i torami, prostolin., przebiciem przy pomocy młota pneum., z wciąg.rur. Kategoria gruntu III-IV, rura HDPE # 125 mm długości do 10 m
uw=0103-0100
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=435
ob=9	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=m	040
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=25711
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0303-11	S.A.	0303-11		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0303-11	
na=Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE # 40 mm w zwojach, liczba rur. w rurociągu - 1 szt.
uw=0303-1100
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=436
ob=1,442	1,442		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,442
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,213	0,025+0,1965-0,009	HDPE 40 - 1 rura do SK2			0
wo=0	0,053	0,0525	HDPE 40 - 1 z 3 rur SK2-K31			0
wo=0	0,138	0,138	HDPE 40 - 1 z 2 rur K31-SK2A			0
wo=0	0,738	(0,0185+0,064+0,074+0,0575+0,0415+0,079+0,0735+0,0025+0,12+0,0595+0,03+0,058+0,0235+0,0025+0,0175+0,0735+0,017)-0,074	HDPE 40 - 1 z 4 rur SK2-SK5			0
wo=0	0,036	0,0485-0,013	HDPE 40 - 1 rura SD4-K49			0
wo=0	0,036	0,0475-0,012	HDPE 40 - 1 rura do KO55			0
wo=0	0,05	0,05	HDPE 40 - 1 rura do KO56			0
wo=0	0,178	0,1905-0,013	HDPE 40 - 1 rura SK4-K59			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,213	1	0,025+0,1965-0,009	HDPE 40 - 1 rura do SK2					
wo=0,053	1	0,0525	HDPE 40 - 1 z 3 rur SK2-K31					
wo=0,138	1	0,138	HDPE 40 - 1 z 2 rur K31-SK2A					
wo=0,738	1	(0,0185+0,064+0,074+0,0575+0,0415+0,079+0,0735+0,0025+0,12+0,0595+0,03+0,058+0,0235+0,0025+0,0175+0,0735+0,017)-0,074	HDPE 40 - 1 z 4 rur SK2-SK5					
wo=0,036	1	0,0485-0,013	HDPE 40 - 1 rura SD4-K49					
wo=0,036	1	0,0475-0,012	HDPE 40 - 1 rura do KO55					
wo=0,05	1	0,05	HDPE 40 - 1 rura do KO56					
wo=0,178	1	0,1905-0,013	HDPE 40 - 1 rura SK4-K59					

[POZYCJA]
id=25718
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0303-12	S.A.	0303-12		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0303-12	
na=Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE # 40 mm w zwojach, liczba rur. w rurociągu - każda następna
uw=0303-1200
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=437
ob=0,162	0,162		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,162
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,138	0,138	HDPE 40 - 2 z 2 rur K31-SK2A			0
wo=0	0,024	0,0235	HDPE 40 - 5 z 5 rur SK4-odg. KO55			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,138	1	0,138	HDPE 40 - 2 z 2 rur K31-SK2A					
wo=0,024	1	0,0235	HDPE 40 - 5 z 5 rur SK4-odg. KO55					

[POZYCJA]
id=25722
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0303-12	S.A.	0303-12		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0303-12	
na=Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE # 40 mm w zwojach, liczba rur. w rurociągu - każda następna
uw=0303-1200
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=438
ob=0,105	0,105		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,105
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,105	0,0525+0,0525	HDPE 40 - 2 i 3 z 3 rur SK2-K31			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,105	1	0,0525+0,0525	HDPE 40 - 2 i 3 z 3 rur SK2-K31					

[POZYCJA]
id=25726
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0303-12	S.A.	0303-12		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0303-12	
na=Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE # 40 mm w zwojach, liczba rur. w rurociągu - każda następna
uw=0303-1200
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=439
ob=2,214	2,214		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,214
jm=km	043
pm=-1
wo=0	2,214	0,738*3	HDPE 40 - 2,3 i 4 z 4 rur SK2-SK5			0

[PRZEDMIAR]
wo=2,214	1	0,738*3	HDPE 40 - 2,3 i 4 z 4 rur SK2-SK5					

[POZYCJA]
id=25730
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0202-05	S.A.	0202-05		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0202-05	
na=Analogia - Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej do przepustów. Otwór wolny, rury # 40 mm w zwojach, 1 szt.
uw=0202-0500
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=440
ob=42	42		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=42
jm=m	040
pm=-1
wo=0	42	42				0

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[POZYCJA]
id=25738
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0202-07	S.A.	0202-07		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0202-07	
na=Analogia - Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej do przepustów. Otwór wolny, rury # 40 mm w zwojach, 4 szt.
uw=0202-0700
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=441
ob=74	74		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=74
jm=m	040
pm=-1
wo=0	74	74				0

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74						

[POZYCJA]
id=25745
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0309-04	S.A.	0309-04		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0309-04	
na=Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi. Rury HDPE # 40 mm, złączki skręcane
uw=0309-0400
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=442
ob=10	10		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=25748
pd=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBÓT	KNNR	6 0502-03	6	0502-03		0
pd5=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBC393T	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0502-03	
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=443
ob=6	6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=25756
pd=KNR 2-21	KNR	2-21 0218-01	2-21	0218-01		0
pd5=KNR 2-21	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0218-01	
na=Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, z przerzutem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=444
ob=92	92		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=92
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	92	92				0

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92						

[POZYCJA]
id=25758
pd=KNR 2-21	KNR	2-21 0405-02	2-21	0405-02		0
pd5=KNR 2-21	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0405-02	
na=Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kat.III, uprawa mechaniczna bez nawożenia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=445
ob=0,009	0,009		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,009
jm=ha	052
pm=-1
wo=0	0,009	0.009				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,009	1	0.009						

[ELEMENT 2]
na=Budowa i montaż kabli światłowodowych
wa=0
kn=0	0	0
id=25765
nu=13.2

[POZYCJA]
id=25766
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0613-01	S.A.	0613-01		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0613-01	
na=Montaż skrzynek i stelaży zapasów kabli światłowodowych. Rodzaj urządzenia - stelaż, miejsce montażu - studnia
uw=0613-0100
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=446
ob=7	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=25771
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0701-03	S.A.	0701-03		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0701-03	
na=Analogia - Montaż przełącznic światłowodowych. Rodzaj przełącznicy - panelowa w szafie 19, liczba łączników centrujących. i patchcordów - 1 szt.
uw=0701-0300
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=447
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25778
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0701-04	S.A.	0701-04		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0701-04	
na=Analogia - Montaż przełącznic światłowodowych. Rodzaj przełącznicy - panelowa w szafie 19, liczba łączników centrujących. i patchcordów - każdy następny
uw=0701-0400
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=448
ob=23	23		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	23	23				0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=25783
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0504-01	S.A.	0504-01		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0504-01	
na=Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wtórnej z rur HDPE # 40 mm metodą pneumatyczną tłoczkową. Rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach o dług.2 km
uw=0504-0100
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=449
ob=1,031	1,031		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,031
jm=km	043
pm=-1
wo=0	1,031	1.031				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,031	1	1.031						

[POZYCJA]
id=25792
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0607-03	S.A.	0607-03		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0607-03	
na=Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Kabel tubowy, przełącznica panelowa, liczba spajanych światłowodów. - 1
uw=0607-0300
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=450
ob=1	1		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25799
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0607-04	S.A.	0607-04		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0607-04	
na=Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Kabel tubowy, przełącznica panelowa, liczba spajanych światłowodów. - każdy nastepny
uw=0607-0400
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=451
ob=23	23		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	23	23				0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=25806
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0607-01	S.A.	0607-01		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0607-01	
na=Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, liczba spajanych światłowodów. - 1
uw=0607-0100
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=452
ob=6	6		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=25813
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0607-02	S.A.	0607-02		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0607-02	
na=Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, liczba spajanych światłowodów. - każdy nastepny
uw=0607-0200
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=453
ob=138	138		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=138
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	138	138				0

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138						

[ELEMENT 2]
na=Pomiary kabli światłwodowych
wa=0
kn=0	0	0
id=25821
nu=13.3

[POZYCJA]
id=25822
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0901-03	S.A.	0901-03		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0901-03	
na=Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych. Pomiary montażowe, z przełącznicy, liczba zmierzonych światłowodów. - 1 szt.
uw=0901-0300
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=454
ob=1	1		1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=odcinek	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25826
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0901-04	S.A.	0901-04		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0901-04	
na=Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych. Pomiary montażowe, z przełącznicy, liczba zmierzonych światłowodów. - każdy następny
uw=0901-0400
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=455
ob=23	23		1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23
jm=odcinek	000
pm=-1
wo=0	23	23				0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=25830
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0902-03	S.A.	0902-03		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0902-03	
na=Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metoda transmisyjną. Łącznie z innymi pomiarami, liczba zmierzonych światłowodów - 1 szt.
uw=0902-0300
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=456
ob=1	1		1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=odcinek	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25834
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0902-04	S.A.	0902-04		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0902-04	
na=Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metoda transmisyjną. Łącznie z innymi pomiarami, liczba zmierzonych światłowodów - każdy. następny
uw=0902-0400
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=457
ob=23	23		1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23
jm=odcinek	000
pm=-1
wo=0	23	23				0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=25838
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0903-01	S.A.	0903-01		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0903-01	
na=Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych. Pomiar indywidualny, liczba zmierzonych światłowodów - 1 szt.
uw=0903-0100
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=458
ob=1	1		1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=odcinek	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25842
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0903-02	S.A.	0903-02		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0903-02	
na=Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych. Pomiar indywidualny, liczba zmierzonych światłowodów - każdy następny
uw=0903-0200
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=459
ob=23	23		1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23
jm=odcinek	000
pm=-1
wo=0	23	23				0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[ELEMENT 2]
na=Budowa zasilania monitoringu
wa=0
kn=0	0	0
id=25899
nu=13.4

[POZYCJA]
id=25900
pd=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBÓT	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		0
pd5=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBC393T	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0707-01	
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do 0,5kg/m, przykryty folią kalendrowaną z PCW
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=460
ob=1130	1130		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1130
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1130	1130				0

[PRZEDMIAR]
wo=1130	1	1130						

[POZYCJA]
id=25906
pd=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBÓT	KNNR	5 1203-02	5	1203-02		0
pd5=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBC393T	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1203-02	
na=Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody pojedyncze o przekroju żyły do4mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=461
ob=7	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=25908
pd=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBÓT	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		0
pd5=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBC393T	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0407-01	
na=Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=462
ob=7	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=25911
pd=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBÓT	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		0
pd5=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBC393T	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0407-01	
na=Analogia - Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - ogranicznik przepięć B+C
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=463
ob=14	14		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=25914
pd=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBÓT	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		0
pd5=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBC393T	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0407-01	
na=Analogia - Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Ochronniki i gniazda
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=464
ob=10	10		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[ELEMENT 2]
na=Budowa monitoringu
wa=0
kn=0	0	0
id=25846
nu=13.5

[POZYCJA]
id=25847
pd=TP S.A. 039	TP	S.A. 0501-01	S.A.	0501-01		0
pd5=TP S.A. 039	KATSRC_UNDEF	TP S.A. 0501-01	
na=Analogia - Wciąganie kabli FTP do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły. Rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach o dług.2 km
uw=0501-0100
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=465
ob=1,183	1,183		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,183
jm=km	043
pm=-1
wo=0	1,183	1.183				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,183	1	1.183						

[POZYCJA]
id=25852
pd=KNNR 5	KNNR	5 0411-05	5	0411-05		0
pd5=KNNR 5	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0411-05	
na=Montaż prefabrykowanego fundamentu betonowego pod rozdzielnice w gruncie kat. III; objętość fundamentu w wykopie do 0,25m3
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=466
ob=7	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=25856
pd=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBÓT	KNNR	5 0405-06	5	0405-06		0
pd5=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBC393T	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0405-06	
na=Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją. Konstrukcja mocowana przez przykręcenie do podłoża dla skrzynki lub rozdzielnicy o masie do 10kg
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=467
ob=7	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=25859
pd=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBÓT	KNNR	5 0606-05	5	0606-05		0
pd5=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBC393T	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0606-05	
na=Uziomy miedziowane ze stali profilowanej wykonane metodą udarową. Uziom długości do 4,5m  pogrążany w gruncie kat.III; młot udarowy elektryczny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=468
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=25866
pd=KNR 5-13	KNR	5-13 0301-04	5-13	0301-04		0
pd5=KNR 5-13	KATSRC_UNDEF	KNR 5-13 0301-04	
na=Uziomy powierzchniowe i prętowe. Uziom powierzchniowy-wykop wykonany mechanicznie. Na głębokości ponad 0.6 do 1,2 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=469
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=m	040
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=25872
pd=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBÓT	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
pd5=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBC393T	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1304-01	
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=470
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=25874
pd=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBÓT	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		0
pd5=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBC393T	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0501-02	
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory. Kamera TVU zewnętrzna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=471
ob=28	28		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	28	28				0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=25877
pd=KNR AL-01	KNR	AL-01 0504-02	AL-01	0504-02		0
pd5=KNR AL-01	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0504-02	
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - głowice, podświetlacze, nadajniki i odbiorniki. Głowica obrotowa TVU - zewnętrzna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=472
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=25880
pd=KNR AT-14	KNR	AT-14 0105-01	AT-14	0105-01		0
pd5=KNR AT-14	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0105-01	
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=473
ob=120	120		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=120
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	120	120				0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=25884
pd=KNR AL-01	KNR	AL-01 0505-02	AL-01	0505-02		0
pd5=KNR AL-01	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0505-02	
na=Dodatki za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU. Dodatek za utrudnienia przy montażu: wysokość montażu powyżej 4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=474
ob=30	30		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	30	30				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=25886
pd=KNR AL-01	KNR	AL-01 0505-03	AL-01	0505-03		0
pd5=KNR AL-01	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0505-03	
na=Dodatki za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU. Dodatek za utrudnienia przy montażu: masa elementu powyżej 2,5 kg
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=475
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=25888
pd=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBÓT	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		0
pd5=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBC393T	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0503-04	
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - detektory ruchu, urządzenia zapisujące. Urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=476
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25893
pd=KNR AL-01	KNR	AL-01 0504-07	AL-01	0504-07		0
pd5=KNR AL-01	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0504-07	
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - głowice, podświetlacze, nadajniki i odbiorniki. Nadajnik / odbjornik transmisji sygnałów video światłowodowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=477
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=25897
pd=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBÓT	KNR	AL-01 0506-02	AL-01	0506-02		0
pd5=2018_1 SEKOCENBUD BIULETYN CENY ROBC393T	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0506-02	
na=Uruchomienie systemu TVU. Linia transmisji danych i parametrów sterujących
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=478
ob=30	30		1
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=linia	000
pm=-1
wo=0	30	30				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[SUMA KONTROLNA]
D896A2EEC4DF889466CE6271CC7E953E
