Szafa chłodnicza 2-drzwiowa

-samozamykające się drzwi

-profilowany uchwyt do otwierania drzwi

-4 kółka, w tym dwa z hamulcami

- cyfrowy wyświetlacz temperatury

-elektroniczny termostat

-chłodzenie wymuszone z agregatem górnym

-filtr przeciwpyłowy

-czynnik chłodniczy R600a

-grubość izolacji 60 mm

-pojemność minimum 1300 l

- 8 półek z których każda minimalny wymiar 650x530 mm

-wymiar komory minimum 1190 mm szerokość, 650 mm głębokość, 1540 mm wysokość

-zakres temperatur 0/8°C

- moc 350W, napięcie 230V

-półki stalowe, pokryte białym polietylenem w formie rusztu