Załącznik nr 4 do SWZ

Formularz cenowy

**„Remont promu linowego „Ostrówek II” dla odnowy klasy żeglugowej”**

Nazwa wykonawcy………………………………………

Adres wykonawcy ………………………………………

……………………………………..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Nazwa jednostkowa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość brutto zł** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6= 4 x 5** |
| 2. | Wydokowanie promu, rozdzielenie sekcji, ustawienie na kozłach do prac remontowych, a po zakończonych pracach scalenie i zwodowanie | szt. | 1 |  |  |
| 3. | Oczyszczenie metodą piaskowania części podwodnej i nadwodnej kadłuba | m2 | 261,83 |  |  |
| 4. | Wykonanie pomiaru poszycia kadłuba przez firmę uznaną przez PRS | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Konserwacja farbą okrętową podkładową części podwodnej i nadwodnej(malowani farbami morskimi uznanymi przez PRS) | m2 | 261,83 |  |  |
| 6. | Malowanie farbą nawierzchniową części podwodnej i nadwodnej kadłuba (malowanie farbami morskimi uznanymi przez PRS) | m2 | 261,83 |  |  |
| 7. | Malowanie farbą antyporostową podwodnej i nadwodnej części kadłuba (malowanie farbami morskimi uznanymi przez PRS) | m2 | 221,44 |  |  |
| 8. | Malowanie wszystkich znaków i nazw na kadłubie | kpl | 1 |  |  |
| 9. | Wykonanie przeglądu wciągarki kotwicznej wraz z jej konserwacją | szt. | 1 |  |  |
| 10. | Wykonanie przeglądu wind służących do podnoszenia i opuszczania klap wyjazdowych wraz z ich konserwacją | szt. | 2 |  |  |
| 11. | Wymiana (poprzez: demontaż, montaż, zakup) rolek kierunkowych liny głównej promu | szt. | 8 |  |  |
| 12. | Piaskowanie i malowanie pokładu pod drewnianymi belkami | m2 | 181,05 |  |  |
| 13. | Zakup, demontaż, montaż drewnianego pokładu bocznego, legarów, powierzchnia 86,40m2 grubość deski 2,5cm, grubość legara wys.=4cm, szer.=5cm | m2 | 86,40 |  |  |
| 14. | Zakup, demontaż, montaż belek drewnianych oddzielających pokład główny od pokładów bocznych lewa strona 0,27m3 (grubość deski 10cm) | m2 | 0,54 |  |  |
| 15. | Zakup, demontaż, montaż belek drewnianych pokładu głównego | m2 | 6,21 |  |  |
| 16. | Sprawdzenie szczelności komór wypornościowych | szt. | 2 |  |  |
| 17. | Montaż czterech pokryw stalowych do wietrzników komór | szt. | 4 |  |  |
| 18. | Wykonanie barierek ochronnych | m | 46 |  |  |
| 19. | Wymiana blach poszycia zostanie określona po wydokowaniu  i oczyszczeniu kadłuba | m2 | 10 |  |  |
| 20. | Wymiana płyt wodoodpornych na klapach najazdowych | m2 | 20 |  |  |
| 21. | Wymiana klap najazdów | szt. | 2 |  |  |
|  | **PODATEK VAT** |  |  |  |  |
|  | **OFEROWANA CENA NETTO** |  |  |  |  |
| **OFEROWANA CENA BRUTTO** | | |  | | |
|  | | |  | | |