**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Szczegółowy opis obejmuje:**

1. Rozebranie istniejącej nawierzchni mostu i utylizacja materiału (belki i deski),

2. Zakup, transport oraz wbudowanie zaimpregnowanych belek o wymiarach 160x200 mm

o długości 3,25 m (belki zaimpregnowane kreozotem),

3. Wymiana krawężników drewnianych (belki o wymiarach 160x200 mm o długości 3,25 m, zaimpregnowane),

4. Ułożenie dyliny mostu z powierzonego materiału - deski 50 x 200 mm (206 szt.).

Wykonawca zaimpregnuje powierzony materiał.

5. Demontaż i montaż balustrad.