Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**dla zadania:**

**„Kompleksowe zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Rdzawka w sezonie zimowym 2024–2025”**

Znak sprawy: IRG.271.51.2024

**Wspólny Słownik Zamówień:** 90620000-9 Usługi odśnieżania

90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń

# 

**I. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Rdzawka w sezonie zimowym 2024 – 2025.**

Zimowe utrzymanie dróg, poboczy, zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, placów i innych terenów wyszczególnionych w dalszej części są to czynności których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń płynności ruchu pieszego jak również ruchu drogowego oraz pieszego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni (zwane dalej: zimowe utrzymanie).

Odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu śliskości, likwidowanie śliskości na drodze wraz ze skrzyżowaniami, oraz placami, parkingami, chodnikami, przystankami autobusowymi, zatokami autobusowymi wraz z dojściami do nich, a także wszystkich miejsc manewrowych służących do zawracania środków komunikacji publicznej oraz drogowymi obiektami inżynierskimi wraz z przejazdami poprzecznymi w liniach rozgraniczających drogi.

Działania z zakresu zimowego utrzymania należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy.

W skład ciągu pieszego wchodzą również ciągi pieszych na obiektach mostowych.

**II. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:**

1) Wykonawca w ramach niniejszego postępowania zobowiązuje się do **24 – ro godzinnej** dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia i wykonania robót objętych umową.

2) Wykonawca bez konieczności zgłaszania przez Zamawiającego zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania realizacji przedmiotu zamówienia niezwłocznie po wystąpieniu zjawisk atmosferycznych takich jak opady śniegu, zawieje, zamiecie, gołoledź, itp.

3) Włączenia nadajnika GPS w momencie rozpoczęcia pracy w celu potwierdzenia wykonania usługi.

(Nadajnik GPS zostanie dostarczony przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia).

4) Wykonawca musi zapewnić ciągły kontakt telefoniczny z Zamawiającym.

5) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy posiadania środków łączności telefonicznej dla komunikowania się pracownika Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju – koordynatora zimowego utrzymania lub jego zastępcę, z kierowcami pracującymi w terenie.

6) Do odśnieżania oraz usuwania śliskości mogą być stosowane wyłącznie maszyny drogowe posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych.

7) Używane materiały do posypywania powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005 r. Nr 230 poz.1960).

8)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia i wznawiania akcji zimowego utrzymania z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne bez konsekwencji wynikających z zastosowania kar umownych. W przypadku zawieszenia akcji zimowego utrzymania Wykonawcom nie przysługuje wynagrodzenie.

9)W okresie zawieszenia akcji zimowego utrzymania Zamawiający może zlecić Wykonawcy utrzymanie przejezdności dróg oraz likwidowanie śliskości na drogach   
i chodnikach przez stosowanie materiałów uszorstniających, zwłaszcza w obrębie podjazdów i skrzyżowań.

10)W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

* przygotowanie materiału i sprzętu do zwalczania i likwidowania śliskości,
* mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego pługopiaskarką lub solarką z pługiem,
* **usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową,**
* prowadzenia dyżurów dyspozytorskich,

Prace prowadzone będą według Planu Akcji Zimowej stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

11) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy na zasadach określonych w przepisach prawa oraz w niniejszej umowie.

12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno – prawną i reguluje we własnym zakresie należności za ewentualne odszkodowania dotyczące szkód powstałych na skutek kolizji i wypadków wynikających z niewłaściwego utrzymania zimowego dróg objętych przetargiem.

13) Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi usługami.

14) Akcja zimowego utrzymania prowadzona jest na wszystkich drogach posiadających nawierzchnię asfaltową lub nawierzchnię utwardzoną, na całej długości.

15) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu.

16) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych   
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego i ruchu poniesie Wykonawca.

17) Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem powinien zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym   
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 1251, z późn. zmian.), być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (t.j. Dz.U. 2024 poz. 502 z poźn. zmian.)   
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia; natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 wyżej wymienionego rozporządzenia.

**III. Na terenie Sołectwa Rdzawka przewiduje się około 16,5 km terenów objętych zimowym utrzymaniem\*.**

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg na terenie Sołectwa Rdzawka\*:

* Papieżówka – 260 mb,
* Kościelniakówka – 100 mb,
* Ziembówka – 250 mb,
* Szczerbówka – 150 mb,
* Zarembek – 230 mb,
* Dudkówka – 300 mb,
* Piątkowa 150 mb,
* Nogówka – 420 mb
* Droga do cmentarza – 235 mb,
* Buloskówka wraz z bocznymi – 550 mb,
* Sołtysówka (do Czupty, do Wróbli, do Filasów) – 240 mb,
* Sołtysia Dolina do „zakopianki” – 1250 mb
* Magierówka – 295 mb,
* Rusnakówka – 400 mb,
* Leśniakówka – 325 mb
* Srokówka – 320 mb
* Srokówka boczna do nr 36 – 120 mb
* Kubanówka – 430 mb
* Zającówka – 630 mb,
* boczna Zającówka – 180 mb,
* Cieligówka – 500 mb,
* Laskówka – 330 mb,
* Starmachówka – 400 mb,
* Polakówka – 260 mb
* Rolówka – 195 mb
* Stachnikówka – 290 mb,
* Cieślówka – 720 mb
* Piłatówka – 105 mb,
* Litwinówka – 105 mb,
* Kowalczykówka – 135 mb
* Zygadłówka – 150 mb
* Kowalówka – 50 mb,
* droga Rdzawka Polakówka – Obidowa (stacja paliw przy „zakopiance) – 1850 mb,
* boczna drogi Obidowej do nr 112 d – 100 mb
* boczna drogi Obidowa z stacją paliw do nr 114 c – 170 mb
* Łukaszówka – 365 mb,
* Do p. Główka – 50 mb,
* Magierówka Górna – 50 mb,
* Chodniki na terenie Sołectwa Rdzawka – 3 450 mb

**Pozostałe tereny na terenie Sołectwa Rdzawka:**

* Plac przy OSP Rdzawka – 100 mb,
* Plac przy Szkole Podstawowej w Rdzawce – 100 mb,
* Parking przy Kościele – 150 mb,
* Parking przy cmentarzu – 50 mb,

*\*podane długości dróg obejmują przejazd w jedną stronę,*

**Zakres prac obejmuje w szczególności:**

- przygotowania materiału i sprzętu do zwalczania i likwidowania śliskości,

- mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego pługopiaskarką lub solarką z pługiem,

**- usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową,**

- prowadzenie dyżurów dyspozytorskich.

Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator zimowego utrzymania lub jego zastępca.

**Wykaz wymaganego sprzętu:**

- ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym – min. 1 szt.

**Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.**

**Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie!**