**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 5:** dostawa **zestawu do destylacji alkoholu i kwasowości lotnej** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2022 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Zestaw do destylacji alkoholu w napojach alkoholowych, zgodne z metodami oznaczania zawartości alkoholu (% obj.) OIV w winach | Wymagane |  |
|  | Zestaw posiada zintegrowany generator pary wodnej podłączony bezpośrednio do wody wodociągowej, z możliwością wymiany przez użytkownika kolumny do demineralizacji | Wymagane |  |
|  | Samodzielne zatrzymanie urządzenia po zakończonej destylacji | Wymagane |  |
|  | Oznaczany zakres zawartości alkoholu w produktach przeznaczanych do destylacji | Co najmniej:  od 0,05 % obj. do 99,98 % obj. | Należy podać |
|  | Ostrzeżenie o otwartym odpływie | Wymagane |  |
|  | Ostrzeżenie o braku kolby | Wymagane |  |
|  | Czas destylacji próbki | Nie więcej niż 8 minut | Należy podać |
|  | W zestawie z zestawem znajduje się:  co najmniej 3 szt. kolby destylacyjne 100ml, 1 szt. kolba destylacyjna 200ml, 2 szt. kolby stożkowe 300ml | Wymagane |  |
|  | Zasilanie 220V | Wymagane |  |
|  | Posiada certyfikat CE | Wymagane |  |
|  | Instrukcja w pełnej wersji, w języku polskim,  wydrukowana, dostarczona razem z zestawem | Wymagane |  |
|  | Dostawa, wniesienie, instalacja, pierwsze uruchomienie i pełne szkolenie z obsługi zestawu w miejscu jego użytkowania | Wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 12 miesięcy** | Należy podać |
|  | Wykonawca oznaczy miejsce dostawy sprzętu i dostarczony sprzęt w ramach realizacji reform, inwestycji i przedsięwzięć, zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.  Strategia promocji i informacji KPO oraz pliki ze znakiem KPO i znakiem NextGenerationEU w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępne  są do pobrania na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo> | miejsce dostawy sprzętu zostanie oznakowane tablicą o wymiarach 80x40 cm;  dostarczony sprzęt zostanie oznakowany naklejką w wersji podstawowej. |  |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)