Załącznik nr 2

do zaproszenia do składania ofert

na dostawę samochodu

dla OSP Nowakowo

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LEKKIEGO POJAZDU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP NOWAKOWO GMINA ELBLĄG**

Dokumentacja: książka pojazdu, dopuszczenie do ruchu jako pojazd uprzywilejowany, dowód rejestracyjny, przegląd techniczny,

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2012r.; wiek pojazdu max. 8 lat,

Przebieg: do 250 000 km,

Moc silnika: min. 145 KM,

Norma spalin: min. Euro 5,

Gwarancja na pojazd: min. 12 miesięcy,

Rodzaj napędu: drogowy,

Zawieszanie: pneumatyczne,

Zabudowa: kontenerowa, nowa, gwarancja min. 24 miesięcy,

Dodatkowe wymogi: zabezpieczenie antykorozyjne podwozia i profili zamkniętych, lakier na całym pojeździe nowy w kolorze czerwonym, zderzaki w kolorze białym, tylna oś na tzw. „bliźniakach”,masa całkowita do 3,5 ton (uprawnienia dla kierowcy kategorii „B”), przegląd podstawowy z wymianą płynów eksploatacyjnych.

Elementy podstawowe: kabina 6-cio osobowa (1 + 1 + 4), drzwi po obu stronach pojazdu z możliwością bezpośredniego dostępu do drugiego rzędu siedzeń, oznakowanie pojazdu folią odblaskową 3M zgodnie z wymaganiami określonymi przez KG PSP.

Kabina załogi: ochronne okucia aluminiowe, podłoga aluminiowa antypoślizgowa, na dachu oświetlenie sygnalizacyjne (belka) wraz z osprzętem (modułem sterującym), systemem rozgłoszeniowym, półka dowódcy pomiędzy przednim rzędem siedzeń, radiostacja z możliwością pracy w częstotliwościach MSWiA, antena radiostacji, przetwornica prądu, niebieskie lampy błyskowe z przodu pojazdu, dwa gniazda ładowania 12 V (dla przedniego i tylnego rzędu siedzeń),

Zabudowa sprzętowa: zabudowa kontenerowa nowa, układ rolet 2 + 2 + 1, kasety   
na odcinki węży tłocznych W52 i W75 max. 10 szt, bagażnik dachowy z przystosowany do przewozu sań lodowych oraz   
3 przęseł drabiny nasadkowej DN2,7, drabinka wejściowa   
na dach zamocowana na tylnej ścianie kontenera, agregat gaśniczy ze zbiornikiem wody min. 400 l i linią szybkiego natarcia, szuflada wysuwana na sprzęt (agregat prądotwórczy, pompa duo WEBER), oświetlenie wewnętrzne LED (listwy), lampy do oświetlenia pola pracy wokół pojazdu, mocowanie sprzętu wskazanego przez użytkownika,

Dodatkowe wyposażenie: wyciągarka samochodowa o parametrach zapewniających wyciągnięcie pojazdu wraz ze sprzętem, hak holowniczy   
z przyłączem prądowym, maszt oświetleniowy z najaśnicą.