|  |
| --- |
| **Przekładnia płaska z silnikiem** |
| **FAF87 DRN112M4/RS/TF** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prędkość obrotowa\_1 [r/min] | : 1464 / 15 | |
| Przełożenie całkowite [i] | : 97.89 / Nieskończone | |
| Ma max [Nm] | : 3000 | |
| Moment wyjściowy [Nm] | : 2550 | |
| Współczynnik pracy SEW-fB\_A | : 1.20 | |
| Pozycja pracy/kąt nachyl.[°] | : M1-M5 / 45 | |
| Poł.skrz.zac [°]/wejscie kabl. | : 0 (R) normal | |
| Olej /\_ilość | : CLP 220 Olej mineralny / 11.00 | |
| Kierunek obrotu napędu | : Bieg w prawo ( patrząc na wał wyjściowy) | |
| Kolor farby\_tekst | : RAL7031 szary niebieski | |
| Oznaczenie przekładni | : FAF87 | |
| Wał drążony | : 60mm | |
| Rodzaj wykonania | : Wersja z kołnierzem B5 i tuleją drążoną | |
| Kod\_osłona\_stała | : Brak | |
| Kołnierz:\_średn.podział. | : 350mm | |
| Dokumentacja nr A | : 26875519 | |
| 27775488 | | | |
| Lista części\_A | | : 422721595 | |
| Oznaczenie silnika | | : DRN112M4/RS/TF | |
| Moc silnika\_A [kW] | | : 4 | |
| Czestotliwość silnika [Hz] | | : 50 | |
| Rodzaj pracy S1-S10\_ED | | : S1 | |
| Nap. silnika\_1 [V]/rodz.połą | | : 230/400 D/Y trojkat/gwiazda | |
| Prąd znamionowy [A] | | : 13.80 / 7.90 | |
| cos phi\_A | | : 0.81 | |
| Schemat połączeń\_A | | : R13T / 63064359.07 | |
| Klasa izolacji /ochrony [IP] | | : 155 (F) / 54 | |
| IE\_m-narod. kl. spraw. silnika | | : IE3 | |
| Sprawność | | | |
| Przy 50/75/100% Pn [%] | | : 88.6 / 89.4 / 88.7 | |
| Ozn. znak CE | | : Tak | |
| Dod. sprzęgło jednokierunkowe | | : RS | |
| Moment blokady RS [Nm] | | : 490 | |
| Zablokowany kierunek obrotu RS | | : Zablokowany w lewo | |
| ( patrząc na osłonę przewietrznika) | | | |
| Dodatk. ochrona silnika\_ nr | | : TF = PTC czujnik temperatury | |
| Skrzynka zaciskowa\_1\_nr | | : Skrzynka zaciskowa-dolna część wykonana | |
| z aluminium z otworami | | | |
| gwintowanymi 1xM32, 1xM16 | | | |
| Dokumentacja nr A | | : 25957228 | |
| 26861453 | | | |
| 26871327 | | | |
| Tabliczka znamionowa | | : Angielski | |
| Położenie tabliczki znam.\_1 | | : 270° | |
| Tabl. znamionowa\_text\_1\_25 | | : right rotation | |
| Instr. obsługi\_język A\_ilość | | : czeski / 0 | |
| Lista częsci/język/ilosć | | : angielski / 0 | |
| Statystyczny numer towaru | | : 85015220 | |