**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

# MONITOR – iiyama Prolite X2483HSU-B3 24'' FLICKER FREE FULL HD LED + Gwarancja ZERO PIXELI --- 3 sztuki

**1. CHARAKTERYSTYKA OBRAZU**

24” panel AMVA z wejściem HDMI i trzema portami USB

ProLite X2483HSU to 24-calowy monitor FullHD (1920x1080 pikseli) z podświetlaniem LED wyposażony w matrycę AMVA

oferującą doskonałe odwzorowanie kolorów (24-bit True Colour). Wyjątkowo szerokie kąty widzenia - 178 stopni w pionie i w

poziomie oraz bardzo wysokie współczynniki kontrastu 3000:1 (kontrast typowy) i 80 000 000 : 1 (kontrast dynamiczny ACR) w

połączeniu z szybkim, czasem reakcji i wysoką jasnością zapewniają mu znakomitą wydajność w takich zastosowaniach jak

fotografia i obróbka graficzna. Monitor został wyposażony w trzy wejścia sygnału: analogowe: VGA oraz cyfrowe: DisplayPort i

HDMI oraz 3 porty USB.

PRZEKĄTNA EKRANU 23.8"; 60.5cm

FORMAT OBRAZU 16 : 9

PANEL AMVA LED, matowe wykończenie

ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA Full HD 1080p, 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort) (2.1 megapixel)

JASNOŚĆ 250 cd/m² typowa

KONTRAST 3 000 : 1 typowy

KONTRAST 80 000 000 : 1 ACR

CZAS REAKCJI 4ms

KĄT WIDZENIA CR>10 poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°

WYŚWIETLANE KOLORY 24-bit, 16.7 mln

REDUKCJA NIEBIESKIEGO ŚWIATŁA tak

FLICKER FREE tak

MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.) 296.5 x 527 mm; 11.7" x 20.7"

WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.) 0.275 x 0.275 mm

CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA 30 - 80kHz

CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA 55 - 75Hz

SYNCHRONIZACJA Separate sync

**2. INTERFEJSY**

ANALOGOWE WEJŚCIE SYGNAŁU VGA

CYFROWE WEJŚCIE SYGNAŁU HDMI, DisplayPort

HDCP tak

WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE tak

WYJŚCIA wyjście słuchawkowe

KONCENTRATOR USB UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0

**3. WŁAŚCIWOŚCI**

KOMPATYBILNOŚĆ Z APPLE Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.

PLUG & PLAY VESA DDC2B™

REGULACJA PARAMETRÓW

przy pomocy On-Screen-Display w 11 językach (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chiński, RU, JP, CZ) i 6

przycisków obsługi (Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit, Wejście)

PARAMETRY REGULOWANE

ustawienia obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO. Redukcja niebieskiego światła), wejście, audio

(głośność, wycisz, cyfrowe audio), ustawienia kolorów, regulacje obrazu (autokonfiguracja, pozycja

pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, ostrość, regulacje trybu wideo), język, ustawienia

(pozycja OSD, czas wygaszenia OSD, logo startowe, automatyczne wyłączenie), informacje, przywróć

GŁOŚNIKI 2 x 2 W (Stereo)

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ kompatybilny z Kensington-lock™

CERTYFIKATY TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU

KĄT POCHYLENIA 22° w górę; 5° w dół

STANDARD VESA 100 x 100 mm

KOLOR czarny

**4. AKCESORIA**

AKCESORIA W ZESTAWIE

kabel zasilający, kabel HDMI, kabel USB, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja

bezpieczeństwa

**5. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ**

ZASILANIE AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

ZASILACZ wewnętrzny

ZUŻYCIE ENERGII 26 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ VESA DPMS

**6. KLASA ENERGETYCZNA (EU)**

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ B

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.

\*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.

**7. WYMIARY / WAGA**

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.) 552.5 x 406.5 x 203 mm

# WAGA 3.9 kg

**Gwarancja 3 lata**