Wołomin, dnia 20.10.2022 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.124.2022**

**INFORMACJA**

**Dotyczy: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do końca zjazdu do działki 1178/2, gm. Radzymin w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin - Polski Ład – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz.1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

###### Pytanie 1: Prosimy o informację czy ogrodzenia na działkach o nr 317, 317/2, 314, 313, 239, 238 oraz ul. Słoneczna 6 (brak na rysunku nr działki) również są do przestawienia, gdyż z linii rozgraniczających teren pasa drogowego wynika, że tak?

**Odpowiedź:** Istniejące ogrodzenie, które powstały w okresie od dnia opracowania projektu do momentu ogłoszenia przetargu, należy przestawić w miejsce projektowanej nowej linii pasa drogowego. Załączony przedmiar ma charakter poglądowy, a zadaniem oferenta jest wycena wszystkich elementów projektu.

###### Pytanie 2: Prosimy o informację dotyczącą widniejących na rysunku 2.2 projekt drogowy różowych kresek przerywanych w pik. 0+610 biegnących w poprzek drogi. Co oznacza ten symbol kreski i co przedstawia?

**Odpowiedź:** Linie te oznaczają zakres umocnienia gazociągu zgodnie z rysunkiem 5.2.

###### Pytanie 3: Prosimy o wyjaśnienie – przedmiar drogowy pozycja 37 d.3.1 wskazuje na montaż przepustu drogowego DN 1000 natomiast rysunek 5.1 projektu drogowego wskazuje na przepust o średnicy DN800.

**Odpowiedź:** Należy zastosować przepust DN1000.

###### Pytanie 4: Prosimy o wyjaśnienie - przedmiar drogowy pozycja 37 d.3.1 wskazuje na montaż przepustu drogowego z rur żelbetowych a rysunek 5.1 projektu drogowego wskazuje na przepust z rur betonowych.

**Odpowiedź:** Należy zastosować rury żelbetowe.

###### Pytanie 5: Prosimy o wyjaśnienie – w jakiej lokalizacji projektu drogowego znajduje się w/w przepust wg przedmiaru drogowego pozycja 37 d.3.1

**Odpowiedź:** Przepust należy wykonać w miejscu istniejącego przepustu na drodze gminnej w pikietażu - 0+066,00.

###### Pytanie 6: Prosimy o wskazanie lokalizacji gazociągu DN700 wskazanego na rysunku 5.2 projektu drogowego. Czy to zabezpieczenie jest przedmiotem niniejszego zadania inwestycyjnego?

**Odpowiedź:** Gazociąg znajduje się w pikietażu 0+610,00. Zabezpieczenie gazociągu jest objęte przetargiem.

###### Pytanie 7: Prosimy o wyjaśnienie – jaki rodzaj wiaty przystankowej (wg przedmiaru drogowego pozycja 90.d.9.1) jest przewidziany do ustawienia oraz jaka kolorystyka i wyposażenie oraz nazwa przystanku?

**Odpowiedź:** Należy zastosować model wiaty przystankowej spełniający poniższe wymagania:

- wiata z płaskim dachem

- konstrukcja nośna – stalowa pokryta piecowym lakierem proszkowym

- zadaszenie- szkło bezpieczne

- tylna ściana – szkło bezpieczne

- wyposażenie dodatkowe - zintegrowana ławka z litego drewna, boczne panele umożliwiające prezentacje treści wizualnych (panele reklamowe)

- wymiary (mm): szer. 4180 wys. 2585 gł. 1700

Wiaty należy wykonać o wymiarach, formie oraz kolorystyce tożsamej z obecnie istniejącymi wiatami na terenie Gminy Radzymin. Szczegółowy rodzaj oraz kolorystykę wiat przystankowych należy uzgodnić na etapie wykonywania robót.

****

###### Pytanie 8: Prosimy o wyjaśnienie czy zakres prac do wykonania w kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji od studni S 1.6 do studni S.1 wg rysunku 2.1. gdyż wskazany początek opracowania jest poza wskazanym odcinkiem kanalizacji. Czy zakończenie budowy kanalizacji wg projektu ma się zakończyć na studni S 1.7? Jeżeli natomiast jest to w zakresie robót to prosimy o wskazanie, gdzie projektant przyjął rozebranie i odtworzenie istniejącej jezdni, która zostanie zniszczona przy budowie drenu, studni i separatora. Ponadto w zaznaczonej linii kanału znajdują się drzewa, które nie są wskazane do wycinki a kolidują centralnie z budową kanału?

**Odpowiedź:** Zakres obejmuje wykonanie odcinka od studni S 1.6 do studni S.1. Po wybudowaniu w/w odcinka kanalizacji deszczowej należy odtworzyć istniejącą infrastrukturę drogową przywracając teren do stanu pierwotnego. Zamieszczony przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy wycenie robót budowlanych. Kolidujące drzewa należy usunąć.

###### Pytanie 9: Prosimy o wyjaśnienie – wpusty uliczne wrysowane są na rysunkach projektowych centralnie w krawężnikach, czy to oznacza, że należy wykonać wpusty w „kieszeniach” wykonanych z krawężników?

**Odpowiedź:** Należy wykonać wpusty krawężnikowo-jezdne.

###### Pytanie 10: Prosimy o wskazanie lokalizacji montażu kratek wpustowych oraz kratek krawężnikowo-jezdniowych?

**Odpowiedź:** Wpusty należy wykonać jako krawężnikowo-jezdne.

###### Pytanie 11: Prosimy o wskazanie lokalizacji odwodnienia liniowego, które jest wskazane w rysunku 4.10 projektu sanitarnego.

**Odpowiedź:** Odwodnienie liniowe oznaczone jest na planie sytuacyjnym budowy kanalizacji deszczowej TOM II.2.1 oznaczone symbolem OdwL 1-3.

###### Pytanie 12: W związku z zakończeniem przedmiotowego zadania na końcu wjazdu działki 1178/2 prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma w swoim zakresie wykonanie części rowu poza wjazdem działki 1178/2 tak, aby zakończenie przepustu było drożne i odpowiadało wysokościowo położeniu samego przepustu. Jeżeli tak to prosimy o korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Wykonawca ma wykonać robotę w taki sposób, aby zapewnić ciągłość odwodnienia. Przedmiar ma charakter pomocniczy, umowa ma charakter ryczałtowy. Wobec tego nie zachodzi potrzeba zmiany przedmiaru. Wykonawca wykonuje wycenę na podstawie dokumentacji projektowej.

###### Pytanie 13: Prosimy o wskazanie lokalizacji dla pozycji przedmiaru drogowego 62.d.5.2 w zakresie wymiany hydrantu na doziemny oraz informację o uzgodnieniach z właścicielem sieci wodociągowej o sposobie wymiany? Czy Inwestor posiada projekt techniczny lub warunki techniczne (parametry) dla wymiany takiego hydrantu?

**Odpowiedź:** Należy dokonać wymiany hydrantów na doziemne w miejscach kolizji ze ścieżką pieszo - rowerową. Powyższe założenie było przedmiotem narady ZUD (bez uwag).

###### Pytanie 14: Prosimy o informacje czy Inwestor wyrazi zgodę na zastosowanie do kanalizacji deszczowej rur PP karbowanych dwuwarstwowych SN8?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do kanalizacji deszczowej rur PP karbowanych dwuwarstwowych SN8

###### Pytanie 15: Prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót wszystkich branży. Zamieszczone formularze cenowe znacząco różnią się z projektami i nie są wystarczająco rozwinięte.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż charakter przedmiotu zamówienia jest ryczałtowy. Tak jak wskazano w SWZ podane w formularzu cenowym wielkości są jedynie orientacyjne i stanowić mają jedynie pomoc w ustaleniu wartości oferty; nie są wiążące dla oferenta, ponieważ to na mim spoczywa obowiązek właściwego skalkulowania ilości i wartości pozycji. Przy wymaganiu podania wartości ofertowej ryczałtowej to Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe określenie ilości przedmiarowych analizując dokumentację projektową. Wobec tego Zamawiający zmienia formularze cenowe poprzez usunięcie z nich ilości przedmiarowych. Przedmiar pomocniczy zostanie zamieszczony, jako odrębny dokument.

###### Pytanie 16: Proszę o udostepnienie formularzy cenowych z zakresu branży elektroenergetycznej: • TOM II.3.1.1.1\_kolizje NN\_RE Wyszków\_PW • TOM II.3.2.1.1\_Przebudowa oświetlenia ulicznego na słupach NN\_RE Wyszków\_PW • TOM II.3.2.2.1\_Przebudowa oświetlenia ulicznego na słupach NN\_RE Legionowo

**Odpowiedź:** W ramach tego zadania należy wykonać roboty ujęte w dokumentacji projektowej uzgodnionej przez PGE w Legionowie. Zamawiający usunie zbędne pliki. Formularz cenowy dla przebudowy oświetlenia ulicznego na słupach NN\_RE Legionowo oraz przedmiar pomocniczy zostanie udostępniony.

###### Pytanie 17: Prosimy o jednoznaczne wskazanie pikietaża, tj. od jakiego punktu do jakiego punktu według załączonego projektu Wykonawca powinien wycenić roboty budowlane

**Odpowiedź:** Początek opracowania w km 0+000 (wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze gminnej dz. nr ew. 408 objętej ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości). Koniec opracowania stanowi początek zatoki autobusowej w rejonie km 1+400).

###### Pytanie 18: Prosimy o jednoznaczne wskazanie, tj. od jakiej studni do jakiej studni, należy wykonać roboty branży teletechnicznej

**Odpowiedź:** Kanał technologiczny należny wykonać od studni S1 do studni S16 (wraz ze studnią).

###### Pytanie 19: Prosimy o uzupełnienie przedmiarów dla robót branży elektroenergetycznej dla projektu: przebudowy oświetlenia ulicznego na słupach NN\_RE Legionowo\_PW.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 17.

###### Pytanie 20: Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu robót branży elektroenergetycznej do wykonania. Czy mufa LJSM-4X035-150 znajdująca się na granicy robót jest do wykonania?

**Odpowiedź:** Zakres robót elektroenergetycznych należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie PGE Legionowo.

###### Pytanie 21: Do rur PEHD przewidziane są zakończenia kołnierzowe, natomiast takie zakończenia wykonywane są dla rur betonowych. Prosimy o wyjaśnienie lub wykreślenie zapisu.

**Odpowiedź:** Zakończenia przewidziane w projekcie można zastosować do rur PEHD. Zapisy w projekcie pozostają bez zmiany.

###### Pytanie 22: W ramach postępowania przewidziana jest wycinka drzew. Czy w związku z tym są przewidziane nasadzenia zastępcze? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje nasadzeń zastępczych

###### Pytanie 23: Prosimy o podanie wymiarów wiaty przystankowej przewidzianej do postawienia.

###### Odpowiedź:Patrz odpowiedź na pytanie nr 8.

###### Pytanie 24: W związku z wieloma sygnałami od branżystów dotyczącymi załączonych przedmiarów robót dla elektroenergetyki, teletechniki, kanalizacji, które nie korelują z załączoną dokumentacją projektową zwracamy się z prośbą o jasne określenie co jest do wykonania w ramach tego zadania inwestycyjnego z dokładnym podaniem pikietaży granicznych gdzie roboty się zaczynają a gdzie kończą

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytania nr 16, 17, 18 i 19.

###### Pytanie 25: Prosimy o potwierdzenie przyjętej jednostki miar oraz ilości dla pozycji 39d.3.1 przedmiaru robót drogowych

**Odpowiedź:** Jednostką miary jest m3. Formularze cenowe zostaną zmienione.

###### Pytanie 26: Prosimy o uzupełnienie pozycji 36 d.3.1 przedmiaru drogowego o grubość warstwy podbudowy

**Odpowiedź:** Należy przyjąć grubość podbudowy zgodnie z rysunkiem 5.1 projektu wykonawczego branży drogowej.

###### Pytanie 27: Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur przepustowych o średnicy40 cm z rur PP dwuściennych SN8?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur przepustowych o średnicy40 cm z rur PP dwuściennych SN8

###### Pytanie 28: Rysunek 2.1 projektu wykonawczego branży drogowej posiada zaznaczone do wycinki drzewa. Na kolejnych rysunkach tego projektu znajdują sie drzewa, które są w kolizji z projektowanym kanałem deszczowym, przepustami drogowymi oraz bezpiecznikami i chodnikami np. przy działkach 345; 347/1; 356/1; 355/1; 196/10; 193/1; 192/1; 191/1; 103/20; 53/1; 92/1; 95;1; w pik. 1+320; 1+302. Prosimy o informację czy te drzewa również są do wycinki i czy zostały uwzględnione w przedmiarze robót drogowych?

**Odpowiedź:** Wykonawca winien przewidzieć w ofercie wszystkie drzewa do wycinki kolidujące z projektowanymi elementami wskazanymi na PZT.

###### Pytanie 29: W związku z uwagami wykonawcy branży elektrycznej dotyczącej zakresu jaki jest do wykonania, prosimy o wskazanie zakresu prac do jakiego adekwatny jest załączony przedmiar robót. Prosimy o wskazanie pikietażu jaki obejmuje przedmiotowy przedmiar robót na roboty elektroenergetyczne.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 17

###### Pytanie 30: Dot. Poz. 6 d.1.2. przedmiaru branży drogowej. Prosimy o uzupełnienie obmiaru dla tej pozycji.

**Odpowiedź:** Formularze cenowe zostaną poprawione. Dodatkowo patrz odpowiedź na pytanie nr 16.

###### Pytanie 31: Dot. Poz. 1.1. przedmiaru branży teletechnicznej. Prosimy o uzupełnienie obmiaru dla tej pozycji.

**Odpowiedź:** Formularze cenowe zostaną poprawione. Dodatkowo patrz odpowiedź na pytanie nr 16.

###### Pytanie 32: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru branży telekomunikacyjnej o pozycje dotyczące budowy rur osłonowych Orange Polska.

**Odpowiedź:** Formularze cenowe zostaną poprawione. Dodatkowo patrz odpowiedź na pytanie nr 16.

###### Pytanie 33: Ze względu na okres świąteczny i utrudniony kontakt z podwykonawcami zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania na: 08.11.2022 r

**Odpowiedź:** Termin składania ofert pozostaje bez zmiany.

###### Pytanie 34: Proszę o uzupełnienie ilości w przedmiarach robót dla: 1. przedmiar drogowy - pozycja 6 d.1.2 2. przedmiar przebudowa sieci teletechnicznych - pozycja 1.1

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 31 i 32.

**Pytanie 35:**

FC\_ Branża drogowa - Pozycja 6 d.1.2 - Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
Proszę o uzupełnienie ilości robót do wykonania w wymienionej pozycji.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 31.

**Pytanie 36:**

Zwracamy się z prośbą o przesłanie specyfikacji technicznych/wizualizacji/zdjęcia wiaty przystankowej.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 8.

**Zamawiający informuje o wycofaniu z dokumentacji następujących plików zamieszczonych pod postępowaniem:**

**TOM II.3.1.1.1\_kolizje NN\_RE Wyszków\_PW.pdf**

**TOM II.3.2.1.1\_Przebudowa oświetlenia ulicznego na słupach NN\_RE Wyszków\_PW.pdf**

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu