# Specyfikacja zestawu IDEAL TECNOMIG 205 SYNERGIA LCD:

* Spawarka Ideal TECNOMIG 205 LCD Synergia - 1szt
* **Uchwyt spawalniczy MIG EURO MB 15 3m**
* **Uchwyt elektrodowy MMA**
* **Przewód masowy**
* Instrukcja obsługi
* Fabrycznie **nowa**, **butla** z mieszanką **Ar/CO2** o pojemności 8l - **atestowana**, posiada wszystkie dopuszczenia, niezbędne przez punkty sprzedaży gazów,
* reduktor gazowy Ar/CO2 z dwoma zegarami
* drut spawalniczy stalowy **SG2 0,8 0mm** 5kg,
* rękawice spawalnicze,
* akcesoria do palnika MB15,
* preparat antyodpryskowy SPAWMIX 400ml

**+ PROFESJONALNA PRZYŁBICA SAMOŚCIEMNIAJĄCA Z AUTOMATYCZNYM FILTREM**

**POWIĘKSZONE POLE WIDZENIA 100X60MM**

* **Producent: Magnum**
* **Pole widzenia: 100x60mm**
* **Rodzaj filtra: automatyczny**
* **Klasa optyczna: 1/1/1/2**
* Czas reakcji: 1/30000s
* **Liczba sensorów: 4**
* **Minimalny amperaż: >3A**
* Przeznaczenie: TIG, MIG/MAG, MMA, SAW, PAW, PAC.
* Stopień zaciemnienia: DIN 5-8, DIN 9-13
* Zaciemnienie stan jasny: DIN 4
* Temperatura pracy: -5°C ÷ +55°C
* Zasilanie: Fotoogniwo + wymienne baterie (1 x CR2450)
* Materiał z jakiego wykonano przyłbicę: NYLON
* Regulacja parametrów filtra: zewnętrzna