**Opis przedmiotu zamówienia:**

* komora wolnostojąca wyposażona w lampę UV-B lub UV-C
* wymiary zewnętrzne (SxGxW): 719 mm x 500 mm x 780mm
* wyposażenie w filtry Hepa HI4 i filtr wstępny poliamidowy klasy EU3 (G3)

wg. normy PN-EN779

* pionowy, laminarny przepływ powietrza w zakresie 0,30 do 0,35 m/s
* stała dekontaminacja powietrza w trakcie pracy
* powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej - odporna na stosowanie silnych środków

chemicznych

* przynajmniej jedno gniazdo elektryczne wewnątrz komory
* zamykana przednia szyba
* panel sterujący  
  - dedykowana do komory podstawa