**Załącznik nr 1.2. do SWZ**

**RZP.271.16.2023**

…………………………………

………………………………..

*(Pełna nazwa Wykonawcy)*

Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego

„Cyfrowa Gmina”-II postępowanie

**FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU**

Część 2 zamówienia - obejmuje dostawę przełącznika sieciowego w ilości 2 szt. oraz sieciowej pamięci masowej NAS w ilości 1 szt.

1. **Serwer plików NAS z dyskami – 1 szt.**

**Nazwa producenta: …………………………………..……………**

**Model: …………………………………………….**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Wymagane parametry techniczne****(wymagania minimalne)** | **Opis parametrów i warunków oferowanych****\*zaznaczyć właściwą odpowiedź****\*\*wpisać oferowane parametry** |
|  | **Procesor** | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test, co najmniej 1100 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: <https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php>oraz wyników ujętych w załączniku nr 4 do SWZ- Testy wydajności. | Nazwa i model procesora:\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\* |
|  | **Obudowa** | * Rack 2U
* szyny do montażu w szafie RACK w zestawie
 | tak/nie \*tak/nie \* |
|  | **Pamięć RAM** | 16 GB UDIMM DDR4 (1 x 16 GB) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GB \*\* |
|  | **Ilość obsługiwanych dysków** | 12 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s | tak/nie \* |
|  | **Interfejsy sieciowe** | 2 porty Gigabit sieci Ethernet2 porty 10GbE SFP+ | tak/nie \*tak/nie \* |
|  |  |
|  | **Porty** | 4x USB 3.x | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*\* |
|  | **Wskaźniki LED** | HDD 1–12, stan, LAN | tak/nie \* |
|  | **Obsługa RAID** | Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5,5+Spare,6,6+Spare,10 i 10+Spare, RAID50, RAID60. Możliwość skonfigurowania Global Spare Disk. | tak/nie \* |
|  | **Protokoły** | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP | tak/nie \* |
|  | **Usługi** | Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog, Container Station | tak/nie \* |
|  | **Język GUI** | Polski | tak/nie \* |
|  | **System plików** | Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ | tak/nie \* |
|  | **iSCSI** | Obsługa MPIO, MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN | tak/nie \* |
|  | **Zasilanie** | Redundantne 250 W (x2), 100–240 V | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ W \*\* |
| **Dyski do serwera plików NAS** |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Wymagane parametry techniczne****(wymagania minimalne)** | **Opis parametrów i warunków oferowanych****\*zaznaczyć właściwą odpowiedź****\*\*wpisać oferowane parametry** |
|  | **Dyski HDD do serwera plików NAS****Czas dostępu przy odczycie****MTBF****Prędkość obr. RPM****Szybkość transmisji****Interfejs****Pojemność****Wielkość bufora****Rodzaj obudowy****Cykl z obciążeniem / bez obciążenia** | 8 x HDD 8TB* 8 ms
* 2000000 h
* 7200 RPM
* 243 MiB/s
* SATA 6Gb/s
* 8000 GB
* 256 MB
* 3.5"
* 600,000
 | tak/nie \* |
|  | **Dyski SSD do serwera plików NAS****Interfejs****Prędkość odczytu sekwencyjnego****Prędkość zapisu sekwencyjnego****Pojemność****Rodzaj obudowy****Odczyt losowy (IOPS)****Losowy zapis (IOPS)** | 8 x SSD 2TB* SATA 6Gb/s
* 560 MB/s
* 530 MB/s
* 2 TB
* 2,5 cala
* 95 tys.
* 85 tys.
 | tak/nie \* |
|  | **Gwarancja Dyski** | Min. 60 miesięcy – gwarancja świadczona w siedzibie użytkownika sprzętu.Dyski twarde nie podlegają wydaniu na zewnątrz. W przypadku awarii i braku możliwości naprawy dysku w miejscu użytkowania - wykonawca dostarczy nowy dysk, o parametrach nie gorszych od uszkodzonego. | tak/nie \* |

1. **Przełącznik sieciowy / switch (24xGb-PoE+, 4xSFP) – 2 szt.**

**Nazwa producenta: …………………………………..……………**

**Typ produktu, model: …………………………………………………..**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Wymagane parametry techniczne(wymagania minimalne)** | **Opis parametrów i warunków oferowanych**\*zaznaczyć właściwą odpowiedź\*\*wpisać oferowane parametry |
|  | **Możliwości montowania w szafie RACK 19”** | Tak | tak/nie \* |
|  | **Obsługa sieci VLAN** | Tak | tak/nie \* |
|  | **Napięcie wejściowe AC** | 100 - 240 V | tak/nie \* |
|  | **Typ przełącznika** | Zarządzany | tak/nie \* |
|  | **Układ** | 1U | tak/nie \* |
|  | **Ilość portów Power over Ethernet Plus (PoE +)** | 24 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*\* |
|  | **Całkowita moc Power over Ethernet (PoE)** | 250 W | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*\* |
|  | **Przepustowość** | 56 Gb/s | tak/nie \* |
|  | **Przełącznik wielowarstwowy** | L2/L2+ | tak/nie \* |
|  | **Ilość portów Ethernet RJ-45 (10/100/1000)** | 24 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*\* |
|  | **Liczba zainstalowanych modułów SFP+** | 4Moduły z obsługą łącza światłowodowego do 300 metrów | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*\*tak/nie \* |
|  | **Zasilacz dołączony** | Tak | tak/nie \* |

Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją ) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania oraz ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego oprogramowania leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, Wykonawca dołączy do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające równoważność proponowanego systemu operacyjnego.

**UWAGA: W przypadku braku nazwy producenta produktu, modelu lub innych danych zawartych w niniejszym Załączniku do SWZ umożliwiających identyfikację oferowanego sprzętu oraz braku powyższych danych w innych załączonych do oferty dokumentach, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp tj. ) ustawy Pzp, jako, że jej treść nie będzie odpowiadać treści SWZ (należy wypełnić każdą pozycję i każdy parametr**).

 *…………………………………..…….……*

*Data;* *kwalifikowany podpis elektroniczny*