[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.51
nan=Remont ul. Stawowej .
pe=1
op=1
opn=2	1	0	1	0	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	3	5	3	4	1	4	2	1
own=0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  OFERTOWY	PRZEDMIAR
nfn=ZU-H  RR  Ryszard  Jóźwik
afn=ul.Teatralna 2a 55-100 Trzebnica
nb=Remont ul. Stawowej 
ab=wieś Czeszów    gminna Zawonia 
ni=GMINA ZAWONIA 
ai=ul. Trzebnicka 11
nk=mgr inż. Ryszard Jóźwik	
dt=05.2022	0
cpv=45233124-4	Drogi dojazdowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=0		.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310OPIS  TECHNICZNY  1310Do kosztorysu  -Remont ulicy Stawowoej w Czeszowie  13101/  PODSTAWA  OPRACOWANIA  .1310     Podstawę  opracowania  stanowi  projekt  remontu   i przedmiary  robót  wykonane w   1310     oparciu o projekt  .13102/  LOKALIZACJA  ROBÓT  .1310      Planowane  do  wykonania roboty zlokalizowane są  w m. Czeszów     -  Gmina Zawonia 1310     Kosztorys  wykonano  na  podstawie  przedmiaru  robót  wynikajacego z  projektu  .1310     Kosztorys  sporządzono    na  podstawie kalkulacji szczegółowej wg1310     KNNR 1  Roboty  ziemne , KNNR 6  Budowa  dróg  i  ulic ,  przy  cenach średnich  Sekocenbud1310     Do  oszacowania  wartości  prac  przyjęto  ceny  jednostkowe  materiaów i sprzętu z  bazy cen 1310     e- Sekocenbud.     na odległość do 3 km . 13104/ CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU I ROBÓT  PLANOWANYCH   DO WYKONANIA1310    wykonanie remontu  drogi gminnej  o długości 559m i powierzchni 1880 m2   łącznie z poboczami . 1310    1310         Prace  niezbędne  do zrealizowania  zadania polegają  na :1310   - wykonaniu robót ziemnnych1310   - wykonaniu konstrukcji jezdni  1310   - wyk. poboczy gruntowych 1310   -  W celu realizacji zadania należy  wykonać :1310     -    roboty ziemne  wykonanie koryta i wywiezienie nadmiaru gruntu 1310     -    wzmocnienie podłoża niesortem kamiennym 0/63  gr. 10 cm 1310     -    podbudowę z mieszanki kamiennej   - 0/63 gr 15 cm 1310     -    nwierzchnię z mieszanki kamiennej 0/31,5  gr   5 cm  1310     -    wykonanie nawierzchni  z grysu 2/5 ,5/8 podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową szybkorozpadową  1,5-2kg/m2   1310     -    wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy 13105.1 Podstawa sporzadzenia kosztorysu .1310Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metodi podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztówrobót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym".1310Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego była dokumentacja projektowa131013101310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sporządził :1310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11.1	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 152]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 622]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 912]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 148]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 928]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 313]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 946]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 367]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 620]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 955]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 374]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 435]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1041]
ty=M
na=emulsja asfaltowa	0
id=2302299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5264
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2302299

[RMS ZEST 1035]
ty=M
na=gruz	0
id=1690099	1
jm=m3	060
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.18
pr=	0	0	0	1690099

[RMS ZEST 1039]
ty=M
na=grys kamienny	0
id=1600499	2
jm=t	034
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=47
pr=	0	0	0	1600499

[RMS ZEST 608]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 227]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1)	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=21.0351

[RMS ZEST 1022]
ty=M
na=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane	0
id=1600506	1
jm=t	034
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=213.7693

[RMS ZEST 1021]
ty=M
na=Kruszywo łamane 0-63 mm niesortowane	0
id=1600507	1
jm=t	034
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=639.498

[RMS ZEST 1028]
ty=S
na=ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3	0
id=11412	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=9.964
pr=	0	0	0	11412

[RMS ZEST 1023]
ty=M
na=Miał kamienny łamany (kruszyny)	0
id=1600600	2
jm=t	034
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.8979

[RMS ZEST 536]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 607]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 537]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 538]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 86]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 440]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 702]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 439]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 701]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1593354606
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1593354606
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 604]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=407.8304

[RMS ZEST 204]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1593354606
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 585]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1593354606
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 882]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 529]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 596]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 535]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 609]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 914]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 149]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 913]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1040]
ty=S
na=rozsypywacz grysów samojezdny	0
id=52335	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=9.964
pr=	0	0	0	52340

[RMS ZEST 974]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74kW (1)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=12.4682

[RMS ZEST 1019]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74kW (1)'	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=8.2451

[RMS ZEST 1013]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=4.1925

[RMS ZEST 970]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=29.708

[RMS ZEST 1016]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=80.8422

[RMS ZEST 1043]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=8.46
pr=	0	0	0	39811

[RMS ZEST 1032]
ty=S
na=Skrap.do bitumu sam.5000dm3(2)	0
id=52274	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=4.324

[RMS ZEST 1042]
ty=S
na=skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3	0
id=52274	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=5.64
pr=	0	0	0	52274

[RMS ZEST 1007]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0581
pr=	0	0	0	3951300

[RMS ZEST 1034]
ty=M
na=słupki z rur stalowych	0
id=1323701	1
jm=kg	033
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78.52
pr=	0	0	0	1323810

[RMS ZEST 971]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=8.044

[RMS ZEST 1017]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)'	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=1.634

[RMS ZEST 1014]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 74kW  (1)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=10.6625

[RMS ZEST 1029]
ty=S
na=szczotka mechaniczna samojezdna	0
id=13721	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=8.46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	52520

[RMS ZEST 1037]
ty=M
na=tablice znaków drogowych	0
id=1352899	1
jm=szt.	020
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=	0	0	0	1355599

[RMS ZEST 991]
ty=M
na=Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm	0
id=1600680	2
jm=t	034
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=426.332

[RMS ZEST 1020]
ty=S
na=Walec stat.ciąg.ogum.6-10t	0
id=12261	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=8.2451

[RMS ZEST 992]
ty=S
na=Walec statyczny samojezd.8t(1)	0
id=12112	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=77.6246

[RMS ZEST 960]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny	0
id=12100	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=87.7897
pr=	0	0	0	12110

[RMS ZEST 1015]
ty=S
na=Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=17.3015

[RMS ZEST 1036]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02
pr=	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 889]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60.33

[RMS ZEST 1018]
ty=M
na=Woda z rurociągów'	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.2506

[RMS ZEST 972]
ty=S
na=Zagęszczar.spal.płyt.170-220kg	0
id=12533	1
jm=m-g	148
ce=0	1660239943
cw=0	PLN
il=0.94

[RMS ZEST 621]
ty=R
na=zbrojarze gr.III	0
id=483	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty przygotowawcze i ziemne
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=14
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=176
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.559
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.559	1	0.559						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 604]
nz=117	0	117
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4599

[RMS 1007]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0581

[RMS 1013]
nz=7.5	0	7.5
np=0
wa=0
wb=0
il=4.1925

[POZYCJA]
id=837
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2011.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2011.8	1	1880+20+559*0,2						

[RMS 604]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0
il=75.6437

[RMS 1014]
nz=0.0035	0	0.0035
np=0
wa=0
wb=0
il=7.0413

[RMS 1015]
nz=0.0086	0	0.0086
np=0
wa=0
wb=0
il=17.3015

[POZYCJA]
id=839
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości  do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2011.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2011.8	1	2011,8						

[RMS 604]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0118

[RMS 1014]
nz=0.0009	0	0.0009
np=0
wa=0
wb=0
il=3.6212

[POZYCJA]
id=836
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-05	1	0202-05		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne z transportem gruntu DO 1 km wywóz nadmiaru gruntu z korytowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=402.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=402.2	1	2011*0.20						

[RMS 604]
nz=0.146	0	0.146
np=1
wa=0
wb=0
il=58.7212

[RMS 227]
nz=0.0523	0	0.0523
np=0
wa=0
wb=0
il=21.0351

[RMS 1016]
nz=0.201	0	0.201
np=0
wa=0
wb=0
il=80.8422

[POZYCJA]
id=477
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km i materiału z rozbi,orki nawierzchni i podbudowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=402
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=402	1	402						

[RMS 970]
nz=0.029	0	0.029
np=0
wa=0
wb=0
il=23.316

[POZYCJA]
id=174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0407-01	1	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów  z gruntu dowiezionego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	1900*0.2*0.10						

[RMS 604]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.66

[RMS 1017]
nz=0.043	0	0.043
np=0
wa=0
wb=0
il=1.634

[POZYCJA]
id=175
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-03	1	0408-03		1
mpn=_1211
na=Zagęszczanie nasypów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=37.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=37.6	1	37,60						

[RMS 604]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=3.384

[RMS 972]
nz=0.025	0	0.025
np=0
wa=0
wb=0
il=0.94

[POZYCJA]
id=173
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2011
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2011	1	2011						

[RMS 604]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4242

[RMS 1018]
nz=0.0046	0	0.0046
np=0
wa=0
wb=0
il=9.2506

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1019]
nz=0.0041	0	0.0041
np=0
wa=0
wb=0
il=8.2451

[RMS 1020]
nz=0.0041	0	0.0041
np=0
wa=0
wb=0
il=8.2451

[RMS 971]
nz=0.004	0	0.004
np=0
wa=0
wb=0
il=8.044

[POZYCJA]
id=843
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-02	6	0113-02		1
mpn=_1211
na=Wzmocnienie podłoża rodzimego -warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 z  mieszanki kamiennej 0/63 cm pod konstrukcje jezdni i zjazdów C90/3
uw=analogia 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2011
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=0.5
nsn= D-04.04.04

[PRZEDMIAR]
wo=2011	1	2011						

[RMS 604]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=31.1705

[RMS 991]
nz=0.424	0	0.424
np=0
wa=0
wb=0
il=426.332

[RMS 889]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=20.11

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 974]
nz=0.0037	0	0.0037
np=0
wa=0
wb=0
il=3.8209

[RMS 992]
nz=0.0452	0	0.0452
np=0
wa=0
wb=0
il=45.4486

[ELEMENT 1]
na=Nwierzchnia drogi 
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=804
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=838
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-01	6	0113-01		1
mpn=_1211
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2011
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn= D-04.04.04

[PRZEDMIAR]
wo=2011	1	2011						

[RMS 604]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=53.4926

[RMS 1021]
nz=0.318	0	0.318
np=0
wa=0
wb=0
il=639.498

[RMS 889]
nz=0.015	0	0.015
np=0
wa=0
wb=0
il=30.165

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 974]
nz=0.0027	0	0.0027
np=0
wa=0
wb=0
il=5.4297

[RMS 960]
nz=0.0387	0	0.0387
np=0
wa=0
wb=0
il=77.8257

[POZYCJA]
id=832
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-04	6	0113-04		1
mpn=_1211
na=Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2011
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=0.625
nsn= D-04.04.04

[PRZEDMIAR]
wo=2011	1	2011						

[RMS 604]
nz=0.0243	0	0.0243
np=1
wa=0
wb=0
il=30.5672

[RMS 1022]
nz=0.17	0	0.17
np=0
wa=0
wb=0
il=213.7693

[RMS 1023]
nz=0.0143	0	0.0143
np=0
wa=0
wb=0
il=17.8979

[RMS 889]
nz=0.008	0	0.008
np=0
wa=0
wb=0
il=10.055

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 974]
nz=0.0025	0	0.0025
np=0
wa=0
wb=0
il=3.2176

[RMS 992]
nz=0.0256	0	0.0256
np=0
wa=0
wb=0
il=32.176

[POZYCJA]
id=841
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 1002-02	6	1002-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1880
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn= D-04.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=1880	1	1880						

[RMS 604]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=19.552

[RMS 1041]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=2914

[RMS 1039]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=24.44

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1042]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=5.64

[RMS 1040]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=5.64

[RMS 960]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=5.64

[RMS 1043]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=8.46

[RMS 1028]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=5.64

[RMS 1029]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=4.512

[POZYCJA]
id=846
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 1002-01	6	1002-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1880
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn= D-04.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=1880	1	1880						

[RMS 604]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=15.98

[RMS 1041]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2350

[RMS 1039]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=22.56

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1032]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=4.324

[RMS 1040]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=4.324

[RMS 960]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=4.324

[RMS 970]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=6.392

[RMS 1028]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=4.324

[RMS 1029]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=3.948

[POZYCJA]
id=840
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0506-07	2-01	0506-07		1
mpn=1211
na=Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III  - formowanie poboczy gruntowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=559
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=0.625
nsn= D-04.04.04

[PRZEDMIAR]
wo=559	1	559*(0,5+0,5)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 604]
nz=0.121	0	0.121
np=1
wa=0
wb=0
il=40.3598

[ELEMENT 1]
na=oznakowanie 
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=842
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=844
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-02	2-31	0702-02		1
mpn=_1211
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 604]
nz=0.7528	0	0.7528
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0112

[RMS 1034]
nz=19.63	0	19.63
np=1
wa=0
wb=0
il=78.52

[RMS 1035]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1036]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 15]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=845
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-02	2-31	0703-02		1
mpn=_1211
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4   						

[RMS 604]
nz=1.0981	0	1.0981
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3924

[RMS 1037]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 15]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
361669e8636c58c8ea dc3e35978f7ee