**SZPITAL MORAWICA 23 05 2024**

**OFERTA NUMER:** SZPITAL MORAWICA

**ZAWIERA:**konstrukcje, szkło, malowanie

**OPIS STOLARKI:**

*Konstrukcje aluminiowe w systemach: PROCURAL Sp. z o.o. (PROCURAL PE78NHI)*

*Ilość pozycji: 5. Ilość konstrukcji: 10*

*Całkowita powierzchnia:26,26 m2.*

*Całkowity obwód: 66,7 m.*

*Kolor profili: RAL 9016MAT - Biały.*

*Kolor okuć: 9016;9016MAT*

*Szyby: PANEL 50 MM;33.1 -18- 4 -18- 33.1 U= 0,5*

*Statyka:*

# Konstrukcje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1**    **Konstrukcja:**  Poz. 1 PE78N - Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 500, H=2 075)    **Ilość:**  2 |  | **Cena za sztukę netto:**      **Wartość netto:**      **VAT:**  **Wartość brutto:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2**    **Konstrukcja:**  Poz. 2 PE78N - Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 500, H=2 055)    **Ilość:**  1 |  | **Cena za sztukę netto:**      **Wartość netto:**      **VAT:**    **Wartość brutto:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3**    **Konstrukcja:**  Poz. 3 PE78N - Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 500, H=2 080)    **Ilość:**  1 |  | **Cena za sztukę netto:**      **Wartość netto:**      **VAT:**      **Wartość brutto:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4**    **Konstrukcja:**  Poz. 4 PE78N - Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 500, H=2 020)    **Ilość:**  1 |  | **Cena za sztukę netto:**      **Wartość netto:**      **VAT:**      **Wartość brutto:** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5**    **Konstrukcja**  Poz. 5 PE78N - Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 200, H=2 080)    **Ilość:**  2  **Konstrukcja**  Poz. 5 PE78N - Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 050, H=2 050)  **Ilość:**  **3** |  | | **Cena za sztukę netto:**      **Wartość netto:**      **VAT:**  **Wartość brutto:** | |
|  | |  | |

**PROFIL MINIMUM 78 MM**

**TRZY ZAWIASY TRZYSKRZYDEŁKOWE**

**SZKLENIE OBUSTRONNIE BEZPIECZNE:**

**33.1-18-4-18-33.1 U= 0,5 CIEPŁA RAMKA**

**SAMODOMYKACZ OTS 430 GU**

**2 ZAMKI,WKŁADKA PATENTOWA**

**KLAMKI STAL NIERDZEWNA**

**PRÓG ALUMINIOWY**

**Zadaszenia nad drzwi - 7szt**

***Konstrukcja zadaszenia spawana, wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego 25mmx60mm, malowana proszkowo na biało. Pokrycie z poliwęglanu komorowego w kolorze mlecznym o grubości minimum 10mm (zgodnie z dołączonym zdjęciem).***

***Wymiary:***

1. ***2000x1300-1szt***
2. ***4000x1600-2szt***
3. ***2200x1500-1szt***
4. ***3000x1600-3szt***



