|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
|  | Access Point | 20 |  |  |
| SUMA : | | | |  |

UWAGA: W poniższych tabelach należy wpisać w ostatniej kolumnie w wykropkowanych miejscach dokładne wartości oferowanych parametrów spełniających minimalne wymagania, a w miejscach gdzie wymagane jest spełnienie określonych cech, skreślić niepotrzebne „Nie spełnia” lub „Spełnia”. Należy wpisać producenta, model oraz inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące proponowane urządzenie lub oprogramowanie.

W przypadku zaproponowania rozwiązań na podstawie udzielonych odpowiedzi do pytań oferentów dot. OPZ zamawiający zaleca odwołanie się do konkretnej odpowiedzi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Nazwa | Nazwa producenta i oznaczenie typu proponowanych urządzeń/oprogramowania |
|  | Access Point | Access Point:   1. Producent: **…………………………………………………………………………..** 2. Model: **…………………………………………………………………………..** 3. Oznaczenie, które pozwoli na jednoznaczną identyfikację produktu (np. symbol, kod produktu itd.) **………………….……..**   **……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……….……..** |

1. **Access point …………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………....**

*Nazwa producenta i oznaczenie typu proponowanych urządzeń (należy uwzględnić i wymienić urządzenia wchodzące w skład zestawu) oraz oprogramowanie*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu/oprogramowania | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
|  | Typ | ACCESS POINT WIFI | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Dual-Band | 2,4 GHz i 5 GHz | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Standardy WiFi | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Interfejs: | Ethernet 1Gbps | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Prędkość 2,4Ghz | 450 Mbps | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Prędkość 5Ghz | 1300 Mbps | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | 2.4 GHz MIMO | 3x3 | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | 5 GHz MIMO | 3x3 | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Wifi Uplink | TAK | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Montaż sufitowy | TAK (przystosowane fabrycznie z uchwytem do sufitu podwieszanego) | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | PoE | 802.3at PoE+ | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Kompatybilność: | Pełna kompatybilność z istniejącą infrastrukturą UniFI Ubiquiti Zamawiającego | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie) | 122 m | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Środowisko pracy | Wewnątrz/Zewnątrz | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Certyfikaty | CE, FCC, IC | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | BSSID | Do 8 na radio | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Przycisk RESET | TAK | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | VLAN | 802.1Q | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Kolor | Biały | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Gwarancja: | Urządzenia muszą być nowe.  2 lata gwarancji od podpisania protokołu odbioru | Spełnia / Nie spełnia \* |