Przedmiot zamówienia – Załącznik nr 2

|  |
| --- |
| **Półbuty koloru czarnego**  **1. Specyfikacja techniczno-materiałowa**  Wierzchy obuwia wykonane ze skóry naturalnej o gładkim nabłyszczanym licu, wodoodpornej. Wierzchy obuwia nie mogą być ozdobnie wyszywane, wytłaczane ani dziurkowane. Podszewki obuwia wykonane ze skóry naturalnej podszewkowej, z membraną typu Gore-tex lub z membrany o właściwościach równoważnych lub lepszych.  Podeszwy do obuwia średniej twardości. Wszystkie materiały wierzchnie, sznurowadła i podeszwy mają być w  kolorze czarnym.  **2. Wymagania materiałowe i technologiczne**  Skóry wierzchnie o jakości gwarantującej trwałość i oddychalność, odporność na tarcie i odbarwienia, odporność na zróżnicowane warunki atmosferyczne.  Podszewki o jakości gwarantującej trwałość, oddychalność, odporność na odbarwienia i przetarcia. Wkładka z membrany zapewniającej oddychalność i nieprzemakalność.  Podeszwy antypoślizgowe z profilem samoczyszczącym. Niehałasujące, zapewniające stabilność i pewność  poruszania.  Cholewki obuwia gładkie bez żadnych wzorów perforacji i ozdobnych odszyć, mają być sznurowane. System montażu klejony. Podnoski termoplastyczne nie powodujące odkształceń i załamań.  **3. Wymagania użytkowe i estetyczne**  Obuwie ma być trwałe, aby nie uległo przedwczesnemu zniszczeniu, wygodne, aby nie uwierało i nie obcierało palców, stabilne, aby zapewnić pewność poruszania. Ma zapewnić właściwą higienę stopy. Obuwie ma być wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości.  Obuwie dostosowane do wymagań mody pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na sprawność i zdolność  stopy ludzkiej do pracy. Środki do konserwacji i utrzymania czystości obuwia zalecane przez producenta muszą być powszechnie dostępne na rynku  **Wyklucza się możliwość zastosowania membrany chemicznej.**  **Nie dopuszczalne są wstawki w innych kolorach.** |
| **Półbuty koloru czarnego – pantofle (damskie)**  **1. Specyfikacja techniczno-materiałowa**  Wierzchy obuwia wykonane z naturalnych skór o gładkim, nabłyszczanym licu, wodoodporne.  Podszewki obuwia wykonane ze skór podszewkowych licowanych. Obuwie może posiadać wkładkę z membrany typu Gore-tex lub z membrany o właściwościach równoważnych lub lepszych. Podeszwy do obuwia antypoślizgowe.  **Wszystkie materiały wierzchnie, podeszwy i sznurowadła mają być w kolorze czarnym.**  **2. Wymagania materiałowe i technologiczne**  Skóry wierzchnie o jakości gwarantującej trwałość i oddychalność, odporne na tarcie i odbarwienia i na zróżnicowane warunki atmosferyczne.  Podszewki skórzane o jakości gwarantującej trwałość i oddychalność, odporne na odbarwienia i przetarcia.  Wkładka z membrany zapewniająca oddychalność i nieprzemakalność odporna na przetarcie.  Podeszwy antypoślizgowe z profilem samoczyszczącym, stabilne i nie hałasujące.  Cholewki obuwia gładkie bez żadnych wzorów perforacji i ozdobnych odszyć, mają być sznurowane. System montażu klejony. Podnoski termoplastyczne nie powodujące odkształceń i załamań.  **3. Wymagania użytkowe i estetyczne**  Obuwie ma być trwałe, aby nie uległo przedwczesnemu zniszczeniu wygodne, aby nie uwierało i nie obcierało palców, stabilne, aby zapewnić pewność poruszania. Ma zapewniać właściwą higienę stopy.  Obuwie dostosowane do wymagań mody pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na sprawność i zdolność  stopy ludzkiej do pracy.  Buty muszą być wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości.  Środki do konserwacji i utrzymania czystości obuwia zalecane przez producenta muszą być powszechnie dostępne na rynku.  **Nie dopuszczalne są wstawki w innych kolorach i z innych materiałów.** |
| **Półbuty wyjściowe damskie**  **1. Specyfikacja techniczno-materiałowa**  Wierzchy obuwia wykonane ze skóry naturalnej o gładkim nabłyszczanym licu. Podszewki i wyściółki wykonane ze skór podszewkowych licowanych.  Podeszwy z kauczuku termoplastycznego.  Obcas z tworzywa typu słupek o wysokości 5-7 cm.  **Wszystkie materiały wierzchnie, obcasy i podeszwy mają być w kolorze czarnym.**  **2. Wymagania technologiczne i materiałowe**  Obuwie wzuwane typu czółenka z niską cholewką na całym obwodzie gładkie bez ozdób i pasków zapięciowych.  Wyściółki na odcinku przedstopia, śródstopia i pięty podklejone pianką, system montażu klejony,  obcas przybijany.  Skóry wierzchnie i podszewkowe o jakości gwarantującej trwałość i oddychalność, odporne na tarcie i odbarwienia .  Obcas nie hałasujący, odporny na uderzenia z wykończeniem wierzchnika odpornym na ścieranie.  **3. Wymagania użytkowe i estetyczne**  Buty muszą być wygodne, obcasy i podeszwy stabilne, aby zapewnić pewność poruszania. Obuwie dostosowane do wymagań mody pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na sprawność i zdolność stopy ludzkiej do pracy.  Środki do konserwacji i utrzymania czystości obuwia zalecane przez producenta muszą być powszechnie dostępne na rynku. |