Przedmiot zamówienia – Załącznik nr 2

|  |
| --- |
| **Półbuty koloru czarnego****1. Specyfikacja techniczno-materiałowa** Wierzchy obuwia wykonane ze skóry naturalnej o gładkim nabłyszczanym licu, wodoodpornej. Wierzchy obuwia nie mogą być ozdobnie wyszywane, wytłaczane ani dziurkowane. Podszewki obuwia wykonane ze skóry naturalnej podszewkowej, z membraną typu Gore-tex lub z membrany o właściwościach równoważnych lub lepszych. Podeszwy do obuwia średniej twardości. Wszystkie materiały wierzchnie, sznurowadła i podeszwy mają być w  kolorze czarnym. **2. Wymagania materiałowe i technologiczne** Skóry wierzchnie o jakości gwarantującej trwałość i oddychalność, odporność na tarcie i odbarwienia, odporność na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Podszewki o jakości gwarantującej trwałość, oddychalność, odporność na odbarwienia i przetarcia. Wkładka z membrany zapewniającej oddychalność i nieprzemakalność. Podeszwy antypoślizgowe z profilem samoczyszczącym. Niehałasujące, zapewniające stabilność i pewność poruszania. Cholewki obuwia gładkie bez żadnych wzorów perforacji i ozdobnych odszyć, mają być sznurowane. System montażu klejony. Podnoski termoplastyczne nie powodujące odkształceń i załamań. **3. Wymagania użytkowe i estetyczne** Obuwie ma być trwałe, aby nie uległo przedwczesnemu zniszczeniu, wygodne, aby nie uwierało i nie obcierało palców, stabilne, aby zapewnić pewność poruszania. Ma zapewnić właściwą higienę stopy. Obuwie ma być wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości. Obuwie dostosowane do wymagań mody pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na sprawność i zdolność stopy ludzkiej do pracy. Środki do konserwacji i utrzymania czystości obuwia zalecane przez producenta muszą być powszechnie dostępne na rynku **Wyklucza się możliwość zastosowania membrany chemicznej.** **Nie dopuszczalne są wstawki w innych kolorach.** |
| **Półbuty koloru czarnego – pantofle (damskie)** **1. Specyfikacja techniczno-materiałowa** Wierzchy obuwia wykonane z naturalnych skór o gładkim, nabłyszczanym licu, wodoodporne. Podszewki obuwia wykonane ze skór podszewkowych licowanych. Obuwie może posiadać wkładkę z membrany typu Gore-tex lub z membrany o właściwościach równoważnych lub lepszych. Podeszwy do obuwia antypoślizgowe. **Wszystkie materiały wierzchnie, podeszwy i sznurowadła mają być w kolorze czarnym.** **2. Wymagania materiałowe i technologiczne** Skóry wierzchnie o jakości gwarantującej trwałość i oddychalność, odporne na tarcie i odbarwienia i na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Podszewki skórzane o jakości gwarantującej trwałość i oddychalność, odporne na odbarwienia i przetarcia. Wkładka z membrany zapewniająca oddychalność i nieprzemakalność odporna na przetarcie. Podeszwy antypoślizgowe z profilem samoczyszczącym, stabilne i nie hałasujące. Cholewki obuwia gładkie bez żadnych wzorów perforacji i ozdobnych odszyć, mają być sznurowane. System montażu klejony. Podnoski termoplastyczne nie powodujące odkształceń i załamań. **3. Wymagania użytkowe i estetyczne** Obuwie ma być trwałe, aby nie uległo przedwczesnemu zniszczeniu wygodne, aby nie uwierało i nie obcierało palców, stabilne, aby zapewnić pewność poruszania. Ma zapewniać właściwą higienę stopy. Obuwie dostosowane do wymagań mody pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na sprawność i zdolność stopy ludzkiej do pracy. Buty muszą być wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości. Środki do konserwacji i utrzymania czystości obuwia zalecane przez producenta muszą być powszechnie dostępne na rynku.**Nie dopuszczalne są wstawki w innych kolorach i z innych materiałów.** |
| **Półbuty wyjściowe damskie** **1. Specyfikacja techniczno-materiałowa** Wierzchy obuwia wykonane ze skóry naturalnej o gładkim nabłyszczanym licu. Podszewki i wyściółki wykonane ze skór podszewkowych licowanych. Podeszwy z kauczuku termoplastycznego.Obcas z tworzywa typu słupek o wysokości 5-7 cm. **Wszystkie materiały wierzchnie, obcasy i podeszwy mają być w kolorze czarnym.** **2. Wymagania technologiczne i materiałowe** Obuwie wzuwane typu czółenka z niską cholewką na całym obwodzie gładkie bez ozdób i pasków zapięciowych. Wyściółki na odcinku przedstopia, śródstopia i pięty podklejone pianką, system montażu klejony, obcas przybijany. Skóry wierzchnie i podszewkowe o jakości gwarantującej trwałość i oddychalność, odporne na tarcie i odbarwienia . Obcas nie hałasujący, odporny na uderzenia z wykończeniem wierzchnika odpornym na ścieranie. **3. Wymagania użytkowe i estetyczne** Buty muszą być wygodne, obcasy i podeszwy stabilne, aby zapewnić pewność poruszania. Obuwie dostosowane do wymagań mody pod warunkiem, że nie wpływają one ujemnie na sprawność i zdolność stopy ludzkiej do pracy. Środki do konserwacji i utrzymania czystości obuwia zalecane przez producenta muszą być powszechnie dostępne na rynku. |