**nr referencyjny ZP.271.6.2022** Aleksandrów Łódzki, dn. 13.04.2022 r.

**Zmiana treści SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w** **trybie podstawowym bez negocjacji pn.**

 **„Remont stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim”**

Działając na podstawieart. 286 ust. 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)., Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zapis przed zmianą:

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

………………..

1. **W ramach realizacji inwestycji, po zakończeniu robót budowlanych remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole sportowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania świadectwa PZLA kategorii VA.**

Zapis po zmianie:

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

………………..

1. **W ramach realizacji inwestycji, po zakończeniu robót budowlanych remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole sportowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania świadectwa PZLA kategorii VI.**

Zapis przed zmianą:

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

………………..

6. Zamawiający zmienia wymagania dla nawierzchni poliuretanowej typu pełny poliuretan określone w dokumentacji projektowej na poniższe:

- Grubość nawierzchni min 14 [mm]

- Grubość górnej warstwy użytkowej min 4 [mm]

- Wytrzymałość na rozciąganie: ≥0,4 [MPa]

- Wydłużenie w chwili zerwania: ≥40 [%]

- Redukcja siły w temp 23 ºC: od 35 do 50 [%]

- Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC: ≤3[mm]

- Współczynnik tarcia TRRL ≥47

- Odporność na ścieranie: ≤4.00 [g]

- Tarcie/Poślizg:

▪ nawierzchnia sucha (min. - max.): 80 - 110

▪ nawierzchnia mokra (min. – max.): 55 - 110

- Odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami:

▪ wytrzymałość na rozciąganie: ≥0,4 [MPa]

▪ wydłużenie w chwili zerwania: ≥40 [%]

- Odporność po sztucznym starzeniu:

▪ wytrzymałość na rozciąganie: ≥0,4 [MPa]

▪ wydłużenie w chwili zerwania: ≥40 [%]

▪ redukcja siły w temp 23 ºC: od 25 do 60 [%]

- Zmiana barwy po sztucznym starzeniu: ≥3

- Mrozoodporność/zmiana masy po badaniu: max 0,1 %

- Mrozoodporność/zmiana wyglądu zewnętrznego: bez zmian

Zapis po zmianie:

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

………………..

6. Zamawiający zmienia wymagania dla nawierzchni poliuretanowej typu pełny poliuretan oraz sandwich określone w dokumentacji projektowej na poniższe:

- Grubość nawierzchni min 14 [mm]

- Grubość górnej warstwy użytkowej min 4 [mm]

- Wytrzymałość na rozciąganie: ≥0,4 [MPa]

- Wydłużenie w chwili zerwania: ≥40 [%]

- Redukcja siły w temp 23 ºC: od 35 do 50 [%]

- Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC: 0,6 – 2,5 [mm]

- Współczynnik tarcia TRRL ≥47

- Odporność na ścieranie: ≤4.00 [g]

- Tarcie/Poślizg:

▪ nawierzchnia sucha (min. - max.): 80 - 110

▪ nawierzchnia mokra (min. – max.): 55 - 110

- Odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami:

▪ wytrzymałość na rozciąganie: ≥0,4 [MPa]

▪ wydłużenie w chwili zerwania: ≥40 [%]

- Odporność po sztucznym starzeniu:

▪ wytrzymałość na rozciąganie: ≥0,4 [MPa]

▪ wydłużenie w chwili zerwania: ≥40 [%]

▪ redukcja siły w temp 23 ºC: od 25 do 50 [%]

- Zmiana barwy po sztucznym starzeniu: ≥3

~~- Mrozoodporność/zmiana masy po badaniu: max 0,1 %~~

- Mrozoodporność/zmiana wyglądu zewnętrznego: bez zmian

Zapis przed zmianą:

**IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

…………………….

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
	1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

**Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.**

* 1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

**Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.**

* 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

**Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.**

* 1. Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

**posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych których zakres obejmował budowę lub przebudowę lub remont stadionu lekkoatletycznego, wykonanego z nawierzchni poliuretanowej typu pełny poliuretan tzw. „full pur” o kategorii obiektu wg. PZLA minimum V, który uzyskał świadectwo PZLA lub certyfikat World Athletics/IAAF, przy założeniu, że wartość każdej roboty budowlanej wynosi co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.**

Zapis po zmianie:

**IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

…………………….

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
	1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

**Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.**

* 1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

**Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.**

* 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

**Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.**

* 1. Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

**posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych których zakres obejmował budowę lub przebudowę lub remont stadionu lekkoatletycznego, wykonanego z nawierzchni poliuretanowej typu pełny poliuretan tzw. „full pur” o kategorii obiektu wg. PZLA minimum VI, który uzyskał świadectwo PZLA lub certyfikat World Athletics/IAAF, przy założeniu, że wartość każdej roboty budowlanej wynosi co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.**

Zapis przed zmianą:

**X. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE**

* + - 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający **żąda złożenia wraz z ofertą** następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria:
1. Aktualny certyfikat WA/IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię,
2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami WA/IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego WA/IAAF, potwierdzający określone parametry oraz raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzający pozostałe parametry,
3. Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla dwóch obiektów wykonanych w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce z oferowanego systemu nawierzchniowego, zgodnego z żądaną grubością nawierzchni bieżni,
4. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy,
5. Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
6. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich,
7. Kompletny raport z badań WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium,
8. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,
9. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

Zapis po zmianie:

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający **żąda złożenia wraz z ofertą** następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria:

- Dla oferowanej nawierzchni typu pełny poliuretan (zawężająco w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej ):

1. Aktualny certyfikat WA/IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię,
2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami WA/IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego WA/IAAF, potwierdzający określone parametry oraz raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzający pozostałe parametry,
3. Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla dwóch obiektów wykonanych w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce z oferowanego systemu nawierzchniowego, zgodnego z żądaną grubością nawierzchni bieżni,
4. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy,
5. Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
6. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich,
7. Kompletny raport z badań WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium,
8. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,
9. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

- Dla oferowanej nawierzchni sandwich (zawężająco w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej ):

1) Aktualny certyfikat WA/IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.

2) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami WA/IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego WA/IAAF, potwierdzający określone parametry, oraz raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzające pozostałe parametry.

3) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający

pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy,

4) Atest Higieniczny PZH lub równoważny,

5) Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich,

6) Kompletny raport z zbadań WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne

akredytowane laboratorium,

7)Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,

8) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni

poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

Zapis przed zmianą:

**XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. **Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 19.05.2022 r.**

Zapis po zmianie:

**XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. **Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 03.06.2022 r.**

Zapis przed zmianą:

**XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SŁADANIA OFERT**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **20.04.2022 r. do godz. 11.00.**

Zapis po zmianie:

**XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SŁADANIA OFERT**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **05.05.2022 r. do godz. 11.00.**

Zapis przed zmianą:

**XVIII. OTWARCIE OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.04.2022 r. o godz. 12.00.**

Zapis po zmianie:

**XVIII. OTWARCIE OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.05.2022 r. o godz. 12.00.**

Zapis przed zmianą:

**XX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

……………………

* 1. **Kryterium „Trwałość oferowanej nawierzchni poliuretanowej” – wskaźnik T, ranga – 30%, zgodnie z poniższym sposobem oceny:**

0 pkt – za niewskazanie obiektów (stadionów) sportowych z aktualnym świadectwem PZLA co najmniej kat. VA, na których została ułożona oferowana nawierzchnia;

5 pkt – za wskazanie minimum 2 obiektów (stadionów) sportowych z aktualnym świadectwem PZLA co najmniej kat. VA, na których została ułożona oferowana nawierzchnia w latach 2017-2012;

10 pkt – za wskazanie minimum 2 obiektów (stadionów) sportowych z aktualnym świadectwem PZLA co najmniej kat. VA, na których została ułożona oferowana nawierzchnia w latach 2011-2009;

15 pkt – za wskazanie minimum 2 obiektów (stadionów) sportowych z aktualnym świadectwem PZLA co najmniej kat. VA, na których została ułożona oferowana nawierzchnia w latach 2008 – 2007;

20 pkt – za wskazanie minimum 2 obiektów (stadionów) sportowych z aktualnym świadectwem PZLA co najmniej kat. VA, na których została ułożona oferowana nawierzchnia w latach 2006 – 2005;

25 pkt – za wskazanie minimum 2 obiektów (stadionów) sportowych z aktualnym świadectwem PZLA co najmniej kat. VA, na których została ułożona oferowana nawierzchnia w latach 2004 – 2003.

30 pkt – za wskazanie minimum 2 obiektów (stadionów) sportowych z aktualnym świadectwem PZLA co najmniej kat. VA, na których została ułożona oferowana nawierzchnia nie później niż w 2002 roku.

Ocena punktowa w kryterium „Trwałość oferowanej nawierzchni poliuretanowej” dokonana zostanie na podstawie wpisu w formularzu oferty, w którym Wykonawca zobowiązany jest wskazać właściwe obiekty poprzez wskazanie nazwy obiektu (stadionu) sportowego, lokalizacji oraz daty ułożenia oferowanej nawierzchni na tym obiekcie (stadionie) sportowym.

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że nie będzie brał pod uwagę, kto był wykonawcą obiektu (stadionu) sportowego czy wykonującym oferowaną nawierzchnię i nie wymaga podania takiej informacji. Zamawiający w ramach tego kryterium weryfikuje jedynie oferowany produkt w zakresie jego trwałości.

Zamawiający zweryfikuje przekazane informacje przez wykonawcę poprzez sprawdzenie
w zgodzie z listą obiektów posiadających aktualny certyfikat PZLA dostępną na stronie internetowej PZLA - <https://www.pzla.pl/aktualnosci/12124-zestawienie-stadionow-hal-i-urzadzen-lekkoatletycznych-w-polsce-wersja-robocza>

**UWAGA:** Do punktacji w tym kryterium przyjęte będą wyłącznie świadectwa o statusie „aktualne”.

1. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:

**Lp = C + G + T**

gdzie:

Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja i rękojmia”.

P – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Trwałość oferowanej nawierzchni poliuretanowej”.

1. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

Zapis po zmianie:

**XX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

……………………

* 1. **Kryterium „Jakość – parametry jakościowe i techniczne oferowanej nawierzchni poliuretanowej” – wskaźnik J, ranga – 30%, zgodnie z poniższym sposobem oceny:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podkryterium | Waga % | Liczba punktów | Sposób oceny |
| **Wytrzymałość na rozciąganie(Mpa)** | 10% | 10 | 0,70 – 0,75 |
| **Wydłużenie w chwili zerwania(%)** | 10% | 10 | 62 - 68 |
| **Współczynnik tarcia TRRL** | 10% | 10 | 50 - 55 |

Ocena punktowa w kryterium „Jakość – parametry jakościowe i techniczne oferowanej nawierzchni poliuretanowej” dokonana zostanie na podstawie parametrów wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ( zał. Nr 1 do SWZ ), potwierdzonym raportem z badań wydanym w celu uzyskania certyfikatu produktowego WA(IAAF), wykonanym przez niezależne akredytowane przez WA(IAAF) laboratorium, który Wykonawca załączy do oferty.

Wskazanie parametrów nie mieszczących się w przedziałach określonych w tabeli powyżej lub nie załączenie raportu z badań WA(IAAF) do oferty spowoduje naliczenie 0 punktów w danym podkryterium.

W przypadku rozbieżności pomiędzy parametrami wskazanymi w formularzu ofertowym
( zał. Nr 1 do SWZ ), a parametrami wskazanymi w raporcie z badań, Zamawiający za wiążące uzna parametry wskazane w raporcie z badań wydanym w celu uzyskania certyfikatu produktowego WA(IAAF).

1. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:

**Lp = C + G + J**

gdzie:

Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja i rękojmia”.

 J – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Jakość – parametry jakościowe i techniczne oferowanej nawierzchni poliuretanowej”.

1. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

Zapis przed zmianą:

Zapis w Projekcie Architektoniczno – Budowlanym branża: architektoniczna i konstrukcyjna (s.17) w odniesieniu do nawierzchni sandwich Zamawiający określa dodatkowy wymóg:

…………….

Jednocześnie Zamawiający stawia warunek aby oferowana nawierzchnia do

zastosowania na przedmiotowym obiekcie była zainstalowana na stadionie w klimacie zbliżonym do warunków występujących w Polsce, posiadającym certyfikat IAAF Class 1.

Zapis po zmianie:

Zapis w Projekcie Architektoniczno – Budowlanym branża: architektoniczna i konstrukcyjna (s.17) w odniesieniu do nawierzchni sandwich Zamawiający określa dodatkowy wymóg:

…………….

~~Jednocześnie Zamawiający stawia warunek aby oferowana nawierzchnia do~~

~~zastosowania na przedmiotowym obiekcie była zainstalowana na stadionie w klimacie zbliżonym do warunków występujących w Polsce, posiadającym certyfikat IAAF Class 1.~~

(na oryginale podpis)

Z up. BURMISTRZA

 /-/

Leszek Filipiak

 Zastępca Burmistrza