KOSZTORYS OFERTOWY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.obm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** |  | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |
| 1d.1 | **KNR AT-03 0102-02** | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - Zacięcia + skrzyżowania | m2 | 75,000 |  |  |
| 2d.1 | **KNR 2-01 0201-****01** | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 4,500 |  |  |
| 3d.1 | **KNR-W 2-18****0408-06** | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm | m | 5,000 |  |  |
| 4d.1 | **KNR 2-31 0605-****03** | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm | ściank. | 2,000 |  |  |
| **Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |  |
| **2** |  | **NAWIERZCHNIE** |
| 5d.2 | **KNR AT-03 0202-02** | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicz- nej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 2 200,000 |  |  |
| 6d.2 | **KNR 2-31 0310-****05 0310-06** | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz- czeniu 4 cm Jezdnia + skrzyzowania + zjazdy | m2 | 2 600,000 |  |  |
| **Razem dział: NAWIERZCHNIE** |  |
| **3** |  | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** |
| 7d.3 | **KNR 2-31 0204-****05** | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm - Pobocza | m2 | 716,000 |  |  |
| **Razem dział: PRACE WYKOŃCZENIOWE** |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT****Ogółem wartość kosztorysowa robót** |  |