[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	16
nan=Roboty instalacyjne 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=Kosztorys
ni=Gmina Tarnowo Podgórne
ai=ul.Poznańska 115, 60-080 Tarnowo Podgórne
nb=Gmina Tarnowo Podgórne 
ab=Gmina Tarnowo Podgórne
br=Roboty instalacyjne 


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robotnik budowlany 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=18714.3118701003

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony 
id=0000000	2
jm=kg	033
ce=0
il=3

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Agregat chłodniczy do NW1 (2 sekcje):
- Qchł.=74,9kW, Qgrz.=46,1kW
Sekcja A1 1240x1685x765
- N=15kW (400V)
Sekcja B1 930x1685x765
- N=10kW (400V) 1310- N=10kW (400V)
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Agregat chłodniczy do NW2 (2 sekcje)
- Qchł.=74,9kW, Qgrz.=44,8kW
Sekcja A2 1240x1685x765
- N=15kW (400V)
Sekcja B2 930x1685x765
- N=10kW (400V) 310- N=10kW (400V)
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Agregat chłodniczy do NW4
- Qchł.=12,4kW, Qgrz.=7,3kW
Sekcja A1 1240x1685x765
- N=4kW (400V) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Agregat chłodniczy do NW5 (2 sekcje)
- Qchł.=80,0kW, Qgrz.=49,1kW
Sekcja A5 1240x1685x765
- N=15kW (400V)
Sekcja B5 930x1685x765
- N=10kW (400V) 310- N=10kW (400V)
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Anemostat kołowy nawiewny/wywiewny na skrzynce ANO AWO rozprężnej wytłumionej z przepustnicą na wlocie bocznym d=125/160 wra z odcinkiem przewodu elas tycznego ziolowanego
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=258

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Aparat grzewczo-wentylacyjny elektryczny Qg=6,0kW z kompletem automatyki 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Azot gazowy sprężony techniczny osuszony 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=4.08

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Bateria natryskowa jednouchwytowa standard 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepełnosprawnych 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=54

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Benzyna do lakierów 
id=0000000	2
jm=dm3	066
ce=0
il=0.025651

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Beton zwykły B 15 (C12/15) 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=5.46

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Beton zwykły B 7,5 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=3.8

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Beton zwykły C 8/10 (B 10) 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=9.693

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Blachy alum.walc.na zimno,grub.1,1-1,8  mm 
id=0000000	2
jm=kg	033
ce=0
il=81.984

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Brodzik kwadratowy z kompletem nóżek i syfonem samooczyszczającym, odpływ 90mm wraz z kabiną kwadratową 80x50cm z drzwiami rozsuwanymi 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Bufor gazu DN250 L=1,7m 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.10 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2463.6

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg 
id=0000000	2
jm=Mg	034
ce=0
il=0.268201

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Centrala nawiewno-wywiewna, podwieszana NW3 z wymiennikiem krzyżowym
- VN = 1515 m3/h, VW = 1340 m3/h
- Qgrz = 2,9 kW,
- Nnaw = 0,98 kW (230V), Nwy  (230V), Nwyw = 0,98 kW (230V)
- m = 295 kg
- poziom ciśn. akust. 51,3 dB(A)
- tłumik akust
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Centrala nawiewno-wywiewna, stojąca NW1 z wymiennikiem obrotowym
- VN = 12780 m3/h, VW = 11605 m3/h
- Qgrz = 43,8 kW,
- Nnaw = 2x2,4 kW (400V), Nwy  (400V), Nwyw = 2x2,4 kW (400V)
- m = 1093 kg
- poziom ciśn. akust. 51,6 dB(A)
- tłumik aku
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Centrala nawiewno-wywiewna, stojąca NW2 z wymiennikiem obrotowym
- VN = 12490 m3/h, VW = 12190 m3/h
- Qgrz = 38,2 kW,
- Nnaw = 2x2,4 kW (400V), Nwy  (400V), Nwyw = 2x2,4 kW (400V)
- m = 1093 kg
- poziom ciśn. akust. 50,8 dB(A)
- tłumik aku
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Centrala nawiewno-wywiewna, stojąca NW4 z wymiennikiem obrotowym
- VN = 2245 m3/h, VW = 2120 m3/h
- Qgrz = 7,3 kW,
- Nnaw = 0,78 kW (230V), Nwyw = 0V), Nwyw = 0,78 kW (2
- m = 389 kg
- poziom ciśn. akust. 43,3 dB(A)
- tłumik akustyczny L=
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Centrala nawiewno-wywiewna, stojąca NW5 z wymiennikiem obrotowym
- VN = 10100 m3/h, VW = 10100 m3/h
- Qgrz = 46,2 kW,
- Nnaw = 2x2,4 kW (400V), Nwy  (400V), Nwyw = 2x2,4 kW (400V)
- m = 1093 kg
- poziom ciśn. akust. 46,4 dB(A)
- tłumik aku
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Centralka detekcji gazu 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Czerpnia ścienna 1200x1200 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Czerpnia ścienna 400x500 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Czerpnia ścienna 500x500 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Czerpnia ścienna 600x1600 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Czerpnia ścienna 800x800 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Czujnik ciepłej wody użytkowej 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Czujnik gazu 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Czujnik temperatury zewnętrznej 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Czynnik chłodniczy 
id=0000000	2
jm=dm3	066
ce=0
il=21.5

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Czyszczak  PVC kan.wewnetrznej 110 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Czyszczak  PVC kan.wewnętrznej  75 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne zewnętrzne 160+kolano 160 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=25

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Dennica o wys. 500 mm i śr.1000 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Deska sedesowa standard 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=32

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.3848

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Dysza nawiewna dalekiego zasięgu DN15 + przepustnica regulacyjna system IRIS 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Elektryczny podgrzewacz wody przepływowy 3,5kW 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Elektryczny podgrzewacz wody V=30l 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Elektryczny podgrzewacz wody V=50l 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60% 
id=0000000	2
jm=dm3	066
ce=0
il=0.51302

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Farba ftalowa nawierzchniowa 
id=0000000	2
jm=dm3	066
ce=0
il=0.49032

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Filtr gazowy DN25 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Filtr siatkowy kołnierzowy DN80 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym DN50 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym DN65 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Filtroodmulnik magnetyczny DN80 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=4324.2045

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Gazowy kocioł kondensacyjny 110kW w układzie kaskady:
- kaskada (dla 2 kotłów)
- stelaż montażowy (dla 2 kotłów)
- grupa przyłączeniowa kotła
- re  kotła
- regulatory i czujniki dodatkowe
- regulator obiegu c.o. z mieszaczem. Zawiera 1 czujnik
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Grzejnik elektryczny 1000W 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Grzejnik elektryczny 1500W 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Grzejnik elektryczny 500W 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Jednostka wewnętrzna pompy ciepła z grzałką elektryczną 9kW 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Jednostka zewnętrzna pompy ciepła 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Kanał nawiewny typu ZET 300x200mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 400x300 z siłownikiem 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 500x300 z siłownikiem 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 500x400 z siłownikiem 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 600x400 z siłownikiem 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 d=160 z siłownikiem 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 d=200 z siłownikiem 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 d=250 z siłownikiem 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 d=315 z siłownikiem 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Klej do izlolacji 
id=0000000	2
jm=dm3	066
ce=0
il=30.287775

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Klipsy montażowe 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=8719.45

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Kolana PE elektroop.1,0MPa 45°/woda/ 75 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Kolana PE elektroop.1,0MPa 90°/woda/ 63 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2.08

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Kołn.st.z szyj.do przys.okr.1,6MPa   80 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Komin powietrzno-spalinowy 180/250 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Konsole do wodomierzy skrzydelkowych 20 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Konsole do wodomierzy skrzydełkowych 40 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna 300x200 z wkładem pęczniejącym EI60 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna na kanał 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna na kanał 800x300 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Krąg  betonowy o wys. 500 mm i śr.1000 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Krąg  betonowy o wys. 500 mm i śr.1200 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Króćce żeliwne dwukołnierzowe FF o śr. nominalnej 40 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Ksztaltki PVC kanalizacji zewn. kl. S 110 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=38.6672

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Ksztaltki PVC kanalizacji zewn. kl. S 160 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=50.688

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Kształtka CPVC d=20mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=21.6

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Kształtka PEX 16 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=390.2

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Kształtka PEX 20 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=76.7

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Kształtka PEX 25 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=18.3

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Kształtka PEX 32 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3.5

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Kształtka PEX 40 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=14.1

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Kształtka przejściowa PE/Stal 75/50 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2.08

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 16x1/2" do baterii 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=154

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 20x3/4" do zaworu pisuarowego 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 20x3/4" do zaworu WC 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Kształtka stalowa cienkościenna INOX DN22x1,0 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=20.522

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Kształtka stalowa cienkościenna INOX DN28x1,5 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4.9305

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Kształtka stalowa cienkościenna INOX DN35x1,5 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4.004

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Kształtka stalowa cienkościenna INOX DN42x1,5 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5.271

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Kształtka stalowa cienkościenna INOX DN54x1,5 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=14.5465

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Kształtka stalowa cienkościenna INOX DN66,7x2,0 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=18.43

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Kształtka stalowa cienkościenna INOX DN76,1x2,0 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=18.81

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Kształtka stalowa cienkościenna INOX DN88,9x2,0 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=12.384

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Kształtka stalowa cienkościenna ocynkowana DN28x1,5 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=15.675

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Kształtka stalowa cienkościenna ocynkowana DN54x1,5 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=79.43

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Kształtka stalowa DN50 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4.8

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Kształtka wodomierzowa DN20 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Kształtka ze stali węglowej ocynkowana DN28x1,5 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=228.872

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Kształtka ze stali węglowej ocynkowana DN35x1,5 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=50.384

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Kształtka ze stali węglowej ocynkowana DN42x1,5 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=11.34

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Kształtka ze stali węglowej ocynkowana DN54x1,5 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=26.9

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Kształtka ze stali węglowej ocynkowana DN76x2,0 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=21.33

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15,88 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=72.42

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=69.36

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Kształtki PPHT kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej 110 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=245.4

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Kształtki PPHT kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej 50 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=312.48

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Kształtki PPHT kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej 75 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=95.4394

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Kształtki went.prost.oc.A I,obw.1000-1400 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=17.052

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Kształtki went.prost.oc.A I,obw.1800-4400 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=270.872

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej nierdzewnej o śr.do 160 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=2.0416

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 400 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=50.8805

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 630 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=38.4366

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=12.2902

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 125 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=0.2291

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 160 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=42.543

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=40.4637

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 250 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=50.0859

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=40.3013

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Kurek manom.gwint.mos.1,0 MPa k.525  4 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 20 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  15 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1.3657295

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  25 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=40

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Łączniki żeliwne kołnierzowe kompensacyjne o śr. nominalnej 40 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Manometr 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Masa asfalt.-kauczuk.do gruntowania 
id=0000000	2
jm=kg	033
ce=0
il=23.6

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Masa asfalt.-kauczuk.izolacyjna 
id=0000000	2
jm=kg	033
ce=0
il=43.8

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Masy uszczelniające silikonowe sanitarne 
id=0000000	2
jm=dm3	066
ce=0
il=1.36

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Maty z wełny mineralnej w płąszczu ALU  40 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=1756.4161

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Maty z wełny mineralnej w płąszczu ALU 100 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=566.5594

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Miska ustępowa wisząca lejowa 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=32

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla niepełnosprawnych 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze + złącze odcinające 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze V=8l 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Neutralizator skroplin dla kotłów do 300kW 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=obejmy zaciskowe stalowe, ocynkowane do węży gumowych 16 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=14.9756

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Obrotowa nasada kominowa d=150 z czaszą d=260 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Odpowietrznik automatyczny DN15 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Odwodnienie liniowe drogi wjazdowej korytka polimerbetonowe o wym. 160x200mm, L=100cm, z rusztem żeliwnym szczelinowym klasy C250 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=5.775

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Odwodnienie liniowe prysznicowe L=1,0m 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Osadnik deszczowy h=1550 d=500 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Otulina kauczukowa gr. 13 mm d=15,88 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=112.2

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Otulina kauczukowa gr. 13 mm d=6,35 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=63.8

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Otulina kauczukowa gr. 13 mm d=9,52 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=176

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Otulina PE gr. 13 mm d=50 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=229.9425

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Otulina PE gr. 13 mm d=66,7 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=112.7

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Otulina PE gr. 13 mm d=88,9 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=56.925

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Otulina PE gr. 30 mm d=32 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=11

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Otulina PE gr. 40 mm d=28 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=412.72

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Otulina PE gr. 40 mm d=35 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=117.92

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Otulina PE gr. 40 mm d=40 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=33

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Otulina PE gr. 50 mm d=42 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=27.72

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Otulina PE gr. 50 mm d=54 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=59.18

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Otulina PE gr. 6 mm d=16 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=301.4

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Otulina PE gr. 6 mm d=20 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=97.9

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Otulina PE gr. 6 mm d=25 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=67.1

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Otulina PE gr. 60 mm d=64 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=52.14

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Otulina PE gr. 9 mm d=22 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=36.41

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Otulina PE gr. 9 mm d=28 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=39.765

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Otulina PE gr. 9 mm d=35 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=10.01

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Otulina PE gr. 9 mm d=42 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=13.805

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Piasek 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=1074.52262

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Pierścienie odciążające żelbetowe AR-01 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Pierścień odciążający h=100 d=500 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Pisuary porcelanowe 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=płyty styropianowe samogasnące 2,5-5,0 cm, z folią PE i nadrukiem siatki z podziałką co 5,0 cm M 30 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=3931.095

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Podchloryn sodowy 
id=0000000	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.085

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Podgrzewacz z wężownicą 500L 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Podpory A przew.wen.pros.poz.obw.1000-1800 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=93.3500000000001

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Podpory C przew.went.koł.poz.śr. 125- 200 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=117.3543

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Podpory C przew.went.koł.poz.śr. 125- 200 ze stali nierdzewnej 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2.8864

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Podpory C przew.went.koł.poz.śr. 200- 400 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=113.01

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Podpory C przew.went.koł.poz.śr. 600- 800 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=26.508

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Podpory C przew.went.koł.poz.śr.do 125mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=35.8311

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Podpory-A przew.wen.pros.poz.obw.2600-4000 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=51.454

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Pokrywy żelbetowe dla studni o śr.1000 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Pokrywy żelbetowe dla studni o śr.1200 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Pompa cyrkulacyjna Q=0,7l/s, H=2m H20 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Pompa kotłowa Q=9,5m3/h 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Pompa obiegu grzewczego Q=6,9m3/h, H=24kPa 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Pompa obiegu grzewczego z zaworem mieszającym 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Poręcz stała L=600 przy WC 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Poręcz ścienna łukowa stała przy umywalkach L=600 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Poręcz ścienna łukowa stała przy WC L=700 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Przej.szczel.z PVC przez śc.do 200mm/200mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Przej.szczel.z PVC przez śc.do 800mm/800mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Przepust wodo i gazoszczelny w ścianie fundamentowej d=200 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej nierdzewnej o śr.do 160 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=5.28

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 400 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=131.5875

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 630 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=99.405

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=31.785

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 125 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=0.5925

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 160 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=110.025

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=104.6475

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 250 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=129.5325

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=104.2275

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Przewody went.pr.oc.A/I o obw.1000-1400mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=45.675

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Przewody went.pr.oc.A/I o obw.1400-1800mm 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=725.55

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Przewód Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=79.456

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Regulator pokojowy Basic - przewodowy regulator pokojowy do zdalnej regulacji kotła, z przyciskiem obecności i przełącznikiem trybu pracy - opcja 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Regulator pokojowy Premium - wielofunkcyjny przewodowy regulator pokojowy do zdalnych odczytów i zmiany parametrów urządzeń-opcja 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Regulator przepływu Q=8l/s [w studni D10] 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Rozcieńczalniki do wyr.lak.olej.i ftal.og. 
id=0000000	2
jm=dm3	066
ce=0
il=0.0392256

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Rozdzielacz instalacyjny DN150 L=0,8m 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Rura CPVC d=20mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=30.6

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Rura miedziana chłodnicza 15,88mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=106.08

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Rura miedziana chłodnicza 6,35mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=60.32

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Rura miedziana chłodnicza 9,52mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=166.4

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Rura osłonowa DN100 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=3.12

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Rura osłonowa DN200 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 woda1,0MPa) 50 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=16.32

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 woda1,0MPa) 63 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=78.692

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 woda1,0MPa) 75 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=17.34

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Rura PPHT kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej 110x2,2 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=208.32

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Rura PPHT kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej 50x1,8 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=174.72

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Rura PPHT kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej 75x1,8 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=186.0389

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 110 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=183.0888

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 160 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=143.0052

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 200 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=157.59

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Rura stalowa cienkościenna INOX DN22x1,0 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=34.093

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Rura stalowa cienkościenna INOX DN28x1,5 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=8.9095

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Rura stalowa cienkościenna INOX DN35x1,5 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=9.373

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Rura stalowa cienkościenna INOX DN42x1,5 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=12.801

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Rura stalowa cienkościenna INOX DN54x1,5 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=31.569

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Rura stalowa cienkościenna INOX DN66,7x2,0 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=49.47

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Rura stalowa cienkościenna INOX DN76,1x2,0 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=50.49

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Rura stalowa cienkościenna INOX DN88,9x2,0 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=29.376

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Rura stalowa cienkościenna ocynkowana DN28x1,5 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=28.325

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Rura stalowa cienkościenna ocynkowana DN54x1,5 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=172.38

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Rura stalowa przewodowa czarna b/s DN50 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=24.72

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=301.4

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=97.9

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=65.88

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 32mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=10.8

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 40mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=32.4

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana DN28x1,5 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=390.208

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana DN35x1,5 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=111.488

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana DN42x1,5 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=26.208

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana DN54x1,5 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=55.414

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana DN76x2,0 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=48.822

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Rurki syfonowe do manomometru 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=Rury betonowe kielichowe 600 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=208.08

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Rury betonowe kielichowe 800 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=127.5

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=rury osłonowe karbowane tzw. peszel o śr. wewn. 18-20 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=43.494

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=rury osłonowe karbowane tzw. peszel o śr. wewn. 24-26 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=181.14

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Rury wywiew.dach.z tw.szt./wywiewki/ 75 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Rury wywiew.dach.z tw.szt./wywiewki/110 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=rury z tworzyw sztucznych wielowarstwowe o śr. 16 (16x2,0 mm) 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=20069.941935

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Sedes  z tworzyw sztucznych dla niepełnosprawnych 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Separator zanieczyszczeń z wkładem magnetycznym 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=Siłownik 230V 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=213

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=spinki do rur Hep2O z tworzywa sztucznego w kształcie litery "U", zakończone na tzw.wędkarski haczyk śr.16 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=24963.758665

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=spinki do rur Hep2O z tworzywa sztucznego w kształcie litery "U", zakończone na tzw.wędkarski haczyk śr.20 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=34593.48373

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=Stelaż montażowy do miski ustępowej dla niepełnosprawnych 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=5

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=32

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Stopnie żeliwne do kanałów 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=43.5

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,0m - S1 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,1m - S2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,48m - S3 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,74m - S4 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,86m - S5 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Syfon  pisuarowy z tw.szt.  32 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Syfon  umywalkowy z tw.szt.butelkowy  32mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=54

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=Syfony umywalkowe podtynkowe 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=Sygnalizator optyczno- akustyczny zewnętrzny 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=System klimatyzacji Qch=5,0kW - pom. nr 0.05 - komplet 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=System klimatyzacji Qch=5,0kW - pom. nr 0.15 - komplet 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=System klimatyzacji Qch=5,0kW - pom. nr 0.32 - komplet 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Szafka gazowa 1400x1500x500mm z punktem redukcyjno-pomiarowym i kurkiem odcinającym + szafka gazowa 400x400x250 z zaworem klapowym samozamykającym DN5 0
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Szafka gazowa 600x600x250mm z z zaworem kulowym odcinącym oraz zaworem klapowym samozamykającym DN50 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 10-obwodowym 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 3-obwodowym 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 4-obwodowym 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 5-obwodowym 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 6-obwodowym 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 7-obwodowym 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 8-obwodowym 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 9-obwodowym 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=Szafki hydrantowe naścienne HP25 z wężem L=20m 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Szafki hydrantowe naścienne HP25 z wężem L=30m 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Szpilki oc.samoprzyl.z klips.i kaptur.25mm 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=16544.7696

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Śruby stalowe ŚRD dwustronne  M-12 
id=0000000	2
jm=kg	033
ce=0
il=620.496000000002

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=Śruby stalowe ŚRD dwustronne  M-12 ze stali nierdzewnej 
id=0000000	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.6048

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Taśma 3x50 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=219.153225

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=taśma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=4205.14848

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=taśma klejąca z folii PVC, przezroczysta, szer. 50 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=12938.9184

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Taśma z polietylenu lokalizacyjna 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=575.874

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Taśmy uszczel.samoprzylep.alum.mięk. 50 mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=5289.28490000001

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Termometr 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Termostat pokojowy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=213

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Termostatyczny zawór mieszający o śr. nominalnej 15 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 20mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=23.17

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 25mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=223.902

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 32mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=55.116

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 40mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=17.2385

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 50mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=123.375

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=Uchwyt stal.do rur.typ B,odm. I o śr. 65mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=39.33

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Uchwyt stal.do rur.typ B,odm. I o śr. 76mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=20.79

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Uchwyt stal.do rur.typ B,odm. I o śr. 80mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=10.08

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Uchwyty do ruroc.miedz.z tw.szt.pojed.10mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=161.6

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=Uchwyty do ruroc.miedz.z tw.szt.pojed.15mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=90.78

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=Uchwyty do ruroc.miedz.z tw.szt.pojed.6mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=58.58

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP  20 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=38

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP  40 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP  50 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=252

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP  75 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=64

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP 110 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=216.2

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  16 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=545.82

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  20 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=177.27

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  25 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=76.25

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  32 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=11.1

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Umywalka okrągła wpuszczana w blat 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=48

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=Umywalka standard 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=Uniwersalny czujnik przylgowy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Uniwersalny czujnik zanurzeniowy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Uniwersalny czujnik zanurzeniowy' 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do rur betonowych 600 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=85.68

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do rur betonowych 800 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=52.5

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o obw.1000-2500mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=703.876

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o obw.2500-4500mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=126.656

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o obw.do 1000 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=7.28

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o śr. 300- 600 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=142.1145

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o śr. 600-1200 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=51.6906

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o śr.do 300 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1198.3479

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy  80 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=Uzdatniacz wody z butlą z granulatem demineralizującym Q=1,2m3/h
- zawór napełniania instalacji
- wodomierz skrzydełkowy JS do wody zimnej
- zawór 310- zawór odcinający DN25
- zawór odcinający ze złączką do węża DN25
- zmiękczacz wody
-
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=Uzdatniacz wody z butlą z granulatem zmiękczającym
- zawór napełniania instalacji
- wodomierz skrzydełkowy JS do wody zimnej DN15
- zawór odcinając ór odcinający DN20
- zawór odcinający ze złączką do węża DN115
- reduktor ciśnienia
- filtr
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane w opakowaniu 30-50 kg 
id=0000000	2
jm=Mg	034
ce=0
il=0.135498

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=Wentylator dachowy chemoodporny W10 (dygestorium szkolne sala 1.35)
-  podstawa dachowa tłumiąca
- V=600m3/h
- dP=32Pa
- N=250W (230V)
- m=18kg 30V)
- m=18kg
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Wentylator dachowy chemoodporny W9 (dygestorium szkolne sala 1.33)
-  podstawa dachowa tłumiąca
- V=600m3/h
- dP=32Pa
- N=250W (230V)
- m=18kg 0V)
- m=18kg
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=Wentylator dachowy W6 d=250
- V=1100m3/h
- N=303W(230V)
- dp = 400Pa
Montaż na podstawie dachowej tłumiącej o wym 300x300 H=500mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=Wentylator dachowy W7 d=160
- V=175m3/h
- N=50W(230V)
- dp = 190Pa
Montaż na podstawie dachowej tłumiącej o wym 300x300 H=500mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Wentylator dachowy W8 d=160
- V=175m3/h 
- N=50W(230V)
- dp = 190Pa
Montaż na podstawie dachowej tłum o wym 300x300 H=500mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=Wentylator osiowy kanałowy W11
- V=400m3/h N=44W (230V) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=Wentylator osiowy kanałowy W12
- V=300m3/h N=44W (230V) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=węże gumowe ciśnieniowe do 1,0 MPa 16mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=14.498

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=węże gumowe ciśnieniowe do 1,0 MPa 16mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=60.38

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=Wkręty do metalu, z łbem stożk.pł. M 5 
id=0000000	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.7242

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=Właz  kanałowy żel.ciężki -D okrągły 600 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=Włazy kan.żel.do stud.z tw.sz.400-425 B125 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.8161

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy DN20 do wody zimnej 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=Wodomierz śrubowy kołnierzowy Q3=25m3/h DN40 L=200mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=Wpust piwniczny z zaworem przeciwwzalewowym i pompą z przyłączem DN100 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=Wpust ściekowy żel. uliczny ciężki 750x150 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego 110 mm 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=Wsporniki dystansowe do stelaży montażowych 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=5

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=Wyrzutnia ścienna 300x300 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=Wyrzutnia ścienna 400x400 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=Wyrzutnia ścienna 600x1000 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Wyrzutnia ścienna 800x800 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=Zabezpieczenie stanu wody 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.35

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=Zawory hydrantowe mosiężne 25 mm 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=10

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Zawór  spł.do pisuaru,mos.chromowany 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy BA DN50 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy BA DN80 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa 3/4" 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=Zawór kulowy DN15 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=Zawór kulowy DN20 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=Zawór kulowy DN25 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=Zawór kulowy DN32 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=Zawór kulowy DN40 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=Zawór kulowy DN50 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=Zawór kulowy DN65 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=Zawór kulowy gazowy DN25 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=Zawór kulowy kołnierzowy DN80 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=Zawór odcinający DN15 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Zawór odcinający DN25 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=Zawór odcinający DN40 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=Zawór odcinający DN50 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Zawór odcinający DN65 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=Zawór odcinający DN80 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=Zawór odcinający do WC DN15 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=134

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=Zawór odcinający ze złączką do węża DN15 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=Zawór odcinający ze złączką do węża DN20 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=Zawór pierwszeństwa kołnierzowy DN80 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=Zawór równoważący DN15 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem DN50 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem DN65 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny d=100 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=28

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny d=125 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Zawór ze złączką do węża DN15 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN40 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN50 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN65 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=Zbiornik buforowy 100L 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=Zestaw hydroforowy o wydajności 2,0dm3/s i wysokości podnoszenia min. 10mH2O 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=Zlew 1-komorowy (komora kwadratowa z ociekaczem) montowany na szafce 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=Zlew 1-komorowy montowany na ścianie 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 406]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=6.159

[RMS ZEST 407]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1) 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=215.936107

[RMS ZEST 408]
ty=S
na=Nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.6832

[RMS ZEST 409]
ty=S
na=Obudowa wykopu "PODLASIE 2" 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=269.872287

[RMS ZEST 410]
ty=S
na=Prościarka do rur PE 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=4.6495

[RMS ZEST 411]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.6832

[RMS ZEST 412]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=249.096812500002

[RMS ZEST 413]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t  (1) 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=399.962368

[RMS ZEST 414]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=40.7963600000001

[RMS ZEST 415]
ty=S
na=Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=7.4

[RMS ZEST 416]
ty=S
na=Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=5.70708

[RMS ZEST 417]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200 kg 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=15.0176576

[RMS ZEST 418]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=18.477

[RMS ZEST 419]
ty=S
na=Zagęszczarka wibr.spalinowa 70-90 m3/h 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=698.065403000001

[RMS ZEST 420]
ty=S
na=Zespół prądotwórczy 1-faz.przenośny 2,5kVA 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.07

[RMS ZEST 421]
ty=S
na=Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.07

[RMS ZEST 422]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t  (1) 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=208.386

[RMS ZEST 423]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=1
na=INSTALACJE SANITARNE

[ELEMENT 2]
id=2
na=Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
nu=1
ob=347.05
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p12+#p13+#p14)*1*(0,98+0,2)
wo=347.05	1	347.05	


[RMS 1]
nz=4.65
np=0
il=1613.7825
wa=0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów
nu=2
ob=213.319
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p1-#p4
wo=213.319	1	213.319	


[RMS 1]
nz=1.99
np=0
il=424.50481
wa=0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
nu=3
ob=213.319
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p2
wo=213.319	1	213.319	


[RMS 1]
nz=0.1337
np=0
il=28.52075
wa=0

[RMS 417]
nz=0.0704
np=1
il=15.01766
wa=0

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
nu=4
ob=133.731
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p7+#p8+#p9
wo=133.731	1	133.731	


[RMS 1]
nz=4.54
np=0
il=607.13874
wa=0

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
nu=5
ob=133.731
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p7+#p8+#p9
wo=133.731	1	133.731	


[RMS 1]
nz=0.82
np=0
il=109.65942
wa=0

[RMS 413]
nz=0.54
np=1
il=72.21474
wa=0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
nu=6
ob=133.731
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p5
wo=133.731	1	133.731	


[RMS 413]
nz=0.03
mn=15
np=1
il=60.17895
wa=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	4 1411-03	4 14	1-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
nu=7
ob=58.822
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p12+#p13+#p14)*0,2*1
wo=58.822	1	58.822	


[RMS 1]
nz=1.86
np=0
il=109.40892
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=71.76284
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=58.822
wa=0

[RMS 419]
nz=0.68
np=1
il=39.99896
wa=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Zasypka technologiczna
nu=8
ob=30.792
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p12)*0,16*1+(#p13)*0,11*1+(#p14)*0,075*1-(#p12*PoleKołaD(0,16)+#p13*PoleKołaD(0,11)+#p14*PoleKołaD(0,075))
wo=30.792	1	30.792	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=59.42856
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=37.56624
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=30.792
wa=0

[RMS 419]
nz=0.71
np=1
il=21.86232
wa=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Obsypka 15 cm ponad wierzch rury
nu=9
ob=44.117
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p12+#p13+#p14)*0,15*1
wo=44.117	1	44.117	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=85.14581
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=53.82274
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=44.117
wa=0

[RMS 419]
nz=0.71
np=1
il=31.32307
wa=0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	4 2017-11	4 20	7-11		1
na=Przepust wodo i gazoszczelny w ścianie fundamentowej d=200
nu=10
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=7.04
np=0
il=21.12
wa=0

[RMS 199]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 412]
nz=0.31
np=1
il=0.93
wa=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	5 0705-03	5 07	5-03		1
na=Rura osłonowa DN200 (wejście do budynku i przepusty w fundamentach)
nu=11
ob=20
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	8 * 1 + 4 + 5 + 3	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.249
np=0
il=4.98
wa=0

[RMS 223]
nz=1.04
np=1
il=20.8
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	4 0203-04	4 02	3-04		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Poziomy w wykopach
nu=12
ob=112.64
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=112.64	1	24.08 + 7.35 + 40.87 + 40.34	


[RMS 1]
nz=0.322
np=0
il=36.27008
wa=0

[RMS 87]
nz=0.45
np=1
il=50.688
wa=0

[RMS 231]
nz=0.93
np=1
il=104.7552
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=112.64
wa=0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	4 0203-03	4 02	3-03		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Poziomy w wykopach
nu=13
ob=74.36
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=74.36	1	1.21 + 1.18 + 0.89 + 3.69 + 0.46 + 2.43 + 0.23 + 1.02 + 3.94 + 10.49 + 1.61 + 1.62 + 21.16 + 5.25 + 0.72 + 4.33 + 4.06 + 10.07	


[RMS 1]
nz=0.257
np=0
il=19.11052
wa=0

[RMS 86]
nz=0.52
np=1
il=38.6672
wa=0

[RMS 230]
nz=0.93
np=1
il=69.1548
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=74.36
wa=0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	4 0203-02	4 02	3-02		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Poziomy w wykopach
nu=14
ob=107.11
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=107.11	1	6.03 + 3.35 + 0.51 + 0.69 + 0.29 + 2.72 + 0.72 + 17.10 + 2.03 + 4.79 + 4.43 + 17.09 + 1.97 + 5.56 + 9.33 + 14.84 + 7.89 + 7.77	


[RMS 1]
nz=0.215
np=0
il=23.02865
wa=0

[RMS 119]
nz=0.54
np=1
il=57.8394
wa=0

[RMS 229]
nz=0.99
np=1
il=106.0389
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=107.11
wa=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	4 0216-02	4 02	6-02		1
na=Wpust piwniczny z zaworem przeciwwzalewowym i pompą z przyłączem DN100
nu=15
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.67
np=0
il=0.67
wa=0

[RMS 358]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=1
wa=0

[ELEMENT 2]
id=18
na=Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	5 1209-1105	5 12	9-1105		1
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu R*1,1 Przekucia dla pionów PCV 110
nu=16
ob=32
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=32	1	16 * 2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.91
mn=1.1
np=0
il=67.232
wa=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	5 1209-1104	5 12	9-1104		1
na=Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu Przekucia dla pionów PCV 75
nu=17
ob=16
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=16	1	7 * 2 + 2	


[RMS 1]
nz=1.74
np=0
il=27.84
wa=0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	4 0208-03	4 02	8-03		1
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Poziomy kanalizacyjne podstropowe
nu=18
ob=8.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	2.5 + 3.5 + 2.5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.27
np=0
il=2.295
wa=0

[RMS 117]
nz=0.6
np=1
il=5.1
wa=0

[RMS 320]
nz=0.8
np=1
il=6.8
wa=0

[RMS 227]
nz=0.93
np=1
il=7.905
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=8.5
wa=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
nu=19
ob=215.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p22+#p24
wo=215.5	1	215.5	


[RMS 1]
nz=1.5
np=0
il=323.25
wa=0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
nu=20
ob=248
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p23+#p25
wo=248	1	248	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.64
np=0
il=158.72
wa=0

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
nu=21
ob=463.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p19+#p20
wo=463.5	1	463.5	


[RMS 1]
nz=0.57
np=0
il=264.195
wa=0

[RMS 21]
nz=4
np=1
il=1854
wa=0

[RMS 22]
nz=0.00039
np=1
il=0.18077
wa=0

[RMS 342]
nz=0.00022
np=1
il=0.10197
wa=0

[RMS 174]
nz=0.002
np=1
il=0.927
wa=0

[RMS 355]
nz=0.001
np=1
il=0.4635
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=463.5
wa=0

[RMS 406]
nz=0.01
np=1
il=4.635
wa=0

[RMS 418]
nz=0.03
np=1
il=13.905
wa=0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	4 0208-03	4 02	8-03		1
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Piony kanalizacyjne
nu=22
ob=160
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=160	1	16 * 10	


[RMS 1]
nz=0.27
np=0
il=43.2
wa=0

[RMS 117]
nz=0.6
np=1
il=96
wa=0

[RMS 320]
nz=0.8
np=1
il=128
wa=0

[RMS 227]
nz=0.93
np=1
il=148.8
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=160
wa=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	4 0208-02	4 02	8-02		1
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Piony kanalizacyjne
nu=23
ob=80
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=80	1	8 * 10	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.23
np=0
il=18.4
wa=0

[RMS 119]
nz=0.47
np=1
il=37.6
wa=0

[RMS 319]
nz=0.8
np=1
il=64
wa=0

[RMS 229]
nz=1
np=1
il=80
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=80
wa=0

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	4 0208-03	4 02	8-03		1
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Poziomy kanalizacyjne
nu=24
ob=55.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p31*1,5
wo=55.5	1	55.5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.27
np=0
il=14.985
wa=0

[RMS 117]
nz=0.6
np=1
il=33.3
wa=0

[RMS 320]
nz=0.8
np=1
il=44.4
wa=0

[RMS 227]
nz=0.93
np=1
il=51.615
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=55.5
wa=0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	4 0208-01	4 02	8-01		1
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Poziomy kanalizacyjne
nu=25
ob=168
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p30*2
wo=168	1	168	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.178
np=0
il=29.904
wa=0

[RMS 118]
nz=0.36
np=1
il=60.48
wa=0

[RMS 318]
nz=1
np=1
il=168
wa=0

[RMS 228]
nz=1.04
np=1
il=174.72
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=168
wa=0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	4 0222-02	4 02	2-02		1
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
nu=26
ob=16
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16	


[RMS 1]
nz=0.38
np=0
il=6.08
wa=0

[RMS 39]
nz=1
np=1
il=16
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=16
wa=0

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNNR	4 0222-01	4 02	2-01		1
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
nu=27
ob=9
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9	


[RMS 1]
nz=0.32
np=0
il=2.88
wa=0

[RMS 40]
nz=1
np=1
il=9
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=9
wa=0

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	4 0213-05	4 02	3-05		1
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm
nu=28
ob=16
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.34
np=0
il=5.44
wa=0

[RMS 260]
nz=1
np=1
il=16
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=16
wa=0

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	4 0213-04	4 02	3-04		1
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm
nu=29
ob=7
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	


[RMS 1]
nz=0.29
np=0
il=2.03
wa=0

[RMS 259]
nz=1
np=1
il=7
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=7
wa=0

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR	4 0211-01	4 02	1-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
nu=30
ob=84
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p37+#p38+#p39+#p40+#p41+#p42+#p43
wo=84	1	84	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.56
np=0
il=47.04
wa=0

[RMS 118]
nz=3
np=1
il=252
wa=0

[RMS 318]
nz=1
np=1
il=84
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=84
wa=0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	4 0211-03	4 02	1-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
nu=31
ob=37
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p33+#p35
wo=37	1	37	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.28
np=0
il=47.36
wa=0

[RMS 117]
nz=3
np=1
il=111
wa=0

[RMS 320]
nz=1
np=1
il=37
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=37
wa=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	215/-GEBE-RI-T	215/	GEBE-RI	T	1
na=Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej
nu=32
ob=32
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p33
wo=32	1	32	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.72
np=0
il=23.04
wa=0

[RMS 268]
nz=1
np=0
il=32
wa=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNR	215/-GEBE-RI-T	215/	GEBE-RI	T	1
na=Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową
nu=33
ob=32
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=32	1	6 + 1 + 1 + 7 + 3 + 1 + 1 + 8 + 2 + 1 + 1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.54
np=0
il=17.28
wa=0

[RMS 43]
nz=1
np=0
il=32
wa=0

[RMS 142]
nz=1
np=0
il=32
wa=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	215/-GEBE-RI-T	215/	GEBE-RI	T	1
na=Stelaż montażowy do miski ustępowej dla niepełnosprawnych
nu=34
ob=5
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p35
wo=5	1	5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.72
np=0
il=3.6
wa=0

[RMS 267]
nz=1
np=0
il=5
wa=0

[RMS 361]
nz=1
np=0
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNR	215/-GEBE-RI-T	215/	GEBE-RI	T	1
na=Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową dla niepełnosprawnych
nu=35
ob=5
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.54
np=0
il=2.7
wa=0

[RMS 143]
nz=1
np=0
il=5
wa=0

[RMS 262]
nz=1
np=0
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR	215/-GEBE-RI-T	215/	GEBE-RI	T	1
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC
nu=36
ob=37
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p33+#p35
wo=37	1	37	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.35
np=0
il=12.95
wa=0

[RMS 212]
nz=1
np=0
il=37
wa=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	4 0230-02	4 02	0-02		1
na=Umywalka standard
nu=37
ob=6
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1 + 1 + 1 + 1 + 2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.98
np=0
il=11.88
wa=0

[RMS 276]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 326]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	4 0230-02	4 02	0-02		1
na=Umywalka okrągła wpuszczana w blat
nu=38
ob=48
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=48	1	7 + 1 + 1 + 11 + 2 + 9 + 1 + 1 + 11 + 1 + 3	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.98
np=0
il=95.04
wa=0

[RMS 276]
nz=1
np=1
il=48
wa=0

[RMS 325]
nz=1
np=1
il=48
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=48
wa=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	4 0230-02	4 02	0-02		1
na=Umywalka dla niepełnosprawnych
nu=39
ob=5
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	1 + 1 + 1 + 1 + 1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.98
np=0
il=9.9
wa=0

[RMS 277]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 327]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNNR	4 0229-05	4 02	9-05		1
na=Zlew 1-komorowy (komora kwadratowa z ociekaczem) montowany na szafce
nu=40
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.29
np=0
il=6.45
wa=0

[RMS 404]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNNR	4 0229-04	4 02	9-04		1
na=Zlew 1-komorowy montowany na ścianie
nu=41
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.2
np=0
il=6.6
wa=0

[RMS 405]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	4 0234-02	4 02	4-02		1
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
nu=42
ob=13
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=13	1	2 + 4 + 1 + 1 + 1 + 4	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.83
np=0
il=23.79
wa=0

[RMS 177]
nz=1
np=1
il=13
wa=0

[RMS 275]
nz=1
np=1
il=13
wa=0

[RMS 369]
nz=1
np=1
il=13
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=13
wa=0

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNR	0-35 0123-01	0-35	0123-01		1
na=Brodzik kwadratowy z kompletem nóżek i syfonem samooczyszczającym, odpływ 90mm wraz z kabiną kwadratową 80x50cm z drzwiami rozsuwanymi
nu=43
ob=4
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1 + 1 + 1 + 1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=3.9
np=0
il=15.6
wa=0

[RMS 139]
nz=0.34
np=0
il=1.36
wa=0

[RMS 19]
nz=1
np=0
il=4
wa=0

[RMS 412]
nz=0.07
np=1
il=0.28
wa=0

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNNR	4 0218-01	4 02	8-01		1
na=Odwodnienie liniowe prysznicowe L=1,0m
nu=44
ob=6
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3 + 3	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=10
np=0
il=60
wa=0

[RMS 152]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNNR	4 0218-01	4 02	8-01		1
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego 110 mm
nu=45
ob=13
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=13	1	7 + 1 + 3 + 2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.52
np=0
il=6.76
wa=0

[RMS 360]
nz=1
np=1
il=13
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=13
wa=0

[POZYCJA]
id=49
pd= 	 	Analiza własna
na=Poręcz stała L=600 przy WC
nu=46
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p35
wo=5	1	5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.5
np=0
il=7.5
wa=0

[RMS 194]
nz=1
np=0
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=50
pd= 	 	Analiza własna
na=Poręcz ścienna łukowa stała przy WC L=700
nu=47
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p35
wo=5	1	5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.5
np=0
il=7.5
wa=0

[RMS 196]
nz=1
np=0
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=51
pd= 	 	Analiza własna
na=Poręcz ścienna łukowa stała przy umywalkach L=600
nu=48
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p35*2
wo=10	1	10	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.5
np=0
il=15
wa=0

[RMS 195]
nz=1
np=0
il=10
wa=0

[ELEMENT 2]
id=52
na=Instalacja wodociągowa

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNR	4 0106-02	4 01	6-02		1
na=Rurociągi stalowe INOX o śr.nominalnej 22x1,2 mm łączone na złączki zaprasowywane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=49
ob=33.1
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=33.1	1	8.60 + 12.0 + 8.0 + 4.5	


[RMS 1]
nz=0.359
np=0
il=11.8829
wa=0

[RMS 98]
nz=0.62
np=1
il=20.522
wa=0

[RMS 305]
nz=0.7
np=1
il=23.17
wa=0

[RMS 233]
nz=1.03
np=1
il=34.093
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=33.1
wa=0

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNNR	4 0106-03	4 01	6-03		1
na=Rurociągi stalowe INOX o śr.nominalnej 28x1,5mm łączone na złączki zaprasowywane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=50
ob=8.65
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8.65	1	1.5 + 5.15 + 2.0	


[RMS 1]
nz=0.39
np=0
il=3.3735
wa=0

[RMS 99]
nz=0.57
np=1
il=4.9305
wa=0

[RMS 306]
nz=0.52
np=1
il=4.498
wa=0

[RMS 234]
nz=1.03
np=1
il=8.9095
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=8.65
wa=0

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNNR	4 0106-04	4 01	6-04		1
na=Rurociągi stalowe INOX o śr.nominalnej 35x1,5 mm łączone na złączki zaprasowywane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=51
ob=9.1
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=9.1	1	1.5 + 5.6 + 2.0	


[RMS 1]
nz=0.474
np=0
il=4.3134
wa=0

[RMS 100]
nz=0.44
np=1
il=4.004
wa=0

[RMS 307]
nz=0.52
np=1
il=4.732
wa=0

[RMS 235]
nz=1.03
np=1
il=9.373
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=9.1
wa=0

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNNR	4 0106-05	4 01	6-05		1
na=Rurociągi stalowe INOX o śr.nominalnej 42x1,5 mm łączone na złączki zaprasowywane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=52
ob=12.55
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=12.55	1	4.43 + 7.12 + 1.0	


[RMS 1]
nz=0.522
np=0
il=6.5511
wa=0

[RMS 101]
nz=0.42
np=1
il=5.271
wa=0

[RMS 308]
nz=0.47
np=1
il=5.8985
wa=0

[RMS 236]
nz=1.02
np=1
il=12.801
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=12.55
wa=0

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNNR	4 0106-06	4 01	6-06		1
na=Rurociągi stalowe INOX o śr.nominalnej 54x1,5 mm łączone na złączki zaprasowywane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=53
ob=30.95
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=30.95	1	4.65 + 2.10 + 2.0 + 5.90 + 7.7 + 6.60 + 2.0	


[RMS 1]
nz=0.582
np=0
il=18.0129
wa=0

[RMS 102]
nz=0.47
np=1
il=14.5465
wa=0

[RMS 309]
nz=0.42
np=1
il=12.999
wa=0

[RMS 237]
nz=1.02
np=1
il=31.569
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=30.95
wa=0

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNNR	4 0106-07	4 01	6-07		1
na=Rurociągi stalowe INOX o śr.nominalnej 66,7x1,5 mm łączone na złączki zaprasowywane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=54
ob=48.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=48.5	1	48.5	


[RMS 1]
nz=0.678
np=0
il=32.883
wa=0

[RMS 103]
nz=0.38
np=1
il=18.43
wa=0

[RMS 310]
nz=0.42
np=1
il=20.37
wa=0

[RMS 238]
nz=1.02
np=1
il=49.47
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=48.5
wa=0

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNNR	4 0106-07	4 01	6-07		1
na=Rurociągi stalowe INOX o śr.nominalnej 76,1x2,0 mm łączone na złączki zaprasowywane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=55
ob=49.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=49.5	1	49.50	


[RMS 1]
nz=0.678
np=0
il=33.561
wa=0

[RMS 104]
nz=0.38
np=1
il=18.81
wa=0

[RMS 311]
nz=0.42
np=1
il=20.79
wa=0

[RMS 239]
nz=1.02
np=1
il=50.49
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=49.5
wa=0

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNNR	4 0106-08	4 01	6-08		1
na=Rurociągi stalowe INOX o śr.nominalnej 88,9x2,0mm łączone na złączki zaprasowywane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=56
ob=28.8
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=28.8	1	4.80 + 24.0	


[RMS 1]
nz=0.801
np=0
il=23.0688
wa=0

[RMS 105]
nz=0.43
np=1
il=12.384
wa=0

[RMS 312]
nz=0.35
np=1
il=10.08
wa=0

[RMS 240]
nz=1.02
np=1
il=29.376
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=28.8
wa=0

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Otulina PE gr. 9 mm d=22
nu=57
ob=33.1
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p49
wo=33.1	1	33.1	


[RMS 1]
nz=0.1553
np=0
il=5.14043
wa=0

[RMS 73]
nz=6
np=1
il=198.6
wa=0

[RMS 170]
nz=1.1
np=1
il=36.41
wa=0

[RMS 297]
nz=0.06
np=1
il=1.986
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0082
np=1
il=0.27142
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=33.1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0009
np=1
il=0.02979
wa=0

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Otulina PE gr. 9 mm d=28
nu=58
ob=8.65
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p50
wo=8.65	1	8.65	


[RMS 1]
nz=0.1725
np=0
il=1.49213
wa=0

[RMS 73]
nz=6
np=1
il=51.9
wa=0

[RMS 171]
nz=1.1
np=1
il=9.515
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0972
np=1
il=0.84078
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0106
np=1
il=0.09169
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=8.65
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0021
np=1
il=0.01817
wa=0

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Otulina PE gr. 9 mm d=35
nu=59
ob=9.1
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p51
wo=9.1	1	9.1	


[RMS 1]
nz=0.1725
np=0
il=1.56975
wa=0

[RMS 73]
nz=6
np=1
il=54.6
wa=0

[RMS 172]
nz=1.1
np=1
il=10.01
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0972
np=1
il=0.88452
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0106
np=1
il=0.09646
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=9.1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0021
np=1
il=0.01911
wa=0

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Otulina PE gr. 9 mm d=42
nu=60
ob=12.55
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p52
wo=12.55	1	12.55	


[RMS 1]
nz=0.1725
np=0
il=2.16488
wa=0

[RMS 73]
nz=6
np=1
il=75.3
wa=0

[RMS 173]
nz=1.1
np=1
il=13.805
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0972
np=1
il=1.21986
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0106
np=1
il=0.13303
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=12.55
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0021
np=1
il=0.02636
wa=0

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		1
na=Otulina PE gr. 13 mm d=50
nu=61
ob=30.95
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p53
wo=30.95	1	30.95	


[RMS 1]
nz=0.2243
np=0
il=6.94209
wa=0

[RMS 73]
nz=5
np=1
il=154.75
wa=0

[RMS 157]
nz=1.15
np=1
il=35.5925
wa=0

[RMS 297]
nz=0.1499
np=1
il=4.63941
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0161
np=1
il=0.4983
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=30.95
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00505
np=1
il=0.1563
wa=0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		1
na=Otulina PE gr. 13 mm d=66,7
nu=62
ob=48.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p54
wo=48.5	1	48.5	


[RMS 1]
nz=0.2243
np=0
il=10.87855
wa=0

[RMS 73]
nz=5
np=1
il=242.5
wa=0

[RMS 158]
nz=1.15
np=1
il=55.775
wa=0

[RMS 297]
nz=0.1499
np=1
il=7.27015
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0161
np=1
il=0.78085
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=48.5
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00505
np=1
il=0.24493
wa=0

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		1
na=Otulina PE gr. 13 mm d=76,1
nu=63
ob=49.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p55
wo=49.5	1	49.5	


[RMS 1]
nz=0.2243
np=0
il=11.10285
wa=0

[RMS 73]
nz=5
np=1
il=247.5
wa=0

[RMS 158]
nz=1.15
np=1
il=56.925
wa=0

[RMS 297]
nz=0.1499
np=1
il=7.42005
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0161
np=1
il=0.79695
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=49.5
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00505
np=1
il=0.24998
wa=0

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNR	0-34 0101-09	0-34	0101-09		1
na=Otulina PE gr. 13 mm d=88,9
nu=64
ob=49.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p55
wo=49.5	1	49.5	


[RMS 1]
nz=0.2492
np=0
il=12.3354
wa=0

[RMS 73]
nz=5
np=1
il=247.5
wa=0

[RMS 159]
nz=1.15
np=1
il=56.925
wa=0

[RMS 297]
nz=0.2138
np=1
il=10.5831
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0204
np=1
il=1.0098
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=49.5
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00815
np=1
il=0.40343
wa=0

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
nu=65
ob=152.4
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p80+#p81+#p82+#p83)*1,2
wo=152.4	1	152.4	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.5
np=0
il=228.6
wa=0

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
nu=66
ob=152.4
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p65
wo=152.4	1	152.4	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.57
np=0
il=86.868
wa=0

[RMS 21]
nz=4
np=1
il=609.6
wa=0

[RMS 22]
nz=0.00039
np=1
il=0.05944
wa=0

[RMS 342]
nz=0.00022
np=1
il=0.03353
wa=0

[RMS 174]
nz=0.002
np=1
il=0.3048
wa=0

[RMS 355]
nz=0.001
np=1
il=0.1524
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=152.4
wa=0

[RMS 406]
nz=0.01
np=1
il=1.524
wa=0

[RMS 418]
nz=0.03
np=1
il=4.572
wa=0

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNNR	4 0112-01	4 01	2-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=67
ob=176
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=176	1	10 + 5 + 8 + 3 + 4 + 3 + 8 + 10 + 10 + 6 + 6 + 8 + 13 + 8 + 15 + 20 + 15 + 10 + 4 + 10	
ko=	brak możliwości weryfikacji - brak oznaczenia średnic w projekcie


[RMS 1]
nz=0.287
np=0
il=50.512
wa=0

[RMS 89]
nz=0.3
np=1
il=52.8
wa=0

[RMS 321]
nz=1.43
np=1
il=251.68
wa=0

[RMS 244]
nz=1.1
np=1
il=193.6
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=176
wa=0

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNNR	4 0112-01	4 01	2-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=68
ob=51
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=51	1	3 + 4 + 10 + 6 + 3 + 2 + 2 + 2 + 5 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4	
ko=	brak możliwości weryfikacji - brak oznaczenia średnic w projekcie


[RMS 1]
nz=0.287
np=0
il=14.637
wa=0

[RMS 90]
nz=0.3
np=1
il=15.3
wa=0

[RMS 322]
nz=1.43
np=1
il=72.93
wa=0

[RMS 245]
nz=1.1
np=1
il=56.1
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=51
wa=0

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNNR	4 0112-02	4 01	2-02		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=69
ob=51
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=51	1	5 + 6 + 3 + 3 + 4 + 6 + 5 + 6 + 3 + 10	
ko=	brak możliwości weryfikacji - brak oznaczenia średnic w projekcie


[RMS 1]
nz=0.31
np=0
il=15.81
wa=0

[RMS 91]
nz=0.3
np=1
il=15.3
wa=0

[RMS 323]
nz=1.25
np=1
il=63.75
wa=0

[RMS 246]
nz=1.08
np=1
il=55.08
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=51
wa=0

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNNR	4 0112-01	4 01	2-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych CW
nu=70
ob=98
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=98	1	4 + 6 + 10 + 5 + 2 + 8 + 15 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 20 + 6 + 1 + 6	
ko=	brak możliwości weryfikacji - brak oznaczenia średnic w projekcie


[RMS 1]
nz=0.287
np=0
il=28.126
wa=0

[RMS 89]
nz=0.3
np=1
il=29.4
wa=0

[RMS 321]
nz=1.43
np=1
il=140.14
wa=0

[RMS 244]
nz=1.1
np=1
il=107.8
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=98
wa=0

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNNR	4 0112-01	4 01	2-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych CW
nu=71
ob=38
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=38	1	30 + 3 + 5	
ko=	brak możliwości weryfikacji - brak oznaczenia średnic w projekcie


[RMS 1]
nz=0.287
np=0
il=10.906
wa=0

[RMS 90]
nz=0.3
np=1
il=11.4
wa=0

[RMS 322]
nz=1.43
np=1
il=54.34
wa=0

[RMS 245]
nz=1.1
np=1
il=41.8
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=38
wa=0

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNNR	4 0112-02	4 01	2-02		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych CW
nu=72
ob=10
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	
ko=	brak możliwości weryfikacji - brak oznaczenia średnic w projekcie


[RMS 1]
nz=0.31
np=0
il=3.1
wa=0

[RMS 91]
nz=0.3
np=1
il=3
wa=0

[RMS 323]
nz=1.25
np=1
il=12.5
wa=0

[RMS 246]
nz=1.08
np=1
il=10.8
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNNR	4 0112-03	4 01	2-03		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych CW
nu=73
ob=10
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	
ko=	brak możliwości weryfikacji - brak oznaczenia średnic w projekcie


[RMS 1]
nz=0.345
np=0
il=3.45
wa=0

[RMS 92]
nz=0.35
np=1
il=3.5
wa=0

[RMS 324]
nz=1.11
np=1
il=11.1
wa=0

[RMS 247]
nz=1.08
np=1
il=10.8
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNNR	4 0112-04	4 01	2-04		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych CW
nu=74
ob=30
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	17 + 13	
ko=	brak możliwości weryfikacji - brak oznaczenia średnic w projekcie


[RMS 1]
nz=0.368
np=0
il=11.04
wa=0

[RMS 93]
nz=0.47
np=1
il=14.1
wa=0

[RMS 317]
nz=1
np=1
il=30
wa=0

[RMS 248]
nz=1.08
np=1
il=32.4
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=30
wa=0

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
na=Otulina PE gr. 6 mm d=16
nu=75
ob=274
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p67+#p70
wo=274	1	274	
ko=	brak możliwości weryfikacji - brak oznaczenia średnic w projekcie


[RMS 1]
nz=0.1553
np=0
il=42.5522
wa=0

[RMS 73]
nz=6
np=1
il=1644
wa=0

[RMS 166]
nz=1.1
np=1
il=301.4
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0496
np=1
il=13.5904
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0059
np=1
il=1.6166
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=274
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0006
np=1
il=0.1644
wa=0

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
na=Otulina PE gr. 6 mm d=20
nu=76
ob=89
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p68+#p71
wo=89	1	89	
ko=	brak możliwości weryfikacji - brak oznaczenia średnic w projekcie


[RMS 1]
nz=0.1553
np=0
il=13.8217
wa=0

[RMS 73]
nz=6
np=1
il=534
wa=0

[RMS 167]
nz=1.1
np=1
il=97.9
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0496
np=1
il=4.4144
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0059
np=1
il=0.5251
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=89
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0006
np=1
il=0.0534
wa=0

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
na=Otulina PE gr. 6 mm d=25
nu=77
ob=61
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p69+#p72
wo=61	1	61	
ko=	brak możliwości weryfikacji - brak oznaczenia średnic w projekcie


[RMS 1]
nz=0.1725
np=0
il=10.5225
wa=0

[RMS 73]
nz=6
np=1
il=366
wa=0

[RMS 168]
nz=1.1
np=1
il=67.1
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0751
np=1
il=4.5811
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0075
np=1
il=0.4575
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=61
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00115
np=1
il=0.07015
wa=0

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Otulina PE gr. 30 mm d=32
nu=78
ob=10
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p73
wo=10	1	10	
ko=	brak możliwości weryfikacji - brak oznaczenia średnic w projekcie


[RMS 1]
nz=0.2108
np=0
il=2.108
wa=0

[RMS 73]
nz=6
np=1
il=60
wa=0

[RMS 160]
nz=1.1
np=1
il=11
wa=0

[RMS 297]
nz=0.1697
np=1
il=1.697
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0261
np=1
il=0.261
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=10
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00705
np=1
il=0.0705
wa=0

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Otulina PE gr. 40 mm d=40
nu=79
ob=30
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p74
wo=30	1	30	
ko=	brak możliwości weryfikacji - brak oznaczenia średnic w projekcie


[RMS 1]
nz=0.2108
np=0
il=6.324
wa=0

[RMS 73]
nz=6
np=1
il=180
wa=0

[RMS 163]
nz=1.1
np=1
il=33
wa=0

[RMS 297]
nz=0.1697
np=1
il=5.091
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0261
np=1
il=0.783
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=30
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00705
np=1
il=0.2115
wa=0

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNNR	4 0116-01	4 01	6-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalki i zlewozmywaki
nu=80
ob=67
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p37+#p38+#p39+#p40+#p41
wo=67	1	67	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.29
mn=2
np=0
il=38.86
wa=0

[RMS 89]
nz=2
mn=2
np=1
il=268
wa=0

[RMS 95]
nz=1
mn=2
np=1
il=134
wa=0

[RMS 321]
nz=1
mn=2
np=1
il=134
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=67
wa=0

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNNR	4 0116-01	4 01	6-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Prysznice
nu=81
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p43+#p44
wo=10	1	10	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.29
mn=2
np=0
il=5.8
wa=0

[RMS 89]
nz=2
mn=2
np=1
il=40
wa=0

[RMS 95]
nz=1
mn=2
np=1
il=20
wa=0

[RMS 321]
nz=1
mn=2
np=1
il=20
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNNR	4 0116-06	4 01	6-06		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm WC
nu=82
ob=37
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p33+#p35
wo=37	1	37	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.9
np=0
il=33.3
wa=0

[RMS 90]
nz=1
np=1
il=37
wa=0

[RMS 97]
nz=1
np=1
il=37
wa=0

[RMS 322]
nz=1
np=1
il=37
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=37
wa=0

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNNR	4 0116-06	4 01	6-06		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Pisuar
nu=83
ob=13
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p42
wo=13	1	13	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.9
np=0
il=11.7
wa=0

[RMS 90]
nz=1
np=1
il=13
wa=0

[RMS 96]
nz=1
np=1
il=13
wa=0

[RMS 322]
nz=1
np=1
il=13
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=13
wa=0

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNNR	4 0135-04	4 01	5-04		1
na=Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15
nu=84
ob=134
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p78*2
wo=134	1	134	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.53
np=0
il=71.02
wa=0

[RMS 389]
nz=1
np=1
il=134
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=134
wa=0

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNNR	4 0135-04	4 01	5-04		1
na=Zawór odcinający do WC DN15
nu=85
ob=37
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p80
wo=37	1	37	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.53
np=0
il=19.61
wa=0

[RMS 388]
nz=1
np=1
il=37
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=37
wa=0

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNNR	4 0137-02	4 01	7-02		1
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard
nu=86
ob=54
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p37+#p38
wo=54	1	54	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.96
np=0
il=51.84
wa=0

[RMS 12]
nz=1
np=1
il=54
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=54
wa=0

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNNR	4 0137-04	4 01	7-04		1
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepełnosprawnych
nu=87
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p39
wo=5	1	5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.41
np=0
il=7.05
wa=0

[RMS 11]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNNR	4 0137-02	4 01	7-02		1
na=Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard
nu=88
ob=8
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p40+#p41
wo=8	1	8	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.96
np=0
il=7.68
wa=0

[RMS 13]
nz=1
np=1
il=8
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNNR	4 0137-09	4 01	7-09		1
na=Bateria natryskowa jednouchwytowa standard
nu=89
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p43+#p44
wo=10	1	10	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.88
np=0
il=8.8
wa=0

[RMS 10]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=94
pd=	KNNR	4 0135-01	4 01	5-01		1
na=Zawór ze złączką do węża DN15
nu=90
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	
ko=	Przyjęto montaż zaworów na cwu
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.17
np=0
il=1.02
wa=0

[RMS 398]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNNR	4 0132-02	4 01	2-02		1
na=Zawór kulowy DN20
nu=91
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=9	1	1 + 1 + 3 + 4	
ko=	Przyjęto montaż zaworów na cwu
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.34
np=0
il=3.4
wa=0

[RMS 374]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=96
pd=	KNNR	4 0132-03	4 01	2-03		1
na=Zawór kulowy DN25
nu=92
ob=7
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	1 + 1 + 1 + 2	
ko=	Przyjęto montaż zaworów na cwu
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.4
np=0
il=2.8
wa=0

[RMS 375]
nz=1
np=1
il=7
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=7
wa=0

[POZYCJA]
id=97
pd=	KNNR	4 0132-04	4 01	2-04		1
na=Zawór kulowy DN32
nu=93
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1 + 1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.46
np=0
il=0.92
wa=0

[RMS 376]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=98
pd=	KNNR	4 0132-05	4 01	2-05		1
na=Zawór kulowy DN40
nu=94
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1 + 1 + 1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.54
np=0
il=1.62
wa=0

[RMS 377]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=99
pd=	KNNR	4 0132-06	4 01	2-06		1
na=Zawór kulowy DN50
nu=95
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.65
np=0
il=1.3
wa=0

[RMS 378]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=100
pd=	KNNR	4 0132-07	4 01	2-07		1
na=Zawór kulowy DN65
nu=96
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.8
np=0
il=1.6
wa=0

[RMS 379]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=101
pd=	KNNR	4 0520-08	4 05	0-08		1
na=Zawór kulowy kołnierzowy DN80
nu=97
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.73
np=0
il=5.46
wa=0

[RMS 76]
nz=2
np=1
il=4
wa=0

[RMS 339]
nz=2
np=1
il=4
wa=0

[RMS 381]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 415]
nz=0.74
np=1
il=1.48
wa=0

[POZYCJA]
id=102
pd=	KNNR	4 0130-01	4 01	0-01		1
na=Termostatyczny zawór mieszający o śr. nominalnej 15 mm
nu=98
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Przyjęto montaż zaworu na inst.cyrkulacji


[RMS 1]
nz=0.22
np=0
il=0.22
wa=0

[RMS 304]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=103
pd=	KNNR	4 0143-01	4 01	3-01		1
na=Elektryczny podgrzewacz wody przepływowy 3,5kW
nu=99
ob=6
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=4.97
np=0
il=29.82
wa=0

[RMS 46]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNNR	4 0143-01	4 01	3-01		1
na=Elektryczny podgrzewacz wody V=30l
nu=100
ob=10
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=4.97
np=0
il=49.7
wa=0

[RMS 47]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=105
pd=	KNNR	4 0143-01	4 01	3-01		1
na=Elektryczny podgrzewacz wody V=50l
nu=101
ob=4
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1 + 1 + 1 + 1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=4.97
np=0
il=19.88
wa=0

[RMS 48]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNNR	4 0123-02	4 01	3-02		1
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
nu=102
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p102
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.11
np=0
il=2.11
wa=0

[RMS 79]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=107
pd=	KNNR	4 0141-01	4 01	1-01		1
na=Wodomierz śrubowy kołnierzowy Q3=25m3/h DN40 L=200mm
nu=103
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=3.65
np=0
il=3.65
wa=0

[RMS 85]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 357]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 135]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNNR	4 0520-08	4 05	0-08		1
na=Zawór pierwszeństwa kołnierzowy DN80
nu=104
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.73
np=0
il=2.73
wa=0

[RMS 76]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 339]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 392]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 415]
nz=0.74
np=1
il=0.74
wa=0

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNNR	4 0520-08	4 05	0-08		1
na=Filtr siatkowy kołnierzowy DN80
nu=105
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.73
np=0
il=2.73
wa=0

[RMS 52]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 76]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 339]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 415]
nz=0.74
np=1
il=0.74
wa=0

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNNR	4 0520-08	4 05	0-08		1
na=Zawór antyskażeniowy BA DN80
nu=106
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.73
np=0
il=2.73
wa=0

[RMS 76]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 339]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 371]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 415]
nz=0.74
np=1
il=0.74
wa=0

[POZYCJA]
id=111
pd=	KNNR	4 0132-06	4 01	2-06		1
na=Zawór antyskażeniowy BA DN50
nu=107
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.65
np=0
il=0.65
wa=0

[RMS 370]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=112
pd=	KNNR	4 0123-05	4 01	3-05		1
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
nu=108
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p109
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.16
np=0
il=1.16
wa=0

[RMS 78]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 109]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 316]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=113
pd=	KNNR	4 0140-02	4 01	0-02		1
na=Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy DN20 do wody zimnej
nu=109
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.44
np=0
il=0.44
wa=0

[RMS 356]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 132]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=114
pd=	KNNR	4 0132-03	4 01	2-03		1
na=Zawór kulowy DN25 [wodomierz]
nu=110
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p109*2
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.4
np=0
il=0.8
wa=0

[RMS 375]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=115
pd=	KNNR	4 0128-02	4 01	8-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej
nu=111
ob=685.15
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p49:#p56+#p67:#p74
wo=685.15	1	685.15	


[RMS 1]
nz=0.0556
np=0
il=38.09434
wa=0

[POZYCJA]
id=116
pd=	KNNR	4 0126-04	4 01	6-04		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych
nu=112
ob=221.15
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p49:#p56
wo=221.15	1	221.15	


[RMS 1]
nz=0.08
np=0
il=17.692
wa=0

[RMS 133]
nz=0.00343
np=1
il=0.75854
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=221.15
wa=0

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNNR	4 0127-01	4 01	7-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
nu=113
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=6.66
np=0
il=6.66
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=118
pd=	KNNR	4 0127-04	4 01	7-04		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
nu=114
ob=464
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p67:#p74
wo=464	1	464	
ko=	brak możliwości weryfikacji - brak oznaczenia średnic w projekcie


[RMS 1]
nz=0.0745
np=0
il=34.568
wa=0

[POZYCJA]
id=119
pd= 	 	Analiza własna
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
nu=115
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna

[ELEMENT 2]
id=120
na=Instalacja hydrantowa

[POZYCJA]
id=121
pd= 	 	Analiza własna
na=Zestaw hydroforowy o wydajności 2,0dm3/s i wysokości podnoszenia min. 10mH2O
nu=116
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=50
np=0
il=50
wa=0

[RMS 403]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=122
pd=	KNNR	4 0106-03	4 01	6-03		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 28x1,5 mm łączone na złączki zaprasowywane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=117
ob=27.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=27.5	1	0.6 + 0.3 + 3.0 + 1.6 + 1.5 + 5.0 + 2.0 + 10.50 + 3.0	


[RMS 1]
nz=0.39
np=0
il=10.725
wa=0

[RMS 106]
nz=0.57
np=1
il=15.675
wa=0

[RMS 306]
nz=0.52
np=1
il=14.3
wa=0

[RMS 241]
nz=1.03
np=1
il=28.325
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=27.5
wa=0

[POZYCJA]
id=123
pd=	KNNR	4 0106-06	4 01	6-06		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 42x1,5 mm łączone na złączki zaprasowywane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=118
ob=169
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=169	1	105 + 64	


[RMS 1]
nz=0.582
np=0
il=98.358
wa=0

[RMS 107]
nz=0.47
np=1
il=79.43
wa=0

[RMS 309]
nz=0.42
np=1
il=70.98
wa=0

[RMS 242]
nz=1.02
np=1
il=172.38
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=169
wa=0

[POZYCJA]
id=124
pd=	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Otulina PE gr. 9 mm d=28
nu=119
ob=27.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p117
wo=27.5	1	27.5	


[RMS 1]
nz=0.1725
np=0
il=4.74375
wa=0

[RMS 73]
nz=6
np=1
il=165
wa=0

[RMS 171]
nz=1.1
np=1
il=30.25
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0972
np=1
il=2.673
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0106
np=1
il=0.2915
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=27.5
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0021
np=1
il=0.05775
wa=0

[POZYCJA]
id=125
pd=	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		1
na=Otulina PE gr. 13 mm d=50
nu=120
ob=169
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p118
wo=169	1	169	


[RMS 1]
nz=0.2243
np=0
il=37.9067
wa=0

[RMS 73]
nz=5
np=1
il=845
wa=0

[RMS 157]
nz=1.15
np=1
il=194.35
wa=0

[RMS 297]
nz=0.1499
np=1
il=25.3331
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0161
np=1
il=2.7209
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=169
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00505
np=1
il=0.85345
wa=0

[POZYCJA]
id=126
pd=	KNNR	4 0115-03	4 01	5-03		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
nu=121
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p123+#p124
wo=10	1	10	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.4
np=0
il=4
wa=0

[RMS 306]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 134]
nz=4
np=1
il=40
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=127
pd=	KNNR	4 0138-01	4 01	8-01		1
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
nu=122
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p123+#p124
wo=10	1	10	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.34
np=0
il=3.4
wa=0

[RMS 368]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNNR	4 0142-01	4 01	2-01		1
na=Szafki hydrantowe naścienne HP25 z wężem L=20m
nu=123
ob=9
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.09
np=0
il=9.81
wa=0

[RMS 292]
nz=1
np=1
il=9
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=9
wa=0

[POZYCJA]
id=129
pd=	KNNR	4 0142-01	4 01	2-01		1
na=Szafki hydrantowe naścienne HP25 z wężem L=30m
nu=124
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.09
np=0
il=1.09
wa=0

[RMS 293]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=130
pd=	KNNR	4 0128-02	4 01	8-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
nu=125
ob=196.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p117+#p118
wo=196.5	1	196.5	


[RMS 1]
nz=0.0556
np=0
il=10.9254
wa=0

[POZYCJA]
id=131
pd=	KNNR	4 0126-04	4 01	6-04		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
nu=126
ob=196.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p117+#p118
wo=196.5	1	196.5	


[RMS 1]
nz=0.08
np=0
il=15.72
wa=0

[RMS 133]
nz=0.00309
np=1
il=0.60719
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=196.5
wa=0

[POZYCJA]
id=132
pd= 	 	Analiza własna
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
nu=127
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna

[ELEMENT 2]
id=133
na=Instalacja gazowa

[POZYCJA]
id=134
pd=	KNNR	4 0303-06	4 03	3-06		1
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
nu=128
ob=24
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=24	1	13 + 9 + 2	


[RMS 1]
nz=1.09
np=0
il=26.16
wa=0

[RMS 108]
nz=0.2
np=1
il=4.8
wa=0

[RMS 309]
nz=0.7
np=1
il=16.8
wa=0

[RMS 243]
nz=1.03
np=1
il=24.72
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=24
wa=0

[POZYCJA]
id=135
pd=	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
nu=129
ob=4.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.0116
np=0
il=4.59266
wa=0

[POZYCJA]
id=136
pd=	KNR	7-12 0201-04	7-12	0201-04		1
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
nu=130
ob=4.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.276
np=0
il=1.25304
wa=0

[RMS 14]
nz=0.00565
np=1
il=0.02565
wa=0

[RMS 49]
nz=0.113
np=1
il=0.51302
wa=0

[RMS 423]
nz=0.9
np=0
op=M
il=4.54
wa=0

[POZYCJA]
id=137
pd=	KNR	7-12 0210-04	7-12	0210-04		1
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
nu=131
ob=4.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.1884
np=0
il=0.85534
wa=0

[RMS 50]
nz=0.108
np=1
il=0.49032
wa=0

[RMS 216]
nz=0.00864
np=1
il=0.03923
wa=0

[RMS 423]
nz=0.9
np=0
op=M
il=4.54
wa=0

[POZYCJA]
id=138
pd= 	 	Analiza własna
na=Bufor gazu DN250 L=1,7m
nu=132
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=15
np=0
il=15
wa=0

[RMS 20]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=139
pd=	KNNR	4 0313-03	4 03	3-03		1
na=Zawór kulowy gazowy DN25
nu=133
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.15
np=0
il=2.3
wa=0

[RMS 380]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=140
pd=	KNNR	4 0313-03	4 03	3-03		1
na=Filtr gazowy DN25
nu=134
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.15
np=0
il=2.3
wa=0

[RMS 51]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=141
pd=	KNR	AL-01 0101-01	AL-0	 0101-0		1
na=Centralka detekcji gazu
nu=135
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=14.1
np=0
il=14.1
wa=0

[RMS 28]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=142
pd=	KNR	AL-01 0401-06	AL-0	 0401-0		1
na=Czujnik gazu
nu=136
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.57
np=0
il=5.14
wa=0

[RMS 35]
nz=1
np=0
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=143
pd=	KNR	AL-01 0108-05	AL-0	 0108-0		1
na=Sygnalizator optyczno- akustyczny zewnętrzny
nu=137
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=7.36
np=0
il=7.36
wa=0

[RMS 278]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=144
pd= 	 	Analiza własna
na=Okablowanie czujników i podłączenie do centralki
nu=138
ob=2
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p136
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=145
pd=	KNNR	4 0307-03	4 03	7-03		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu
nu=139
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=18.2
np=0
il=18.2
wa=0

[POZYCJA]
id=146
pd=	KNNR	4 0307-01	4 03	7-01		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem
nu=140
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.36
np=0
il=2.36
wa=0

[ELEMENT 2]
id=147
na=Instalacja centralnego ogrzewania

[POZYCJA]
id=148
pd=	KNNR	4 0402-03	4 04	2-03		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 28x1,5 mm łączone na złączki zaprasowywane na ścianach w budynkach
nu=141
ob=375.2
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=375.2	1	2 * (13.50 + 11.70 + 2.60 + 1.30 + 1.90 + 0.90 + 15.50 + 3.20 + 3.20 + 3.70 + 14.10 + 17.0 + 3.80 + 11.50 + 4.60 + 10.10 + 40.50 + 12.70 + 15.80)	


[RMS 1]
nz=0.462
np=0
il=173.3424
wa=0

[RMS 110]
nz=0.61
np=1
il=228.872
wa=0

[RMS 306]
nz=0.52
np=1
il=195.104
wa=0

[RMS 249]
nz=1.04
np=1
il=390.208
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=375.2
wa=0

[POZYCJA]
id=149
pd=	KNNR	4 0402-04	4 04	2-04		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 35x1,5 łączone na złączki zaprasowywane na ścianach w budynkach
nu=142
ob=107.2
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=107.2	1	2 * (6.70 + 20.20 + 10.20 + 16.50)	


[RMS 1]
nz=0.486
np=0
il=52.0992
wa=0

[RMS 111]
nz=0.47
np=1
il=50.384
wa=0

[RMS 307]
nz=0.47
np=1
il=50.384
wa=0

[RMS 250]
nz=1.04
np=1
il=111.488
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=107.2
wa=0

[POZYCJA]
id=150
pd=	KNNR	4 0402-05	4 04	2-05		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 42x1,5 mm łączone na złączki zaprasowywane na ścianach w budynkach
nu=143
ob=25.2
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=25.2	1	2 * (4.0 + 8.6)	


[RMS 1]
nz=0.583
np=0
il=14.6916
wa=0

[RMS 112]
nz=0.45
np=1
il=11.34
wa=0

[RMS 308]
nz=0.45
np=1
il=11.34
wa=0

[RMS 251]
nz=1.04
np=1
il=26.208
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=25.2
wa=0

[POZYCJA]
id=151
pd=	KNNR	4 0402-06	4 04	2-06		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 54x1,5 mm łączone na złączki zaprasowywane na ścianach w budynkach
nu=144
ob=53.8
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=53.8	1	2 * (21.50 + 1.50 + 3.90)	


[RMS 1]
nz=0.666
np=0
il=35.8308
wa=0

[RMS 113]
nz=0.5
np=1
il=26.9
wa=0

[RMS 309]
nz=0.42
np=1
il=22.596
wa=0

[RMS 252]
nz=1.03
np=1
il=55.414
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=53.8
wa=0

[POZYCJA]
id=152
pd=	KNNR	4 0402-07	4 04	2-07		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 76x2,0 mm łączone na złączki zaprasowywane na ścianach w budynkach
nu=145
ob=47.4
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=47.4	1	2 * (6.20 + 17.50)	


[RMS 1]
nz=0.809
np=0
il=38.3466
wa=0

[RMS 114]
nz=0.45
np=1
il=21.33
wa=0

[RMS 310]
nz=0.4
np=1
il=18.96
wa=0

[RMS 253]
nz=1.03
np=1
il=48.822
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=47.4
wa=0

[POZYCJA]
id=153
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Otulina PE gr. 40 mm d=28
nu=146
ob=375.2
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p141
wo=375.2	1	375.2	


[RMS 1]
nz=0.2108
np=0
il=79.09216
wa=0

[RMS 73]
nz=6
np=1
il=2251.2
wa=0

[RMS 161]
nz=1.1
np=1
il=412.72
wa=0

[RMS 297]
nz=0.1697
np=1
il=63.67144
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0261
np=1
il=9.79272
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=375.2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00705
np=1
il=2.64516
wa=0

[POZYCJA]
id=154
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Otulina PE gr. 40 mm d=35
nu=147
ob=107.2
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p142
wo=107.2	1	107.2	


[RMS 1]
nz=0.2108
np=0
il=22.59776
wa=0

[RMS 73]
nz=6
np=1
il=643.2
wa=0

[RMS 162]
nz=1.1
np=1
il=117.92
wa=0

[RMS 297]
nz=0.1697
np=1
il=18.19184
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0261
np=1
il=2.79792
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=107.2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00705
np=1
il=0.75576
wa=0

[POZYCJA]
id=155
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Otulina PE gr. 50 mm d=42
nu=148
ob=25.2
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p143
wo=25.2	1	25.2	


[RMS 1]
nz=0.2108
np=0
il=5.31216
wa=0

[RMS 73]
nz=6
np=1
il=151.2
wa=0

[RMS 164]
nz=1.1
np=1
il=27.72
wa=0

[RMS 297]
nz=0.1697
np=1
il=4.27644
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0261
np=1
il=0.65772
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=25.2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00705
np=1
il=0.17766
wa=0

[POZYCJA]
id=156
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Otulina PE gr. 50 mm d=54
nu=149
ob=53.8
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p144
wo=53.8	1	53.8	


[RMS 1]
nz=0.2108
np=0
il=11.34104
wa=0

[RMS 73]
nz=6
np=1
il=322.8
wa=0

[RMS 165]
nz=1.1
np=1
il=59.18
wa=0

[RMS 297]
nz=0.1697
np=1
il=9.12986
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0261
np=1
il=1.40418
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=53.8
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00705
np=1
il=0.37929
wa=0

[POZYCJA]
id=157
pd=	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Otulina PE gr. 60 mm d=76
nu=150
ob=47.4
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p145
wo=47.4	1	47.4	


[RMS 1]
nz=0.2108
np=0
il=9.99192
wa=0

[RMS 73]
nz=6
np=1
il=284.4
wa=0

[RMS 169]
nz=1.1
np=1
il=52.14
wa=0

[RMS 297]
nz=0.1697
np=1
il=8.04378
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0261
np=1
il=1.23714
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=47.4
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00705
np=1
il=0.33417
wa=0

[POZYCJA]
id=158
pd=	KNR	0-31 0301-07	0-31	0301-07		1
na=Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe o śr. 16mm i rozstawie 250 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
nu=151
ob=1522.1
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1522.1	1	10.4 + 13.7 + 24.4 + 25.8 + 19.8 + 22.1 + 27.9 + 9.9 + 29.5 + 27.9 + 31.2 + 11.6 + 31.2 + 21.6 + 19.5 + 17.7 + 18.1 + 9.2 + 21.5 + 17.1 + 21.9 + 18.7 + 18.1 + 9.5 + 21.5 + 20.5 + 19.5 + 18.1 + 19.2 + 21.5 + 17.1 + 21.9 + 19.2 + 17.7 + 18.1 + 18.7 + 21.9 + 17.1 + 21.9 + 19.2 + 17.7 + 7.2 + 22.7 + 32.0 + 23.8 + 24.0 + 25.4 + 24.7 + 23.3 + 22.6 + 21.5 + 11.4 + 20.8 + 28.2 + 29.5 + 29.5 + 35.1 + 27.3 + 17.7 + 19.7 + 7.8 + 19.6 + 28.1 + 33.7 + 9.8 + 11.0 + 28.1 + 20.4 + 17.1 + 17.1 + 11.3 + 8.0 + 14.4 + 14.4 + 25.8	


[RMS 1]
nz=0.415
np=0
il=631.6715
wa=0

[RMS 266]
nz=8.71667
np=1
il=13267.64341
wa=0

[RMS 258]
nz=0.06
np=1
il=91.326
wa=0

[RMS 261]
nz=4.214
np=1
il=6414.1294
wa=0

[RMS 298]
nz=1.1232
np=1
il=1709.62272
wa=0

[RMS 299]
nz=3.456
np=1
il=5260.3776
wa=0

[RMS 56]
nz=1.155
np=1
il=1758.0255
wa=0

[RMS 178]
nz=1.05
np=1
il=1598.205
wa=0

[RMS 423]
nz=5.1
np=0
op=M
il=1522.1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00327
np=1
il=4.97727
wa=0

[POZYCJA]
id=159
pd=	KNR	0-31 0301-06	0-31	0301-06		1
na=Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe o śr. 16mm i rozstawie 200 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
nu=152
ob=1496.9
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1496.9	1	9.3 + 5.4 + 16.3 + 14.8 + 23.9 + 23.6 + 20.9 + 22.9 + 14.1 + 14.1 + 6.4 + 10.9 + 7.6 + 16.6 + 19.6 + 25.4 + 24.4 + 25.9 + 23.7 + 22.1 + 13.0 + 14.7 + 19.6 + 16.1 + 12.3 + 24.0 + 21.5 + 22.9 + 16.7 + 14.9 + 14.4 + 18.7 + 21.3 + 10.4 + 12.9 + 17.6 + 18.7 + 22.4 + 22.4 + 20.0 + 19.0 + 24.3 + 15.9 + 15.4 + 15.8 + 15.4 + 15.8 + 15.0 + 16.1 + 15.0 + 16.1 + 7.2 + 13.5 + 9.2 + 13.0 + 14.7 + 18.1 + 19.6 + 21.1 + 21.4 + 19.2 + 18.2 + 18.1 + 19.2 + 21.5 + 21.4 + 19.2 + 18.2 + 20.3 + 21.4 + 22.6 + 23.0 + 21.4 + 19.9 + 23.6 + 20.9 + 19.8 + 23.4 + 23.4 + 7.2 + 22.5 + 21.8 + 20.2 + 6.5	


[RMS 1]
nz=0.47354
np=0
il=708.84203
wa=0

[RMS 266]
nz=14.24667
np=1
il=21325.84032
wa=0

[RMS 258]
nz=0.06
np=1
il=89.814
wa=0

[RMS 261]
nz=5.291
np=1
il=7920.0979
wa=0

[RMS 298]
nz=1.1232
np=1
il=1681.31808
wa=0

[RMS 299]
nz=3.456
np=1
il=5173.2864
wa=0

[RMS 56]
nz=1.155
np=1
il=1728.9195
wa=0

[RMS 178]
nz=1.05
np=1
il=1571.745
wa=0

[RMS 423]
nz=5.1
np=0
op=M
il=1496.9
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00373
np=1
il=5.58344
wa=0

[POZYCJA]
id=160
pd=	KNR	0-31 0301-02	0-31	0301-02		1
na=Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe o śr. 16mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
nu=153
ob=525.4
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=525.4	1	6.5 + 5.6 + 5.2 + 15.5 + 16.4 + 16.5 + 14.9 + 15.5 + 16.4 + 22.9 + 13.0 + 11.1 + 9.5 + 9.5 + 12.7 + 15.7 + 5.1 + 23.8 + 13.0 + 10.8 + 12.8 + 11.0 + 9.5 + 18.1 + 16.5 + 14.7 + 13.3 + 12.2 + 5.2 + 17.3 + 16.5 + 16.0 + 15.3 + 22.0 + 10.2 + 11.0 + 10.0 + 11.2 + 14.9 + 8.1	


[RMS 1]
nz=0.5255
np=0
il=276.0977
wa=0

[RMS 265]
nz=22.42
np=1
il=11779.468
wa=0

[RMS 257]
nz=0.06
np=1
il=31.524
wa=0

[RMS 261]
nz=6.727
np=1
il=3534.3658
wa=0

[RMS 298]
nz=1.1232
np=1
il=590.12928
wa=0

[RMS 299]
nz=3.456
np=1
il=1815.7824
wa=0

[RMS 56]
nz=1.155
np=1
il=606.837
wa=0

[RMS 178]
nz=1.05
np=1
il=551.67
wa=0

[RMS 423]
nz=5.1
np=0
op=M
il=525.4
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0035
np=1
il=1.8389
wa=0

[POZYCJA]
id=161
pd=	KNR	0-31 0301-01	0-31	0301-01		1
na=Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe o śr. 16mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
nu=154
ob=199.5
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=199.5	1	2.3 + 11.0 + 16.7 + 9.6 + 13.6 + 8.5 + 11.5 + 5.9 + 8.8 + 78 + 8.5 + 11.5 + 6.8 + 6.8	


[RMS 1]
nz=0.7459
np=0
il=148.80705
wa=0

[RMS 265]
nz=66.08667
np=1
il=13184.29067
wa=0

[RMS 257]
nz=0.06
np=1
il=11.97
wa=0

[RMS 261]
nz=11.03433
np=1
il=2201.34884
wa=0

[RMS 298]
nz=1.1232
np=1
il=224.0784
wa=0

[RMS 299]
nz=3.456
np=1
il=689.472
wa=0

[RMS 56]
nz=1.155
np=1
il=230.4225
wa=0

[RMS 178]
nz=1.05
np=1
il=209.475
wa=0

[RMS 423]
nz=5.1
np=0
op=M
il=199.5
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00397
np=1
il=0.79202
wa=0

[POZYCJA]
id=162
pd=	KNNR	4 0410-01	4 04	0-01		1
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 3-obwodowym
nu=155
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=3.2
np=0
il=3.2
wa=0

[RMS 285]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=163
pd=	KNNR	4 0410-01	4 04	0-01		1
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 4-obwodowym
nu=156
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=3.2
np=0
il=9.6
wa=0

[RMS 286]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=164
pd=	KNNR	4 0410-02	4 04	0-02		1
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 5-obwodowym
nu=157
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=3.4
np=0
il=13.6
wa=0

[RMS 287]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=165
pd=	KNNR	4 0410-02	4 04	0-02		1
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 6-obwodowym
nu=158
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=3.4
np=0
il=3.4
wa=0

[RMS 288]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=166
pd=	KNNR	4 0410-02	4 04	0-02		1
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 7-obwodowym
nu=159
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	7 + 3	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=3.4
np=0
il=34
wa=0

[RMS 289]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=167
pd=	KNNR	4 0410-03	4 04	0-03		1
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 8-obwodowym
nu=160
ob=7
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=7	1	4 + 3	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=3.6
np=0
il=25.2
wa=0

[RMS 290]
nz=1
np=1
il=7
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=7
wa=0

[POZYCJA]
id=168
pd=	KNNR	4 0410-03	4 04	0-03		1
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 9-obwodowym
nu=161
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=3.6
np=0
il=14.4
wa=0

[RMS 291]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=169
pd=	KNNR	4 0410-04	4 04	0-04		1
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 10-obwodowym
nu=162
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=3.8
np=0
il=3.8
wa=0

[RMS 284]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=170
pd=	KNNR	5 0406-01	5 04	6-01		1
na=Termostat pokojowy
nu=163
ob=213
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=213	1	213	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.63
np=0
il=134.19
wa=0

[RMS 303]
nz=1
np=0
il=213
wa=0

[POZYCJA]
id=171
pd=	KNNR	5 0406-01	5 04	6-01		1
na=Siłownik 230V
nu=164
ob=213
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=213	1	1 * 3 + 3 * 4 + 4 * 5 + 1 * 6 + 10 * 7 + 7 * 8 + 4 * 9 + 1 * 10	


[RMS 1]
nz=1.15
np=0
il=244.95
wa=0

[RMS 264]
nz=1
np=0
il=213
wa=0

[POZYCJA]
id=172
pd= 	 	Analiza własna
na=Okablowanie sterownicze termostatu
nu=165
ob=213
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p163
wo=213	1	213	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=173
pd= 	 	Analiza własna
na=Okablowanie sterownicze siłowników
nu=166
ob=213
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p164
wo=213	1	213	

[POZYCJA]
id=174
pd=	KNNR	4 0411-01	4 04	1-01		1
na=Zawór kulowy DN15
nu=167
ob=16
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16	


[RMS 1]
nz=0.3
np=0
il=4.8
wa=0

[RMS 373]
nz=1
np=1
il=16
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=16
wa=0

[POZYCJA]
id=175
pd=	KNNR	4 0411-01	4 04	1-01		1
na=Zawór równoważący DN15
nu=168
ob=16
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16	


[RMS 1]
nz=0.3
np=0
il=4.8
wa=0

[RMS 393]
nz=1
np=1
il=16
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=16
wa=0

[POZYCJA]
id=176
pd=	KNR	0-38 0103-03	0-38	0103-03		1
na=Grzejnik elektryczny 500W
nu=169
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.94
np=0
il=3.76
wa=0

[RMS 60]
nz=1
np=0
il=4
wa=0

[RMS 412]
nz=0.07
np=1
il=0.28
wa=0

[POZYCJA]
id=177
pd=	KNR	0-38 0103-03	0-38	0103-03		1
na=Grzejnik elektryczny 1000W
nu=170
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.94
np=0
il=3.76
wa=0

[RMS 58]
nz=1
np=0
il=4
wa=0

[RMS 412]
nz=0.07
np=1
il=0.28
wa=0

[POZYCJA]
id=178
pd=	KNR	0-38 0103-03	0-38	0103-03		1
na=Grzejnik elektryczny 1500W
nu=171
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.94
np=0
il=1.88
wa=0

[RMS 59]
nz=1
np=0
il=2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.07
np=1
il=0.14
wa=0

[POZYCJA]
id=179
pd=	KNNR	4 0128-02	4 01	8-02		1
na=Płukanie instalacji c.o.
nu=172
ob=608.8
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p141:#p145
wo=608.8	1	608.8	


[RMS 1]
nz=0.0556
np=0
il=33.84928
wa=0

[POZYCJA]
id=180
pd=	KNNR	4 0406-02	4 04	6-02		1
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych
nu=173
ob=608.8
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p141:#p145
wo=608.8	1	608.8	


[RMS 1]
nz=0.102
np=0
il=62.0976
wa=0

[POZYCJA]
id=181
pd=	KNR	0-31 0308-03	0-31	0308-03		1
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 250 mm - interpolacja
nu=174
ob=1522.1
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p151
wo=1522.1	1	1522.1	


[RMS 1]
nz=0.11613
np=0
il=176.76147
wa=0

[RMS 147]
nz=0.004
np=1
il=6.0884
wa=0

[RMS 351]
nz=0.02
np=1
il=30.442
wa=0

[RMS 423]
nz=5.1
np=0
op=M
il=1522.1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0001
np=1
il=0.15221
wa=0

[POZYCJA]
id=182
pd=	KNR	0-31 0308-02	0-31	0308-02		1
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 200 mm - interpolacja
nu=175
ob=1496.9
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p152
wo=1496.9	1	1496.9	


[RMS 1]
nz=0.1248
np=0
il=186.81312
wa=0

[RMS 147]
nz=0.004
np=1
il=5.9876
wa=0

[RMS 351]
nz=0.02
np=1
il=29.938
wa=0

[RMS 423]
nz=5.1
np=0
op=M
il=1496.9
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0001
np=1
il=0.14969
wa=0

[POZYCJA]
id=183
pd=	KNR	0-31 0308-02	0-31	0308-02		1
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm
nu=176
ob=525.4
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p153
wo=525.4	1	525.4	


[RMS 1]
nz=0.1314
np=0
il=69.03756
wa=0

[RMS 147]
nz=0.004
np=1
il=2.1016
wa=0

[RMS 350]
nz=0.02
np=1
il=10.508
wa=0

[RMS 423]
nz=5.1
np=0
op=M
il=525.4
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0001
np=1
il=0.05254
wa=0

[POZYCJA]
id=184
pd=	KNR	0-31 0308-01	0-31	0308-01		1
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 100 mm - interpolacja
nu=177
ob=199.5
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p154
wo=199.5	1	199.5	


[RMS 1]
nz=0.1378
np=0
il=27.4911
wa=0

[RMS 147]
nz=0.004
np=1
il=0.798
wa=0

[RMS 350]
nz=0.02
np=1
il=3.99
wa=0

[RMS 423]
nz=5.1
np=0
op=M
il=199.5
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0001
np=1
il=0.01995
wa=0

[POZYCJA]
id=185
pd=	KNR	0-31 0308-07	0-31	0308-07		1
na=Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 250 mm - interpolacja
nu=178
ob=1522.1
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p151
wo=1522.1	1	1522.1	


[RMS 1]
nz=0.04567
np=0
il=69.51431
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0001
np=1
il=0.15221
wa=0

[POZYCJA]
id=186
pd=	KNR	0-31 0308-06	0-31	0308-06		1
na=Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 200 mm - interpolacja
nu=179
ob=1496.9
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p152
wo=1496.9	1	1496.9	


[RMS 1]
nz=0.04837
np=0
il=72.40505
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0001
np=1
il=0.14969
wa=0

[POZYCJA]
id=187
pd=	KNR	0-31 0308-06	0-31	0308-06		1
na=Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm
nu=180
ob=525.4
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p153
wo=525.4	1	525.4	


[RMS 1]
nz=0.0511
np=0
il=26.84794
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0001
np=1
il=0.05254
wa=0

[POZYCJA]
id=188
pd=	KNR	0-31 0308-05	0-31	0308-05		1
na=Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 100 mm - interpolacja
nu=181
ob=199.5
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p154
wo=199.5	1	199.5	


[RMS 1]
nz=0.05643
np=0
il=11.25779
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0001
np=1
il=0.01995
wa=0

[POZYCJA]
id=189
pd=	KNR	0-31 0308-05	0-31	0308-05		1
na=Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 100/50 mm - interpolacja
nu=182
ob=53.11
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.05643
np=0
il=2.997
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0001
np=1
il=0.00531
wa=0

[POZYCJA]
id=190
pd= 	 	Analiza własna
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
nu=183
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna

[ELEMENT 2]
id=191
na=Instalacja ciepła technologicznego

[POZYCJA]
id=192
pd=	KNNR	4 0432-02	4 04	2-02		1
na=Aparat grzewczo-wentylacyjny elektryczny Qg=6,0kW z kompletem automatyki
nu=184
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=10.2
np=0
il=20.4
wa=0

[RMS 8]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=193
pd= 	 	Analiza własna
na=Okablowanie sterownicze AGW
nu=185
ob=2
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p184
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna

[ELEMENT 2]
id=194
na=Technologia kotłowni gazowej

[POZYCJA]
id=195
pd=	KNNR	4 0501-03	4 05	1-03		1
na=Gazowy kocioł kondensacyjny 110kW w układzie kaskady: - kaskada (dla 2 kotłów) - stelaż montażowy (dla 2 kotłów) - grupa przyłączeniowa kotła - regulatory i czujniki dodatkowe - regulator obiegu c.o. z mieszaczem. Zawiera 1 czujnik przylgowy - moduł BUS
nu=186
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=62.7
np=0
il=62.7
wa=0

[RMS 57]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=196
pd= 	 	Analiza własna
na=Komin powietrzno-spalinowy 180/250
nu=187
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=25
np=0
il=25
wa=0

[RMS 77]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=197
pd= 	 	Analiza własna
na=Kanał nawiewny typu ZET 300x200mm
nu=188
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=6
np=0
il=6
wa=0

[RMS 63]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=198
pd=	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
na=Uniwersalny czujnik zanurzeniowy
nu=189
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.91
np=0
il=0.91
wa=0

[RMS 330]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=199
pd=	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
na=Uniwersalny czujnik przylgowy
nu=190
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.91
np=0
il=0.91
wa=0

[RMS 328]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=200
pd=	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
na=Czujnik ciepłej wody użytkowej
nu=191
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.91
np=0
il=0.91
wa=0

[RMS 34]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=201
pd=	KNNR	5 0406-01	5 04	6-01		1
na=Regulator pokojowy Premium - wielofunkcyjny przewodowy regulator pokojowy do zdalnych odczytów i zmiany parametrów urządzeń-opcja
nu=192
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.63
np=0
il=0.63
wa=0

[RMS 214]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=202
pd=	KNNR	5 0406-01	5 04	6-01		1
na=Regulator pokojowy Basic - przewodowy regulator pokojowy do zdalnej regulacji kotła, z przyciskiem obecności i przełącznikiem trybu pracy - opcja
nu=193
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.63
np=0
il=0.63
wa=0

[RMS 213]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=203
pd=	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
na=Pompa kotłowa Q=9,5m3/h
nu=194
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.38
np=0
il=4.76
wa=0

[RMS 191]
nz=1
np=0
il=2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.11
np=1
il=0.22
wa=0

[POZYCJA]
id=204
pd=	KNNR	4 0524-02	4 05	4-02		1
na=Zawór bezpieczeństwa 3/4"
nu=195
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.43
np=0
il=0.86
wa=0

[RMS 372]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=205
pd=	KNNR	4 0524-01	4 05	4-01		1
na=Zabezpieczenie stanu wody
nu=196
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.37
np=0
il=0.37
wa=0

[RMS 366]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=206
pd=	KNNR	4 0511-02	4 05	1-02		1
na=Naczynie wzbiorcze + złącze odcinające
nu=197
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.55
np=0
il=1.55
wa=0

[RMS 144]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=207
pd=	KNNR	4 0526-08	4 05	6-08		1
na=Filtroodmulnik magnetyczny DN80
nu=198
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.54
np=0
il=5.08
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 76]
nz=2
np=1
il=4
wa=0

[RMS 339]
nz=2
np=1
il=4
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 415]
nz=0.74
np=1
il=1.48
wa=0

[POZYCJA]
id=208
pd=	KNNR	4 0514-04	4 05	4-04		1
na=Rozdzielacz instalacyjny DN150 L=0,8m
nu=199
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1 + 1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.67
np=0
il=3.34
wa=0

[RMS 217]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=209
pd= 	 	Analiza własna
na=Neutralizator skroplin dla kotłów do 300kW
nu=200
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=5
np=0
il=5
wa=0

[RMS 146]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=210
pd=	KNNR	4 0520-08	4 05	0-08		1
na=Zawór odcinający DN80
nu=201
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.73
np=0
il=8.19
wa=0

[RMS 76]
nz=2
np=1
il=6
wa=0

[RMS 339]
nz=2
np=1
il=6
wa=0

[RMS 387]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 415]
nz=0.74
np=1
il=2.22
wa=0

[POZYCJA]
id=211
pd=	KNNR	4 0135-01	4 01	5-01		1
na=Zawór odcinający ze złączką do węża DN15
nu=202
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.17
np=0
il=0.17
wa=0

[RMS 390]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=212
pd=	KNNR	4 0135-02	4 01	5-02		1
na=Zawór odcinający ze złączką do węża DN20
nu=203
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2 + 2 + 2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.19
np=0
il=1.14
wa=0

[RMS 391]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=213
pd=	KNNR	4 0412-06	4 04	2-06		1
na=Odpowietrznik automatyczny DN15
nu=204
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.31
np=0
il=0.31
wa=0

[RMS 149]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=214
pd=	KNNR	4 0412-06	4 04	2-06		1
na=Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
nu=205
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	1 + 2 + 2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.31
np=0
il=1.55
wa=0

[RMS 150]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=215
pd=	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
na=Pompa obiegu grzewczego z zaworem mieszającym
nu=206
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.38
np=0
il=2.38
wa=0

[RMS 193]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.11
np=1
il=0.11
wa=0

[POZYCJA]
id=216
pd=	KNNR	4 0411-06	4 04	1-06		1
na=Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem DN50
nu=207
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.74
np=0
il=0.74
wa=0

[RMS 394]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=217
pd=	KNNR	4 0411-07	4 04	1-07		1
na=Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem DN65
nu=208
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.94
np=0
il=0.94
wa=0

[RMS 395]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=218
pd=	KNNR	4 0411-06	4 04	1-06		1
na=Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym DN50
nu=209
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.74
np=0
il=0.74
wa=0

[RMS 53]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=219
pd=	KNNR	4 0411-06	4 04	1-06		1
na=Zawór odcinający DN50
nu=210
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.74
np=0
il=2.22
wa=0

[RMS 385]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=220
pd=	KNNR	4 0411-06	4 04	1-06		1
na=Zawór zwrotny DN50
nu=211
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.74
np=0
il=0.74
wa=0

[RMS 400]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=221
pd=	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
na=Pompa obiegu grzewczego Q=6,9m3/h, H=24kPa
nu=212
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.38
np=0
il=2.38
wa=0

[RMS 192]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.11
np=1
il=0.11
wa=0

[POZYCJA]
id=222
pd=	KNNR	4 0411-07	4 04	1-07		1
na=Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym DN65
nu=213
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.94
np=0
il=0.94
wa=0

[RMS 54]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=223
pd=	KNNR	4 0411-07	4 04	1-07		1
na=Zawór odcinający DN65
nu=214
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.94
np=0
il=2.82
wa=0

[RMS 386]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=224
pd=	KNNR	4 0411-07	4 04	1-07		1
na=Zawór zwrotny DN65
nu=215
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.94
np=0
il=0.94
wa=0

[RMS 401]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=225
pd= 	 	Analiza własna
na=Uzdatniacz wody z butlą z granulatem demineralizującym Q=1,2m3/h - zawór napełniania instalacji - wodomierz skrzydełkowy JS do wody zimnej - zawór odcinający DN25 - zawór odcinający ze złączką do węża DN25 - zmiękczacz wody - filtr mechaniczny z płukaniem zwrotnym - wodomierz skrzydełkowy JS do wody zimnej  -zawór antyskażeniowy - reduktor ciśnienia - filtr siatkowy z wkładem magnetycznym
nu=216
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=15
np=0
il=15
wa=0

[RMS 340]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=226
pd=	KNNR	4 0531-04	4 05	1-04		1
na=Manometr
nu=217
ob=13
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.38
np=0
il=17.94
wa=0

[RMS 131]
nz=1
np=1
il=13
wa=0

[RMS 136]
nz=1
np=1
il=13
wa=0

[RMS 254]
nz=1
np=1
il=13
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=13
wa=0

[POZYCJA]
id=227
pd=	KNNR	4 0531-01	4 05	1-01		1
na=Termometr
nu=218
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2 + 4	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.24
np=0
il=1.44
wa=0

[RMS 302]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=228
pd= 	 	Analiza własna
na=Orurowanie kotłowni gazowej z izolacjami
nu=219
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=229
pd= 	 	Analiza własna
na=Automatyka kotłowni gazowej
nu=220
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=230
pd=	KNNR	4 0529-01	4 05	9-01		1
na=Uruchomienie kotłowni
nu=221
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=146
mn=0.5
np=0
il=73
wa=0

[RMS 423]
nz=5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[ELEMENT 2]
id=231
na=Technologia pompy ciepła

[POZYCJA]
id=232
pd=	KNR	7-24 0126-06	7-24	0126-06		1
na=Jednostka zewnętrzna pompy ciepła
nu=222
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=32.5
mn=0.955
np=0
il=31.0375
wa=0

[RMS 62]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 422]
nz=5.9
np=1
il=5.9
wa=0

[POZYCJA]
id=233
pd=	KNR	7-24 0127-01	7-24	0127-01		1
na=Jednostka wewnętrzna pompy ciepła z grzałką elektryczną 9kW
nu=223
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=7.15
mn=0.955
np=0
il=6.82825
wa=0

[RMS 61]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=234
pd=	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
na=Uniwersalny czujnik zanurzeniowy
nu=224
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.91
np=0
il=0.91
wa=0

[RMS 329]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=235
pd=	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
na=Czujnik temperatury zewnętrznej
nu=225
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.91
np=0
il=0.91
wa=0

[RMS 37]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=236
pd=	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
na=Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
nu=226
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.91
np=0
il=0.91
wa=0

[RMS 36]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=237
pd=	KNNR	4 0508-01	4 05	8-01		1
na=Podgrzewacz z wężownicą 500L
nu=227
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=16.1
np=0
il=16.1
wa=0

[RMS 180]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=238
pd=	KNNR	4 0508-01	4 05	8-01		1
na=Zbiornik buforowy 100L
nu=228
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=16.1
np=0
il=16.1
wa=0

[RMS 402]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=239
pd=	KNNR	4 0527-01	4 05	7-01		1
na=Separator zanieczyszczeń z wkładem magnetycznym
nu=229
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.72
np=0
il=2.72
wa=0

[RMS 263]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=240
pd=	KNNR	4 0411-05	4 04	1-05		1
na=Zawór odcinający DN40
nu=230
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.59
np=0
il=1.77
wa=0

[RMS 384]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=241
pd=	KNNR	4 0411-05	4 04	1-05		1
na=Zawór zwrotny DN40
nu=231
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.59
np=0
il=0.59
wa=0

[RMS 399]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=242
pd=	KNNR	4 0135-02	4 01	5-02		1
na=Zawór odcinający ze złączką do węża DN20
nu=232
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.19
np=0
il=0.19
wa=0

[RMS 391]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=243
pd=	KNNR	4 0412-06	4 04	2-06		1
na=Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
nu=233
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.31
np=0
il=0.31
wa=0

[RMS 150]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=244
pd=	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
na=Pompa cyrkulacyjna Q=0,7l/s, H=2m H20
nu=234
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.38
np=0
il=2.38
wa=0

[RMS 190]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.11
np=1
il=0.11
wa=0

[POZYCJA]
id=245
pd=	KNNR	4 0524-02	4 05	4-02		1
na=Zawór bezpieczeństwa 3/4"
nu=235
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.43
np=0
il=0.43
wa=0

[RMS 372]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=246
pd=	KNNR	4 0511-01	4 05	1-01		1
na=Naczynie wzbiorcze DD8
nu=236
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.28
np=0
il=1.28
wa=0

[RMS 145]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=247
pd=	KNNR	4 0411-03	4 04	1-03		1
na=Zawór odcinający DN25
nu=237
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.41
np=0
il=0.41
wa=0

[RMS 383]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=248
pd=	KNNR	4 0411-01	4 04	1-01		1
na=Zawór odcinający DN15
nu=238
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.3
np=0
il=0.6
wa=0

[RMS 382]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=249
pd=	KNNR	4 0135-01	4 01	5-01		1
na=Zawór odcinający ze złączką do węża DN15
nu=239
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.17
np=0
il=0.17
wa=0

[RMS 390]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=250
pd= 	 	Analiza własna
na=Uzdatniacz wody z butlą z granulatem zmiękczającym - zawór napełniania instalacji - wodomierz skrzydełkowy JS do wody zimnej DN15 - zawór odcinający DN20 - zawór odcinający ze złączką do węża DN115 - reduktor ciśnienia - filtr siatkowy z wkładem magnetycznym
nu=240
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=15
np=0
il=15
wa=0

[RMS 341]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=251
pd=	KNNR	4 0531-04	4 05	1-04		1
na=Manometr
nu=241
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=1.38
np=0
il=8.28
wa=0

[RMS 131]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 136]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 254]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=252
pd= 	 	Analiza własna
na=Orurowanie pompy ciepła z izolacjami
nu=242
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=253
pd= 	 	Analiza własna
na=Automatyka pompy ciepła
nu=243
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=254
pd=	KNNR	4 0529-01	4 05	9-01		1
na=Uruchomienie pompy ciepła
nu=244
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=146
mn=0.5
np=0
il=73
wa=0

[RMS 423]
nz=5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[ELEMENT 2]
id=255
na=Instalacja klimatyzacji - pom. nr 0.32

[POZYCJA]
id=256
pd= 	 	Analiza własna
na=Konstrukcja wsporcza do jednostki zewnętrznej
nu=245
ob=2
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p246
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=257
pd=	KNR	7-24 0126-06	7-24	0126-06		1
na=Montaż jednostki zewnętrznej Qch=5,0kW
nu=246
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=32.5
mn=0.955
np=0
il=62.075
wa=0

[RMS 422]
nz=5.9
np=1
il=11.8
wa=0

[POZYCJA]
id=258
pd=	KNR	7-24 0127-01	7-24	0127-01		1
na=Montaż jednostki wewnętrznej split Qch=5,0kW
nu=247
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=7.15
mn=0.955
np=0
il=13.6565
wa=0

[POZYCJA]
id=259
pd= 	 	Analiza własna
na=Montaż sterownika
nu=248
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2
np=0
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=260
pd= 	 	Analiza własna
na=System klimatyzacji Qch=5,0kW - pom. nr 0.32 - komplet
nu=249
ob=2
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 281]
nz=1
np=0
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=261
pd=	KNNR	4 0405-01	4 04	5-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 6 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
nu=250
ob=20
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	10 * 2	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.534
np=0
il=10.68
wa=0

[RMS 315]
nz=1.01
np=1
il=20.2
wa=0

[RMS 220]
nz=1.04
np=1
il=20.8
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=262
pd=	KNNR	4 0405-01	4 04	5-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
nu=251
ob=20
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	10 * 2	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.534
np=0
il=10.68
wa=0

[RMS 313]
nz=1.01
np=1
il=20.2
wa=0

[RMS 221]
nz=1.04
np=1
il=20.8
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=263
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=6,35
nu=252
ob=20
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p250
wo=20	1	20	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.1739
np=0
il=3.478
wa=0

[RMS 155]
nz=1.1
np=1
il=22
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0738
np=1
il=1.476
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0127
np=1
il=0.254
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=20
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00135
np=1
il=0.027
wa=0

[POZYCJA]
id=264
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52
nu=253
ob=20
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p251
wo=20	1	20	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.1739
np=0
il=3.478
wa=0

[RMS 156]
nz=1.1
np=1
il=22
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0738
np=1
il=1.476
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0127
np=1
il=0.254
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=20
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00135
np=1
il=0.027
wa=0

[POZYCJA]
id=265
pd=	KNR	7-24 0514-05	7-24	0514-05		1
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
nu=254
ob=2
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=27
mn=0.955
np=0
il=51.57
wa=0

[RMS 2]
nz=0.5
np=0
il=1
wa=0

[RMS 9]
nz=0.68
np=0
il=1.36
wa=0

[POZYCJA]
id=266
pd=	KNR	7-24 0515-05	7-24	0515-05		1
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
nu=255
ob=2
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=17.7
mn=0.955
np=0
il=33.807
wa=0

[RMS 38]
nz=0.25
np=0
il=0.5
wa=0

[POZYCJA]
id=267
pd=	KNR	7-24 0516-05	7-24	0516-05		1
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
nu=256
ob=2
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=33
mn=0.955
np=0
il=63.03
wa=0

[POZYCJA]
id=268
pd= 	 	Analiza własna
na=Okablowanie sterownicze jednostek wewnętrznych i sterowników
nu=257
ob=2
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p246
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=269
pd= 	 	Analiza własna
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
nu=258
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna

[ELEMENT 2]
id=270
na=Instalacja klimatyzacji - pom. nr 0.15

[POZYCJA]
id=271
pd= 	 	Analiza własna
na=Konstrukcja wsporcza do jednostki zewnętrznej
nu=259
ob=2
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p260
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=272
pd=	KNR	7-24 0126-06	7-24	0126-06		1
na=Montaż jednostki zewnętrznej Qch=5,0kW
nu=260
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=32.5
mn=0.955
np=0
il=62.075
wa=0

[RMS 422]
nz=5.9
np=1
il=11.8
wa=0

[POZYCJA]
id=273
pd=	KNR	7-24 0127-01	7-24	0127-01		1
na=Montaż jednostki wewnętrznej split Qch=5,0kW
nu=261
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=7.15
mn=0.955
np=0
il=13.6565
wa=0

[POZYCJA]
id=274
pd= 	 	Analiza własna
na=Montaż sterownika
nu=262
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2
np=0
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=275
pd= 	 	Analiza własna
na=System klimatyzacji Qch=5,0kW - pom. nr 0.15 - komplet
nu=263
ob=2
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 280]
nz=1
np=0
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=276
pd=	KNNR	4 0405-01	4 04	5-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 6 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
nu=264
ob=20
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	10 * 2	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.534
np=0
il=10.68
wa=0

[RMS 315]
nz=1.01
np=1
il=20.2
wa=0

[RMS 220]
nz=1.04
np=1
il=20.8
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=277
pd=	KNNR	4 0405-01	4 04	5-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
nu=265
ob=20
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	10 * 2	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.534
np=0
il=10.68
wa=0

[RMS 313]
nz=1.01
np=1
il=20.2
wa=0

[RMS 221]
nz=1.04
np=1
il=20.8
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=278
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=6,35
nu=266
ob=20
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p264
wo=20	1	20	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.1739
np=0
il=3.478
wa=0

[RMS 155]
nz=1.1
np=1
il=22
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0738
np=1
il=1.476
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0127
np=1
il=0.254
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=20
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00135
np=1
il=0.027
wa=0

[POZYCJA]
id=279
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52
nu=267
ob=20
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p265
wo=20	1	20	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.1739
np=0
il=3.478
wa=0

[RMS 156]
nz=1.1
np=1
il=22
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0738
np=1
il=1.476
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0127
np=1
il=0.254
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=20
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00135
np=1
il=0.027
wa=0

[POZYCJA]
id=280
pd=	KNR	7-24 0514-05	7-24	0514-05		1
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
nu=268
ob=2
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=27
mn=0.955
np=0
il=51.57
wa=0

[RMS 2]
nz=0.5
np=0
il=1
wa=0

[RMS 9]
nz=0.68
np=0
il=1.36
wa=0

[POZYCJA]
id=281
pd=	KNR	7-24 0515-05	7-24	0515-05		1
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
nu=269
ob=2
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=17.7
mn=0.955
np=0
il=33.807
wa=0

[RMS 38]
nz=0.25
np=0
il=0.5
wa=0

[POZYCJA]
id=282
pd=	KNR	7-24 0516-05	7-24	0516-05		1
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
nu=270
ob=2
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=33
mn=0.955
np=0
il=63.03
wa=0

[POZYCJA]
id=283
pd= 	 	Analiza własna
na=Okablowanie sterownicze jednostek wewnętrznych i sterowników
nu=271
ob=2
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p261
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=284
pd= 	 	Analiza własna
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
nu=272
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna

[ELEMENT 2]
id=285
na=Instalacja klimatyzacji - pom. nr 0.05

[POZYCJA]
id=286
pd= 	 	Analiza własna
na=Konstrukcja wsporcza do jednostki zewnętrznej
nu=273
ob=2
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p274
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=287
pd=	KNR	7-24 0126-06	7-24	0126-06		1
na=Montaż jednostki zewnętrznej Qch=5,0kW
nu=274
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=32.5
mn=0.955
np=0
il=62.075
wa=0

[RMS 422]
nz=5.9
np=1
il=11.8
wa=0

[POZYCJA]
id=288
pd=	KNR	7-24 0127-01	7-24	0127-01		1
na=Montaż jednostki wewnętrznej split Qch=5,0kW
nu=275
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=7.15
mn=0.955
np=0
il=13.6565
wa=0

[POZYCJA]
id=289
pd= 	 	Analiza własna
na=Montaż sterownika
nu=276
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2
np=0
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=290
pd= 	 	Analiza własna
na=System klimatyzacji Qch=5,0kW - pom. nr 0.05 - komplet
nu=277
ob=2
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 279]
nz=1
np=0
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=291
pd=	KNNR	4 0405-01	4 04	5-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 6 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
nu=278
ob=18
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=18	1	9 * 2	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.534
np=0
il=9.612
wa=0

[RMS 315]
nz=1.01
np=1
il=18.18
wa=0

[RMS 220]
nz=1.04
np=1
il=18.72
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=18
wa=0

[POZYCJA]
id=292
pd=	KNNR	4 0405-01	4 04	5-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
nu=279
ob=18
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=18	1	9 * 2	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.534
np=0
il=9.612
wa=0

[RMS 313]
nz=1.01
np=1
il=18.18
wa=0

[RMS 221]
nz=1.04
np=1
il=18.72
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=18
wa=0

[POZYCJA]
id=293
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=6,35
nu=280
ob=18
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p267
wo=18	1	18	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.1739
np=0
il=3.1302
wa=0

[RMS 155]
nz=1.1
np=1
il=19.8
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0738
np=1
il=1.3284
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0127
np=1
il=0.2286
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=18
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00135
np=1
il=0.0243
wa=0

[POZYCJA]
id=294
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52
nu=281
ob=18
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p268
wo=18	1	18	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.1739
np=0
il=3.1302
wa=0

[RMS 156]
nz=1.1
np=1
il=19.8
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0738
np=1
il=1.3284
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0127
np=1
il=0.2286
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=18
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00135
np=1
il=0.0243
wa=0

[POZYCJA]
id=295
pd=	KNR	7-24 0514-05	7-24	0514-05		1
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
nu=282
ob=2
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=27
mn=0.955
np=0
il=51.57
wa=0

[RMS 2]
nz=0.5
np=0
il=1
wa=0

[RMS 9]
nz=0.68
np=0
il=1.36
wa=0

[POZYCJA]
id=296
pd=	KNR	7-24 0515-05	7-24	0515-05		1
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
nu=283
ob=2
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=17.7
mn=0.955
np=0
il=33.807
wa=0

[RMS 38]
nz=0.25
np=0
il=0.5
wa=0

[POZYCJA]
id=297
pd=	KNR	7-24 0516-05	7-24	0516-05		1
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
nu=284
ob=2
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=33
mn=0.955
np=0
il=63.03
wa=0

[POZYCJA]
id=298
pd= 	 	Analiza własna
na=Okablowanie sterownicze jednostek wewnętrznych i sterowników
nu=285
ob=2
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p274
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=299
pd= 	 	Analiza własna
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
nu=286
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna

[ELEMENT 2]
id=300
na=Instalacja odprowadzenia skroplin

[POZYCJA]
id=301
pd=	KNNR	4 0208-05	4 02	8-05		1
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych
nu=287
ob=30
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p247+#p261+#p275)*5
wo=30	1	30	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.233
np=0
il=6.99
wa=0

[RMS 88]
nz=0.6
np=1
il=18
wa=0

[RMS 316]
nz=1
np=1
il=30
wa=0

[RMS 218]
nz=1.02
np=1
il=30.6
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=30
wa=0

[POZYCJA]
id=302
pd=	KNNR	4 0211-04	4 02	1-04		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 20 mm o połączeniach klejonych
nu=288
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p247+#p261+#p275
wo=6	1	6	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.39
np=0
il=2.34
wa=0

[RMS 88]
nz=0.6
np=1
il=3.6
wa=0

[RMS 316]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=303
pd= 	 	Analiza własna
na=Zasyfonowanie i włączenie do pionów
nu=289
ob=3
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji

[ELEMENT 2]
id=304
na=Instalacja wentylacji

[ELEMENT 3]
id=305
na=Linia NW1

[POZYCJA]
id=306
pd=	KNR	2-17 0101-06	2-17	0101-06		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %
nu=290
ob=170.6
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=170.6	1	38.4 + 25.6 + 106.6	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.95
mn=0.955
np=0
il=154.77685
wa=0

[RMS 187]
nz=0.13
np=1
il=22.178
wa=0

[RMS 334]
nz=0.32
np=1
il=54.592
wa=0

[RMS 295]
nz=0.25
np=1
il=42.65
wa=0

[RMS 121]
nz=0.28
np=1
il=47.768
wa=0

[RMS 210]
nz=0.75
np=1
il=127.95
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=170.6
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=13.648
wa=0

[POZYCJA]
id=307
pd=	KNR	9-16 0203-06	9-16	0203-06		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm
nu=291
ob=187.66
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p290*1,1
wo=187.66	1	187.66	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.236
np=0
il=44.28776
wa=0

[RMS 301]
nz=1.95
np=1
il=365.937
wa=0

[RMS 141]
nz=1.13
np=1
il=212.0558
wa=0

[RMS 294]
nz=8.08
np=1
il=1516.2928
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=187.66
wa=0

[RMS 412]
nz=0.019
np=1
il=3.56554
wa=0

[POZYCJA]
id=308
pd=	KNR	2-17 0101-05	2-17	0101-05		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %
nu=292
ob=173.4
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=173.4	1	42 + 131.4	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=1.06
mn=0.955
np=0
il=175.53282
wa=0

[RMS 181]
nz=0.13
np=1
il=22.542
wa=0

[RMS 333]
nz=0.6
np=1
il=104.04
wa=0

[RMS 295]
nz=0.21
np=1
il=36.414
wa=0

[RMS 121]
nz=0.28
np=1
il=48.552
wa=0

[RMS 210]
nz=0.75
np=1
il=130.05
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=173.4
wa=0

[RMS 412]
nz=0.06
np=1
il=10.404
wa=0

[POZYCJA]
id=309
pd=	KNR	9-16 0203-06	9-16	0203-06		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm
nu=293
ob=190.74
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p292*1,1
wo=190.74	1	190.74	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.236
np=0
il=45.01464
wa=0

[RMS 301]
nz=1.95
np=1
il=371.943
wa=0

[RMS 140]
nz=1.13
np=1
il=215.5362
wa=0

[RMS 294]
nz=8.08
np=1
il=1541.1792
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=190.74
wa=0

[RMS 412]
nz=0.019
np=1
il=3.62406
wa=0

[POZYCJA]
id=310
pd=	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
nu=294
ob=8.01
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.38
mn=0.955
np=0
il=18.20593
wa=0

[RMS 186]
nz=0.83
np=1
il=6.6483
wa=0

[RMS 338]
nz=5.01
np=1
il=40.1301
wa=0

[RMS 295]
nz=0.29
np=1
il=2.3229
wa=0

[RMS 125]
nz=0.29
np=1
il=2.3229
wa=0

[RMS 203]
nz=0.75
np=1
il=6.0075
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=8.01
wa=0

[RMS 412]
nz=0.1
np=1
il=0.801
wa=0

[POZYCJA]
id=311
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %
nu=295
ob=58.53
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=58.53	1	0.16 * 3.14 * (3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 3.5 + 3 + 5 + 13 + 7 + 3 + 2 + 3 * 3 + 3 + 14 + 2 + 3 + 13 + 10 + 3 + 3 + 6)	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=96.14138
wa=0

[RMS 182]
nz=0.41
np=1
il=23.9973
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=118.2306
wa=0

[RMS 295]
nz=0.37
np=1
il=21.6561
wa=0

[RMS 127]
nz=0.29
np=1
il=16.9737
wa=0

[RMS 205]
nz=0.75
np=1
il=43.8975
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=58.53
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=4.6824
wa=0

[POZYCJA]
id=312
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
nu=296
ob=67.32
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=110.57983
wa=0

[RMS 182]
nz=0.41
np=1
il=27.6012
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=135.9864
wa=0

[RMS 295]
nz=0.37
np=1
il=24.9084
wa=0

[RMS 128]
nz=0.29
np=1
il=19.5228
wa=0

[RMS 206]
nz=0.75
np=1
il=50.49
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=67.32
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=5.3856
wa=0

[POZYCJA]
id=313
pd=	KNR	2-17 0122-03	2-17	0122-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 250 mm - udział kształtek do 35 %
nu=297
ob=58.48
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.35
mn=0.955
np=0
il=75.39534
wa=0

[RMS 184]
nz=0.25
np=1
il=14.62
wa=0

[RMS 338]
nz=1.06
np=1
il=61.9888
wa=0

[RMS 295]
nz=0.3
np=1
il=17.544
wa=0

[RMS 129]
nz=0.29
np=1
il=16.9592
wa=0

[RMS 207]
nz=0.75
np=1
il=43.86
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=58.48
wa=0

[RMS 412]
nz=0.07
np=1
il=4.0936
wa=0

[POZYCJA]
id=314
pd=	KNR	2-17 0122-03	2-17	0122-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 %
nu=298
ob=53.91
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.35
mn=0.955
np=0
il=69.50347
wa=0

[RMS 184]
nz=0.25
np=1
il=13.4775
wa=0

[RMS 338]
nz=1.06
np=1
il=57.1446
wa=0

[RMS 295]
nz=0.3
np=1
il=16.173
wa=0

[RMS 130]
nz=0.29
np=1
il=15.6339
wa=0

[RMS 208]
nz=0.75
np=1
il=40.4325
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=53.91
wa=0

[RMS 412]
nz=0.07
np=1
il=3.7737
wa=0

[POZYCJA]
id=315
pd=	KNR	2-17 0122-04	2-17	0122-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 350 mm - udział kształtek do 35 %
nu=299
ob=34.62
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.07
mn=0.955
np=0
il=35.37645
wa=0

[RMS 184]
nz=0.2
np=1
il=6.924
wa=0

[RMS 336]
nz=0.81
np=1
il=28.0422
wa=0

[RMS 295]
nz=0.22
np=1
il=7.6164
wa=0

[RMS 123]
nz=0.29
np=1
il=10.0398
wa=0

[RMS 201]
nz=0.75
np=1
il=25.965
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=34.62
wa=0

[RMS 412]
nz=0.14
np=1
il=4.8468
wa=0

[POZYCJA]
id=316
pd=	KNR	2-17 0122-04	2-17	0122-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 400 mm - udział kształtek do 35 %
nu=300
ob=97.97
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.07
mn=0.955
np=0
il=100.11064
wa=0

[RMS 184]
nz=0.2
np=1
il=19.594
wa=0

[RMS 336]
nz=0.81
np=1
il=79.3557
wa=0

[RMS 295]
nz=0.22
np=1
il=21.5534
wa=0

[RMS 123]
nz=0.29
np=1
il=28.4113
wa=0

[RMS 201]
nz=0.75
np=1
il=73.4775
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=97.97
wa=0

[RMS 412]
nz=0.14
np=1
il=13.7158
wa=0

[POZYCJA]
id=317
pd=	KNR	9-16 0213-03	9-16	0213-03		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 400 mm
nu=301
ob=378.84
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.394
np=0
il=149.26296
wa=0

[RMS 301]
nz=3.46
np=1
il=1310.7864
wa=0

[RMS 140]
nz=1.14
np=1
il=431.8776
wa=0

[RMS 294]
nz=8.08
np=1
il=3061.0272
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=378.84
wa=0

[RMS 414]
nz=0.02
np=1
il=7.5768
wa=0

[POZYCJA]
id=318
pd=	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Anemostat kołowy nawiewny/wywiewny na skrzynce ANO AWO rozprężnej wytłumionej z przepustnicą na wlocie bocznym d=125/160 wra z odcinkiem przewodu elastycznego ziolowanego
nu=302
ob=105
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=105	1	32 + 1 + 1 + 1 + 2 + 25 + 43	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.91
mn=0.955
np=0
il=191.52525
wa=0

[RMS 7]
nz=1
np=1
il=105
wa=0

[RMS 333]
nz=1.04
np=1
il=109.2
wa=0

[RMS 295]
nz=0.38
np=1
il=39.9
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=105
wa=0

[RMS 412]
nz=0.06
np=1
il=6.3
wa=0

[POZYCJA]
id=319
pd=	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
na=Kratka wentylacyjna na kanał
nu=303
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.22
mn=0.955
np=0
il=3.4953
wa=0

[RMS 81]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 335]
nz=1.04
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 352]
nz=0.002
np=1
il=0.006
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 412]
nz=0.03
np=1
il=0.09
wa=0

[POZYCJA]
id=320
pd=	KNR	2-17 0130-02	2-17	0130-02		1
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 600x400 z siłownikiem
nu=304
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.95
mn=0.955
np=0
il=0.90725
wa=0

[RMS 67]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 181]
nz=1.01
np=1
il=1.01
wa=0

[RMS 333]
nz=2.06
np=1
il=2.06
wa=0

[RMS 295]
nz=0.59
np=1
il=0.59
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=0.08
wa=0

[POZYCJA]
id=321
pd=	KNR	2-17 0130-02	2-17	0130-02		1
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 500x400 z siłownikiem
nu=305
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.95
mn=0.955
np=0
il=0.90725
wa=0

[RMS 66]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 181]
nz=1.01
np=1
il=1.01
wa=0

[RMS 333]
nz=2.06
np=1
il=2.06
wa=0

[RMS 295]
nz=0.59
np=1
il=0.59
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=0.08
wa=0

[POZYCJA]
id=322
pd=	KNR	2-17 0146-05	2-17	0146-05		1
na=Czerpnia ścienna 1200x1200
nu=306
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=4.85
mn=0.955
np=0
il=4.63175
wa=0

[RMS 29]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[POZYCJA]
id=323
pd=	KNR	2-17 0146-05	2-17	0146-05		1
na=Wyrzutnia ścienna 800x800
nu=307
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=4.85
mn=0.955
np=0
il=4.63175
wa=0

[RMS 33]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[ELEMENT 3]
id=324
na=Linia NW2

[POZYCJA]
id=325
pd=	KNR	2-17 0101-06	2-17	0101-06		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %
nu=308
ob=150.4
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=150.4	1	25.6 + 24 + 100.8	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.95
mn=0.955
np=0
il=136.4504
wa=0

[RMS 187]
nz=0.13
np=1
il=19.552
wa=0

[RMS 334]
nz=0.32
np=1
il=48.128
wa=0

[RMS 295]
nz=0.25
np=1
il=37.6
wa=0

[RMS 121]
nz=0.28
np=1
il=42.112
wa=0

[RMS 210]
nz=0.75
np=1
il=112.8
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=150.4
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=12.032
wa=0

[POZYCJA]
id=326
pd=	KNR	9-16 0203-06	9-16	0203-06		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm
nu=309
ob=165.44
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p308*1,1
wo=165.44	1	165.44	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.236
np=0
il=39.04384
wa=0

[RMS 301]
nz=1.95
np=1
il=322.608
wa=0

[RMS 141]
nz=1.13
np=1
il=186.9472
wa=0

[RMS 294]
nz=8.08
np=1
il=1336.7552
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=165.44
wa=0

[RMS 412]
nz=0.019
np=1
il=3.14336
wa=0

[POZYCJA]
id=327
pd=	KNR	2-17 0101-05	2-17	0101-05		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %
nu=310
ob=247.8
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=247.8	1	28 + 61.2 + 17 + 43.2 + 92.8 + 5.6	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=1.06
mn=0.955
np=0
il=250.84794
wa=0

[RMS 181]
nz=0.13
np=1
il=32.214
wa=0

[RMS 333]
nz=0.6
np=1
il=148.68
wa=0

[RMS 295]
nz=0.21
np=1
il=52.038
wa=0

[RMS 121]
nz=0.28
np=1
il=69.384
wa=0

[RMS 210]
nz=0.75
np=1
il=185.85
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=247.8
wa=0

[RMS 412]
nz=0.06
np=1
il=14.868
wa=0

[POZYCJA]
id=328
pd=	KNR	9-16 0203-06	9-16	0203-06		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm
nu=311
ob=272.58
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p310*1,1
wo=272.58	1	272.58	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.236
np=0
il=64.32888
wa=0

[RMS 301]
nz=1.95
np=1
il=531.531
wa=0

[RMS 140]
nz=1.13
np=1
il=308.0154
wa=0

[RMS 294]
nz=8.08
np=1
il=2202.4464
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=272.58
wa=0

[RMS 412]
nz=0.019
np=1
il=5.17902
wa=0

[POZYCJA]
id=329
pd=	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
nu=312
ob=14.76
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.38
mn=0.955
np=0
il=33.548
wa=0

[RMS 186]
nz=0.83
np=1
il=12.2508
wa=0

[RMS 338]
nz=5.01
np=1
il=73.9476
wa=0

[RMS 295]
nz=0.29
np=1
il=4.2804
wa=0

[RMS 125]
nz=0.29
np=1
il=4.2804
wa=0

[RMS 203]
nz=0.75
np=1
il=11.07
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=14.76
wa=0

[RMS 412]
nz=0.1
np=1
il=1.476
wa=0

[POZYCJA]
id=330
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %
nu=313
ob=29.14
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=47.86536
wa=0

[RMS 182]
nz=0.41
np=1
il=11.9474
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=58.8628
wa=0

[RMS 295]
nz=0.37
np=1
il=10.7818
wa=0

[RMS 127]
nz=0.29
np=1
il=8.4506
wa=0

[RMS 205]
nz=0.75
np=1
il=21.855
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=29.14
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=2.3312
wa=0

[POZYCJA]
id=331
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
nu=314
ob=40.19
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=66.01609
wa=0

[RMS 182]
nz=0.41
np=1
il=16.4779
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=81.1838
wa=0

[RMS 295]
nz=0.37
np=1
il=14.8703
wa=0

[RMS 128]
nz=0.29
np=1
il=11.6551
wa=0

[RMS 206]
nz=0.75
np=1
il=30.1425
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=40.19
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=3.2152
wa=0

[POZYCJA]
id=332
pd=	KNR	2-17 0122-03	2-17	0122-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 250 mm - udział kształtek do 35 %
nu=315
ob=76.15
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.35
mn=0.955
np=0
il=98.17639
wa=0

[RMS 184]
nz=0.25
np=1
il=19.0375
wa=0

[RMS 338]
nz=1.06
np=1
il=80.719
wa=0

[RMS 295]
nz=0.3
np=1
il=22.845
wa=0

[RMS 129]
nz=0.29
np=1
il=22.0835
wa=0

[RMS 207]
nz=0.75
np=1
il=57.1125
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=76.15
wa=0

[RMS 412]
nz=0.07
np=1
il=5.3305
wa=0

[POZYCJA]
id=333
pd=	KNR	2-17 0122-03	2-17	0122-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 %
nu=316
ob=72.2
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.35
mn=0.955
np=0
il=93.08385
wa=0

[RMS 184]
nz=0.25
np=1
il=18.05
wa=0

[RMS 338]
nz=1.06
np=1
il=76.532
wa=0

[RMS 295]
nz=0.3
np=1
il=21.66
wa=0

[RMS 130]
nz=0.29
np=1
il=20.938
wa=0

[RMS 208]
nz=0.75
np=1
il=54.15
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=72.2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.07
np=1
il=5.054
wa=0

[POZYCJA]
id=334
pd=	KNR	2-17 0122-04	2-17	0122-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 350 mm - udział kształtek do 35 %
nu=317
ob=42.86
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.07
mn=0.955
np=0
il=43.79649
wa=0

[RMS 184]
nz=0.2
np=1
il=8.572
wa=0

[RMS 336]
nz=0.81
np=1
il=34.7166
wa=0

[RMS 295]
nz=0.22
np=1
il=9.4292
wa=0

[RMS 123]
nz=0.29
np=1
il=12.4294
wa=0

[RMS 201]
nz=0.75
np=1
il=32.145
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=42.86
wa=0

[RMS 412]
nz=0.14
np=1
il=6.0004
wa=0

[POZYCJA]
id=335
pd=	KNR	9-16 0213-03	9-16	0213-03		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 400 mm
nu=318
ob=275.3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.394
np=0
il=108.4682
wa=0

[RMS 301]
nz=3.46
np=1
il=952.538
wa=0

[RMS 140]
nz=1.14
np=1
il=313.842
wa=0

[RMS 294]
nz=8.08
np=1
il=2224.424
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=275.3
wa=0

[RMS 414]
nz=0.02
np=1
il=5.506
wa=0

[POZYCJA]
id=336
pd=	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Anemostat kołowy nawiewny/wywiewny na skrzynce ANO AWO rozprężnej wytłumionej z przepustnicą na wlocie bocznym d=125/160 wra z odcinkiem przewodu elastycznego ziolowanego
nu=319
ob=93
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=93	1	49 + 41 + 1 + 2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.91
mn=0.955
np=0
il=169.63665
wa=0

[RMS 7]
nz=1
np=1
il=93
wa=0

[RMS 333]
nz=1.04
np=1
il=96.72
wa=0

[RMS 295]
nz=0.38
np=1
il=35.34
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=93
wa=0

[RMS 412]
nz=0.06
np=1
il=5.58
wa=0

[POZYCJA]
id=337
pd=	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
na=Kratka wentylacyjna na kanał
nu=320
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.22
mn=0.955
np=0
il=1.1651
wa=0

[RMS 81]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 335]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[RMS 352]
nz=0.002
np=1
il=0.002
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.03
np=1
il=0.03
wa=0

[POZYCJA]
id=338
pd=	KNR	2-17 0130-02	2-17	0130-02		1
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 500x400 z siłownikiem
nu=321
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.95
mn=0.955
np=0
il=1.8145
wa=0

[RMS 66]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 181]
nz=1.01
np=1
il=2.02
wa=0

[RMS 333]
nz=2.06
np=1
il=4.12
wa=0

[RMS 295]
nz=0.59
np=1
il=1.18
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=339
pd=	KNR	2-17 0130-02	2-17	0130-02		1
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 500x300 z siłownikiem
nu=322
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.95
mn=0.955
np=0
il=1.8145
wa=0

[RMS 65]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 181]
nz=1.01
np=1
il=2.02
wa=0

[RMS 333]
nz=2.06
np=1
il=4.12
wa=0

[RMS 295]
nz=0.59
np=1
il=1.18
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=340
pd=	KNR	2-17 0146-05	2-17	0146-05		1
na=Czerpnia ścienna 1200x1200
nu=323
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=4.85
mn=0.955
np=0
il=4.63175
wa=0

[RMS 29]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[POZYCJA]
id=341
pd=	KNR	2-17 0146-05	2-17	0146-05		1
na=Wyrzutnia ścienna 800x800
nu=324
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=4.85
mn=0.955
np=0
il=4.63175
wa=0

[RMS 365]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[ELEMENT 3]
id=342
na=Linia NW3

[POZYCJA]
id=343
pd=	KNR	2-17 0101-05	2-17	0101-05		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %
nu=325
ob=24.6
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=24.6	1	12.6 + 12	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=1.06
mn=0.955
np=0
il=24.90258
wa=0

[RMS 181]
nz=0.13
np=1
il=3.198
wa=0

[RMS 333]
nz=0.6
np=1
il=14.76
wa=0

[RMS 295]
nz=0.21
np=1
il=5.166
wa=0

[RMS 121]
nz=0.28
np=1
il=6.888
wa=0

[RMS 210]
nz=0.75
np=1
il=18.45
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=24.6
wa=0

[RMS 412]
nz=0.06
np=1
il=1.476
wa=0

[POZYCJA]
id=344
pd=	KNR	9-16 0203-06	9-16	0203-06		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm
nu=326
ob=27.06
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p325*1,1
wo=27.06	1	27.06	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.236
np=0
il=6.38616
wa=0

[RMS 301]
nz=1.95
np=1
il=52.767
wa=0

[RMS 141]
nz=1.13
np=1
il=30.5778
wa=0

[RMS 294]
nz=8.08
np=1
il=218.6448
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=27.06
wa=0

[RMS 412]
nz=0.019
np=1
il=0.51414
wa=0

[POZYCJA]
id=345
pd=	KNR	2-17 0101-04	2-17	0101-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %
nu=327
ob=30.1
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=30.1	1	30.1	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=1.33
mn=0.955
np=0
il=38.23152
wa=0

[RMS 181]
nz=0.18
np=1
il=5.418
wa=0

[RMS 333]
nz=0.84
np=1
il=25.284
wa=0

[RMS 295]
nz=0.23
np=1
il=6.923
wa=0

[RMS 120]
nz=0.28
np=1
il=8.428
wa=0

[RMS 209]
nz=0.75
np=1
il=22.575
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=30.1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.04
np=1
il=1.204
wa=0

[POZYCJA]
id=346
pd=	KNR	9-16 0203-06	9-16	0203-06		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm
nu=328
ob=33.11
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p327*1,1
wo=33.11	1	33.11	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.236
np=0
il=7.81396
wa=0

[RMS 301]
nz=1.95
np=1
il=64.5645
wa=0

[RMS 140]
nz=1.13
np=1
il=37.4143
wa=0

[RMS 294]
nz=8.08
np=1
il=267.5288
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=33.11
wa=0

[RMS 412]
nz=0.019
np=1
il=0.62909
wa=0

[POZYCJA]
id=347
pd=	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
nu=329
ob=2.98
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.38
mn=0.955
np=0
il=6.77324
wa=0

[RMS 186]
nz=0.83
np=1
il=2.4734
wa=0

[RMS 338]
nz=5.01
np=1
il=14.9298
wa=0

[RMS 295]
nz=0.29
np=1
il=0.8642
wa=0

[RMS 125]
nz=0.29
np=1
il=0.8642
wa=0

[RMS 203]
nz=0.75
np=1
il=2.235
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2.98
wa=0

[RMS 412]
nz=0.1
np=1
il=0.298
wa=0

[POZYCJA]
id=348
pd=	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 125 mm - udział kształtek do 35 %
nu=330
ob=0.79
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.38
mn=0.955
np=0
il=1.79559
wa=0

[RMS 186]
nz=0.83
np=1
il=0.6557
wa=0

[RMS 338]
nz=5.01
np=1
il=3.9579
wa=0

[RMS 295]
nz=0.29
np=1
il=0.2291
wa=0

[RMS 126]
nz=0.29
np=1
il=0.2291
wa=0

[RMS 204]
nz=0.75
np=1
il=0.5925
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=0.79
wa=0

[RMS 412]
nz=0.1
np=1
il=0.079
wa=0

[POZYCJA]
id=349
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %
nu=331
ob=19.85
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=19.85	1	19.85	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=32.60561
wa=0

[RMS 182]
nz=0.41
np=1
il=8.1385
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=40.097
wa=0

[RMS 295]
nz=0.37
np=1
il=7.3445
wa=0

[RMS 127]
nz=0.29
np=1
il=5.7565
wa=0

[RMS 205]
nz=0.75
np=1
il=14.8875
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=19.85
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=1.588
wa=0

[POZYCJA]
id=350
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
nu=332
ob=8.16
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=13.40362
wa=0

[RMS 182]
nz=0.41
np=1
il=3.3456
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=16.4832
wa=0

[RMS 295]
nz=0.37
np=1
il=3.0192
wa=0

[RMS 128]
nz=0.29
np=1
il=2.3664
wa=0

[RMS 206]
nz=0.75
np=1
il=6.12
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=8.16
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=0.6528
wa=0

[POZYCJA]
id=351
pd=	KNR	2-17 0122-03	2-17	0122-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 250 mm - udział kształtek do 35 %
nu=333
ob=13.35
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.35
mn=0.955
np=0
il=17.21149
wa=0

[RMS 184]
nz=0.25
np=1
il=3.3375
wa=0

[RMS 338]
nz=1.06
np=1
il=14.151
wa=0

[RMS 295]
nz=0.3
np=1
il=4.005
wa=0

[RMS 129]
nz=0.29
np=1
il=3.8715
wa=0

[RMS 207]
nz=0.75
np=1
il=10.0125
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=13.35
wa=0

[RMS 412]
nz=0.07
np=1
il=0.9345
wa=0

[POZYCJA]
id=352
pd=	KNR	9-16 0213-03	9-16	0213-03		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 400 mm
nu=334
ob=45.12
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.394
np=0
il=17.77728
wa=0

[RMS 301]
nz=3.46
np=1
il=156.1152
wa=0

[RMS 140]
nz=1.14
np=1
il=51.4368
wa=0

[RMS 294]
nz=8.08
np=1
il=364.5696
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=45.12
wa=0

[RMS 414]
nz=0.02
np=1
il=0.9024
wa=0

[POZYCJA]
id=353
pd=	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Anemostat kołowy nawiewny/wywiewny na skrzynce ANO AWO rozprężnej wytłumionej z przepustnicą na wlocie bocznym d=125/160 wra z odcinkiem przewodu elastycznego ziolowanego
nu=335
ob=37
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=37	1	15 + 1 + 21	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.91
mn=0.955
np=0
il=67.48985
wa=0

[RMS 7]
nz=1
np=1
il=37
wa=0

[RMS 333]
nz=1.04
np=1
il=38.48
wa=0

[RMS 295]
nz=0.38
np=1
il=14.06
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=37
wa=0

[RMS 412]
nz=0.06
np=1
il=2.22
wa=0

[POZYCJA]
id=354
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny d=125
nu=336
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.01
mn=0.955
np=0
il=3.8582
wa=0

[RMS 338]
nz=1.04
np=1
il=4.16
wa=0

[RMS 397]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 295]
nz=0.19
np=1
il=0.76
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 412]
nz=0.01
np=1
il=0.04
wa=0

[POZYCJA]
id=355
pd=	KNR	2-17 0146-05	2-17	0146-05		1
na=Czerpnia ścienna 400x500
nu=337
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=4.85
mn=0.955
np=0
il=4.63175
wa=0

[RMS 30]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[POZYCJA]
id=356
pd=	KNR	2-17 0146-05	2-17	0146-05		1
na=Wyrzutnia ścienna 300x300
nu=338
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=4.85
mn=0.955
np=0
il=4.63175
wa=0

[RMS 362]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[ELEMENT 3]
id=357
na=Linia NW4

[POZYCJA]
id=358
pd=	KNR	2-17 0101-05	2-17	0101-05		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %
nu=339
ob=35.4
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=35.4	1	12 + 8 + 15.4	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=1.06
mn=0.955
np=0
il=35.83542
wa=0

[RMS 181]
nz=0.13
np=1
il=4.602
wa=0

[RMS 333]
nz=0.6
np=1
il=21.24
wa=0

[RMS 295]
nz=0.21
np=1
il=7.434
wa=0

[RMS 121]
nz=0.28
np=1
il=9.912
wa=0

[RMS 210]
nz=0.75
np=1
il=26.55
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=35.4
wa=0

[RMS 412]
nz=0.06
np=1
il=2.124
wa=0

[POZYCJA]
id=359
pd=	KNR	9-16 0203-06	9-16	0203-06		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm
nu=340
ob=38.94
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p339*1,1
wo=38.94	1	38.94	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.236
np=0
il=9.18984
wa=0

[RMS 301]
nz=1.95
np=1
il=75.933
wa=0

[RMS 141]
nz=1.13
np=1
il=44.0022
wa=0

[RMS 294]
nz=8.08
np=1
il=314.6352
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=38.94
wa=0

[RMS 412]
nz=0.019
np=1
il=0.73986
wa=0

[POZYCJA]
id=360
pd=	KNR	2-17 0101-04	2-17	0101-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %
nu=341
ob=30.8
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=30.8	1	30.8	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=1.33
mn=0.955
np=0
il=39.12062
wa=0

[RMS 181]
nz=0.18
np=1
il=5.544
wa=0

[RMS 333]
nz=0.84
np=1
il=25.872
wa=0

[RMS 295]
nz=0.23
np=1
il=7.084
wa=0

[RMS 120]
nz=0.28
np=1
il=8.624
wa=0

[RMS 209]
nz=0.75
np=1
il=23.1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=30.8
wa=0

[RMS 412]
nz=0.04
np=1
il=1.232
wa=0

[POZYCJA]
id=361
pd=	KNR	9-16 0203-06	9-16	0203-06		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm
nu=342
ob=33.88
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p341*1,1
wo=33.88	1	33.88	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.236
np=0
il=7.99568
wa=0

[RMS 301]
nz=1.95
np=1
il=66.066
wa=0

[RMS 140]
nz=1.13
np=1
il=38.2844
wa=0

[RMS 294]
nz=8.08
np=1
il=273.7504
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=33.88
wa=0

[RMS 412]
nz=0.019
np=1
il=0.64372
wa=0

[POZYCJA]
id=362
pd=	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
nu=343
ob=2.2
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.38
mn=0.955
np=0
il=5.00038
wa=0

[RMS 186]
nz=0.83
np=1
il=1.826
wa=0

[RMS 338]
nz=5.01
np=1
il=11.022
wa=0

[RMS 295]
nz=0.29
np=1
il=0.638
wa=0

[RMS 125]
nz=0.29
np=1
il=0.638
wa=0

[RMS 203]
nz=0.75
np=1
il=1.65
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2.2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.1
np=1
il=0.22
wa=0

[POZYCJA]
id=363
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %
nu=344
ob=16.58
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=27.23431
wa=0

[RMS 182]
nz=0.41
np=1
il=6.7978
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=33.4916
wa=0

[RMS 295]
nz=0.37
np=1
il=6.1346
wa=0

[RMS 127]
nz=0.29
np=1
il=4.8082
wa=0

[RMS 205]
nz=0.75
np=1
il=12.435
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=16.58
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=1.3264
wa=0

[POZYCJA]
id=364
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
nu=345
ob=21.35
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=35.06951
wa=0

[RMS 182]
nz=0.41
np=1
il=8.7535
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=43.127
wa=0

[RMS 295]
nz=0.37
np=1
il=7.8995
wa=0

[RMS 128]
nz=0.29
np=1
il=6.1915
wa=0

[RMS 206]
nz=0.75
np=1
il=16.0125
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=21.35
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=1.708
wa=0

[POZYCJA]
id=365
pd=	KNR	2-17 0122-03	2-17	0122-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 250 mm - udział kształtek do 35 %
nu=346
ob=18.45
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.35
mn=0.955
np=0
il=23.78666
wa=0

[RMS 184]
nz=0.25
np=1
il=4.6125
wa=0

[RMS 338]
nz=1.06
np=1
il=19.557
wa=0

[RMS 295]
nz=0.3
np=1
il=5.535
wa=0

[RMS 129]
nz=0.29
np=1
il=5.3505
wa=0

[RMS 207]
nz=0.75
np=1
il=13.8375
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=18.45
wa=0

[RMS 412]
nz=0.07
np=1
il=1.2915
wa=0

[POZYCJA]
id=366
pd=	KNR	2-17 0122-03	2-17	0122-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 %
nu=347
ob=12.86
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.35
mn=0.955
np=0
il=16.57976
wa=0

[RMS 184]
nz=0.25
np=1
il=3.215
wa=0

[RMS 338]
nz=1.06
np=1
il=13.6316
wa=0

[RMS 295]
nz=0.3
np=1
il=3.858
wa=0

[RMS 130]
nz=0.29
np=1
il=3.7294
wa=0

[RMS 208]
nz=0.75
np=1
il=9.645
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=12.86
wa=0

[RMS 412]
nz=0.07
np=1
il=0.9002
wa=0

[POZYCJA]
id=367
pd=	KNR	9-16 0213-03	9-16	0213-03		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 400 mm
nu=348
ob=71.44
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.394
np=0
il=28.14736
wa=0

[RMS 301]
nz=3.46
np=1
il=247.1824
wa=0

[RMS 140]
nz=1.14
np=1
il=81.4416
wa=0

[RMS 294]
nz=8.08
np=1
il=577.2352
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=71.44
wa=0

[RMS 414]
nz=0.02
np=1
il=1.4288
wa=0

[POZYCJA]
id=368
pd=	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Anemostat kołowy nawiewny/wywiewny na skrzynce ANO AWO rozprężnej wytłumionej z przepustnicą na wlocie bocznym d=125/160 wra z odcinkiem przewodu elastycznego ziolowanego
nu=349
ob=23
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.91
mn=0.955
np=0
il=41.95315
wa=0

[RMS 7]
nz=1
np=1
il=23
wa=0

[RMS 333]
nz=1.04
np=1
il=23.92
wa=0

[RMS 295]
nz=0.38
np=1
il=8.74
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=23
wa=0

[RMS 412]
nz=0.06
np=1
il=1.38
wa=0

[POZYCJA]
id=369
pd=	KNR	2-17 0130-02	2-17	0130-02		1
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 400x300 z siłownikiem
nu=350
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.95
mn=0.955
np=0
il=1.8145
wa=0

[RMS 64]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 181]
nz=1.01
np=1
il=2.02
wa=0

[RMS 333]
nz=2.06
np=1
il=4.12
wa=0

[RMS 295]
nz=0.59
np=1
il=1.18
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=370
pd=	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 d=315 z siłownikiem
nu=351
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.49
mn=0.955
np=0
il=0.9359
wa=0

[RMS 71]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 338]
nz=2.08
np=1
il=4.16
wa=0

[RMS 295]
nz=0.38
np=1
il=0.76
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.03
np=1
il=0.06
wa=0

[POZYCJA]
id=371
pd=	KNR	2-17 0146-05	2-17	0146-05		1
na=Czerpnia ścienna 500x500
nu=352
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=4.85
mn=0.955
np=0
il=4.63175
wa=0

[RMS 31]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[POZYCJA]
id=372
pd=	KNR	2-17 0146-05	2-17	0146-05		1
na=Wyrzutnia ścienna 400x400
nu=353
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=4.85
mn=0.955
np=0
il=4.63175
wa=0

[RMS 363]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[ELEMENT 3]
id=373
na=Linia NW5

[POZYCJA]
id=374
pd=	KNR	2-17 0101-06	2-17	0101-06		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %
nu=354
ob=74.8
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=74.8	1	16 + 35.2 + 14 + 9.6	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.95
mn=0.955
np=0
il=67.8623
wa=0

[RMS 187]
nz=0.13
np=1
il=9.724
wa=0

[RMS 334]
nz=0.32
np=1
il=23.936
wa=0

[RMS 295]
nz=0.25
np=1
il=18.7
wa=0

[RMS 121]
nz=0.28
np=1
il=20.944
wa=0

[RMS 210]
nz=0.75
np=1
il=56.1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=74.8
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=5.984
wa=0

[POZYCJA]
id=375
pd=	KNR	9-16 0203-06	9-16	0203-06		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm
nu=355
ob=82.28
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p354*1,1
wo=82.28	1	82.28	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.236
np=0
il=19.41808
wa=0

[RMS 301]
nz=1.95
np=1
il=160.446
wa=0

[RMS 141]
nz=1.13
np=1
il=92.9764
wa=0

[RMS 294]
nz=8.08
np=1
il=664.8224
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=82.28
wa=0

[RMS 412]
nz=0.019
np=1
il=1.56332
wa=0

[POZYCJA]
id=376
pd=	KNR	2-17 0101-05	2-17	0101-05		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %
nu=356
ob=90.4
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=90.4	1	84 + 6.4	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=1.06
mn=0.955
np=0
il=91.51192
wa=0

[RMS 181]
nz=0.13
np=1
il=11.752
wa=0

[RMS 333]
nz=0.6
np=1
il=54.24
wa=0

[RMS 295]
nz=0.21
np=1
il=18.984
wa=0

[RMS 121]
nz=0.28
np=1
il=25.312
wa=0

[RMS 210]
nz=0.75
np=1
il=67.8
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=90.4
wa=0

[RMS 412]
nz=0.06
np=1
il=5.424
wa=0

[POZYCJA]
id=377
pd=	KNR	9-16 0203-06	9-16	0203-06		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm
nu=357
ob=99.44
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p356*1,1
wo=99.44	1	99.44	
ko=	brak zestawienia kanałów wentylacyjnych w celu dokładnej weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.236
np=0
il=23.46784
wa=0

[RMS 301]
nz=1.95
np=1
il=193.908
wa=0

[RMS 140]
nz=1.13
np=1
il=112.3672
wa=0

[RMS 294]
nz=8.08
np=1
il=803.4752
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=99.44
wa=0

[RMS 412]
nz=0.019
np=1
il=1.88936
wa=0

[POZYCJA]
id=378
pd=	KNR	2-17 0122-05	2-17	0122-05		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 630 mm - udział kształtek do 35 %
nu=358
ob=132.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.97
mn=0.955
np=0
il=122.77843
wa=0

[RMS 185]
nz=0.2
np=1
il=26.508
wa=0

[RMS 337]
nz=0.39
np=1
il=51.6906
wa=0

[RMS 295]
nz=0.14
np=1
il=18.5556
wa=0

[RMS 124]
nz=0.29
np=1
il=38.4366
wa=0

[RMS 202]
nz=0.75
np=1
il=99.405
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=132.54
wa=0

[RMS 412]
nz=0.09
np=1
il=11.9286
wa=0

[POZYCJA]
id=379
pd=	KNR	9-16 0213-04	9-16	0213-04		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 650 mm
nu=359
ob=145.79
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.38
np=0
il=55.4002
wa=0

[RMS 301]
nz=2.86
np=1
il=416.9594
wa=0

[RMS 140]
nz=1.14
np=1
il=166.2006
wa=0

[RMS 294]
nz=8.08
np=1
il=1177.9832
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=145.79
wa=0

[RMS 414]
nz=0.02
np=1
il=2.9158
wa=0

[POZYCJA]
id=380
pd=	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
na=Kratka wentylacyjna na kanał 800x300
nu=360
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.98
mn=0.955
np=0
il=18.909
wa=0

[RMS 82]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 333]
nz=1.04
np=1
il=10.4
wa=0

[RMS 352]
nz=0.003
np=1
il=0.03
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[RMS 412]
nz=0.09
np=1
il=0.9
wa=0

[POZYCJA]
id=381
pd=	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Dysza nawiewna dalekiego zasięgu DN15 + przepustnica regulacyjna system IRIS
nu=361
ob=14
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.91
mn=0.955
np=0
il=25.5367
wa=0

[RMS 45]
nz=1
np=1
il=14
wa=0

[RMS 333]
nz=1.04
np=1
il=14.56
wa=0

[RMS 295]
nz=0.38
np=1
il=5.32
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=14
wa=0

[RMS 412]
nz=0.06
np=1
il=0.84
wa=0

[POZYCJA]
id=382
pd=	KNR	2-17 0146-05	2-17	0146-05		1
na=Czerpnia ścienna 600x1600
nu=362
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=4.85
mn=0.955
np=0
il=4.63175
wa=0

[RMS 32]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[POZYCJA]
id=383
pd=	KNR	2-17 0146-05	2-17	0146-05		1
na=Wyrzutnia ścienna 600x1000
nu=363
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=4.85
mn=0.955
np=0
il=4.63175
wa=0

[RMS 364]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[ELEMENT 3]
id=384
na=Linia W6 

[POZYCJA]
id=385
pd=	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
nu=364
ob=1.88
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.38
mn=0.955
np=0
il=4.27305
wa=0

[RMS 186]
nz=0.83
np=1
il=1.5604
wa=0

[RMS 338]
nz=5.01
np=1
il=9.4188
wa=0

[RMS 295]
nz=0.29
np=1
il=0.5452
wa=0

[RMS 125]
nz=0.29
np=1
il=0.5452
wa=0

[RMS 203]
nz=0.75
np=1
il=1.41
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1.88
wa=0

[RMS 412]
nz=0.1
np=1
il=0.188
wa=0

[POZYCJA]
id=386
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %
nu=365
ob=7.03
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=11.54748
wa=0

[RMS 182]
nz=0.41
np=1
il=2.8823
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=14.2006
wa=0

[RMS 295]
nz=0.37
np=1
il=2.6011
wa=0

[RMS 127]
nz=0.29
np=1
il=2.0387
wa=0

[RMS 205]
nz=0.75
np=1
il=5.2725
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=7.03
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=0.5624
wa=0

[POZYCJA]
id=387
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
nu=366
ob=2.51
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=4.12293
wa=0

[RMS 182]
nz=0.41
np=1
il=1.0291
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=5.0702
wa=0

[RMS 295]
nz=0.37
np=1
il=0.9287
wa=0

[RMS 128]
nz=0.29
np=1
il=0.7279
wa=0

[RMS 206]
nz=0.75
np=1
il=1.8825
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2.51
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=0.2008
wa=0

[POZYCJA]
id=388
pd=	KNR	2-17 0122-03	2-17	0122-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 250 mm - udział kształtek do 35 %
nu=367
ob=6.28
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6.28	1	0.25 * 3.14 * (3 + 5)	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.35
mn=0.955
np=0
il=8.09649
wa=0

[RMS 184]
nz=0.25
np=1
il=1.57
wa=0

[RMS 338]
nz=1.06
np=1
il=6.6568
wa=0

[RMS 295]
nz=0.3
np=1
il=1.884
wa=0

[RMS 129]
nz=0.29
np=1
il=1.8212
wa=0

[RMS 207]
nz=0.75
np=1
il=4.71
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=6.28
wa=0

[RMS 412]
nz=0.07
np=1
il=0.4396
wa=0

[POZYCJA]
id=389
pd=	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 d=200 z siłownikiem
nu=368
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.49
mn=0.955
np=0
il=0.46795
wa=0

[RMS 69]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 338]
nz=2.08
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 295]
nz=0.38
np=1
il=0.38
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.03
np=1
il=0.03
wa=0

[POZYCJA]
id=390
pd=	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 d=250 z siłownikiem
nu=369
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.49
mn=0.955
np=0
il=0.46795
wa=0

[RMS 70]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 338]
nz=2.08
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 295]
nz=0.38
np=1
il=0.38
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.03
np=1
il=0.03
wa=0

[POZYCJA]
id=391
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny d=100
nu=370
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5 + 5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.01
mn=0.955
np=0
il=9.6455
wa=0

[RMS 338]
nz=1.04
np=1
il=10.4
wa=0

[RMS 396]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 295]
nz=0.19
np=1
il=1.9
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[RMS 412]
nz=0.01
np=1
il=0.1
wa=0

[ELEMENT 3]
id=392
na=Linia W7 

[POZYCJA]
id=393
pd=	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
nu=371
ob=0.94
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.38
mn=0.955
np=0
il=2.13653
wa=0

[RMS 186]
nz=0.83
np=1
il=0.7802
wa=0

[RMS 338]
nz=5.01
np=1
il=4.7094
wa=0

[RMS 295]
nz=0.29
np=1
il=0.2726
wa=0

[RMS 125]
nz=0.29
np=1
il=0.2726
wa=0

[RMS 203]
nz=0.75
np=1
il=0.705
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=0.94
wa=0

[RMS 412]
nz=0.1
np=1
il=0.094
wa=0

[POZYCJA]
id=394
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %
nu=372
ob=3.01
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=4.94423
wa=0

[RMS 182]
nz=0.41
np=1
il=1.2341
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=6.0802
wa=0

[RMS 295]
nz=0.37
np=1
il=1.1137
wa=0

[RMS 127]
nz=0.29
np=1
il=0.8729
wa=0

[RMS 205]
nz=0.75
np=1
il=2.2575
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3.01
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=0.2408
wa=0

[POZYCJA]
id=395
pd=	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
na=Klapa wentylacji pożarowej EIS120 d=160 z siłownikiem
nu=373
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.36
mn=0.955
np=0
il=0.3438
wa=0

[RMS 68]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 338]
nz=2.08
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 295]
nz=0.19
np=1
il=0.19
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.01
np=1
il=0.01
wa=0

[POZYCJA]
id=396
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny d=100
nu=374
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2 + 1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.01
mn=0.955
np=0
il=2.89365
wa=0

[RMS 338]
nz=1.04
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 396]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 295]
nz=0.19
np=1
il=0.57
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 412]
nz=0.01
np=1
il=0.03
wa=0

[ELEMENT 3]
id=397
na=Linia W8 

[POZYCJA]
id=398
pd=	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
nu=375
ob=3.14
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3.14	1	0.1 * 3.14 * (10)	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.38
mn=0.955
np=0
il=7.13691
wa=0

[RMS 186]
nz=0.83
np=1
il=2.6062
wa=0

[RMS 338]
nz=5.01
np=1
il=15.7314
wa=0

[RMS 295]
nz=0.29
np=1
il=0.9106
wa=0

[RMS 125]
nz=0.29
np=1
il=0.9106
wa=0

[RMS 203]
nz=0.75
np=1
il=2.355
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3.14
wa=0

[RMS 412]
nz=0.1
np=1
il=0.314
wa=0

[POZYCJA]
id=399
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %
nu=376
ob=2.51
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=4.12293
wa=0

[RMS 182]
nz=0.41
np=1
il=1.0291
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=5.0702
wa=0

[RMS 295]
nz=0.37
np=1
il=0.9287
wa=0

[RMS 127]
nz=0.29
np=1
il=0.7279
wa=0

[RMS 205]
nz=0.75
np=1
il=1.8825
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2.51
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=0.2008
wa=0

[POZYCJA]
id=400
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny d=100
nu=377
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.01
mn=0.955
np=0
il=1.9291
wa=0

[RMS 338]
nz=1.04
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 396]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 295]
nz=0.19
np=1
il=0.38
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.01
np=1
il=0.02
wa=0

[ELEMENT 3]
id=401
na=Linia W9 

[POZYCJA]
id=402
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %
nu=378
ob=3.52
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=5.78195
wa=0

[RMS 183]
nz=0.41
np=1
il=1.4432
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=7.1104
wa=0

[RMS 296]
nz=0.37
np=1
il=1.3024
wa=0

[RMS 122]
nz=0.29
np=1
il=1.0208
wa=0

[RMS 200]
nz=0.75
np=1
il=2.64
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3.52
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=0.2816
wa=0

[ELEMENT 3]
id=403
na=Linia W10 

[POZYCJA]
id=404
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %
nu=379
ob=3.52
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=5.78195
wa=0

[RMS 183]
nz=0.41
np=1
il=1.4432
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=7.1104
wa=0

[RMS 296]
nz=0.37
np=1
il=1.3024
wa=0

[RMS 122]
nz=0.29
np=1
il=1.0208
wa=0

[RMS 200]
nz=0.75
np=1
il=2.64
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3.52
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=0.2816
wa=0

[ELEMENT 3]
id=405
na=Linia W11 

[POZYCJA]
id=406
pd=	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
nu=380
ob=2.51
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.38
mn=0.955
np=0
il=5.70498
wa=0

[RMS 186]
nz=0.83
np=1
il=2.0833
wa=0

[RMS 338]
nz=5.01
np=1
il=12.5751
wa=0

[RMS 295]
nz=0.29
np=1
il=0.7279
wa=0

[RMS 125]
nz=0.29
np=1
il=0.7279
wa=0

[RMS 203]
nz=0.75
np=1
il=1.8825
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2.51
wa=0

[RMS 412]
nz=0.1
np=1
il=0.251
wa=0

[POZYCJA]
id=407
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %
nu=381
ob=4.52
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=7.42455
wa=0

[RMS 182]
nz=0.41
np=1
il=1.8532
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=9.1304
wa=0

[RMS 295]
nz=0.37
np=1
il=1.6724
wa=0

[RMS 127]
nz=0.29
np=1
il=1.3108
wa=0

[RMS 205]
nz=0.75
np=1
il=3.39
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4.52
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=0.3616
wa=0

[POZYCJA]
id=408
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny d=100
nu=382
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.01
mn=0.955
np=0
il=4.82275
wa=0

[RMS 338]
nz=1.04
np=1
il=5.2
wa=0

[RMS 396]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 295]
nz=0.19
np=1
il=0.95
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 412]
nz=0.01
np=1
il=0.05
wa=0

[ELEMENT 3]
id=409
na=Linia W12 

[POZYCJA]
id=410
pd=	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
nu=383
ob=1.88
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.38
mn=0.955
np=0
il=4.27305
wa=0

[RMS 186]
nz=0.83
np=1
il=1.5604
wa=0

[RMS 338]
nz=5.01
np=1
il=9.4188
wa=0

[RMS 295]
nz=0.29
np=1
il=0.5452
wa=0

[RMS 125]
nz=0.29
np=1
il=0.5452
wa=0

[RMS 203]
nz=0.75
np=1
il=1.41
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1.88
wa=0

[RMS 412]
nz=0.1
np=1
il=0.188
wa=0

[POZYCJA]
id=411
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %
nu=384
ob=5.53
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.72
mn=0.955
np=0
il=9.08358
wa=0

[RMS 182]
nz=0.41
np=1
il=2.2673
wa=0

[RMS 338]
nz=2.02
np=1
il=11.1706
wa=0

[RMS 295]
nz=0.37
np=1
il=2.0461
wa=0

[RMS 127]
nz=0.29
np=1
il=1.6037
wa=0

[RMS 205]
nz=0.75
np=1
il=4.1475
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=5.53
wa=0

[RMS 412]
nz=0.08
np=1
il=0.4424
wa=0

[POZYCJA]
id=412
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny d=100
nu=385
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.01
mn=0.955
np=0
il=4.82275
wa=0

[RMS 338]
nz=1.04
np=1
il=5.2
wa=0

[RMS 396]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 295]
nz=0.19
np=1
il=0.95
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 412]
nz=0.01
np=1
il=0.05
wa=0

[ELEMENT 3]
id=413
na=Linie grawitacyjne

[POZYCJA]
id=414
pd=	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
nu=386
ob=4.08
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.38
mn=0.955
np=0
il=9.27343
wa=0

[RMS 186]
nz=0.83
np=1
il=3.3864
wa=0

[RMS 338]
nz=5.01
np=1
il=20.4408
wa=0

[RMS 295]
nz=0.29
np=1
il=1.1832
wa=0

[RMS 125]
nz=0.29
np=1
il=1.1832
wa=0

[RMS 203]
nz=0.75
np=1
il=3.06
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4.08
wa=0

[RMS 412]
nz=0.1
np=1
il=0.408
wa=0

[POZYCJA]
id=415
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny d=100
nu=387
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.01
mn=0.955
np=0
il=2.89365
wa=0

[RMS 338]
nz=1.04
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 396]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 295]
nz=0.19
np=1
il=0.57
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 412]
nz=0.01
np=1
il=0.03
wa=0

[POZYCJA]
id=416
pd=	KNR	2-17 0152-02	2-17	0152-02		1
na=Obrotowa nasada kominowa d=150 z czaszą d=260
nu=388
ob=15
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=15	1	2 + 1 + 1 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.96
mn=0.955
np=0
il=42.402
wa=0

[RMS 148]
nz=1
np=1
il=15
wa=0

[RMS 338]
nz=1.04
np=1
il=15.6
wa=0

[RMS 295]
nz=0.17
np=1
il=2.55
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=15
wa=0

[RMS 412]
nz=0.11
np=1
il=1.65
wa=0

[ELEMENT 3]
id=417
na=Kratki pęczniejące

[POZYCJA]
id=418
pd=	KNR	2-17 0137-01	2-17	0137-01		1
na=Kratka wentylacyjna 300x200 z wkładem pęczniejącym EI60
nu=389
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1 + 2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.13
mn=0.955
np=0
il=6.10245
wa=0

[RMS 80]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 335]
nz=1.04
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 352]
nz=0.001
np=1
il=0.003
wa=0

[RMS 423]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 412]
nz=0.1
np=1
il=0.3
wa=0

[ELEMENT 3]
id=419
na=Centrale wentylacyjne i wentylatory

[POZYCJA]
id=420
pd= 	 	Analiza własna
na=Konstrukcja wsporcza do centrali wentylacyjnej
nu=390
ob=5
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p391:#p395
wo=5	1	5	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=421
pd=	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
na=Centrala nawiewno-wywiewna, stojąca NW1 z wymiennikiem obrotowym - VN = 12780 m3/h, VW = 11605 m3/h - Qgrz = 43,8 kW, - Nnaw = 2x2,4 kW (400V), Nwyw = 2x2,4 kW (400V) - m = 1093 kg - poziom ciśn. akust. 51,6 dB(A) - tłumik akustyczny L=1,2m 1800x800mm
nu=391
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=41.05
mn=0.955
np=0
il=39.20275
wa=0

[RMS 24]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 414]
nz=0.49
np=1
il=0.49
wa=0

[RMS 422]
nz=0.8
np=1
il=0.8
wa=0

[POZYCJA]
id=422
pd=	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
na=Centrala nawiewno-wywiewna, stojąca NW2 z wymiennikiem obrotowym - VN = 12490 m3/h, VW = 12190 m3/h - Qgrz = 38,2 kW, - Nnaw = 2x2,4 kW (400V), Nwyw = 2x2,4 kW (400V) - m = 1093 kg - poziom ciśn. akust. 50,8 dB(A) - tłumik akustyczny L=1,2m 1800x800mm
nu=392
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=41.05
mn=0.955
np=0
il=39.20275
wa=0

[RMS 25]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 414]
nz=0.49
np=1
il=0.49
wa=0

[RMS 422]
nz=0.8
np=1
il=0.8
wa=0

[POZYCJA]
id=423
pd=	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
na=Centrala nawiewno-wywiewna, podwieszana NW3 z wymiennikiem krzyżowym - VN = 1515 m3/h, VW = 1340 m3/h - Qgrz = 2,9 kW, - Nnaw = 0,98 kW (230V), Nwyw = 0,98 kW (230V) - m = 295 kg - poziom ciśn. akust. 51,3 dB(A) - tłumik akustyczny L=1,2m 1800x800mm
nu=393
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=41.05
mn=0.955
np=0
il=39.20275
wa=0

[RMS 23]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 414]
nz=0.49
np=1
il=0.49
wa=0

[RMS 422]
nz=0.8
np=1
il=0.8
wa=0

[POZYCJA]
id=424
pd=	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
na=Centrala nawiewno-wywiewna, stojąca NW4 z wymiennikiem obrotowym - VN = 2245 m3/h, VW = 2120 m3/h - Qgrz = 7,3 kW, - Nnaw = 0,78 kW (230V), Nwyw = 0,78 kW (2 - m = 389 kg - poziom ciśn. akust. 43,3 dB(A) - tłumik akustyczny L=1,2m 800x400mm
nu=394
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=41.05
mn=0.955
np=0
il=39.20275
wa=0

[RMS 26]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 414]
nz=0.49
np=1
il=0.49
wa=0

[RMS 422]
nz=0.8
np=1
il=0.8
wa=0

[POZYCJA]
id=425
pd=	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
na=Centrala nawiewno-wywiewna, stojąca NW5 z wymiennikiem obrotowym - VN = 10100 m3/h, VW = 10100 m3/h - Qgrz = 46,2 kW, - Nnaw = 2x2,4 kW (400V), Nwyw = 2x2,4 kW (400V) - m = 1093 kg - poziom ciśn. akust. 46,4 dB(A) - tłumik akustyczny L=1,2m 1800x800mm
nu=395
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=41.05
mn=0.955
np=0
il=39.20275
wa=0

[RMS 27]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 414]
nz=0.49
np=1
il=0.49
wa=0

[RMS 422]
nz=0.8
np=1
il=0.8
wa=0

[POZYCJA]
id=426
pd= 	 	Analiza własna
na=Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej
nu=396
ob=5
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p391:#p395
wo=5	1	5	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=427
pd=	KNR	2-17 0208-02	2-17	0208-02		1
na=Wentylator dachowy W6 d=250 - V=1100m3/h - N=303W(230V) - dp = 400Pa Montaż na podstawie dachowej tłumiącej o wym 300x300 H=500mm
nu=397
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=10.18
mn=0.955
np=0
il=9.7219
wa=0

[RMS 345]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.16
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=428
pd=	KNR	2-17 0208-02	2-17	0208-02		1
na=Wentylator dachowy W7 d=160 - V=175m3/h - N=50W(230V) - dp = 190Pa Montaż na podstawie dachowej tłumiącej o wym 300x300 H=500mm
nu=398
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=10.18
mn=0.955
np=0
il=9.7219
wa=0

[RMS 346]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.16
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=429
pd=	KNR	2-17 0208-02	2-17	0208-02		1
na=Wentylator dachowy W8 d=160 - V=175m3/h  - N=50W(230V) - dp = 190Pa Montaż na podstawie dachowej tłum o wym 300x300 H=500mm
nu=399
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=10.18
mn=0.955
np=0
il=9.7219
wa=0

[RMS 347]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.16
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=430
pd=	KNR	2-17 0208-02	2-17	0208-02		1
na=Wentylator dachowy chemoodporny W9 (dygestorium szkolne sala 1.33) -  podstawa dachowa tłumiąca - V=600m3/h - dP=32Pa - N=250W (230V) - m=18kg
nu=400
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=10.18
mn=0.955
np=0
il=9.7219
wa=0

[RMS 344]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.16
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=431
pd=	KNR	2-17 0208-02	2-17	0208-02		1
na=Wentylator dachowy chemoodporny W10 (dygestorium szkolne sala 1.35) -  podstawa dachowa tłumiąca - V=600m3/h - dP=32Pa - N=250W (230V) - m=18kg
nu=401
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=10.18
mn=0.955
np=0
il=9.7219
wa=0

[RMS 343]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.16
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=432
pd=	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
na=Wentylator osiowy kanałowy W11 - V=400m3/h N=44W (230V)
nu=402
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=5.71
mn=0.955
np=0
il=5.45305
wa=0

[RMS 348]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.17
np=1
il=0.17
wa=0

[POZYCJA]
id=433
pd=	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
na=Wentylator osiowy kanałowy W12 - V=300m3/h N=44W (230V)
nu=403
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=5.71
mn=0.955
np=0
il=5.45305
wa=0

[RMS 349]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.17
np=1
il=0.17
wa=0

[POZYCJA]
id=434
pd= 	 	Analiza własna
na=Okablowanie sterownicze wentylatorów
nu=404
ob=7
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p397:#p403
wo=7	1	7	
ko=	Wartość poprawna

[ELEMENT 3]
id=435
na=Agregat skraplający dla centrali NW1

[POZYCJA]
id=436
pd= 	 	Analiza własna
na=Konstrukcja wsporcza do agregatu skraplającego
nu=405
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p406
wo=1	1	1	

[POZYCJA]
id=437
pd= 	 	Analiza własna
na=Agregat chłodniczy do NW1 (2 sekcje): - Qchł.=74,9kW, Qgrz.=46,1kW Sekcja A1 1240x1685x765 - N=15kW (400V) Sekcja B1 930x1685x765 - N=10kW (400V)
nu=406
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=15
np=0
il=15
wa=0

[RMS 3]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=438
pd=	KNNR	4 0405-01	4 04	5-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
nu=407
ob=23
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.534
np=0
il=12.282
wa=0

[RMS 116]
nz=0.68
np=1
il=15.64
wa=0

[RMS 313]
nz=1.01
np=1
il=23.23
wa=0

[RMS 221]
nz=1.04
np=1
il=23.92
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=23
wa=0

[POZYCJA]
id=439
pd=	KNNR	4 0405-03	4 04	5-03		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
nu=408
ob=23
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.626
np=0
il=14.398
wa=0

[RMS 115]
nz=0.71
np=1
il=16.33
wa=0

[RMS 314]
nz=0.89
np=1
il=20.47
wa=0

[RMS 219]
nz=1.04
np=1
il=23.92
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=23
wa=0

[POZYCJA]
id=440
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52
nu=409
ob=23
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p407
wo=23	1	23	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.1739
np=0
il=3.9997
wa=0

[RMS 156]
nz=1.1
np=1
il=25.3
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0738
np=1
il=1.6974
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0127
np=1
il=0.2921
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=23
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00135
np=1
il=0.03105
wa=0

[POZYCJA]
id=441
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=15,88
nu=410
ob=23
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p408
wo=23	1	23	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.1739
np=0
il=3.9997
wa=0

[RMS 154]
nz=1.1
np=1
il=25.3
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0738
np=1
il=1.6974
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0127
np=1
il=0.2921
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=23
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00135
np=1
il=0.03105
wa=0

[POZYCJA]
id=442
pd=	KNR	2-16 0604-02	2-16	0604-02		1
na=Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociągów o śr. zewn. 60-191 mm
nu=411
ob=8.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.72
mn=0.955
np=0
il=5.8721
wa=0

[RMS 18]
nz=2.4
np=0
il=20.496
wa=0

[RMS 352]
nz=0.02
np=0
il=0.1708
wa=0

[RMS 408]
nz=0.02
np=1
il=0.1708
wa=0

[RMS 411]
nz=0.02
np=1
il=0.1708
wa=0

[POZYCJA]
id=443
pd=	KNR	7-24 0514-07	7-24	0514-07		1
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
nu=412
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=34.8
mn=0.955
np=0
il=33.234
wa=0

[POZYCJA]
id=444
pd=	KNR	7-24 0515-07	7-24	0515-07		1
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
nu=413
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=22.2
mn=0.955
np=0
il=21.201
wa=0

[RMS 38]
nz=5
np=0
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=445
pd=	KNR	7-24 0516-07	7-24	0516-07		1
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
nu=414
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=40.8
mn=0.955
np=0
il=38.964
wa=0

[ELEMENT 3]
id=446
na=Agregat skraplający dla centrali NW2

[POZYCJA]
id=447
pd= 	 	Analiza własna
na=Konstrukcja wsporcza do agregatu skraplającego
nu=415
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p416
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=448
pd= 	 	Analiza własna
na=Agregat chłodniczy do NW2 (2 sekcje) - Qchł.=74,9kW, Qgrz.=44,8kW Sekcja A2 1240x1685x765 - N=15kW (400V) Sekcja B2 930x1685x765 - N=10kW (400V)
nu=416
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=15
np=0
il=15
wa=0

[RMS 4]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=449
pd=	KNNR	4 0405-01	4 04	5-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
nu=417
ob=27
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.534
np=0
il=14.418
wa=0

[RMS 116]
nz=0.68
np=1
il=18.36
wa=0

[RMS 313]
nz=1.01
np=1
il=27.27
wa=0

[RMS 221]
nz=1.04
np=1
il=28.08
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=27
wa=0

[POZYCJA]
id=450
pd=	KNNR	4 0405-03	4 04	5-03		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
nu=418
ob=27
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.626
np=0
il=16.902
wa=0

[RMS 115]
nz=0.71
np=1
il=19.17
wa=0

[RMS 314]
nz=0.89
np=1
il=24.03
wa=0

[RMS 219]
nz=1.04
np=1
il=28.08
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=27
wa=0

[POZYCJA]
id=451
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52
nu=419
ob=27
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p417
wo=27	1	27	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.1739
np=0
il=4.6953
wa=0

[RMS 156]
nz=1.1
np=1
il=29.7
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0738
np=1
il=1.9926
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0127
np=1
il=0.3429
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=27
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00135
np=1
il=0.03645
wa=0

[POZYCJA]
id=452
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=15,88
nu=420
ob=27
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p418
wo=27	1	27	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.1739
np=0
il=4.6953
wa=0

[RMS 154]
nz=1.1
np=1
il=29.7
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0738
np=1
il=1.9926
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0127
np=1
il=0.3429
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=27
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00135
np=1
il=0.03645
wa=0

[POZYCJA]
id=453
pd=	KNR	2-16 0604-02	2-16	0604-02		1
na=Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociągów o śr. zewn. 60-191 mm
nu=421
ob=8.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.72
mn=0.955
np=0
il=5.8721
wa=0

[RMS 18]
nz=2.4
np=0
il=20.496
wa=0

[RMS 352]
nz=0.02
np=0
il=0.1708
wa=0

[RMS 408]
nz=0.02
np=1
il=0.1708
wa=0

[RMS 411]
nz=0.02
np=1
il=0.1708
wa=0

[POZYCJA]
id=454
pd=	KNR	7-24 0514-07	7-24	0514-07		1
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
nu=422
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=34.8
mn=0.955
np=0
il=33.234
wa=0

[POZYCJA]
id=455
pd=	KNR	7-24 0515-07	7-24	0515-07		1
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
nu=423
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=22.2
mn=0.955
np=0
il=21.201
wa=0

[RMS 38]
nz=5
np=0
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=456
pd=	KNR	7-24 0516-07	7-24	0516-07		1
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
nu=424
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=40.8
mn=0.955
np=0
il=38.964
wa=0

[ELEMENT 3]
id=457
na=Agregat skraplający dla centrali NW4

[POZYCJA]
id=458
pd= 	 	Analiza własna
na=Konstrukcja wsporcza do agregatu skraplającego
nu=425
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p426
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=459
pd= 	 	Analiza własna
na=Agregat chłodniczy do NW4 - Qchł.=12,4kW, Qgrz.=7,3kW Sekcja A1 1240x1685x765 - N=4kW (400V)
nu=426
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=15
np=0
il=15
wa=0

[RMS 5]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=460
pd=	KNNR	4 0405-01	4 04	5-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
nu=427
ob=28
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.534
np=0
il=14.952
wa=0

[RMS 116]
nz=0.68
np=1
il=19.04
wa=0

[RMS 313]
nz=1.01
np=1
il=28.28
wa=0

[RMS 221]
nz=1.04
np=1
il=29.12
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=28
wa=0

[POZYCJA]
id=461
pd=	KNNR	4 0405-03	4 04	5-03		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
nu=428
ob=28
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.626
np=0
il=17.528
wa=0

[RMS 115]
nz=0.71
np=1
il=19.88
wa=0

[RMS 314]
nz=0.89
np=1
il=24.92
wa=0

[RMS 219]
nz=1.04
np=1
il=29.12
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=28
wa=0

[POZYCJA]
id=462
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52
nu=429
ob=28
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p427
wo=28	1	28	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.1739
np=0
il=4.8692
wa=0

[RMS 156]
nz=1.1
np=1
il=30.8
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0738
np=1
il=2.0664
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0127
np=1
il=0.3556
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=28
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00135
np=1
il=0.0378
wa=0

[POZYCJA]
id=463
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=15,88
nu=430
ob=28
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p428
wo=28	1	28	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.1739
np=0
il=4.8692
wa=0

[RMS 154]
nz=1.1
np=1
il=30.8
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0738
np=1
il=2.0664
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0127
np=1
il=0.3556
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=28
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00135
np=1
il=0.0378
wa=0

[POZYCJA]
id=464
pd=	KNR	2-16 0604-02	2-16	0604-02		1
na=Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociągów o śr. zewn. 60-191 mm
nu=431
ob=8.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.72
mn=0.955
np=0
il=5.8721
wa=0

[RMS 18]
nz=2.4
np=0
il=20.496
wa=0

[RMS 352]
nz=0.02
np=0
il=0.1708
wa=0

[RMS 408]
nz=0.02
np=1
il=0.1708
wa=0

[RMS 411]
nz=0.02
np=1
il=0.1708
wa=0

[POZYCJA]
id=465
pd=	KNR	7-24 0514-07	7-24	0514-07		1
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
nu=432
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=34.8
mn=0.955
np=0
il=33.234
wa=0

[POZYCJA]
id=466
pd=	KNR	7-24 0515-07	7-24	0515-07		1
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
nu=433
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=22.2
mn=0.955
np=0
il=21.201
wa=0

[RMS 38]
nz=5
np=0
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=467
pd=	KNR	7-24 0516-07	7-24	0516-07		1
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
nu=434
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=40.8
mn=0.955
np=0
il=38.964
wa=0

[ELEMENT 3]
id=468
na=Agregat skraplający dla centrali NW5

[POZYCJA]
id=469
pd= 	 	Analiza własna
na=Konstrukcja wsporcza do agregatu skraplającego
nu=435
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p436
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna

[POZYCJA]
id=470
pd= 	 	Analiza własna
na=Agregat chłodniczy do NW5 (2 sekcje) - Qchł.=80,0kW, Qgrz.=49,1kW Sekcja A5 1240x1685x765 - N=15kW (400V) Sekcja B5 930x1685x765 - N=10kW (400V)
nu=436
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=15
np=0
il=15
wa=0

[RMS 6]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=471
pd=	KNNR	4 0405-01	4 04	5-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
nu=437
ob=24
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.534
np=0
il=12.816
wa=0

[RMS 116]
nz=0.68
np=1
il=16.32
wa=0

[RMS 313]
nz=1.01
np=1
il=24.24
wa=0

[RMS 221]
nz=1.04
np=1
il=24.96
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=24
wa=0

[POZYCJA]
id=472
pd=	KNNR	4 0405-03	4 04	5-03		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
nu=438
ob=24
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.626
np=0
il=15.024
wa=0

[RMS 115]
nz=0.71
np=1
il=17.04
wa=0

[RMS 314]
nz=0.89
np=1
il=21.36
wa=0

[RMS 219]
nz=1.04
np=1
il=24.96
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=24
wa=0

[POZYCJA]
id=473
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52
nu=439
ob=24
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p437
wo=24	1	24	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.1739
np=0
il=4.1736
wa=0

[RMS 156]
nz=1.1
np=1
il=26.4
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0738
np=1
il=1.7712
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0127
np=1
il=0.3048
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=24
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00135
np=1
il=0.0324
wa=0

[POZYCJA]
id=474
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		1
na=Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=15,88
nu=440
ob=24
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p438
wo=24	1	24	
ko=	brak dokumentacji rysunkowej w celu weryfikacji


[RMS 1]
nz=0.1739
np=0
il=4.1736
wa=0

[RMS 154]
nz=1.1
np=1
il=26.4
wa=0

[RMS 297]
nz=0.0738
np=1
il=1.7712
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0127
np=1
il=0.3048
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=24
wa=0

[RMS 412]
nz=0.00135
np=1
il=0.0324
wa=0

[POZYCJA]
id=475
pd=	KNR	2-16 0604-02	2-16	0604-02		1
na=Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociągów o śr. zewn. 60-191 mm
nu=441
ob=8.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.72
mn=0.955
np=0
il=5.8721
wa=0

[RMS 18]
nz=2.4
np=0
il=20.496
wa=0

[RMS 352]
nz=0.02
np=0
il=0.1708
wa=0

[RMS 408]
nz=0.02
np=1
il=0.1708
wa=0

[RMS 411]
nz=0.02
np=1
il=0.1708
wa=0

[POZYCJA]
id=476
pd=	KNR	7-24 0514-07	7-24	0514-07		1
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu
nu=442
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=34.8
mn=0.955
np=0
il=33.234
wa=0

[POZYCJA]
id=477
pd=	KNR	7-24 0515-07	7-24	0515-07		1
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
nu=443
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=22.2
mn=0.955
np=0
il=21.201
wa=0

[RMS 38]
nz=5
np=0
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=478
pd=	KNR	7-24 0516-07	7-24	0516-07		1
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
nu=444
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=40.8
mn=0.955
np=0
il=38.964
wa=0

[ELEMENT 3]
id=479
na=Prace uzupełniające

[POZYCJA]
id=480
pd=	KNNR	3 0303-01	3 03	3-01		1
na=Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
nu=445
ob=4.25
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4.25	1	4.25	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=42.12
np=0
il=179.01
wa=0

[POZYCJA]
id=481
pd= 	 	Analiza własna
na=Regulacja, pomiary i rozruch wentylacji
nu=446
ob=1
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna

[ELEMENT 1]
id=482
na=SIECI SANITARNE

[ELEMENT 2]
id=483
na=Sieć kanalizacji sanitarnej

[POZYCJA]
id=484
pd=	KNR	AT-11 0104-05	AT-1	 0104-0		1
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu  koparka 0,75 m3
nu=447
ob=426.87
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p454+#p455)*1,2*(2,64+0,15)
wo=426.87	1	426.87	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.0927
np=0
il=39.57085
wa=0

[RMS 407]
nz=0.0624
np=1
il=26.63669
wa=0

[RMS 409]
nz=0.0759
np=1
il=32.39943
wa=0

[POZYCJA]
id=485
pd=	KNR	AT-11 0109-05	AT-1	 0109-0		1
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
nu=448
ob=332.8
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p447-#p449
wo=332.8	1	332.8	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.3969
np=0
il=132.08832
wa=0

[RMS 407]
nz=0.0743
np=1
il=24.72704
wa=0

[RMS 409]
nz=0.0964
np=1
il=32.08192
wa=0

[RMS 419]
nz=0.0729
np=1
il=24.26112
wa=0

[POZYCJA]
id=486
pd=	KNR	AT-11 0108-02	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
nu=449
ob=94.07
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p451:#p453
wo=94.07	1	94.07	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 407]
nz=0.0078
np=1
il=0.73375
wa=0

[RMS 409]
nz=0.0095
np=1
il=0.89367
wa=0

[RMS 413]
nz=0.1547
np=1
il=14.55263
wa=0

[POZYCJA]
id=487
pd=	KNR	AT-11 0108-06	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II
nu=450
ob=94.07
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p451:#p453
wo=94.07	1	94.07	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 413]
nz=0.0136
mn=15
np=1
il=19.19028
wa=0

[POZYCJA]
id=488
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
nu=451
ob=22.95
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p454+#p455)*0,15*1,2
wo=22.95	1	22.95	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=44.2935
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=27.999
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=22.95
wa=0

[RMS 419]
nz=0.71
np=1
il=16.2945
wa=0

[POZYCJA]
id=489
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Obsypka technologiczna - piasek
nu=452
ob=25.22
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p454)*0,16*1,2+(#p455)*0,2*1,2-(#p454*PoleKołaD(0,16)+#p455*PoleKołaD(0,2))
wo=25.22	1	25.22	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=48.6746
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=30.7684
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=25.22
wa=0

[RMS 419]
nz=0.71
np=1
il=17.9062
wa=0

[POZYCJA]
id=490
pd=	KNNR	4 1411-04	4 14	1-04		1
na=Zasypka technologiczna 30 cm - piasek
nu=453
ob=45.9
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p454+#p455)*0,3*1,2
wo=45.9	1	45.9	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.82
np=0
il=83.538
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=55.998
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=45.9
wa=0

[RMS 419]
nz=0.67
np=1
il=30.753
wa=0

[POZYCJA]
id=491
pd=	KNNR	4 1308-02	4 13	8-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
nu=454
ob=37.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=37.5	1	35 + 2.5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.345
np=0
il=12.9375
wa=0

[RMS 231]
nz=1.02
np=1
il=38.25
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=37.5
wa=0

[RMS 414]
nz=0.0083
np=1
il=0.31125
wa=0

[POZYCJA]
id=492
pd=	KNNR	4 1308-03	4 13	8-03		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
nu=455
ob=90
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.5
np=0
il=45
wa=0

[RMS 232]
nz=1.02
np=1
il=91.8
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=90
wa=0

[RMS 414]
nz=0.0104
np=1
il=0.936
wa=0

[POZYCJA]
id=493
pd=	KNR	4-01 0103-04	4-01	0103-04		1
na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II
nu=456
ob=7.18
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=7.18	1	1.0 * 1.0 * (1 + 1.1 + 1.48 + 1.74 + 1.86)	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.07
np=0
il=14.8626
wa=0

[POZYCJA]
id=494
pd=	KNNR	4 1413-08	4 14	3-08		1
na=Podstawa studni betonowa
nu=457
ob=0.75
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.75	1	1.0 * 1.0 * 0.15 * 5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=5.26
np=0
il=3.945
wa=0

[RMS 15]
nz=1.05
np=1
il=0.7875
wa=0

[RMS 44]
nz=0.074
np=1
il=0.0555
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=0.75
wa=0

[RMS 412]
nz=0.31
np=1
il=0.2325
wa=0

[POZYCJA]
id=495
pd=	KNR	9-20 0305-02	9-20	0305-02		1
na=Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400 i 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem
nu=458
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=3.18
np=0
il=3.18
wa=0

[RMS 270]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 354]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 414]
nz=0.35
np=1
il=0.35
wa=0

[POZYCJA]
id=496
pd=	KNR	9-20 0305-02	9-20	0305-02		1
na=Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400 i 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem
nu=459
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=3.18
np=0
il=3.18
wa=0

[RMS 271]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 354]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 414]
nz=0.35
np=1
il=0.35
wa=0

[POZYCJA]
id=497
pd=	KNR	9-20 0305-02	9-20	0305-02		1
na=Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400 i 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem
nu=460
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=3.18
np=0
il=3.18
wa=0

[RMS 272]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 354]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 414]
nz=0.35
np=1
il=0.35
wa=0

[POZYCJA]
id=498
pd=	KNR	9-20 0305-02	9-20	0305-02		1
na=Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400 i 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem
nu=461
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=3.18
np=0
il=3.18
wa=0

[RMS 273]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 354]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 414]
nz=0.35
np=1
il=0.35
wa=0

[POZYCJA]
id=499
pd=	KNR	9-20 0305-02	9-20	0305-02		1
na=Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400 i 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem
nu=462
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=3.18
np=0
il=3.18
wa=0

[RMS 274]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 354]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 414]
nz=0.35
np=1
il=0.35
wa=0

[POZYCJA]
id=500
pd= 	 	Analiza własna
na=Włączenie do istniejącej studni Sistn (tuleja dn 200)
nu=463
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.2
np=0
il=1.2
wa=0

[RMS 197]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[ELEMENT 2]
id=501
na=Sieć kanalizacji deszczowej

[POZYCJA]
id=502
pd=	KNR	AT-11 0104-05	AT-1	 0104-0		1
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu  koparka 0,75 m3
nu=464
ob=1354.43
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.0927
np=0
il=125.55566
wa=0

[RMS 407]
nz=0.0624
np=1
il=84.51643
wa=0

[RMS 409]
nz=0.0759
np=1
il=102.80124
wa=0

[POZYCJA]
id=503
pd=	KNR	AT-11 0109-05	AT-1	 0109-0		1
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
nu=465
ob=762.97
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.3969
np=0
il=302.82279
wa=0

[RMS 407]
nz=0.0743
np=1
il=56.68867
wa=0

[RMS 409]
nz=0.0964
np=1
il=73.55031
wa=0

[RMS 419]
nz=0.0729
np=1
il=55.62051
wa=0

[POZYCJA]
id=504
pd=	KNR	AT-11 0108-02	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
nu=466
ob=591.46
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p468:#p470
wo=591.46	1	591.46	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 407]
nz=0.0078
np=1
il=4.61339
wa=0

[RMS 409]
nz=0.0095
np=1
il=5.61887
wa=0

[RMS 413]
nz=0.1547
np=1
il=91.49886
wa=0

[POZYCJA]
id=505
pd=	KNR	AT-11 0108-06	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II
nu=467
ob=591.46
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p468:#p470
wo=591.46	1	591.46	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 413]
nz=0.0136
mn=15
np=1
il=120.65784
wa=0

[POZYCJA]
id=506
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
nu=468
ob=110.68
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=213.6124
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=135.0296
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=110.68
wa=0

[RMS 419]
nz=0.71
np=1
il=78.5828
wa=0

[POZYCJA]
id=507
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Obsypka technologiczna - piasek
nu=469
ob=259.43
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=500.6999
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=316.5046
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=259.43
wa=0

[RMS 419]
nz=0.71
np=1
il=184.1953
wa=0

[POZYCJA]
id=508
pd=	KNNR	4 1411-04	4 14	1-04		1
na=Zasypka technologiczna 30 cm - piasek
nu=470
ob=221.35
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.82
np=0
il=402.857
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=270.047
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=221.35
wa=0

[RMS 419]
nz=0.67
np=1
il=148.3045
wa=0

[POZYCJA]
id=509
pd=	KNNR	4 1308-01	4 13	8-01		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
nu=471
ob=111.7
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=111.7	1	3.5 + 2.7 + 3.5 + 5.5 + 2 + 4 + 2.7 + 13 + 8.5 + 10 + 9.6 + 3.5 + 3.5 + 11.5 + 4 + 3.7 + 10 + 4 + 6.5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.334
np=0
il=37.3078
wa=0

[RMS 230]
nz=1.02
np=1
il=113.934
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=111.7
wa=0

[RMS 414]
nz=0.0063
np=1
il=0.70371
wa=0

[POZYCJA]
id=510
pd=	KNNR	4 1308-03	4 13	8-03		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
nu=472
ob=64.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=64.5	1	13 + 25 + 2.5 + 11 + 13	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.5
np=0
il=32.25
wa=0

[RMS 232]
nz=1.02
np=1
il=65.79
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=64.5
wa=0

[RMS 414]
nz=0.0104
np=1
il=0.6708
wa=0

[POZYCJA]
id=511
pd=	KNNR	4 1312-05	4 13	2-05		1
na=Kanały z rur betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 600 mm - rury rozwiezione bezpośrednio na skraj wykopu
nu=473
ob=204
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=204	1	204	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.6
np=0
il=326.4
wa=0

[RMS 331]
nz=0.42
np=1
il=85.68
wa=0

[RMS 255]
nz=1.02
np=1
il=208.08
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=204
wa=0

[RMS 414]
nz=0.0146
np=1
il=2.9784
wa=0

[RMS 422]
nz=0.378
np=1
il=77.112
wa=0

[POZYCJA]
id=512
pd=	KNNR	4 1312-06	4 13	2-06		1
na=Kanały z rur betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 800 mm - rury rozwiezione bezpośrednio na skraj wykopu
nu=474
ob=125
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=125	1	87 + 38	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.38
np=0
il=297.5
wa=0

[RMS 332]
nz=0.42
np=1
il=52.5
wa=0

[RMS 256]
nz=1.02
np=1
il=127.5
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=125
wa=0

[RMS 414]
nz=0.0146
np=1
il=1.825
wa=0

[RMS 422]
nz=0.468
np=1
il=58.5
wa=0

[POZYCJA]
id=513
pd=	KNR	4-01 0103-04	4-01	0103-04		1
na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II
nu=475
ob=32.45
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.07
np=0
il=67.1715
wa=0

[POZYCJA]
id=514
pd=	KNNR	4 1413-08	4 14	3-08		1
na=Podstawa studni betonowa
nu=476
ob=2.16
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2.16	1	1.2 * 1.2 * 0.15 * 10	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=5.26
np=0
il=11.3616
wa=0

[RMS 15]
nz=1.05
np=1
il=2.268
wa=0

[RMS 44]
nz=0.074
np=1
il=0.15984
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2.16
wa=0

[RMS 412]
nz=0.31
np=1
il=0.6696
wa=0

[POZYCJA]
id=515
pd=	KNNR	4 1413-01	4 14	3-01		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m Studnie D1,2,3,4,5,6,10,11,12,13
nu=477
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=15
np=0
il=150
wa=0

[RMS 42]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 83]
nz=5
np=1
il=50
wa=0

[RMS 175]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 188]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 269]
nz=8
np=1
il=80
wa=0

[RMS 353]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 137]
nz=3.73
np=1
il=37.3
wa=0

[RMS 138]
nz=6.84
np=1
il=68.4
wa=0

[RMS 16]
nz=0.23
np=1
il=2.3
wa=0

[RMS 17]
nz=0.47
np=1
il=4.7
wa=0

[RMS 367]
nz=0.05
np=1
il=0.5
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[RMS 412]
nz=2.35
np=1
il=23.5
wa=0

[RMS 422]
nz=3.04
np=1
il=30.4
wa=0

[POZYCJA]
id=516
pd=	KNNR	4 1413-02	4 14	3-02		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
nu=478
ob=-30
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=-30	1	- 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.03
np=0
il=-60.9
wa=0

[RMS 83]
nz=1
np=1
il=-30
wa=0

[RMS 269]
nz=1.7
np=1
il=-51
wa=0

[RMS 137]
nz=0.75
np=1
il=-22.5
wa=0

[RMS 138]
nz=1.36
np=1
il=-40.8
wa=0

[RMS 367]
nz=0.01
np=1
il=-0.3
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=-30
wa=0

[RMS 412]
nz=0.23
np=1
il=-6.9
wa=0

[RMS 422]
nz=0.48
np=1
il=-14.4
wa=0

[POZYCJA]
id=517
pd=	KNR	4-01 0103-04	4-01	0103-04		1
na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II
nu=479
ob=22.11
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.07
np=0
il=45.7677
wa=0

[POZYCJA]
id=518
pd=	KNNR	4 1413-08	4 14	3-08		1
na=Podstawa studni betonowa
nu=480
ob=1.69
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=5.26
np=0
il=8.8894
wa=0

[RMS 15]
nz=1.05
np=1
il=1.7745
wa=0

[RMS 44]
nz=0.074
np=1
il=0.12506
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1.69
wa=0

[RMS 412]
nz=0.31
np=1
il=0.5239
wa=0

[POZYCJA]
id=519
pd=	KNNR	4 1413-03	4 14	3-03		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m Studnie D7,8,9,14,15
nu=481
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=27.2
np=0
il=136
wa=0

[RMS 84]
nz=5
np=1
il=25
wa=0

[RMS 175]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 189]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 269]
nz=8
np=1
il=40
wa=0

[RMS 353]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 137]
nz=4.4
np=1
il=22
wa=0

[RMS 138]
nz=8.07
np=1
il=40.35
wa=0

[RMS 16]
nz=0.3
np=1
il=1.5
wa=0

[RMS 17]
nz=0.64
np=1
il=3.2
wa=0

[RMS 367]
nz=0.06
np=1
il=0.3
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 414]
nz=2.42
np=1
il=12.1
wa=0

[RMS 422]
nz=3.88
np=1
il=19.4
wa=0

[POZYCJA]
id=520
pd=	KNNR	4 1413-04	4 14	3-04		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
nu=482
ob=-15
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=-15	1	- 3 - 3 - 3 - 3 - 3	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.26
np=0
il=-33.9
wa=0

[RMS 84]
nz=1
np=1
il=-15
wa=0

[RMS 269]
nz=1.7
np=1
il=-25.5
wa=0

[RMS 137]
nz=0.88
np=1
il=-13.2
wa=0

[RMS 138]
nz=1.61
np=1
il=-24.15
wa=0

[RMS 367]
nz=0.01
np=1
il=-0.15
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=-15
wa=0

[RMS 414]
nz=0.24
np=1
il=-3.6
wa=0

[RMS 422]
nz=0.53
np=1
il=-7.95
wa=0

[POZYCJA]
id=521
pd=	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy kanalizacji  ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
nu=483
ob=505.2
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p471:#p474
wo=505.2	1	505.2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.0075
np=0
il=3.789
wa=0

[RMS 300]
nz=1.07
np=1
il=540.564
wa=0

[RMS 423]
nz=2
np=0
op=M
il=505.2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0011
np=1
il=0.55572
wa=0

[POZYCJA]
id=522
pd=	KNR	4-01 0103-04	4-01	0103-04		1
na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II
nu=484
ob=6
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1.0 * 1.0 * (1.5) * 4	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.07
np=0
il=12.42
wa=0

[POZYCJA]
id=523
pd=	KNNR	4 1413-08	4 14	3-08		1
na=Podstawa studni betonowa
nu=485
ob=0.6
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	1.0 * 1.0 * 0.15 * 4	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=5.26
np=0
il=3.156
wa=0

[RMS 15]
nz=1.05
np=1
il=0.63
wa=0

[RMS 44]
nz=0.074
np=1
il=0.0444
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=0.6
wa=0

[RMS 412]
nz=0.31
np=1
il=0.186
wa=0

[POZYCJA]
id=524
pd=	KNNR	4 1424-01	4 14	4-01		1
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm Wpusty uliczne WP-1-4
nu=486
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=13.05
np=0
il=52.2
wa=0

[RMS 153]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 176]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 359]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 22]
nz=0.007
np=1
il=0.028
wa=0

[RMS 174]
nz=0.02
np=1
il=0.08
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 412]
nz=1.04
np=1
il=4.16
wa=0

[POZYCJA]
id=525
pd=	KNNR	4 0222-03	4 02	2-03		1
na=Podłączenie rur spustowych - rewizja dn 160 + kolano 160 (RS1-25)
nu=487
ob=25
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.48
np=0
il=12
wa=0

[RMS 41]
nz=1
np=1
il=25
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=25
wa=0

[POZYCJA]
id=526
pd=	KNR	9-26 0114-04	9-26	0114-04		1
na=Odwodnienie liniowe drogi wjazdowej korytka polimerbetonowe o wym. 160x200mm, L=100cm, z rusztem żeliwnym szczelinowym klasy C250
nu=488
ob=5.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5.5	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=2.444
np=0
il=13.442
wa=0

[RMS 151]
nz=1.05
np=1
il=5.775
wa=0

[RMS 17]
nz=0.326
np=1
il=1.793
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=5.5
wa=0

[RMS 412]
nz=0.06
np=1
il=0.33
wa=0

[POZYCJA]
id=527
pd= 	 	Analiza własna
na=Regulator przepływu Q=8l/s [w studni D10]
nu=489
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=6.5
np=0
il=6.5
wa=0

[RMS 215]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=528
pd= 	 	Analiza własna
na=Włączenie do istniejącej studni Distn (tuleja dn 800)
nu=490
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.2
np=0
il=1.2
wa=0

[RMS 198]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[ELEMENT 2]
id=529
na=Przyłącze wodociągowe

[POZYCJA]
id=530
pd=	KNR	AT-11 0104-05	AT-1	 0104-0		1
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu  koparka 0,75 m3
nu=491
ob=30.8
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p499)*1,1*(1,6+0,15)
wo=30.8	1	30.8	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.0927
np=0
il=2.85516
wa=0

[RMS 407]
nz=0.0624
np=1
il=1.92192
wa=0

[RMS 409]
nz=0.0759
np=1
il=2.33772
wa=0

[POZYCJA]
id=531
pd=	KNR	AT-11 0109-05	AT-1	 0109-0		1
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
nu=492
ob=23.71
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.3969
np=0
il=9.4105
wa=0

[RMS 407]
nz=0.0743
np=1
il=1.76165
wa=0

[RMS 409]
nz=0.0964
np=1
il=2.28564
wa=0

[RMS 419]
nz=0.0729
np=1
il=1.72846
wa=0

[POZYCJA]
id=532
pd=	KNR	AT-11 0108-02	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
nu=493
ob=7.09
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 407]
nz=0.0078
np=1
il=0.0553
wa=0

[RMS 409]
nz=0.0095
np=1
il=0.06736
wa=0

[RMS 413]
nz=0.1547
np=1
il=1.09682
wa=0

[POZYCJA]
id=533
pd=	KNR	AT-11 0108-06	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II
nu=494
ob=7.09
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 413]
nz=0.0136
mn=15
np=1
il=1.44636
wa=0

[POZYCJA]
id=534
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
nu=495
ob=2.64
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p499)*0,15*1,1
wo=2.64	1	2.64	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=5.0952
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=3.2208
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2.64
wa=0

[RMS 419]
nz=0.71
np=1
il=1.8744
wa=0

[POZYCJA]
id=535
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Obsypka technologiczna - piasek
nu=496
ob=0.93
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=1.7949
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=1.1346
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=0.93
wa=0

[RMS 419]
nz=0.71
np=1
il=0.6603
wa=0

[POZYCJA]
id=536
pd=	KNNR	4 1411-03	4 14	1-03		1
na=Zasypka technologiczna 20 cm - piasek
nu=497
ob=3.52
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p499)*0,2*1,1
wo=3.52	1	3.52	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.86
np=0
il=6.5472
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=4.2944
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3.52
wa=0

[RMS 419]
nz=0.68
np=1
il=2.3936
wa=0

[POZYCJA]
id=537
pd=	KNNR	5 0705-02	5 07	5-02		1
na=Rura osłonowa DN100 (wejście do budynku)
nu=498
ob=1
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 * 1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.227
np=0
il=0.227
wa=0

[RMS 222]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0169
np=1
il=0.0169
wa=0

[RMS 422]
nz=0.008
np=1
il=0.008
wa=0

[POZYCJA]
id=538
pd=	KNNR	4 1009-01	4 10	9-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm
nu=499
ob=16
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.224
np=0
il=3.584
wa=0

[RMS 224]
nz=1.02
np=1
il=16.32
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=16
wa=0

[RMS 410]
nz=0.0425
np=1
il=0.68
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0142
np=1
il=0.2272
wa=0

[POZYCJA]
id=539
pd=	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy kanalizacji  ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
nu=500
ob=16
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p499
wo=16	1	16	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.0075
np=0
il=0.12
wa=0

[RMS 300]
nz=1.07
np=1
il=17.12
wa=0

[RMS 423]
nz=2
np=0
op=M
il=16
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0011
np=1
il=0.0176
wa=0

[POZYCJA]
id=540
pd=	KNNR	4 1612-01	4 16	2-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
nu=501
ob=0.08
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p499/200
wo=0.08	1	0.08	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.66
np=0
il=0.0528
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=0.08
wa=0

[POZYCJA]
id=541
pd=	KNNR	4 1611-01	4 16	1-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
nu=502
ob=0.08
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p499/200
wo=0.08	1	0.08	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=4.09
np=0
il=0.3272
wa=0

[RMS 179]
nz=0.5
np=1
il=0.04
wa=0

[RMS 355]
nz=7.06
np=1
il=0.5648
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=0.08
wa=0

[RMS 412]
nz=1.58
np=1
il=0.1264
wa=0

[POZYCJA]
id=542
pd=	KNNR	4 1606-01	4 16	6-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE
nu=503
ob=0.08
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p499/200
wo=0.08	1	0.08	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=8.74
np=0
il=0.6992
wa=0

[RMS 423]
nz=10
np=0
op=M
il=0.08
wa=0

[RMS 412]
nz=3.16
np=1
il=0.2528
wa=0

[POZYCJA]
id=543
pd= 	 	Analiza własna
na=Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej
nu=504
ob=1
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna

[ELEMENT 2]
id=544
na=Sieć wodociągowa

[POZYCJA]
id=545
pd=	KNR	AT-11 0104-05	AT-1	 0104-0		1
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu  koparka 0,75 m3
nu=505
ob=32.73
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.0927
np=0
il=3.03407
wa=0

[RMS 407]
nz=0.0624
np=1
il=2.04235
wa=0

[RMS 409]
nz=0.0759
np=1
il=2.48421
wa=0

[POZYCJA]
id=546
pd=	KNR	AT-11 0109-05	AT-1	 0109-0		1
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
nu=506
ob=24.73
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.3969
np=0
il=9.81534
wa=0

[RMS 407]
nz=0.0743
np=1
il=1.83744
wa=0

[RMS 409]
nz=0.0964
np=1
il=2.38397
wa=0

[RMS 419]
nz=0.0729
np=1
il=1.80282
wa=0

[POZYCJA]
id=547
pd=	KNR	AT-11 0108-02	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
nu=507
ob=8
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p509:#p511
wo=8	1	8	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 407]
nz=0.0078
np=1
il=0.0624
wa=0

[RMS 409]
nz=0.0095
np=1
il=0.076
wa=0

[RMS 413]
nz=0.1547
np=1
il=1.2376
wa=0

[POZYCJA]
id=548
pd=	KNR	AT-11 0108-06	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II
nu=508
ob=8
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p509:#p511
wo=8	1	8	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 413]
nz=0.0136
mn=15
np=1
il=1.632
wa=0

[POZYCJA]
id=549
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
nu=509
ob=2.81
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=5.4233
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=3.4282
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2.81
wa=0

[RMS 419]
nz=0.71
np=1
il=1.9951
wa=0

[POZYCJA]
id=550
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Obsypka technologiczna - piasek
nu=510
ob=1.46
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=2.8178
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=1.7812
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1.46
wa=0

[RMS 419]
nz=0.71
np=1
il=1.0366
wa=0

[POZYCJA]
id=551
pd=	KNNR	4 1411-03	4 14	1-03		1
na=Zasypka technologiczna 20 cm - piasek
nu=511
ob=3.74
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p513)*0,2*1,1
wo=3.74	1	3.74	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.86
np=0
il=6.9564
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=4.5628
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3.74
wa=0

[RMS 419]
nz=0.68
np=1
il=2.5432
wa=0

[POZYCJA]
id=552
pd=	KNNR	5 0705-02	5 07	5-02		1
na=Rura osłonowa DN100 (wejście do budynku)
nu=512
ob=2
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 * 1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.227
np=0
il=0.454
wa=0

[RMS 222]
nz=1.04
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0169
np=1
il=0.0338
wa=0

[RMS 422]
nz=0.008
np=1
il=0.016
wa=0

[POZYCJA]
id=553
pd=	KNNR	4 1009-02	4 10	9-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm
nu=513
ob=17
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.257
np=0
il=4.369
wa=0

[RMS 226]
nz=1.02
np=1
il=17.34
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=17
wa=0

[RMS 410]
nz=0.0425
np=1
il=0.7225
wa=0

[RMS 414]
nz=0.0142
np=1
il=0.2414
wa=0

[POZYCJA]
id=554
pd=	KNNR	4 1011-02	4 10	1-02		1
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 75 mm
nu=514
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.54
np=0
il=0.54
wa=0

[RMS 74]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 420]
nz=0.27
np=1
il=0.27
wa=0

[RMS 421]
nz=0.27
np=1
il=0.27
wa=0

[POZYCJA]
id=555
pd=	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy kanalizacji  ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
nu=515
ob=17
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p513
wo=17	1	17	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.0075
np=0
il=0.1275
wa=0

[RMS 300]
nz=1.07
np=1
il=18.19
wa=0

[RMS 423]
nz=2
np=0
op=M
il=17
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0011
np=1
il=0.0187
wa=0

[POZYCJA]
id=556
pd=	KNNR	4 1612-01	4 16	2-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
nu=516
ob=0.09
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.66
np=0
il=0.0594
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=0.09
wa=0

[POZYCJA]
id=557
pd=	KNNR	4 1611-01	4 16	1-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
nu=517
ob=0.09
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=4.09
np=0
il=0.3681
wa=0

[RMS 179]
nz=0.5
np=1
il=0.045
wa=0

[RMS 355]
nz=7.06
np=1
il=0.6354
wa=0

[RMS 423]
nz=3
np=0
op=M
il=0.09
wa=0

[RMS 412]
nz=1.58
np=1
il=0.1422
wa=0

[POZYCJA]
id=558
pd=	KNNR	4 1606-01	4 16	6-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE
nu=518
ob=0.09
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=8.74
np=0
il=0.7866
wa=0

[RMS 423]
nz=10
np=0
op=M
il=0.09
wa=0

[RMS 412]
nz=3.16
np=1
il=0.2844
wa=0

[ELEMENT 2]
id=559
na=Przyłącze gazowe

[POZYCJA]
id=560
pd=	KNR	2-19 0210-01	2-19	0210-01		1
na=Szafka gazowa 1400x1500x500mm z punktem redukcyjno-pomiarowym i kurkiem odcinającym + szafka gazowa 400x400x250 z zaworem klapowym samozamykającym DN50
nu=519
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=11.2
mn=0.955
np=0
il=10.696
wa=0

[RMS 282]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 414]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[POZYCJA]
id=561
pd=	KNR	2-19 0210-01	2-19	0210-01		1
na=Szafka gazowa 600x600x250mm z z zaworem kulowym odcinącym oraz zaworem klapowym samozamykającym DN50
nu=520
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=11.2
mn=0.955
np=0
il=10.696
wa=0

[RMS 283]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 414]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[POZYCJA]
id=562
pd=	KNR	AT-11 0104-05	AT-1	 0104-0		1
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
nu=521
ob=97.68
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p528)*1,2*(0,95+0,15)
wo=97.68	1	97.68	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.0927
np=0
il=9.05494
wa=0

[RMS 407]
nz=0.0624
np=1
il=6.09523
wa=0

[RMS 409]
nz=0.0759
np=1
il=7.41391
wa=0

[POZYCJA]
id=563
pd=	KNR	AT-11 0109-05	AT-1	 0109-0		1
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3
nu=522
ob=52.36
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.3969
np=0
il=20.78168
wa=0

[RMS 407]
nz=0.0743
np=1
il=3.89035
wa=0

[RMS 409]
nz=0.0964
np=1
il=5.0475
wa=0

[RMS 419]
nz=0.0729
np=1
il=3.81704
wa=0

[POZYCJA]
id=564
pd=	KNR	AT-11 0108-02	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
nu=523
ob=45.32
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 407]
nz=0.0078
np=1
il=0.3535
wa=0

[RMS 409]
nz=0.0095
np=1
il=0.43054
wa=0

[RMS 413]
nz=0.1547
np=1
il=7.011
wa=0

[POZYCJA]
id=565
pd=	KNR	AT-11 0108-06	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II
nu=524
ob=45.32
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 413]
nz=0.0136
mn=15
np=1
il=9.24528
wa=0

[POZYCJA]
id=566
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
nu=525
ob=13.32
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p528)*0,15*1,2
wo=13.32	1	13.32	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=25.7076
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=16.2504
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=13.32
wa=0

[RMS 419]
nz=0.71
np=1
il=9.4572
wa=0

[POZYCJA]
id=567
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Obsypka technologiczna - piasek
nu=526
ob=5.36
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=10.3448
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=6.5392
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=5.36
wa=0

[RMS 419]
nz=0.71
np=1
il=3.8056
wa=0

[POZYCJA]
id=568
pd=	KNNR	4 1411-04	4 14	1-04		1
na=Zasypka technologiczna 30 cm - piasek
nu=527
ob=26.64
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p528)*0,3*1,2
wo=26.64	1	26.64	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=1.82
np=0
il=48.4848
wa=0

[RMS 174]
nz=1.22
np=1
il=32.5008
wa=0

[RMS 423]
nz=2.5
np=0
op=M
il=26.64
wa=0

[RMS 419]
nz=0.67
np=1
il=17.8488
wa=0

[POZYCJA]
id=569
pd=	KNR-W	2-19 0301-06	2-19	0301-06		1
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach
nu=528
ob=74
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.202
np=0
il=14.948
wa=0

[RMS 211]
nz=1.04
np=1
il=76.96
wa=0

[RMS 225]
nz=1.03
np=1
il=76.22
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=74
wa=0

[RMS 410]
nz=0.0425
np=1
il=3.145
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0142
np=1
il=1.0508
wa=0

[RMS 416]
nz=0.0427
np=1
il=3.1598
wa=0

[POZYCJA]
id=570
pd=	KNR-W	2-19 0301-06	2-19	0301-06		1
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach Odcinki pionowe
nu=529
ob=2.4
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	2 * 1.2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.202
np=0
il=0.4848
wa=0

[RMS 211]
nz=1.04
np=1
il=2.496
wa=0

[RMS 225]
nz=1.03
np=1
il=2.472
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=2.4
wa=0

[RMS 410]
nz=0.0425
np=1
il=0.102
wa=0

[RMS 412]
nz=0.0142
np=1
il=0.03408
wa=0

[RMS 416]
nz=0.0427
np=1
il=0.10248
wa=0

[POZYCJA]
id=571
pd=	KNR-W	2-19 0303-06	2-19	0303-06		1
na=Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych
nu=530
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.24
np=0
il=0.48
wa=0

[RMS 75]
nz=1.04
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.05
np=1
il=0.1
wa=0

[RMS 420]
nz=0.24
np=1
il=0.48
wa=0

[RMS 421]
nz=0.24
np=1
il=0.48
wa=0

[POZYCJA]
id=572
pd=	KNR-W	2-19 0303-04	2-19	0303-04		1
na=Kształtka przejściowa PE/Stal 75/50
nu=531
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
ko=	Wartość poprawna


[RMS 1]
nz=0.16
np=0
il=0.32
wa=0

[RMS 94]
nz=1.04
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 423]
nz=1
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 412]
nz=0.03
np=1
il=0.06
wa=0

[RMS 420]
nz=0.16
np=1
il=0.32
wa=0

[RMS 421]
nz=0.16
np=1
il=0.32
wa=0

[POZYCJA]
id=573
pd=	KNR	2-19 0220-02	2-19	0220-02		1
na=Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy
nu=532
ob=76.4
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p528:#p529
wo=76.4	1	76.4	


[RMS 1]
nz=0.057
mn=0.955
np=0
il=4.15922
wa=0

[RMS 416]
nz=0.032
np=1
il=2.4448
wa=0

