[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	16
nan=Roboty teletechniczne 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=Kosztorys
ni=GMINA TARNOWO PODGÓRNE
ai=62-080 TARNOWO PODGÓRNE, UL. POZNAŃSKA 115
nb=Gmina Tarnowo Podgórne 
ab=Gmina Tarnowo Podgórne
br=Roboty teletechniczne 


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robotnik budowlany 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=5700.75995000003

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe jak  PTF-51 EXT/PoE/MICRO lub równoważne 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Access Point 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Adapter FO, OS1/2, SC/APC, duplex, 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=72

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Akumulator centali oddymiania 7Ah/12V, bezobsługowy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM 1 
id=0000000	2
jm=Mg	034
ce=0
il=15.09376

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Centralal oddymiania 3x8A 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Czterokanałowy odbiornik True-Diversit UHF, pasmo 24 MHZ, funkcja ACT, full rack, dwukolorowy wyświetlacz, odłączane anteny, opcjonalnie karta DANTE 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Czujnik pogodowy  deszczu i wiatru 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=drabinka kablowa typu D100H50 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=3.9999

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=drabinka kablowa typu D200H50 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=15

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Dwukanałowy odbiornik True-Diversite UHF, pasmo 24 MHZ, funkcja ACT, full rack, dwukolorowy wyświetlacz, odłączane anteny, opcjonalnie karta DANTE 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.99999

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Dysk 3,5" do pracy ciągłej, 16TB 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Ekran projekcyjny 280x175 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Extender HDMI 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Extender HDMI 1 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Extender USB 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Głośnik sufitowy 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=16

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Gniazdo czujki pożarowej 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Gniazdo natynkowe podwójne 2xRJ45 z ramką  - moduł RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy , adapter kątowy 2xRJ45 (45/45) , ramka. 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=15

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=gniazdo podłogowe poczwórne 4xRJ45 z ramką - moduł RJ45 kat.6A, ekranowy, keystone, beznarzędziowy, adapter kątowy 4xRJ45 (45/45) 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=30

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=gniazdo podłogowe potrójne 3xRJ45 z ramką - moduł RJ45 kat.6A, ekranowy, keystone, beznarzędziowy, adapter kątowy 3xRJ45 (45/45) 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=14

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Gniazdo podtynkowe poczwórne 4xRJ45 z ramką - moduł RJ45 kat.6A, ekranowy, keystone, beznarzędziowy, adapter kątowy 4xRJ45 (45/45), ramka. 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=8

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Gniazdo podtynkowe podwójne 2xRJ45 z ramką  - moduł RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy , adapter kątowy 2xRJ45 (45/45) , ramka. 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=12

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Gniazdo podtynkowe pojedyncze 1xRJ45 z ramką  - moduł RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy , adapter kątowy 1xRJ45 (45/45) , zaślepka , r amka.'
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Gniazdo podtynkowe potrójne 3xRJ45 z ramką - moduł RJ45 kat.6A, ekranowy, keystone, beznarzędziowy, adapter kątowy 3xRJ45 (45/45), ramka. 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=42

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Identyfikator portu BKT RJ45 - opakowanie (50szt.) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=13.00254

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Kabel okablowania strukturalnego miedziany F/FTP  LSHF-FR kat. 6A 4x2x0,5 B2ca-s1b, d1, a1 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=36576.8

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Kabel światłowodowy  1x12E OS2 B2ca 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=416

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Kabel światłowodowy jednomodowy uniwersalny 4J SM 9/125 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=330

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH PH90 1x2x0,8 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=2.0797

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Kamera wewnętrzna 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=35

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Kamera zewnętrzna 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=kolanko 45 st.  kablowe K100H50 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.9996

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Kolanko 90 st.  korytko kablowe K150H50 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1.9999

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Kolanko 90 st.  korytko kablowe K200H50 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2.00005

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=kołki kotwiące do konstrukcji wsporczych  korytek/drabinek 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=990

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1249.5

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe z wkrętami 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=252

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza do koryta/drabinki 100 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=119

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza do koryta/drabinki 150 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=49

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza do koryta/drabinki 200 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=45.5

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza do koryta/drabinki 50 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=112

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=korytko kablowe K100H50 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=170

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=korytko kablowe K150H50 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=70

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=korytko kablowe K200H50 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=65

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=korytko kablowe K50H50 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=160

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Lampka salowa 3-kolorowa 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Licencja bazowa 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1.00008

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Licencja kamerowa 1 kanał IP 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=52.99992

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Listwa uziemiająca 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Listwa zasilająca monitorująca 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Masa ognioodporna 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Matrycowy cyfrowy mikser instalacyjny z 12 wejściami i 12 wyjściami. W pełni programowalny i sterowany za pomocą oprogramowania EclerNet Manager. Komp atybilny z protokołem TP-NET. Przetwarzanie DSP.
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.99999

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Mediaport HDMI, USB 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=39

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Mikrofon do ręki jak Shure MXW2/SM58 lub równoważny 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2.00001

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Mikrofon nagłowny jak Shure DH5T/O-MTQG  lub równoważny 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.99999

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Moduł  RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=504

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego jak PTF-54-EXT/PoE 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=5

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Moduł BKT RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=53

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Moduł wtyk RJ45 kat.6A, ekranowany 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=53

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Monitor 32" 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Monitor 55" do DS. 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Monitor 65" 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Monitor interaktywny 75" 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Nadajnik do ręki UHF z funkcją ACT, uniwersalna wymiaenna kapsuła pojemnościowa (metalowa obudowa, LCD, baterie AA lub akumulator ładowany przez USB-C  w zestawie)
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=6.00001

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Naścienny regulator głośności z wbudowanym mikserem. 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Obudowa metalowa 1U do szafy RACK 19# na zabezpieczenia przeciwprzepięciowe jak PTU/PTF-5-RACK 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Okablowanie i akcesoria instalacyjne - gabinet dyrektora 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Okablowanie i akcesoria instalacyjne - sala gimnastyczna 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Okablowanie i akcesoria instalacyjne - sala spotkań i prób teatralnych 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Okablowanie i akcesoria instalacyjne - sale lekcyjne 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=19

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Okablowanie i akcesoria instalacyjne - sekretariat 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Osłonka spawów (45mm) termokurczliwa 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=72

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Panel krosowy 19", modularny na 24xRJ45, nieekranowany, 1U, czarny, wymienne pola opisowe 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=21

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Panel krosowy BKT 19" 1U, modularny, ekranowany, 24xkeystone, czarny 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat 1U' 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Patchcord  kat.6A  LSOH RJ45 zalewany 1m 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=112

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Piasek do betonów 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=72.6528

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Płyta czołowa  24xOtwór SCdx/LCqd (na blachowkręty M2.2), czarny 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Poziomy organizator kabli19" 1U 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=17

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Półka do szafy dystrybucyjnej 19" 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Projektor dźwięku (300W) do montażu zewnętrznego (IP65), obudowa przystosowana na promieniowanie słoneczne. LF 12#, HF 1,7#, moc 300W @ 8ohm, 70/100V z regulacją mocy 50/100/200W/8ohm.
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=8

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Projektor laserowy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Przełącznica 19", 1U, wysuwalna, bez płyty czołowej, czarny 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Przełącznik sieciowy zarządzalny 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Przełącznik sieciowy zarządzalny  24 porty PoE  z funkcją "Extend mod" 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Przewod kabelkowy miedz. HDGs 3x2,5; 750 V 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=156

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Przewod kabelkowy miedz. HTKSHekw 3x2x0,8 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=41.6

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Przewod kabelkowy miedz. YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=93.6

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Przewod kabelkowy miedz. Ytdy 4x2x0,8 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=6.24

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 2x1; 750 V 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=12.48

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Przycisk oddymiania 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Przycisk przewietrzania 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Przycisk przywoławczo kasujący 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Przycisk przywoławczo-pociągowy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Puszka montażowa połączeniowa do kamery wewnętrznej 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=35

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Puszka montażowa połączeniowa do kamery zewnętrznej 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Puszka PIP-1A 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Puszka podtynkowa do ścian 2 MOD 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=65

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa, PK-60 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=22.44

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Rura elektroins.PVC karbow. giętka 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=129

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Rura elektroinstalacyjna sztywna 22mm bezhalogenowa RLHF 22 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=124.8

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Rura elektroinstalacyjna sztywna 28mm bezhalogenowa RLHF 28 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=618.8

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Rura karbowana PVC 750N z pilotem RKSSP 32/26 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=936

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Rura osłonowa karbowana, bezhalogenowa, polipropylen 20/16 RKBG nierozprzestrzeniająca płomienia, niepalna 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=156

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Serwer CCTV 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Skrzynka ścienna zamykana na kluczyk (na regulator i przyłącze) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Stacja robocza CCTV (parametry jak w projekcie lub równoważny) 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Switch LAN 5-portowy z PoE 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.99999

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Szafa 19" stojąca 42U 600x800 kompletna GPD1 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=0.99999

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Szafa 19" stojąca 42U 600x800 kompletna GPD2 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=0.99999

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Szafa 19" stojąca 42U 600x800 kompletna GPD3 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=0.99999

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Szafa rack 19" 15U + listwa zasilająca, półka rack, akcesoria montażowe 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Szerokopasmowa antena dookólna, uniwersalna UHF nadawczo/odbiorcza, mocowanie na statyw, wbudowany gain booster ?(1 szt.) (480MHz~1GHz) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Ścienny panel audio. Posiada ekran LCD, koder i 4 klawisze wyboru. 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Trigger ekranu projekcyjnego 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Trójnik korytko kablowe K200H50 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.9997

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Uchwyt kablowy E90 z elementem mocującym 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2343

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Uchwyt monitora interaktywnego 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Uchwyt projektora laserowego 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Uchwyt zamykany do rur 22mm bezhalogenowy szary UZHF 22 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=252

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Uchwyt zamykany do rur 28mm bezhalogenowy szary UZHF 28 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1249.5

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Wskażnik zadziałania czujki ppoż 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Wyświetlacz z przyciskiem przywoławczo-kasującym 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Wzmacniacz 4 x 500 WRMS @ 70V / 100V (wysoka impedancja) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.99999

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Wzmacniacz mocy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Zasilacz systemowy z kontrolerem 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Zewnętrzny zasilacz 24VDC 0,5A. 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=złącze światłowodowe SFP 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Złączka do rur elektroinstalacyjnych bezhalogenowa ZCLFHF 22 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=124.8

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Złączka do rur elektroinstalacyjnych bezhalogenowa ZCLFHF 28 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=618.8

[RMS ZEST 134]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=50.66

[RMS ZEST 135]
ty=S
na=środek łączności bezprzewodowej 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=101.32

[RMS ZEST 136]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=1
na=Wewnętrzna sieć teleinformatyczna (LAN)

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNNR	5 1209-1103	5 12	9-1103		1
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach
nu=1
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=1.37
np=0
il=13.7
wa=0

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	5 1105-07	5 11	5-07		1
na=Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
nu=2
ob=160
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<110>
wo=160	1	160.000	


[RMS 1]
nz=0.158
np=0
il=25.28
wa=0

[RMS 48]
nz=1
np=1
il=160
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=160
wa=0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNNR	5 1101-02	5 11	1-02		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
nu=3
ob=160
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p2
wo=160	1	160	


[RMS 1]
nz=0.0977
np=0
il=15.632
wa=0

[RMS 44]
nz=0.7
np=1
il=112
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=160
wa=0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	5 1201-03	5 12	1-03		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
nu=4
ob=320
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p3*2
wo=320	1	320	


[RMS 1]
nz=0.011
np=0
il=3.52
wa=0

[RMS 38]
nz=1
np=1
il=320
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=320
wa=0

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNNR	5 1209-1105	5 12	9-1105		1
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
nu=5
ob=25
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25	


[RMS 1]
nz=1.91
np=0
il=47.75
wa=0

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	5 1105-07	5 11	5-07		1
na=Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
nu=6
ob=170
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170	


[RMS 1]
nz=0.158
np=0
il=26.86
wa=0

[RMS 35]
nz=0.00588
np=1
il=0.9996
wa=0

[RMS 45]
nz=1
np=1
il=170
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=170
wa=0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	5 1101-02	5 11	1-02		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
nu=7
ob=170
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p6
wo=170	1	170	


[RMS 1]
nz=0.0977
np=0
il=16.609
wa=0

[RMS 41]
nz=0.7
np=1
il=119
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=170
wa=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	5 1201-03	5 12	1-03		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
nu=8
ob=340
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p7*2
wo=340	1	340	


[RMS 1]
nz=0.011
np=0
il=3.74
wa=0

[RMS 38]
nz=1
np=1
il=340
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=340
wa=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	5 1105-08	5 11	5-08		1
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
nu=9
ob=70
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70	


[RMS 1]
nz=0.189
np=0
il=13.23
wa=0

[RMS 36]
nz=0.02857
np=1
il=1.9999
wa=0

[RMS 46]
nz=1
np=1
il=70
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=70
wa=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	5 1101-02	5 11	1-02		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
nu=10
ob=70
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p9
wo=70	1	70	


[RMS 1]
nz=0.0977
np=0
il=6.839
wa=0

[RMS 42]
nz=0.7
np=1
il=49
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=70
wa=0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	5 1201-03	5 12	1-03		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
nu=11
ob=140
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p10*2
wo=140	1	140	


[RMS 1]
nz=0.011
np=0
il=1.54
wa=0

[RMS 38]
nz=1
np=1
il=140
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=140
wa=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	5 1105-08	5 11	5-08		1
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
nu=12
ob=65
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65	


[RMS 1]
nz=0.189
np=0
il=12.285
wa=0

[RMS 37]
nz=0.03077
np=1
il=2.00005
wa=0

[RMS 119]
nz=0.01538
np=1
il=0.9997
wa=0

[RMS 47]
nz=1
np=1
il=65
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=65
wa=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	5 1101-02	5 11	1-02		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
nu=13
ob=65
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p12
wo=65	1	65	


[RMS 1]
nz=0.0977
np=0
il=6.3505
wa=0

[RMS 43]
nz=0.7
np=1
il=45.5
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=65
wa=0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	5 1201-03	5 12	1-03		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
nu=14
ob=130
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p13*2
wo=130	1	130	


[RMS 1]
nz=0.011
np=0
il=1.43
wa=0

[RMS 38]
nz=1
np=1
il=130
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=130
wa=0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	5 1105-01	5 11	5-01		1
na=Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
nu=15
ob=30
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<15+4>
wo=30	1	30.000	


[RMS 1]
nz=0.141
np=0
il=4.23
wa=0

[RMS 11]
nz=0.13333
np=1
il=3.9999
wa=0

[RMS 12]
nz=0.5
np=1
il=15
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=30
wa=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	5 1201-03	5 12	1-03		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
nu=16
ob=60
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p15*2
wo=60	1	60	


[RMS 1]
nz=0.011
np=0
il=0.66
wa=0

[RMS 38]
nz=1
np=1
il=60
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=60
wa=0

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	5 0103-02	5 01	3-02		1
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t.
nu=17
ob=300
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300	


[RMS 1]
nz=0.365
np=0
il=109.5
wa=0

[RMS 39]
nz=2.1
np=1
il=630
wa=0

[RMS 124]
nz=2.1
np=1
il=630
wa=0

[RMS 133]
nz=1.04
np=1
il=312
wa=0

[RMS 105]
nz=1.04
np=1
il=312
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=300
wa=0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	5 1207-13	5 12	7-13		1
na=Wykucie bruzd dla rur osłonowych
nu=18
ob=900
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900	


[RMS 1]
nz=0.357
np=0
il=321.3
wa=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	5 0101-02	5 01	1-02		1
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach
nu=19
ob=900
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p18
wo=900	1	900	


[RMS 1]
nz=0.12
np=0
il=108
wa=0

[RMS 106]
nz=1.04
np=1
il=936
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=900
wa=0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	5 1208-06	5 12	8-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
nu=20
ob=36
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p18*0,04
wo=36	1	36	


[RMS 1]
nz=3.01
np=0
il=108.36
wa=0

[RMS 6]
nz=0.268
np=1
il=9.648
wa=0

[RMS 80]
nz=1.29
np=1
il=46.44
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=36
wa=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNR	508 -0817-05- a	508 	0817-05	 a	1
na=Uszczelnienie przejść ogniowych
nu=21
ob=10
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=1
mn=0.955
np=0
il=9.55
wa=0

[RMS 54]
nz=1
np=0
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	5 0203-01	5 02	3-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - wewnątrz
nu=22
ob=4400
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<(#p17+#p19)*3>
wo=4400	1	4400.000	


[RMS 1]
nz=0.0352
np=0
il=154.88
wa=0

[RMS 29]
nz=1.04
np=0
il=4576
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4400
wa=0

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	5 0209-01	5 02	9-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
nu=23
ob=25000
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=25000	1	25000	


[RMS 1]
nz=0.0406
np=0
il=1015
wa=0

[RMS 29]
nz=1.04
np=0
il=26000
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=25000
wa=0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	5 0209-01	5 02	9-01		1
na=Przewody światłowodowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
nu=24
ob=400
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<250>
wo=400	1	400.000	


[RMS 1]
nz=0.0406
np=0
il=16.24
wa=0

[RMS 30]
nz=1.04
np=1
il=416
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=400
wa=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNR	AT-15 0108-01	AT-1	 0108-0		1
na=Montaż gniazd abonenckich natynkowych - WiFi
nu=25
ob=15
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	


[RMS 1]
nz=0.32
np=0
il=4.8
wa=0

[RMS 21]
nz=1
np=0
il=15
wa=0

[RMS 136]
nz=1.5
np=0
op=R
il=15
wa=0

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	5 0301-12	5 03	1-12		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów w podłożu
nu=26
ob=46
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<53+41+31+25>
wo=46	1	46	


[RMS 1]
nz=0.201
np=0
il=9.246
wa=0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNR	AT-15 0108-04	AT-1	 0108-0		1
na=Montaż gniazd abonenckich podłogowych - poczwórne 4xRJ45 z ramką - moduł RJ45 kat.6A, ekranowy, keystone, beznarzędziowy, adapter kątowy 4xRJ45 (45/45)
nu=27
ob=30
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	


[RMS 1]
nz=0.28
np=0
il=8.4
wa=0

[RMS 22]
nz=1
np=0
il=30
wa=0

[RMS 136]
nz=1.5
np=0
op=R
il=30
wa=0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNR	AT-15 0108-04	AT-1	 0108-0		1
na=Montaż gniazd abonenckich podłogowych - potrójne 3xRJ45 z ramką - moduł RJ45 kat.6A, ekranowy, keystone, beznarzędziowy, adapter kątowy 3xRJ45 (45/45)
nu=28
ob=14
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14	


[RMS 1]
nz=0.28
np=0
il=3.92
wa=0

[RMS 23]
nz=1
np=0
il=14
wa=0

[RMS 136]
nz=1.5
np=0
op=R
il=14
wa=0

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNNR	5 0302-01	5 03	2-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze
nu=29
ob=65
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p30+#p31+#p32+#p33
wo=65	1	65	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=5.46
wa=0

[RMS 101]
nz=1
np=1
il=65
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=65
wa=0

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNR	AT-15 0108-02	AT-1	 0108-0		1
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - PEL Gniazdo podtynkowe poczwórne 4xRJ45 z ramką - moduł RJ45 kat.6A, ekranowy, keystone, beznarzędziowy, adapter kątowy 4xRJ45 (45/45), ramka.
nu=30
ob=8
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=0.21
np=0
il=1.68
wa=0

[RMS 24]
nz=1
np=0
il=8
wa=0

[RMS 136]
nz=1.5
np=0
op=R
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNR	AT-15 0108-02	AT-1	 0108-0		1
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - PEL Gniazdo podtynkowe potrójne 3xRJ45 z ramką - moduł RJ45 kat.6A, ekranowy, keystone, beznarzędziowy, adapter kątowy 3xRJ45 (45/45), ramka.
nu=31
ob=42
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42	


[RMS 1]
nz=0.21
np=0
il=8.82
wa=0

[RMS 27]
nz=1
np=0
il=42
wa=0

[RMS 136]
nz=1.5
np=0
op=R
il=42
wa=0

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR	AT-15 0108-02	AT-1	 0108-0		1
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych podwójnych - PEL
nu=32
ob=12
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<201>
wo=12	1	12	


[RMS 1]
nz=0.21
np=0
il=2.52
wa=0

[RMS 25]
nz=1
np=0
il=12
wa=0

[RMS 136]
nz=1.5
np=0
op=R
il=12
wa=0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNR	AT-15 0108-02	AT-1	 0108-0		1
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych pojedynczych - PEL
nu=33
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<56>
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.21
np=0
il=0.63
wa=0

[RMS 26]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[RMS 136]
nz=1.5
np=0
op=R
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	AT-14 0110-01	AT-1	 0110-0		1
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących
nu=34
ob=3
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1 + 1 + 1	


[RMS 1]
nz=2.4
np=0
il=7.2
wa=0

[RMS 112]
nz=0.33333
np=0
il=0.99999
wa=0

[RMS 113]
nz=0.33333
np=0
il=0.99999
wa=0

[RMS 114]
nz=0.33333
np=0
il=0.99999
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNR	AT-14 0110-03	AT-1	 0110-0		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
nu=35
ob=3
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p34
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.32
np=0
il=0.96
wa=0

[RMS 78]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	AT-14 0109-01	AT-1	 0109-0		1
na=Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" -
nu=36
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.44
np=0
il=1.32
wa=0

[RMS 4]
nz=24
np=0
il=72
wa=0

[RMS 75]
nz=24
np=0
il=72
wa=0

[RMS 86]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[RMS 81]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNR	AT-14 0110-02	AT-1	 0110-0		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla - przepust
nu=37
ob=14
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14	


[RMS 1]
nz=0.44
np=0
il=6.16
wa=0

[RMS 82]
nz=1
np=0
il=14
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=14
wa=0

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR	AT-15 0109-11	AT-1	 0109-1		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
nu=38
ob=3
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.13
np=0
il=0.39
wa=0

[RMS 83]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[RMS 136]
nz=1.5
np=0
op=R
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNR	AT-14 0110-04	AT-1	 0110-0		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa uziemiająca
nu=39
ob=3
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p34
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.22
np=0
il=0.66
wa=0

[RMS 52]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNR	AT-14 0110-04	AT-1	 0110-0		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
nu=40
ob=3
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p34
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.22
np=0
il=0.66
wa=0

[RMS 53]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNR	AT-14 0108-02	AT-1	 0108-0		1
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelażach 19"
nu=41
ob=21
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21	


[RMS 1]
nz=0.278
np=0
il=5.838
wa=0

[RMS 76]
nz=1
np=0
il=21
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=21
wa=0

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNR	AT-14 0108-03	AT-1	 0108-0		1
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż modułu RJ45 w panelu
nu=42
ob=504
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p41*24
wo=504	1	504	


[RMS 1]
nz=0.015
np=0
il=7.56
wa=0

[RMS 28]
nz=0.02183
np=0
il=11.00232
wa=0

[RMS 59]
nz=1
np=0
il=504
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=504
wa=0

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNR	AT-14 0111-01	AT-1	 0111-0		1
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - światłowód
nu=43
ob=48
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=48	1	4 * 12	


[RMS 1]
nz=1
np=0
il=48
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=48
wa=0

[RMS 134]
nz=0.298
np=1
il=14.304
wa=0

[RMS 135]
nz=0.596
np=1
il=28.608
wa=0

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNR	AT-14 0111-01	AT-1	 0111-0		1
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
nu=44
ob=57
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p45
wo=57	1	57	


[RMS 1]
nz=1
np=0
il=57
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=57
wa=0

[RMS 134]
nz=0.298
np=1
il=16.986
wa=0

[RMS 135]
nz=0.596
np=1
il=33.972
wa=0

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNR	AT-15 0119-02	AT-1	 0119-0		1
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
nu=45
ob=57
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	15,000*2+#p32*2+#p33
wo=57	1	57	


[RMS 1]
nz=0.081
np=0
il=4.617
wa=0

[RMS 79]
nz=1
np=0
il=57
wa=0

[RMS 136]
nz=1.5
np=0
op=R
il=57
wa=0

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNR	AL-01 0115-01	AL-0	 0115-0		1
na=Access Point
nu=46
ob=15
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	


[RMS 1]
nz=3.26
np=0
il=48.9
wa=0

[RMS 3]
nz=1
np=0
il=15
wa=0

[ELEMENT 1]
id=48
na=System Telewizji Dozorowej (CCTV)

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNNR	5 1209-1101	5 12	9-1101		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach
nu=47
ob=100
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100	


[RMS 1]
nz=1.06
np=0
il=106
wa=0

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNNR	5 1207-13	5 12	7-13		1
na=Wykucie bruzd dla rur osłonowych
nu=48
ob=300
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<(#p52+#p53)*1+30>
wo=300	1	300.000	


[RMS 1]
nz=0.357
np=0
il=107.1
wa=0

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNNR	5 1208-06	5 12	8-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
nu=49
ob=9
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p48*0,03
wo=9	1	9	


[RMS 1]
nz=3.01
np=0
il=27.09
wa=0

[RMS 6]
nz=0.268
np=1
il=2.412
wa=0

[RMS 80]
nz=1.29
np=1
il=11.61
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=9
wa=0

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNR	508 -0817-05- a	508 	0817-05	 a	1
na=Uszczelnienie przejść ogniowych
nu=50
ob=3
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=1
mn=0.955
np=0
il=2.865
wa=0

[RMS 54]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNR	5 0101-02	5 01	1-02		1
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach
nu=51
ob=150
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<#p44>
wo=150	1	150.000	


[RMS 1]
nz=0.12
np=0
il=18
wa=0

[RMS 107]
nz=1.04
np=1
il=156
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=150
wa=0

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNNR	5 0103-02	5 01	3-02		1
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t.
nu=52
ob=120
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<(#p52+#p53)*1>
wo=120	1	120.000	


[RMS 1]
nz=0.365
np=0
il=43.8
wa=0

[RMS 123]
nz=2.1
np=1
il=252
wa=0

[RMS 132]
nz=1.04
np=1
il=124.8
wa=0

[RMS 40]
nz=2.1
np=1
il=252
wa=0

[RMS 104]
nz=1.04
np=1
il=124.8
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=120
wa=0

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNNR	5 0203-01	5 02	3-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - wewnątrz
nu=53
ob=270
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p51+#p52
wo=270	1	270	


[RMS 1]
nz=0.0352
np=0
il=9.504
wa=0

[RMS 29]
nz=1.04
np=0
il=280.8
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=270
wa=0

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNNR	5 0209-01	5 02	9-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
nu=54
ob=5500
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<(#p52+#p53)*75>
wo=5500	1	5500.000	


[RMS 1]
nz=0.0406
np=0
il=223.3
wa=0

[RMS 29]
nz=1.04
np=0
il=5720
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=5500
wa=0

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNR	AT-14 0102-02	AT-1	 0102-0		1
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy
nu=55
ob=300
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<190>
wo=300	1	300.000	


[RMS 1]
nz=0.0212
np=0
il=6.36
wa=0

[RMS 31]
nz=1.1
np=0
il=330
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=300
wa=0

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNR	AL-01 0501-02	AL-0	 0501-0		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
nu=56
ob=18
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18	


[RMS 1]
nz=9.25
np=0
il=166.5
wa=0

[RMS 2]
nz=1
np=0
il=18
wa=0

[RMS 34]
nz=1
np=0
il=18
wa=0

[RMS 99]
nz=1
np=0
il=18
wa=0

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNR	AL-01 0501-01	AL-0	 0501-0		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
nu=57
ob=35
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35	


[RMS 1]
nz=3.36
np=0
il=117.6
wa=0

[RMS 33]
nz=1
np=0
il=35
wa=0

[RMS 98]
nz=1
np=0
il=35
wa=0

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNR	AT-15 0107-02	AT-1	 0107-0		1
na=Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej
nu=58
ob=53
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p56+#p57
wo=53	1	53	


[RMS 1]
nz=0.161
np=0
il=8.533
wa=0

[RMS 62]
nz=1
np=0
il=53
wa=0

[RMS 136]
nz=1.5
np=0
op=R
il=53
wa=0

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNR	AT-15 0109-10	AT-1	 0109-1		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - ochronniki
nu=59
ob=5
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=1.5
np=0
il=7.5
wa=0

[RMS 60]
nz=1
np=0
il=5
wa=0

[RMS 69]
nz=0.4
np=0
il=2
wa=0

[RMS 136]
nz=1.5
np=0
op=R
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNR	AT-15 0109-11	AT-1	 0109-1		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
nu=60
ob=3
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<2>
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.13
np=0
il=0.39
wa=0

[RMS 83]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[RMS 136]
nz=1.5
np=0
op=R
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNR	AT-14 0110-02	AT-1	 0110-0		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla - przepust
nu=61
ob=3
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.44
np=0
il=1.32
wa=0

[RMS 82]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNR	AT-14 0108-02	AT-1	 0108-0		1
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelażach 19"
nu=62
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.278
np=0
il=0.834
wa=0

[RMS 77]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNR	AT-14 0108-03	AT-1	 0108-0		1
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż modułu RJ45 w panelu
nu=63
ob=53
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53	


[RMS 1]
nz=0.015
np=0
il=0.795
wa=0

[RMS 28]
nz=0.03774
np=0
il=2.00022
wa=0

[RMS 61]
nz=1
np=0
il=53
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=53
wa=0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNR	AT-15 0109-14	AT-1	 0109-1		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
nu=64
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<7+1>
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.27
np=0
il=1.08
wa=0

[RMS 87]
nz=0.25
np=0
il=1
wa=0

[RMS 88]
nz=0.75
np=0
il=3
wa=0

[RMS 136]
nz=1.5
np=0
op=R
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNR	AL-01 0503-04	AL-0	 0503-0		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - serwer
nu=65
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=2.87
np=0
il=5.74
wa=0

[RMS 108]
nz=1
np=0
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNR	AL-01 0503-04	AL-0	 0503-0		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - dysk
nu=66
ob=18
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18	


[RMS 1]
nz=2.87
np=0
il=51.66
wa=0

[RMS 14]
nz=1
np=0
il=18
wa=0

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNR	AL-01 0701-01	AL-0	 0701-0		1
na=Montaż standardowego zestawu PC
nu=67
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=33.7
np=0
il=33.7
wa=0

[RMS 110]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNR	AL-01 0501-03	AL-0	 0501-0		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
nu=68
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=1.93
wa=0

[RMS 63]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNR	AT-14 0106-01	AT-1	 0106-0		1
na=Montaż złącza światłowodowego
nu=69
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=0.5
np=0
il=3
wa=0

[RMS 131]
nz=1
np=0
il=6
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNR	AT-14 0111-01	AT-1	 0111-0		1
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - światłowód
nu=70
ob=12
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3 * 4	


[RMS 1]
nz=1
np=0
il=12
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=12
wa=0

[RMS 134]
nz=0.298
np=1
il=3.576
wa=0

[RMS 135]
nz=0.596
np=1
il=7.152
wa=0

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNR	AT-14 0111-01	AT-1	 0111-0		1
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
nu=71
ob=53
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p56+#p57
wo=53	1	53	


[RMS 1]
nz=1
np=0
il=53
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=53
wa=0

[RMS 134]
nz=0.298
np=1
il=15.794
wa=0

[RMS 135]
nz=0.596
np=1
il=31.588
wa=0

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNR	AT-15 0119-02	AT-1	 0119-0		1
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
nu=72
ob=55
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p56+#p57+2
wo=55	1	55	


[RMS 1]
nz=0.081
np=0
il=4.455
wa=0

[RMS 79]
nz=1
np=0
il=55
wa=0

[RMS 136]
nz=1.5
np=0
op=R
il=55
wa=0

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNR	AL-01 0702-04	AL-0	 0702-0		1
na=Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi
nu=73
ob=54
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=54	1	1 + 53	


[RMS 1]
nz=2
np=0
il=108
wa=0

[RMS 50]
nz=0.01852
np=0
il=1.00008
wa=0

[RMS 51]
nz=0.98148
np=0
il=52.99992
wa=0

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNR	AL-01 0601-03	AL-0	 0601-0		1
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
nu=74
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=72
np=0
il=72
wa=0

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNR	AL-01 0506-01	AL-0	 0506-0		1
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
nu=75
ob=53
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p56+#p57
wo=53	1	53	


[RMS 1]
nz=1.85
np=0
il=98.05
wa=0

[ELEMENT 1]
id=78
na=System oddymiania klatki schodowej

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNNR	5 1209-1101	5 12	9-1101		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach
nu=76
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=1.06
np=0
il=10.6
wa=0

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNNR	5 1207-01	5 12	7-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
nu=77
ob=298
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p89+#p92+#p93+#p90+#p94
wo=298	1	298	


[RMS 1]
nz=0.0798
np=0
il=23.7804
wa=0

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNNR	5 1208-06	5 12	8-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
nu=78
ob=7.45
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p77*0,025
wo=7.45	1	7.45	


[RMS 1]
nz=3.01
np=0
il=22.4245
wa=0

[RMS 6]
nz=0.268
np=1
il=1.9966
wa=0

[RMS 80]
nz=1.29
np=1
il=9.6105
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=7.45
wa=0

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNR	508 -0817-05- a	508 	0817-05	 a	1
na=Uszczelnienie przejść ogniowych
nu=79
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1
mn=0.955
np=0
il=0.955
wa=0

[RMS 54]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNR	AL-01 0101-01	AL-0	 0101-0		1
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej  - centrala oddymiania
nu=80
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=14.1
np=0
il=14.1
wa=0

[RMS 7]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNR	AL-01 0109-01	AL-0	 0109-0		1
na=Montaż akumulatora bezobsługowego centrali oddymiania
nu=81
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.75
np=0
il=3
wa=0

[RMS 5]
nz=1
np=0
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNR	AL-01 0401-03	AL-0	 0401-0		1
na=Czujnik pogodowy  deszczu i wiatru
nu=82
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.42
np=0
il=1.42
wa=0

[RMS 10]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNR	AL-01 0402-01	AL-0	 0402-0		1
na=Przycisk oddymiania
nu=83
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.6
np=0
il=1.8
wa=0

[RMS 94]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNR	AL-01 0402-01	AL-0	 0402-0		1
na=Przycisk przewietrzania
nu=84
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.6
np=0
il=0.6
wa=0

[RMS 95]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNR	AL-01 0403-01	AL-0	 0403-0		1
na=Montaż gniazd pożarowych  do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek
nu=85
ob=8
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=0.81
np=0
il=6.48
wa=0

[RMS 20]
nz=1
np=0
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNR	AL-01 0401-01	AL-0	 0401-0		1
na=Optyczna czujka dymu
nu=86
ob=8
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p85
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=1.55
np=0
il=12.4
wa=0

[RMS 9]
nz=1
np=0
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNR	AL-01 0404-08	AL-0	 0404-0		1
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania
nu=87
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=1.72
wa=0

[RMS 125]
nz=1
np=0
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNR	AL-01 0114-01	AL-0	 0114-0		1
na=Puszka połączeniowa PIP
nu=88
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=0.108
np=0
il=0.648
wa=0

[RMS 100]
nz=1
np=0
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNNR	5 0205-01	5 02	5-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach Centrala>napędy drzwi, Centrala>klapy oddymiające
nu=89
ob=150
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<35+7+7>
wo=150	1	150.000	


[RMS 1]
nz=0.0546
np=0
il=8.19
wa=0

[RMS 89]
nz=1.04
np=1
il=156
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=150
wa=0

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNNR	5 0205-01	5 02	5-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach Centrala>przyciski oddymiania
nu=90
ob=40
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<20>
wo=40	1	40.000	


[RMS 1]
nz=0.0546
np=0
il=2.184
wa=0

[RMS 90]
nz=1.04
np=1
il=41.6
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=40
wa=0

[POZYCJA]
id=94
pd=	KNR	5-08 0201-04	5-08	0201-04		1
na=Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe
nu=91
ob=190
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p89+#p90
wo=190	1	190	


[RMS 1]
nz=0.2552
mn=0.955
np=0
il=46.3068
wa=0

[RMS 120]
nz=3.3
np=1
il=627
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=190
wa=0

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNNR	5 0205-01	5 02	5-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach  Centrala>czujnik deszczu i wiatru
nu=92
ob=12
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<8>
wo=12	1	12.000	


[RMS 1]
nz=0.0546
np=0
il=0.6552
wa=0

[RMS 93]
nz=1.04
np=1
il=12.48
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=12
wa=0

[POZYCJA]
id=96
pd=	KNNR	5 0205-01	5 02	5-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach  Centrala>czujki dymu
nu=93
ob=90
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<50>
wo=90	1	90.000	


[RMS 1]
nz=0.0546
np=0
il=4.914
wa=0

[RMS 91]
nz=1.04
np=1
il=93.6
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=90
wa=0

[POZYCJA]
id=97
pd=	KNNR	5 0205-01	5 02	5-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach  Centrala>przycisk przewietrzania
nu=94
ob=6
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=0.0546
np=0
il=0.3276
wa=0

[RMS 92]
nz=1.04
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=98
pd=	KNR	AL-01 0604-01	AL-0	 0604-0		1
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego (system oddymiania)
nu=95
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=8
np=0
il=8
wa=0

[ELEMENT 1]
id=99
na= System Przywoławczy

[POZYCJA]
id=100
pd=	KNNR	5 1209-1001	5 12	9-1001		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach
nu=96
ob=20
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	


[RMS 1]
nz=0.53
np=0
il=10.6
wa=0

[POZYCJA]
id=101
pd=	KNNR	5 1207-03	5 12	7-03		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
nu=97
ob=70
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p101
wo=70	1	70	


[RMS 1]
nz=0.102
np=0
il=7.14
wa=0

[POZYCJA]
id=102
pd=	KNNR	5 1208-01	5 12	8-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
nu=98
ob=70
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p97
wo=70	1	70	


[RMS 1]
nz=0.0315
np=0
il=2.205
wa=0

[POZYCJA]
id=103
pd=	KNR	508 -0817-05- a	508 	0817-05	 a	1
na=Uszczelnienie przejść ogniowych
nu=99
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1
mn=0.955
np=0
il=0.955
wa=0

[RMS 54]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNNR	5 0206-01	5 02	6-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t.
nu=100
ob=450
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<380>
wo=450	1	450.000	


[RMS 1]
nz=0.402
np=0
il=180.9
wa=0

[RMS 32]
nz=0.00231
np=1
il=1.0395
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=450
wa=0

[POZYCJA]
id=105
pd=	KNNR	5 0205-04	5 02	5-04		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach
nu=101
ob=70
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<40>
wo=70	1	70.000	


[RMS 1]
nz=0.0693
np=0
il=4.851
wa=0

[RMS 32]
nz=0.01486
np=1
il=1.0402
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=70
wa=0

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNR	5-08 0201-04	5-08	0201-04		1
na=Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe
nu=102
ob=520
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p100+#p101
wo=520	1	520	


[RMS 1]
nz=0.2552
mn=0.955
np=0
il=126.7344
wa=0

[RMS 120]
nz=3.3
np=1
il=1716
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=520
wa=0

[POZYCJA]
id=107
pd=	KNNR	5 0301-12	5 03	1-12		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu
nu=103
ob=22
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p106+#p107+#p108
wo=22	1	22	


[RMS 1]
nz=0.201
np=0
il=4.422
wa=0

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNNR	5 0302-01	5 03	2-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - dla  gniazd RJ45
nu=104
ob=22
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p103
wo=22	1	22	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=1.848
wa=0

[RMS 102]
nz=1.02
np=1
il=22.44
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=22
wa=0

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNR	AL-01 0112-02	AL-0	 0112-0		1
na=Montaż kontrolerów magistrali z zasilaczem
nu=105
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=2.54
np=0
il=2.54
wa=0

[RMS 129]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNR	AL-01 0108-02	AL-0	 0108-0		1
na=Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego
nu=106
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=1.97
np=0
il=9.85
wa=0

[RMS 49]
nz=1
np=0
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=111
pd=	KNR	AL-01 0402-02	AL-0	 0402-0		1
na=Montaż przycisku przywoławczo-kasującego
nu=107
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=0.9
np=0
il=5.4
wa=0

[RMS 96]
nz=1
np=0
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=112
pd=	KNR	AL-01 0402-02	AL-0	 0402-0		1
na=Montaż przycisku przywoławczo-pociągowego
nu=108
ob=11
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11	


[RMS 1]
nz=0.9
np=0
il=9.9
wa=0

[RMS 97]
nz=1
np=0
il=11
wa=0

[POZYCJA]
id=113
pd=	KNR	AL-01 0101-02	AL-0	 0101-0		1
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej
nu=109
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=17.6
np=0
il=52.8
wa=0

[RMS 126]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=114
pd=	KNR	AL-01 0604-01	AL-0	 0604-0		1
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego (system oddymiania)
nu=110
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=8
np=0
il=8
wa=0

[ELEMENT 1]
id=115
na=System Audiowizualny AV

[ELEMENT 2]
id=116
na=Sale lekcyjne

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNNR	5 1207-05	5 12	7-05		1
na=Wykucie bruzd dla rur karbowanych giętkich
nu=111
ob=114
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p114*6
wo=114	1	114	


[RMS 1]
nz=0.11
np=0
il=12.54
wa=0

[POZYCJA]
id=118
pd=	KNNR	5 0102-06	5 01	2-06		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach
nu=112
ob=114
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p111
wo=114	1	114	


[RMS 1]
nz=0.0714
np=0
il=8.1396
wa=0

[RMS 103]
nz=1
np=1
il=114
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=114
wa=0

[POZYCJA]
id=119
pd=	KNNR	5 1208-06	5 12	8-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
nu=113
ob=3.42
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p111*0,03
wo=3.42	1	3.42	


[RMS 1]
nz=3.01
np=0
il=10.2942
wa=0

[RMS 6]
nz=0.268
np=1
il=0.91656
wa=0

[RMS 80]
nz=1.29
np=1
il=4.4118
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3.42
wa=0

[POZYCJA]
id=120
pd=	KNR	AL-01 0501-03	AL-0	 0501-0		1
na=Montaż monitora interaktywnego
nu=114
ob=19
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=36.67
wa=0

[RMS 66]
nz=1
np=0
il=19
wa=0

[RMS 121]
nz=1
np=0
il=19
wa=0

[POZYCJA]
id=121
pd=	KNR	5-06 0102-01	5-06	0102-01		1
na=Instalowanie zestawu mediaportów: Mediaport HDMI, USB
nu=115
ob=38
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	19<1xHDMI, 1xUSB, 2xLAN>
wo=19	1	19	
ko=	19<1xHDMI, 1xUSB, 4xLAN>
wo=19	1	19	


[RMS 1]
nz=12.35
mn=0.955
np=0
il=448.1815
wa=0

[RMS 56]
nz=1
np=0
il=38
wa=0

[POZYCJA]
id=122
pd=	KNR	AL-01 0602-02	AL-0	 0602-0		1
na=Montaż okablowania
nu=116
ob=19
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p114
wo=19	1	19	


[RMS 1]
nz=2
np=0
il=38
wa=0

[RMS 73]
nz=1
np=0
il=19
wa=0

[POZYCJA]
id=123
pd=	KNR	AL-01 0601-07	AL-0	 0601-0		1
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu AV, konfiguracja, uruchomienie, szkolenie
nu=117
ob=19
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19	


[RMS 1]
nz=10
np=0
il=190
wa=0

[ELEMENT 2]
id=124
na=Sala spotkań i prób teatralnych

[POZYCJA]
id=125
pd=	KNNR	5 1207-05	5 12	7-05		1
na=Wykucie bruzd dla rur karbowanych giętkich
nu=118
ob=15
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<10>
wo=15	1	15.000	


[RMS 1]
nz=0.11
np=0
il=1.65
wa=0

[POZYCJA]
id=126
pd=	KNNR	5 0102-06	5 01	2-06		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach
nu=119
ob=15
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p120
wo=15	1	15	


[RMS 1]
nz=0.0714
np=0
il=1.071
wa=0

[RMS 103]
nz=1
np=1
il=15
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=15
wa=0

[POZYCJA]
id=127
pd=	KNNR	5 1208-06	5 12	8-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
nu=120
ob=0.45
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p120*0,03
wo=0.45	1	0.45	


[RMS 1]
nz=3.01
np=0
il=1.3545
wa=0

[RMS 6]
nz=0.268
np=1
il=0.1206
wa=0

[RMS 80]
nz=1.29
np=1
il=0.5805
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=0.45
wa=0

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNR	AL-01 0504-01	AL-0	 0504-0		1
na=Montaż projektorów multimedialnych
nu=121
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=7.01
np=0
il=7.01
wa=0

[RMS 85]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 122]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=129
pd=	KNR	AL-01 0501-03	AL-0	 0501-0		1
na=Montaż ekranu projekcyjnego
nu=122
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=1.93
wa=0

[RMS 15]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 118]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=130
pd=	KNR	5-06 0204-01	5-06	0204-01		1
na=Instalowanie wzmacniaczy
nu=123
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6.5
mn=0.955
np=0
il=6.2075
wa=0

[RMS 128]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=131
pd=	KNR	5-06 0806-03	5-06	0806-03		1
na=Instalowanie głośnika wnętrzowego na suficie
nu=124
ob=16
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16	


[RMS 1]
nz=1.65
mn=0.955
np=0
il=25.212
wa=0

[RMS 19]
nz=1
np=0
il=16
wa=0

[POZYCJA]
id=132
pd=	KNR	AL-01 0501-03	AL-0	 0501-0		1
na=Montaż monitora interaktywnego
nu=125
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=1.93
wa=0

[RMS 66]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 121]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=133
pd=	KNR	5-06 0102-01	5-06	0102-01		1
na=Instalowanie zestawu mediaportów
nu=126
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p127
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=12.35
mn=0.955
np=0
il=11.79425
wa=0

[RMS 56]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=134
pd=	KNR	5-06 0105-06	5-06	0105-06		1
na=Instalowanie extenderów HDMI
nu=127
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2 + 2	


[RMS 1]
nz=1
mn=0.955
np=0
il=3.82
wa=0

[RMS 16]
nz=0.5
np=0
il=2
wa=0

[RMS 17]
nz=0.5
np=0
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=135
pd=	KNR	5-06 0105-06	5-06	0105-06		1
na=Instalowanie extenderów USB
nu=128
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p127
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1
mn=0.955
np=0
il=0.955
wa=0

[RMS 18]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=136
pd=	KNR	5-06 0102-02	5-06	0102-02		1
na=Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego  na stole lub biurku, ścianie
nu=129
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<1+1>
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=8
mn=0.955
np=0
il=7.64
wa=0

[RMS 68]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 117]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=137
pd=	KNR	AL-01 0112-01	AL-0	 0112-0		1
na=Montaż zasilacza
nu=130
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.81
np=0
il=1.81
wa=0

[RMS 130]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=138
pd=	KNR	5-06 0105-01	5-06	0105-01		1
na=Instalowanie pojedynczych odbiorników
nu=131
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1 + 2	


[RMS 1]
nz=3.22
mn=0.955
np=0
il=9.2253
wa=0

[RMS 13]
nz=0.33333
np=0
il=0.99999
wa=0

[RMS 67]
nz=0.66667
np=0
il=2.00001
wa=0

[POZYCJA]
id=139
pd=	KNR	5-06 1003-01	5-06	1003-01		1
na=Montaż i podwieszenie pojedynczych anten
nu=132
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=13.21
mn=0.955
np=0
il=25.2311
wa=0

[RMS 116]
nz=1
np=0
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=140
pd=	KNR	5-06 0301-01	5-06	0301-01		1
na=Instalowanie mikrofonów przenośnych
nu=133
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2 + 1	


[RMS 1]
nz=0.82
mn=0.955
np=0
il=2.3493
wa=0

[RMS 57]
nz=0.66667
np=0
il=2.00001
wa=0

[RMS 58]
nz=0.33333
np=0
il=0.99999
wa=0

[POZYCJA]
id=141
pd=	KNR	AL-01 0602-02	AL-0	 0602-0		1
na=Montaż okablowania
nu=134
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=16
np=0
il=16
wa=0

[RMS 72]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=142
pd=	KNR	AL-01 0601-07	AL-0	 0601-0		1
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu AV, konfiguracja, uruchomienie, szkolenie
nu=135
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=160
np=0
il=160
wa=0

[ELEMENT 2]
id=143
na=Sala gimnastyczna

[POZYCJA]
id=144
pd=	KNNR	5 0103-02	5 01	3-02		1
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t.
nu=136
ob=250
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<180>
wo=250	1	250.000	


[RMS 1]
nz=0.365
np=0
il=91.25
wa=0

[RMS 39]
nz=2.1
np=1
il=525
wa=0

[RMS 124]
nz=2.1
np=1
il=525
wa=0

[RMS 133]
nz=1.04
np=1
il=260
wa=0

[RMS 105]
nz=1.04
np=1
il=260
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=250
wa=0

[POZYCJA]
id=145
pd=	KNR	5-06 0102-02	5-06	0102-02		1
na=Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego  na stole lub biurku, ścianie
nu=137
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<1+1>
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=8
mn=0.955
np=0
il=7.64
wa=0

[RMS 68]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 109]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 117]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=146
pd=	KNR	AL-01 0112-01	AL-0	 0112-0		1
na=Montaż zasilacza
nu=138
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.81
np=0
il=1.81
wa=0

[RMS 130]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=147
pd=	KNR	5-06 0105-01	5-06	0105-01		1
na=Instalowanie pojedynczych odbiorników
nu=139
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	1 + 4	


[RMS 1]
nz=3.22
mn=0.955
np=0
il=15.3755
wa=0

[RMS 8]
nz=0.2
np=0
il=1
wa=0

[RMS 67]
nz=0.8
np=0
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=148
pd=	KNR	5-06 1003-01	5-06	1003-01		1
na=Montaż i podwieszenie pojedynczych anten
nu=140
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=13.21
mn=0.955
np=0
il=25.2311
wa=0

[RMS 116]
nz=1
np=0
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=149
pd=	KNR	5-06 0808-12	5-06	0808-12		1
na=Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wnętrzowych
nu=141
ob=8
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=7.23
mn=0.955
np=0
il=55.2372
wa=0

[RMS 84]
nz=1
np=0
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=150
pd=	KNR	5-06 0204-01	5-06	0204-01		1
na=Instalowanie wzmacniaczy, switchy
nu=142
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=6.5
mn=0.955
np=0
il=18.6225
wa=0

[RMS 55]
nz=0.33333
np=0
il=0.99999
wa=0

[RMS 111]
nz=0.33333
np=0
il=0.99999
wa=0

[RMS 127]
nz=0.33333
np=0
il=0.99999
wa=0

[POZYCJA]
id=151
pd=	KNR	AT-14 0110-01	AT-1	 0110-0		1
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących
nu=143
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=2.4
np=0
il=2.4
wa=0

[RMS 115]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=152
pd=	KNR	AL-01 0602-02	AL-0	 0602-0		1
na=Montaż okablowania
nu=144
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=40
np=0
il=40
wa=0

[RMS 71]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=153
pd=	KNR	AL-01 0601-07	AL-0	 0601-0		1
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu AV, konfiguracja, uruchomienie, szkolenie
nu=145
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=160
np=0
il=160
wa=0

[ELEMENT 2]
id=154
na=Sekretariat i gabinet Dyrektora

[POZYCJA]
id=155
pd=	KNNR	5 0103-02	5 01	3-02		1
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t.
nu=146
ob=45
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<30>
wo=45	1	45.000	


[RMS 1]
nz=0.365
np=0
il=16.425
wa=0

[RMS 39]
nz=2.1
np=1
il=94.5
wa=0

[RMS 124]
nz=2.1
np=1
il=94.5
wa=0

[RMS 133]
nz=1.04
np=1
il=46.8
wa=0

[RMS 105]
nz=1.04
np=1
il=46.8
wa=0

[RMS 136]
nz=2.5
np=0
op=M
il=45
wa=0

[POZYCJA]
id=156
pd=	KNR	AL-01 0501-03	AL-0	 0501-0		1
na=Montaż monitora interaktywnego
nu=147
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=1.93
wa=0

[RMS 64]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 121]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=157
pd=	KNR	5-06 0105-06	5-06	0105-06		1
na=Instalowanie extenderów HDMI
nu=148
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1
mn=0.955
np=0
il=0.955
wa=0

[RMS 16]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=158
pd=	KNR	AL-01 0602-02	AL-0	 0602-0		1
na=Montaż okablowania
nu=149
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=8
np=0
il=8
wa=0

[RMS 74]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=159
pd=	KNR	AL-01 0601-07	AL-0	 0601-0		1
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu AV, konfiguracja, uruchomienie, szkolenie
nu=150
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=24
np=0
il=24
wa=0

[POZYCJA]
id=160
pd=	KNR	AL-01 0501-03	AL-0	 0501-0		1
na=Montaż monitora interaktywnego
nu=151
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=1.93
wa=0

[RMS 65]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 121]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=161
pd=	KNR	5-06 0105-06	5-06	0105-06		1
na=Instalowanie extenderów HDMI
nu=152
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1
mn=0.955
np=0
il=0.955
wa=0

[RMS 16]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=162
pd=	KNR	AL-01 0602-02	AL-0	 0602-0		1
na=Montaż okablowania
nu=153
ob=1
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=8
np=0
il=8
wa=0

[RMS 70]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=163
pd=	KNR	AL-01 0601-07	AL-0	 0601-0		1
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu AV, konfiguracja, uruchomienie, szkolenie
nu=154
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=24
np=0
il=24
wa=0

