[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	16
nan=Roboty elektryczne 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=Kosztorys
ni=GMINA TARNOWO PODGÓRNE
ai=62-080 TARNOWO PODGÓRNE, UL. POZNAŃSKA 115
nb=Gmina Tarnowo Podgórne 
ab=Gmina Tarnowo Podgórne
br=Roboty elektryczne 


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robotnik budowlany 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=16182.7386650001

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=A w puszcze podłogowej: zestaw gniazd wtykowych 3x230V w puszce podłogowej  (komplet) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=21.99987

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=A: zestaw gniazd wtykowych 3x230V w puszce ściennej (komplet) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=ARROW N 1x1W LED 1h SE AT, IP65 (Awex) lub równoważny 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=67

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=ARROW P 1x1W LED 1h SE AT, IP65 (Awex) lub równoważny 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=AXP 3 P 1W 1h RU SE IP20 190lm (Awex)lub równoważny 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=32

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=B w puszce podłogowej: zestaw gniazd wtykowych 6x230V w puszce podłogowej (komplet) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=6.00012

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=B: zestaw gniazd wtykowych 6x230V w puszce ściennej (komplet) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=bednarka ocynkowana FeZn30x4 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=684

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=C: zestaw gniazd wtykowych 2x230V w puszce ściennej (komplet) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Cement hutniczy CEM III 32,5-w op.25 kg 
id=0000000	2
jm=Mg	034
ce=0
il=0.414

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM 1 
id=0000000	2
jm=Mg	034
ce=0
il=38.4178

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=centrala monitoringu opraw np. Rubic una 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=czujka ruchu mikrofalowa 360st. do sufitu podwieszanego 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=40.99992

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=czujka ruchu mikrofalowa 360st. do sufitu podwieszanego DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=51.9996

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=czujka ruchu mikrofalowa 360st. nastropowa 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.9996

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=czujka ruchu mikrofalowa 360st. nastropowa DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=7.99986

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=czujnik światła dziennego np. WAGO-DALI-Multi-Sensor-Kit lub równoważny 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=D w puszce podłogowej: zestaw gniazd wtykowych 3x230V w puszce  podłogowej (komplet)' 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5.00013

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=D: zestaw gniazd wtykowych 3x230V w puszce ściennej (komplet)' 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=drabinka kablowa typu D200H50 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=35

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=drut ocynk zwodów poziomych i pionowych FeZn8' 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=877.76

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=E: zestaw gniazd wtykowych 1x230V w puszce ściennej (komplet)' 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=EXIT M 1x1W LED 1h SE AT, IP65 (Awex) lub równoważny 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=EXIT S 1x1W LED 1h SE AT, IP65 (Awex) lub równoważny 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=EXIT S 1x2W LED 1h SE RU, IP65 (Awex)lub równoważny 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=F: zestaw gniazd wtykowych 1x230V w puszce ściennej (komplet)' 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II 
id=0000000	2
jm=m2	050
ce=0
il=252.84

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Fundament prefabrykowany B-60 do słupa oświetleniowego 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=G w puszce podłogowej: zestaw gniazd wtykowych 6x230V w puszce podłogowej (komplet) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=29.99988

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=główna szyna uziemiająca GSU 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=gniazdo 1-fazowe serii Niloe (komplet) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=180

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=gniazdo 1-fazowe szczelne IP44 (komplet) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=136

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=gniazdo podwójne 1-fazowe serii Niloe (komplet) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=121

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=grzałka do opraw zewnętrznych 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=kabel 5xYAKXS 1x120 zasil. RG, RPWP 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=208

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Kabel energetyczny N2XH 3x6 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=412

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Kabel energetyczny YAKXS 4x150 0,6/1kV 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=228.8

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=kabel HDGs 2x1,5 do PWP' 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=65

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=kabel HDGs 5x1,5 do PWP 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=65

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=kabel N2XH 3x2,5 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=12896

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=kabel N2XH 3x4 (NW-3) 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=10.00285

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=kabel N2XH 5x10  zasil. TD 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=98.8

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=kabel N2XH 5x16  zasil. RP01, RP02 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=67.6

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=kabel N2XH 5x2,5 (NW-4, przyłącza) 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=217.0025

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=kabel N2XH 5x25  zasil. RP11, RP12, RHS 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=176.8

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=kabel N2XH 5x4 (NW-5) 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=64.999

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=kabel N2XH 5x6  zasil. RK, RP-1, RC, RPP 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=145.6

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=kabel N2XH 5x6 (NW-1, NW-2, zestaw gniazd) 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=130.0018

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=kabel NHXH 2x1,5 do PWP 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=124.8

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=kabel NHXH 3x2,5 do UCS 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=239.2

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=kaseta podłogowa dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=63

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=kołki kotwiące 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=440

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=kołki kotwiące do konstrukcji wsporczych  korytek/drabinek 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=70

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe z wkrętami 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=24470

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=konfiguralny przycisk sterujący system DALI 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=45

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza do koryta/drabinki 200 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=24.5

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Końcówka kablowa do zaprasowania K  2,5 mm2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=87

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Końcówki kablowe do zaprasowania Al150 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=8.24

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=LOVATO N 3 1h RU SE IP20 200lm (Awex) lub równoważny 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=LOVATO P 3 1h RU SE IP20 200lm (Awex) lub równoważny LP14 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=LOVATO P 3 1h RU SE IP20 200lm (Awex) lub równoważny LP16 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=42

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=LOVATO P 3 1h RU SE IP20 200lm (Awex) lub równoważny LP17 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=łącznik 1-bieg. serii Niloe z ramką 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=łącznik 1-bieg. serii Niloe z ramką szczelny IP min 44 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=15.3

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=łącznik krzyżowy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=łącznik krzyżowy z ramką szczelny IP min 44 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=łącznik schodowy  serii Niloe z ramką 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=18.36

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=łącznik schodowy  serii Niloe z ramką szczelny IP min 44 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=16.32

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=łącznik świecznikowy serii Niloe z ramką 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=łącznik świecznikowy serii Niloe z ramką szczelny IP min 44 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Masa ognioodporna 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Maszt odgromowy na trójnogu H=5m 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Oprawa 60x60 natynkowa, 2500lm, IP20/44, 830, 21W, MIKROPRYZMA PMMA, DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Oprawa 60x60 natynkowa, 2500lm, IP20/44, 830, 21W, OPAL PMMA, DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Oprawa 60x60 natynkowa, 2500lm, IP20/44, 830, 21W, OPAL PMMA, on/off 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Oprawa 60x60 natynkowa, 3690lm, IP20/44, 830, 30W, OPAL PMMA, DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Oprawa 60x60 natynkowa, 4450lm, IP20/44, 830, 46W, OPAL PMMA, DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Oprawa 60x60 podtynkowa, 2500lm, IP20/44, 830, 21W, MIKROPRYZMA PMMA, DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Oprawa 60x60 podtynkowa, 2500lm, IP20/44, 830, 21W, OPAL PMMA, DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Oprawa 60x60 podtynkowa, 2500lm, IP20/44, 830, 21W, OPAL PMMA, on/off 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Oprawa 60x60 podtynkowa, 3690lm, IP20/44, 830, 30W, OPAL PMMA, on/off 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Oprawa 60x60 podtynkowa, 3860lm, IP20/44, 830, 30W, MIKROPRYZMA PMMA, DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=59

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Oprawa 60x60 podtynkowa, 4450lm, IP20/44, 830, 46W, OPAL PMMA, DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Oprawa 60x60 podtynkowa, 4930lm, IP20/44, 830, 46W, MIKROPRYZMA PMMA, DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=266

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Oprawa asymetryczna, natynkowa/zwieszana, 6370lm,  IP20, 830, 57W, soczewki, DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Oprawa downlight ? 100 podtynkowa, 1360lm, IP20/44, 830, 13W, PLX, on/off 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=90

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=oprawa naścienna  2055lm, IP65, 830, 14W, OPAL, on/off 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=oprawa naścienna zewnętrzna 2055lm, IP65, 830, 14W, OPAL, on/off 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Oprawa podtynkowa z kratą, 12510lm, IP20, 840, 114W, DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=28

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=oprawa symetryczna A1 PAREO NEW LED 4000 E IP54 27W 3300lm montaż na słupie h=4m 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=15.99995

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=oprawa symetryczna A2 PAREO NEW LED 4000 E IP54 20W 2300lm montaż na słupie h=4m 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=8.00009

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Oprawa techniczna IP66 1690lm, IP66, 830, 10W, on/off 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=51

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Oprawa techniczna IP66 2280lm, IP66, 830, 19W, on/off 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Oprawa techniczna IP66 2660m, IP66, 830, 16W, on/off 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=27

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Oprawa techniczna IP66 4310m, IP66, 830, 27W, on/off 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Oprawa typu kinkiet, naścienna 950, IP44, 840, 9W, on/off 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=50

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Oprawa zewnetrzna słupkowa h=0,9m 1350lm, IP65, 830, 17W, PMMA, DALI2 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Oprawa zewnetrzna typu downlight \U+2205 120 natynkowa, 2280lm, IP65, 830, 20W, PLX, DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Oprawa zewnetrzna typu kinkiet 2280lm, IP65, 830, 20W, PLX, DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Oprawa zwieszana  ?1200, 6860lm, IP40, 830, 108W, PLX, DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=OUTDOOR LED 3W LED 1h SE AT, IP66 460lm (Awex) lub równoważny 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=paliki drewniane iglaste 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.02091

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=panel sterujący DALI 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=242.5475

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Pionowy uziom - zestaw kpl 4,5m 
id=0000000	2
jm=kmpl	090
ce=0
il=3.00006

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=prawa 60x60 podtynkowa, 3690lm, IP20/44, 830, 30W, OPAL PMMA, DALI2 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=106

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Przepust kablowy HRD150 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=119.6

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=przewód LgY 25 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=374.4

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=przewód LgY 4 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=1175.2

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=przewód N2XH 2x1,5 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=8299.92

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=przewód N2XH 3x1,5 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=16500.04

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=przycisk pojedynczy monostabilny (+ siwch input) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=puszka podłączeniowa obwodu 1-faz. 230V 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=130

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=puszka podłączeniowa obwodu 3-faz. 400V 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=puszki izolacyjne podtynkowe 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=742.56

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=RC: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=RG: rozdzielnica stojąca, wyposażenie według schematu rozdzielnicy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=RHS: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=RK: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=RP-1: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=RP01: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=RP02: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=RP11: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=RP12: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Rpoż: rozdzielnica stojąca, wyposażenie według schematu rozdzielnicy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=RPP: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=RPWP: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (zestaw) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=rura niepalna, odporna na prądy udarowe 100kV, fi=20mm 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=206.04

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=rura osłonowa DVR 110 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=90.00031

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=rura osłonowa DVR 50 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=120.0002

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=rura osłonowa SRS 110 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=70.00032

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=rura osłonowa SRS 50 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=49.9997

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=rurka do florboxów np. opto 40 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=260

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=siatka ochronna 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1.99992

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Słup oświetleniowy alum. 4 mb 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=szyna wyrównania potencjałów SWP 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=uchwyty kablowe E90 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=825

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=uchwyty małe 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=23750

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=uchwyty średnie 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=720

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=urządzenie uruchamiające UU PWP 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=wsporniki dachowe 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=646.4

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=zestaw gniazd  wraz z zabezpieczeniami: 2x230V/16A (2x RB308 16A/32A) , 2x230V/16A (2x RB308 16A/32A), 1x400V/32A (1x R303 32A/63A w RHS) (komplet) 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=złącza uniwersalne skręcane 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=33

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=złącze kontrolne instalacji odgromowej w puszce probierczej 
id=0000000	2
jm=szt	020
ce=0
il=17

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Złącze słupowe TB-1 + bezpiecznik 
id=0000000	2
jm=metr	040
ce=0
il=23

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Żwiry do bet.zwyk.wielofrakcyj. 2,0- 8,0mm 
id=0000000	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.012

[RMS ZEST 149]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  18-22 kW [ 25-30 KM] (1) 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=4.224

[RMS ZEST 150]
ty=S
na=Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1) 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.61

[RMS ZEST 151]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=5.1995

[RMS ZEST 152]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.5725

[RMS ZEST 153]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 154]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=5.4098

[RMS ZEST 155]
ty=S
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=161.6986

[RMS ZEST 156]
ty=S
na=środek transportowy 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=25.727

[RMS ZEST 157]
ty=S
na=Wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.1888

[RMS ZEST 158]
ty=S
na=Żuraw samochodowy    do 4 t  (1) 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=15.3195

[RMS ZEST 159]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t 
id=  00000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.16

[RMS ZEST 160]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=1
na=Instalacje zewnętrzne - zasilanie i oświetlenie

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	5-12 0101-02	5-12	0101-02		1
na=Wytyczenie trasy
nu=1
ob=0.51
jm=km	043
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<0,25+0,32>
wo=0.51	1	0.190 + 0.320	


[RMS 1]
nz=14.7
mn=0.955
np=0
il=7.15964
wa=0

[RMS 103]
nz=0.041
np=0
il=0.02091
wa=0

[RMS 154]
nz=2.45
np=1
il=1.2495
wa=0

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	2-01 0701-0202	2-01	0701-02	2	1
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
nu=2
ob=510
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<250+320>
wo=510	1	190.000 + 320.000	


[RMS 1]
nz=0.7799
mn=0.955
np=0
il=379.848
wa=0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
nu=3
ob=1020
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p2*2
wo=1020	1	1020	


[RMS 1]
nz=0.0132
mn=0.955
np=0
il=12.8622
wa=0

[RMS 105]
nz=0.056
np=1
il=57.12
wa=0

[RMS 160]
nz=2
np=0
op=M
il=1020
wa=0

[RMS 153]
nz=0.008
np=1
il=8.16
wa=0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie
nu=4
ob=71
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<70+90>
wo=37	1	37.000	
wo=34	1	34.000	


[RMS 1]
nz=0.1342
mn=0.955
np=0
il=9.09936
wa=0

[RMS 131]
nz=1.26761
np=1
il=90.00031
wa=0

[RMS 133]
nz=0.98592
np=1
il=70.00032
wa=0

[RMS 160]
nz=2
np=0
op=M
il=71
wa=0

[RMS 152]
nz=0.004
np=1
il=0.284
wa=0

[RMS 154]
nz=0.0073
np=1
il=0.5183
wa=0

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie
nu=5
ob=115
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<50+120>
wo=37	1	37.000	
wo=78	1	78.000	


[RMS 1]
nz=0.1342
mn=0.955
np=0
il=14.7384
wa=0

[RMS 132]
nz=1.04348
np=1
il=120.0002
wa=0

[RMS 134]
nz=0.43478
np=1
il=49.9997
wa=0

[RMS 160]
nz=2
np=0
op=M
il=115
wa=0

[RMS 152]
nz=0.0039
np=1
il=0.4485
wa=0

[RMS 154]
nz=0.0055
np=1
il=0.6325
wa=0

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	2-01 0704-0202	2-01	0704-02	2	1
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
nu=6
ob=510
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p2
wo=510	1	510	


[RMS 1]
nz=0.3223
mn=0.955
np=0
il=156.978
wa=0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	5 0722-03	5 07	2-03		1
na=Przewierty ręczne dla rury z PCW o śr.do 100 mm
nu=7
ob=0.5
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0.5	


[RMS 1]
nz=2.03
np=0
il=1.015
wa=0

[RMS 108]
nz=2
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=0.5
wa=0

[RMS 156]
nz=0.0104
np=1
il=0.0052
wa=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	5-08 0614-01	5-08	0614-01		1
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie
nu=8
ob=18
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=18	1	4 * 4.5	


[RMS 1]
nz=0.243
mn=0.955
np=0
il=4.17726
wa=0

[RMS 106]
nz=0.16667
np=1
il=3.00006
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=18
wa=0

[RMS 157]
nz=0.1216
np=1
il=2.1888
wa=0

[RMS 155]
nz=0.1216
np=1
il=2.1888
wa=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	5-08 0608-07	5-08	0608-07		1
na=Układanie bednarki w rowach kablowych
nu=9
ob=320
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320	


[RMS 1]
nz=0.1085
mn=0.955
np=0
il=33.1584
wa=0

[RMS 9]
nz=1
np=1
il=320
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=320
wa=0

[RMS 155]
nz=0.0542
np=1
il=17.344
wa=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	5 0707-04	5 07	7-04		1
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
nu=10
ob=190
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<250>
wo=190	1	190.000	


[RMS 1]
nz=0.177
np=0
il=33.63
wa=0

[RMS 38]
nz=1.04
np=1
il=197.6
wa=0

[RMS 28]
nz=0.42
np=1
il=79.8
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=190
wa=0

[RMS 149]
nz=0.0045
np=1
il=0.855
wa=0

[RMS 151]
nz=0.0045
np=1
il=0.855
wa=0

[RMS 158]
nz=0.0045
np=1
il=0.855
wa=0

[RMS 156]
nz=0.0149
np=1
il=2.831
wa=0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	5 0715-04	5 07	5-04		1
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach
nu=11
ob=30
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	


[RMS 1]
nz=0.3
np=0
il=9
wa=0

[RMS 38]
nz=1.04
np=1
il=31.2
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=30
wa=0

[RMS 149]
nz=0.0045
np=1
il=0.135
wa=0

[RMS 151]
nz=0.0045
np=1
il=0.135
wa=0

[RMS 158]
nz=0.0045
np=1
il=0.135
wa=0

[RMS 156]
nz=0.0067
np=1
il=0.201
wa=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	5 0707-02	5 07	7-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
nu=12
ob=412
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	320+#p16*4
wo=412	1	412	


[RMS 1]
nz=0.0646
np=0
il=26.6152
wa=0

[RMS 37]
nz=1
np=1
il=412
wa=0

[RMS 28]
nz=0.42
np=1
il=173.04
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=412
wa=0

[RMS 149]
nz=0.0045
np=1
il=1.854
wa=0

[RMS 151]
nz=0.0045
np=1
il=1.854
wa=0

[RMS 158]
nz=0.0045
np=1
il=1.854
wa=0

[RMS 156]
nz=0.0149
np=1
il=6.1388
wa=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	5 1204-05	5 12	4-05		1
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 240 mm2
nu=13
ob=8
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=0.286
np=0
il=2.288
wa=0

[RMS 59]
nz=1.03
np=1
il=8.24
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR-W	2-01 0707-06	2-01	0707-06		1
na=Wykopy ręczne dla  prefabrykowanych fundamentów dla słupów oświetleniowych
nu=14
ob=12
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	8 * 1.5	


[RMS 1]
nz=3.79
np=0
il=45.48
wa=0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	5 0411-08	5 04	1-08		1
na=Montaż fundamentu prefabrykowane betonowe pod oprawy oświetleniowe
nu=15
ob=23
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p16
wo=23	1	23	


[RMS 1]
nz=1.5
np=0
il=34.5
wa=0

[RMS 29]
nz=1
np=0
il=23
wa=0

[RMS 158]
nz=0.38
np=1
il=8.74
wa=0

[RMS 156]
nz=0.5
np=1
il=11.5
wa=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	5 1001-01	5 10	1-01		1
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
nu=16
ob=23
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<16+8>
wo=23	1	15 + 8	


[RMS 1]
nz=4.54
np=0
il=104.42
wa=0

[RMS 137]
nz=1
np=1
il=23
wa=0

[RMS 11]
nz=0.018
np=1
il=0.414
wa=0

[RMS 105]
nz=0.022
np=1
il=0.506
wa=0

[RMS 148]
nz=0.044
np=1
il=1.012
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=23
wa=0

[RMS 150]
nz=0.07
np=1
il=1.61
wa=0

[RMS 152]
nz=0.06
np=1
il=1.38
wa=0

[RMS 158]
nz=0.06
np=1
il=1.38
wa=0

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNR	5-10 1001-04	5-10	1001-04		1
na=Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji
nu=17
ob=23
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p16
wo=23	1	23	


[RMS 1]
nz=1
mn=0.955
np=0
il=21.965
wa=0

[RMS 147]
nz=1
np=1
il=23
wa=0

[RMS 160]
nz=2
np=0
op=M
il=23
wa=0

[RMS 152]
nz=0.02
np=1
il=0.46
wa=0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	5 1003-01	5 10	3-01		1
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika
nu=18
ob=23
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p16
wo=23	1	23	


[RMS 1]
nz=0.46
np=0
il=10.58
wa=0

[RMS 109]
nz=5.2
np=1
il=119.6
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=23
wa=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	5 1004-01	5 10	4-01		1
na=Oprawa oświetleniowa na słupie
nu=19
ob=23
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p15
wo=23	1	23	


[RMS 1]
nz=0.67
np=0
il=15.41
wa=0

[RMS 91]
nz=0.69565
np=1
il=15.99995
wa=0

[RMS 92]
nz=0.34783
np=1
il=8.00009
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=23
wa=0

[RMS 149]
nz=0.06
np=1
il=1.38
wa=0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	5 1007-03	5 10	7-03		1
na=Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podłożu
nu=20
ob=6
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=1.86
np=0
il=11.16
wa=0

[RMS 98]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[RMS 156]
nz=0.25
np=1
il=1.5
wa=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	5 1204-01	5 12	4-01		1
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 2,5 mm2
nu=21
ob=87
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	(#p19+#p20)*3
wo=87	1	87	


[RMS 1]
nz=0.0525
np=0
il=4.5675
wa=0

[RMS 58]
nz=1
np=1
il=87
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=87
wa=0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	5 1203-01	5 12	3-01		1
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
nu=22
ob=87
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p21
wo=87	1	87	


[RMS 1]
nz=0.0158
np=0
il=1.3746
wa=0

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	5 1301-01	5 13	1-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
nu=23
ob=29
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p19+#p20
wo=29	1	29	


[RMS 1]
nz=1.3
np=0
il=37.7
wa=0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	5 1301-02	5 13	1-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
nu=24
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.76
np=0
il=1.76
wa=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
nu=25
ob=30
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p23+#p24
wo=30	1	30	


[RMS 1]
nz=1.24
np=0
il=37.2
wa=0

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	5 1304-05	5 13	4-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
nu=26
ob=30
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p23+#p24
wo=30	1	30	


[RMS 1]
nz=0.5
np=0
il=15
wa=0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR-W	9 1201-01	9 12	1-01		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia zewnętrznego
nu=27
ob=29
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p19+#p20
wo=29	1	29	


[RMS 1]
nz=0.5
np=0
il=14.5
wa=0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNR	5-12 0101-02	5-12	0101-02		1
na=Inwentaryzacja powykonawcza
nu=28
ob=0.51
jm=km	043
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p1
wo=0.51	1	0.51	


[RMS 1]
nz=100
mn=0.955
np=0
il=48.705
wa=0

[RMS 154]
nz=2.45
np=1
il=1.2495
wa=0

[ELEMENT 1]
id=30
na=Instalacja odgromowa i uziemiająca

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNR	5-08 0611-02	5-08	0611-02		1
na=Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III - bednarka ocynkowana FeZn30x4
nu=29
ob=350
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350	


[RMS 1]
nz=0.7968
mn=0.955
np=0
il=266.329
wa=0

[RMS 9]
nz=1.04
np=1
il=364
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=350
wa=0

[RMS 155]
nz=0.3984
np=1
il=139.44
wa=0

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
na=Montaż złącze kontrolne instalacji odgromowej w puszce probierczej
nu=30
ob=17
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17	


[RMS 1]
nz=0.4697
mn=0.955
np=0
il=7.62552
wa=0

[RMS 146]
nz=1
np=1
il=17
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=17
wa=0

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR	5-08 0604-03	5-08	0604-03		1
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie - drut FeZn8
nu=31
ob=640
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=640	1	640	


[RMS 1]
nz=0.2936
mn=0.955
np=0
il=179.4496
wa=0

[RMS 143]
nz=1.01
np=1
il=646.4
wa=0

[RMS 22]
nz=1.04
np=1
il=665.6
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=640
wa=0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNR	5-08 0607-05	5-08	0607-05		1
na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm -  drut FeZn8 w rurze niepalnej, odpornej na prądy udarowe 100kV
nu=32
ob=204
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=204	1	204	


[RMS 1]
nz=0.3978
mn=0.955
np=0
il=77.4996
wa=0

[RMS 22]
nz=1.04
np=1
il=212.16
wa=0

[RMS 130]
nz=1.01
np=1
il=206.04
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=204
wa=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	5-08 0617-01	5-08	0617-01		1
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
nu=33
ob=21
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21	


[RMS 1]
nz=0.2596
mn=0.955
np=0
il=5.20632
wa=0

[RMS 155]
nz=0.1298
np=1
il=2.7258
wa=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		1
na=Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
nu=34
ob=33
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33	


[RMS 1]
nz=0.187
mn=0.955
np=0
il=5.89347
wa=0

[RMS 145]
nz=1
np=1
il=33
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=33
wa=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	5-08 0622-05	5-08	0622-05		1
na=Montaż maszt odgromowy h=5m na podstawie betonowej
nu=35
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=2.26
mn=0.955
np=0
il=4.3166
wa=0

[RMS 73]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu - główna szyna uziemiająca
nu=36
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.23
mn=0.955
np=0
il=0.21965
wa=0

[RMS 31]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu - szyna wyrównania potencjałów
nu=37
ob=9
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<10>
wo=9	1	9	


[RMS 1]
nz=0.23
mn=0.955
np=0
il=1.97685
wa=0

[RMS 138]
nz=1
np=0
il=9
wa=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	5 1207-03	5 12	7-03		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
nu=38
ob=80
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80.000	


[RMS 1]
nz=0.102
np=0
il=8.16
wa=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	5 0205-04	5 02	5-04		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach
nu=39
ob=80
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p38
wo=80	1	80	


[RMS 1]
nz=0.0693
np=0
il=5.544
wa=0

[RMS 111]
nz=1.04
np=1
il=83.2
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=80
wa=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	5 1208-06	5 12	8-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
nu=40
ob=1.6
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p38*0,02
wo=1.6	1	1.6	


[RMS 1]
nz=3.01
np=0
il=4.816
wa=0

[RMS 12]
nz=0.268
np=1
il=0.4288
wa=0

[RMS 105]
nz=1.29
np=1
il=2.064
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1.6
wa=0

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNNR	5 0206-01	5 02	6-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t
nu=41
ob=1050
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<500>
wo=1050	1	1050.000	


[RMS 1]
nz=0.402
np=0
il=422.1
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=1
il=1050
wa=0

[RMS 140]
nz=1
np=1
il=1050
wa=0

[RMS 111]
nz=1.04
np=1
il=1092
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1050
wa=0

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNNR	5 0206-03	5 02	6-03		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t.
nu=42
ob=360
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<200>
wo=360	1	360.000	


[RMS 1]
nz=0.428
np=0
il=154.08
wa=0

[RMS 55]
nz=2
np=1
il=720
wa=0

[RMS 141]
nz=2
np=1
il=720
wa=0

[RMS 110]
nz=1.04
np=1
il=374.4
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=360
wa=0

[ELEMENT 1]
id=45
na=Wewnętrzne trasy kablowe, WLZty, rozdzielnice elektryczne

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNNR	5 1209-1105	5 12	9-1105		1
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
nu=43
ob=50
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<25>
wo=50	1	50	


[RMS 1]
nz=1.91
np=0
il=95.5
wa=0

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNR	508 -0817-05- a	508 	0817-05	 a	1
na=Uszczelnienie przejść ogniowych
nu=44
ob=10
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=1
mn=0.955
np=0
il=9.55
wa=0

[RMS 72]
nz=1
np=0
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNNR	5 1105-01	5 11	5-01		1
na=Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
nu=45
ob=35
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<60>
wo=35	1	35.000	


[RMS 1]
nz=0.141
np=0
il=4.935
wa=0

[RMS 21]
nz=1
np=1
il=35
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=35
wa=0

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNNR	5 1101-02	5 11	1-02		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
nu=46
ob=35
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p45
wo=35	1	35	


[RMS 1]
nz=0.0977
np=0
il=3.4195
wa=0

[RMS 57]
nz=0.7
np=1
il=24.5
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=35
wa=0

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNNR	5 1201-03	5 12	1-03		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
nu=47
ob=70
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p46*2
wo=70	1	70	


[RMS 1]
nz=0.011
np=0
il=0.77
wa=0

[RMS 54]
nz=1
np=1
il=70
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=70
wa=0

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNR	5-14 0102-01	5-14	0102-01		1
na=RG: rozdzielnica stojąca, wyposażenie według schematu rozdzielnicy
nu=48
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=14.15
mn=0.955
np=0
il=13.51325
wa=0

[RMS 119]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 154]
nz=0.58
np=1
il=0.58
wa=0

[RMS 159]
nz=0.58
np=1
il=0.58
wa=0

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNR	5-14 0101-03	5-14	0101-03		1
na=Rpoż: rozdzielnica stojąca, wyposażenie według schematu rozdzielnicy
nu=49
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6.36
mn=0.955
np=0
il=6.0738
wa=0

[RMS 127]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 154]
nz=0.08
np=1
il=0.08
wa=0

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNR	5-14 0101-03	5-14	0101-03		1
na=RPWP: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (zestaw)
nu=50
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6.36
mn=0.955
np=0
il=6.0738
wa=0

[RMS 129]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 154]
nz=0.08
np=1
il=0.08
wa=0

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNR	5-14 0101-03	5-14	0101-03		1
na=RP01: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy
nu=51
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6.36
mn=0.955
np=0
il=6.0738
wa=0

[RMS 123]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 154]
nz=0.08
np=1
il=0.08
wa=0

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNR	5-14 0101-03	5-14	0101-03		1
na=RP02: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy
nu=52
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6.36
mn=0.955
np=0
il=6.0738
wa=0

[RMS 124]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 154]
nz=0.08
np=1
il=0.08
wa=0

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNR	5-14 0101-03	5-14	0101-03		1
na=RP11: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy
nu=53
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6.36
mn=0.955
np=0
il=6.0738
wa=0

[RMS 125]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 154]
nz=0.08
np=1
il=0.08
wa=0

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNR	5-14 0101-03	5-14	0101-03		1
na=RP12: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy
nu=54
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6.36
mn=0.955
np=0
il=6.0738
wa=0

[RMS 126]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 154]
nz=0.08
np=1
il=0.08
wa=0

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNR	5-14 0101-03	5-14	0101-03		1
na=RHS: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy
nu=55
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6.36
mn=0.955
np=0
il=6.0738
wa=0

[RMS 120]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 154]
nz=0.08
np=1
il=0.08
wa=0

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNR	5-14 0101-01	5-14	0101-01		1
na=RPP: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy
nu=56
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=3.1
mn=0.955
np=0
il=2.9605
wa=0

[RMS 128]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 154]
nz=0.01
np=1
il=0.01
wa=0

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNR	5-14 0101-01	5-14	0101-01		1
na=RC: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy
nu=57
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=3.1
mn=0.955
np=0
il=2.9605
wa=0

[RMS 118]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 154]
nz=0.01
np=1
il=0.01
wa=0

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNR	5-14 0101-01	5-14	0101-01		1
na=RP-1: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy
nu=58
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=3.1
mn=0.955
np=0
il=2.9605
wa=0

[RMS 122]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 154]
nz=0.01
np=1
il=0.01
wa=0

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNR	5-14 0101-01	5-14	0101-01		1
na=RK: rozdzielnica wnękowa - wyposażenie według schematu rozdzielnicy
nu=59
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=3.1
mn=0.955
np=0
il=2.9605
wa=0

[RMS 121]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 154]
nz=0.01
np=1
il=0.01
wa=0

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNNR	5 0714-02	5 07	4-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
nu=60
ob=200
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<150>
wo=200	1	200.000	


[RMS 1]
nz=0.118
np=0
il=23.6
wa=0

[RMS 36]
nz=1.04
np=1
il=208
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=200
wa=0

[RMS 151]
nz=0.0044
np=1
il=0.88
wa=0

[RMS 158]
nz=0.0044
np=1
il=0.88
wa=0

[RMS 156]
nz=0.0067
np=1
il=1.34
wa=0

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNNR	5 0714-03	5 07	4-03		1
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
nu=61
ob=170
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<215>
wo=170	1	170.000	


[RMS 1]
nz=0.163
np=0
il=27.71
wa=0

[RMS 46]
nz=1.04
np=1
il=176.8
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=170
wa=0

[RMS 151]
nz=0.0045
np=1
il=0.765
wa=0

[RMS 158]
nz=0.0045
np=1
il=0.765
wa=0

[RMS 156]
nz=0.0067
np=1
il=1.139
wa=0

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNNR	5 0714-03	5 07	4-03		1
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
nu=62
ob=65
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65	


[RMS 1]
nz=0.163
np=0
il=10.595
wa=0

[RMS 44]
nz=1.04
np=1
il=67.6
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=65
wa=0

[RMS 151]
nz=0.0045
np=1
il=0.2925
wa=0

[RMS 158]
nz=0.0045
np=1
il=0.2925
wa=0

[RMS 156]
nz=0.0067
np=1
il=0.4355
wa=0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNNR	5 0714-02	5 07	4-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
nu=63
ob=95
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<60>
wo=95	1	95.000	


[RMS 1]
nz=0.118
np=0
il=11.21
wa=0

[RMS 43]
nz=1.04
np=1
il=98.8
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=95
wa=0

[RMS 151]
nz=0.0044
np=1
il=0.418
wa=0

[RMS 158]
nz=0.0044
np=1
il=0.418
wa=0

[RMS 156]
nz=0.0067
np=1
il=0.6365
wa=0

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNNR	5 0209-03	5 02	9-03		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
nu=64
ob=140
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<115>
wo=140	1	140.000	


[RMS 1]
nz=0.0555
np=0
il=7.77
wa=0

[RMS 48]
nz=1.04
np=1
il=145.6
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=140
wa=0

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNNR	5 0209-01	5 02	9-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
nu=65
ob=230
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<200>
wo=230	1	230.000	


[RMS 1]
nz=0.0406
np=0
il=9.338
wa=0

[RMS 51]
nz=1.04
np=1
il=239.2
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=230
wa=0

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNNR	5 0306-05	5 03	6-05		1
na=Montaż wyłącznik pożarowy obiektu - przycisk urządzenie uruchamiające UU PWP
nu=66
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.21
np=0
il=0.21
wa=0

[RMS 142]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNNR	5 0206-01	5 02	6-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t.
nu=67
ob=240
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<60+60>
wo=240	1	80.000 + 160.000	


[RMS 1]
nz=0.402
np=0
il=96.48
wa=0

[RMS 139]
nz=3.3
np=1
il=792
wa=0

[RMS 39]
nz=0.25
np=1
il=60
wa=0

[RMS 40]
nz=0.25
np=1
il=60
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=240
wa=0

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNNR	5 0205-04	5 02	5-04		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach
nu=68
ob=10
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5 + 5	


[RMS 1]
nz=0.0693
np=0
il=0.693
wa=0

[RMS 139]
nz=3.3
np=1
il=33
wa=0

[RMS 39]
nz=0.5
np=1
il=5
wa=0

[RMS 40]
nz=0.5
np=1
il=5
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNNR	5 0205-01	5 02	5-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe -kabel NHXH 2x1,5 do PWP
nu=69
ob=120
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<50>
wo=120	1	120.000	


[RMS 1]
nz=0.0546
np=0
il=6.552
wa=0

[RMS 50]
nz=1.04
np=1
il=124.8
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=120
wa=0

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNNR	5 1207-03	5 12	7-03		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
nu=70
ob=130
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p68+#p69
wo=130	1	130	


[RMS 1]
nz=0.102
np=0
il=13.26
wa=0

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNNR	5 1208-06	5 12	8-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
nu=71
ob=3.25
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p70*0,025
wo=3.25	1	3.25	


[RMS 1]
nz=3.01
np=0
il=9.7825
wa=0

[RMS 12]
nz=0.268
np=1
il=0.871
wa=0

[RMS 105]
nz=1.29
np=1
il=4.1925
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3.25
wa=0

[ELEMENT 1]
id=75
na=Instalacje gniazd wtykowych

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNNR	5 0301-11	5 03	1-11		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
nu=72
ob=629
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p73
wo=629	1	629	


[RMS 1]
nz=0.0914
np=0
il=57.4906
wa=0

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNNR	5 0302-01	5 03	2-01		1
na=Montaż puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
nu=73
ob=629
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p74+#p75+#p76+#p77*3+#p78*6+#p79*2+#p80*3+#p81*1+#p82*1
wo=629	1	629	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=52.836
wa=0

[RMS 117]
nz=1.02
np=1
il=641.58
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=629
wa=0

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNNR	5 0308-01	5 03	8-01		1
na=Montaż gniazdo 1-fazowe serii Niloe
nu=74
ob=180
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180	


[RMS 1]
nz=0.179
np=0
il=32.22
wa=0

[RMS 32]
nz=1
np=1
il=180
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=180
wa=0

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNNR	5 0308-01	5 03	8-01		1
na=Montaż gniazdo podwójne 1-fazowe serii Niloe
nu=75
ob=121
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121	


[RMS 1]
nz=0.179
np=0
il=21.659
wa=0

[RMS 34]
nz=1
np=1
il=121
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=121
wa=0

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNNR	5 0308-05	5 03	8-05		1
na=Montaż gniazdo 1-fazowe szczelne IP44
nu=76
ob=136
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<127>
wo=136	1	136	


[RMS 1]
nz=0.263
np=0
il=35.768
wa=0

[RMS 33]
nz=1
np=1
il=136
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=136
wa=0

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNNR	5 0308-01	5 03	8-01		1
na=Montaż zestaw gniazd wtykowych A: zestaw gniazd wtykowych 3x230V w puszce ściennej (komplet)
nu=77
ob=23
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23	


[RMS 1]
nz=0.179
np=0
il=4.117
wa=0

[RMS 3]
nz=1
np=1
il=23
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=23
wa=0

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNNR	5 0308-01	5 03	8-01		1
na=Montaż zestaw gniazd wtykowych B: zestaw gniazd wtykowych 6x230V w puszce ściennej (komplet)
nu=78
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=0.179
np=0
il=0.895
wa=0

[RMS 8]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNNR	5 0308-01	5 03	8-01		1
na=Montaż zestaw gniazd wtykowych C: zestaw gniazd wtykowych 2x230V w puszce ściennej (komplet)
nu=79
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.179
np=0
il=0.537
wa=0

[RMS 10]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNNR	5 0308-01	5 03	8-01		1
na=Montaż zestaw gniazd wtykowych D: zestaw gniazd wtykowych 3x230V w puszce ściennej (komplet)
nu=80
ob=20
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<23>
wo=20	1	20	


[RMS 1]
nz=0.179
np=0
il=3.58
wa=0

[RMS 20]
nz=1
np=1
il=20
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNNR	5 0308-01	5 03	8-01		1
na=Montaż zestaw gniazd wtykowych E: zestaw gniazd wtykowych 1x230V w puszce ściennej (komplet)
nu=81
ob=26
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<2>
wo=26	1	26	


[RMS 1]
nz=0.179
np=0
il=4.654
wa=0

[RMS 23]
nz=1
np=1
il=26
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=26
wa=0

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNNR	5 0308-01	5 03	8-01		1
na=Montaż zestaw gniazd wtykowych F: zestaw gniazd wtykowych 1x230V w puszce ściennej (komplet)
nu=82
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.179
np=0
il=0.179
wa=0

[RMS 27]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNR	AT-21 0108-02	AT-2	 0108-0		1
na=Montaż kaset z 3 modułami 230V
nu=83
ob=27
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=27	1	22 + 5	


[RMS 1]
nz=0.338
np=0
il=9.126
wa=0

[RMS 52]
nz=1
np=1
il=27
wa=0

[RMS 160]
nz=1.5
np=0
op=M
il=27
wa=0

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNR	AT-21 0107-01	AT-2	 0107-0		1
na=Uzbrajanie kaset podłogowych - montaż gniazd zasilających 3x230V
nu=84
ob=27
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=27	1	22 + 5	


[RMS 1]
nz=0.14
np=0
il=3.78
wa=0

[RMS 2]
nz=0.81481
np=1
il=21.99987
wa=0

[RMS 19]
nz=0.18519
np=1
il=5.00013
wa=0

[RMS 160]
nz=1.5
np=0
op=M
il=27
wa=0

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNR	AT-21 0108-03	AT-2	 0108-0		1
na=Montaż kaset z 6 modułami 230
nu=85
ob=36
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=36	1	6 + 30	


[RMS 1]
nz=0.364
np=0
il=13.104
wa=0

[RMS 52]
nz=1
np=1
il=36
wa=0

[RMS 160]
nz=1.5
np=0
op=M
il=36
wa=0

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNR	AT-21 0107-01	AT-2	 0107-0		1
na=Uzbrajanie kaset podłogowych - montaż gniazd zasilających 6x230V
nu=86
ob=36
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<6+31>
wo=36	1	6 + 30	


[RMS 1]
nz=0.14
np=0
il=5.04
wa=0

[RMS 7]
nz=0.16667
np=1
il=6.00012
wa=0

[RMS 30]
nz=0.83333
np=1
il=29.99988
wa=0

[RMS 160]
nz=1.5
np=0
op=M
il=36
wa=0

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNR	5-08 0404-07	5-08	0404-07		1
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych
nu=87
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.28
mn=0.955
np=0
il=0.5348
wa=0

[RMS 144]
nz=1
np=0
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNR	5-08 0306-09	5-08	0306-09		1
na=Montaż puszka podłączeniowa obwodu 1-faz. 230V
nu=88
ob=130
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130	


[RMS 1]
nz=0.2871
mn=0.955
np=0
il=35.6434
wa=0

[RMS 115]
nz=1
np=1
il=130
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=130
wa=0

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNR	5-08 0306-10	5-08	0306-10		1
na=Montaż puszka podłączeniowa obwodu 3-faz. 400V
nu=89
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<11>
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=0.3553
mn=0.955
np=0
il=3.3931
wa=0

[RMS 116]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=94
pd=	KNNR	5 1207-13	5 12	7-13		1
na=Wykucie bruzd dla rur osłonowych
nu=90
ob=250
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p93
wo=250	1	250	


[RMS 1]
nz=0.357
np=0
il=89.25
wa=0

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNNR	5 0101-04	5 01	1-04		1
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
nu=91
ob=250
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<160>
wo=250	1	250.000	


[RMS 1]
nz=0.15
np=0
il=37.5
wa=0

[RMS 135]
nz=1.04
np=1
il=260
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=250
wa=0

[POZYCJA]
id=96
pd=	KNNR	5 1208-06	5 12	8-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
nu=92
ob=12.5
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p92*0,05
wo=12.5	1	12.5	


[RMS 1]
nz=3.01
np=0
il=37.625
wa=0

[RMS 12]
nz=0.268
np=1
il=3.35
wa=0

[RMS 105]
nz=1.29
np=1
il=16.125
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=12.5
wa=0

[POZYCJA]
id=97
pd=	KNNR	5 0209-02	5 02	9-02		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
nu=93
ob=715
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<10+217>
wo=715	1	15.000 + 700.000	


[RMS 1]
nz=0.0457
np=0
il=32.6755
wa=0

[RMS 42]
nz=0.01399
np=1
il=10.00285
wa=0

[RMS 45]
nz=0.3035
np=1
il=217.0025
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=715
wa=0

[POZYCJA]
id=98
pd=	KNNR	5 0209-03	5 02	9-03		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
nu=94
ob=380
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<65+130>
wo=380	1	100.000 + 280.000	


[RMS 1]
nz=0.0555
np=0
il=21.09
wa=0

[RMS 47]
nz=0.17105
np=1
il=64.999
wa=0

[RMS 49]
nz=0.34211
np=1
il=130.0018
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=380
wa=0

[POZYCJA]
id=99
pd=	KNNR	5 0203-01	5 02	3-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
nu=95
ob=500
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p93*2
wo=500	1	500	


[RMS 1]
nz=0.0352
np=0
il=17.6
wa=0

[RMS 41]
nz=1.04
np=1
il=520
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=500
wa=0

[POZYCJA]
id=100
pd=	KNNR	5 0205-05	5 02	5-05		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach
nu=96
ob=4300
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<(#p74+#p75+#p76+#p77+#p78+#p79+#p80+#p81+#p82)*3>
wo=4300	1	4300.000	


[RMS 1]
nz=0.0788
np=0
il=338.84
wa=0

[RMS 41]
nz=1.04
np=1
il=4472
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4300
wa=0

[POZYCJA]
id=101
pd=	KNNR	5 1207-03	5 12	7-03		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
nu=97
ob=4300
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p98
wo=4300	1	4300	


[RMS 1]
nz=0.102
np=0
il=438.6
wa=0

[POZYCJA]
id=102
pd=	KNNR	5 1208-06	5 12	8-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
nu=98
ob=86
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p99*0,02
wo=86	1	86	


[RMS 1]
nz=3.01
np=0
il=258.86
wa=0

[RMS 12]
nz=0.268
np=1
il=23.048
wa=0

[RMS 105]
nz=1.29
np=1
il=110.94
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=86
wa=0

[POZYCJA]
id=103
pd=	KNNR	5 0206-01	5 02	6-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t.
nu=99
ob=6200
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<5500>
wo=6200	1	6200.000	


[RMS 1]
nz=0.402
np=0
il=2492.4
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=1
il=6200
wa=0

[RMS 140]
nz=1
np=1
il=6200
wa=0

[RMS 41]
nz=1.04
np=1
il=6448
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=6200
wa=0

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNNR	5 0209-01	5 02	9-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
nu=100
ob=1400
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<1000>
wo=1400	1	1400.000	


[RMS 1]
nz=0.0406
np=0
il=56.84
wa=0

[RMS 41]
nz=1.04
np=1
il=1456
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1400
wa=0

[ELEMENT 1]
id=105
na=Oświetlenie wewnętrzne

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		1
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane  mocowane na kołkach kotwiących
nu=101
ob=110
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p104+#p105+#p106+#p107+#p108+#p109+#p110+#p111+#p112+#p113
wo=110	1	110	


[RMS 1]
nz=0.28
mn=0.955
np=0
il=29.414
wa=0

[RMS 53]
nz=4
np=1
il=440
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=110
wa=0

[POZYCJA]
id=107
pd=	KNNR	5 0502-04	5 05	2-04		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane
nu=102
ob=2
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	A.1.1 NT
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.92
np=0
il=1.84
wa=0

[RMS 76]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNNR	5 0502-04	5 05	2-04		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane
nu=103
ob=12
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	A.1 NT
wo=12	1	12	


[RMS 1]
nz=0.92
np=0
il=11.04
wa=0

[RMS 75]
nz=1
np=1
il=12
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=12
wa=0

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNNR	5 0502-04	5 05	2-04		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane
nu=104
ob=10
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	A.2 NT
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=0.92
np=0
il=9.2
wa=0

[RMS 74]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNNR	5 0502-04	5 05	2-04		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane
nu=105
ob=2
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	A.3 NT
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.92
np=0
il=1.84
wa=0

[RMS 77]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=111
pd=	KNNR	5 0502-04	5 05	2-04		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane
nu=106
ob=4
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	A.5 NT
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.92
np=0
il=3.68
wa=0

[RMS 78]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=112
pd=	KNNR	5 0502-04	5 05	2-04		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane
nu=107
ob=50
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	D.1
wo=50	1	50	


[RMS 1]
nz=0.92
np=0
il=46
wa=0

[RMS 97]
nz=1
np=1
il=50
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=50
wa=0

[POZYCJA]
id=113
pd=	KNNR	5 0504-02	5 05	4-02		1
na=Oprawy oświetleniowe zewnętrzne
nu=108
ob=5
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	H.1
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=0.54
np=0
il=2.7
wa=0

[RMS 99]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=114
pd=	KNNR	5 0504-02	5 05	4-02		1
na=Oprawy oświetleniowe zewnętrzne
nu=109
ob=16
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	I.1
wo=16	1	16	


[RMS 1]
nz=0.54
np=0
il=8.64
wa=0

[RMS 100]
nz=1
np=1
il=16
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=16
wa=0

[POZYCJA]
id=115
pd=	KNNR	5 0504-02	5 05	4-02		1
na=Oprawy oświetleniowe zewnętrzne
nu=110
ob=5
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Z1
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=0.54
np=0
il=2.7
wa=0

[RMS 89]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=116
pd=	KNNR	5 0504-02	5 05	4-02		1
na=Oprawy oświetleniowe zewnętrzne
nu=111
ob=4
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	V1
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.54
np=0
il=2.16
wa=0

[RMS 88]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNNR	5 0501-01	5 05	1-01		1
na=Oprawy oświetleniowe zawieszane
nu=112
ob=4
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	E.1
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.47
np=0
il=1.88
wa=0

[RMS 101]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=118
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
nu=113
ob=36
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	A.1.1
wo=36	1	36	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=30.96
wa=0

[RMS 81]
nz=1
np=1
il=36
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=36
wa=0

[POZYCJA]
id=119
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
nu=114
ob=12
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	A.1
wo=12	1	12	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=10.32
wa=0

[RMS 80]
nz=1
np=1
il=12
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=12
wa=0

[POZYCJA]
id=120
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
nu=115
ob=8
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	A.2
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=6.88
wa=0

[RMS 79]
nz=1
np=1
il=8
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=121
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
nu=116
ob=11
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	A.3.1
wo=11	1	11	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=9.46
wa=0

[RMS 82]
nz=1
np=1
il=11
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=11
wa=0

[POZYCJA]
id=122
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
nu=117
ob=106
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	A.3
wo=106	1	106	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=91.16
wa=0

[RMS 107]
nz=1
np=1
il=106
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=106
wa=0

[POZYCJA]
id=123
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
nu=118
ob=59
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	A.4
wo=59	1	59	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=50.74
wa=0

[RMS 83]
nz=1
np=1
il=59
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=59
wa=0

[POZYCJA]
id=124
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
nu=119
ob=2
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	A.5
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=1.72
wa=0

[RMS 84]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=125
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
nu=120
ob=266
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	A.6
ko=	<226>
wo=266	1	266	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=228.76
wa=0

[RMS 85]
nz=1
np=1
il=266
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=266
wa=0

[POZYCJA]
id=126
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
nu=121
ob=24
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	B.1
ko=	<25>
wo=24	1	24	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=20.64
wa=0

[RMS 86]
nz=1
np=1
il=24
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=24
wa=0

[POZYCJA]
id=127
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
nu=122
ob=90
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	C.1
wo=90	1	90	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=77.4
wa=0

[RMS 87]
nz=1
np=1
il=90
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=90
wa=0

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
nu=123
ob=28
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	F.1
wo=28	1	28	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=24.08
wa=0

[RMS 90]
nz=1
np=1
il=28
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=28
wa=0

[POZYCJA]
id=129
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
nu=124
ob=51
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	G.1
wo=51	1	51	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=43.86
wa=0

[RMS 93]
nz=1
np=1
il=51
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=51
wa=0

[POZYCJA]
id=130
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
nu=125
ob=27
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	G.2
wo=27	1	27	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=23.22
wa=0

[RMS 95]
nz=1
np=1
il=27
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=27
wa=0

[POZYCJA]
id=131
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
nu=126
ob=8
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	G.3
ko=	<10>
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=6.88
wa=0

[RMS 96]
nz=1
np=1
il=8
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=132
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
nu=127
ob=23
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	G.4
wo=23	1	23	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=19.78
wa=0

[RMS 94]
nz=1
np=1
il=23
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=23
wa=0

[POZYCJA]
id=133
pd=	KNNR	5 0502-01	5 05	2-01		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW i EW
nu=128
ob=23
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	XS20
wo=23	1	23	


[RMS 1]
nz=0.47
np=0
il=10.81
wa=0

[RMS 26]
nz=1
np=1
il=23
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=23
wa=0

[POZYCJA]
id=134
pd=	KNNR	5 0502-01	5 05	2-01		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW i EW
nu=129
ob=12
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	LN14
ko=	<14>
wo=12	1	12	


[RMS 1]
nz=0.47
np=0
il=5.64
wa=0

[RMS 60]
nz=1
np=1
il=12
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=12
wa=0

[POZYCJA]
id=135
pd=	KNNR	5 0502-01	5 05	2-01		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW i EW
nu=130
ob=3
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	LN16
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.47
np=0
il=1.41
wa=0

[RMS 60]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=136
pd=	KNNR	5 0502-01	5 05	2-01		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW i EW
nu=131
ob=67
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Y5
wo=67	1	67	


[RMS 1]
nz=0.47
np=0
il=31.49
wa=0

[RMS 4]
nz=1
np=1
il=67
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=67
wa=0

[POZYCJA]
id=137
pd=	KNNR	5 0502-01	5 05	2-01		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW i EW
nu=132
ob=10
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Y8
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=0.47
np=0
il=4.7
wa=0

[RMS 24]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=138
pd=	KNNR	5 0504-02	5 05	4-02		1
na=Oprawy oświetleniowe zewnętrzne - AW i EW
nu=133
ob=24
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	ON30
wo=24	1	24	


[RMS 1]
nz=0.54
np=0
il=12.96
wa=0

[RMS 102]
nz=1
np=1
il=24
wa=0

[RMS 35]
nz=1
np=1
il=24
wa=0

[RMS 136]
nz=0.08333
np=1
il=1.99992
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=24
wa=0

[POZYCJA]
id=139
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - AW i EW
nu=134
ob=32
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	QP11
wo=32	1	32	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=27.52
wa=0

[RMS 6]
nz=1
np=1
il=32
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=32
wa=0

[POZYCJA]
id=140
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - AW i EW
nu=135
ob=4
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	LP14
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=3.44
wa=0

[RMS 61]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=141
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - AW i EW
nu=136
ob=42
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	LP16
wo=42	1	42	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=36.12
wa=0

[RMS 62]
nz=1
np=1
il=42
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=42
wa=0

[POZYCJA]
id=142
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - AW i EW
nu=137
ob=36
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	LP17
wo=36	1	36	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=30.96
wa=0

[RMS 63]
nz=1
np=1
il=36
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=36
wa=0

[POZYCJA]
id=143
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - AW i EW
nu=138
ob=8
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Y6
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=6.88
wa=0

[RMS 5]
nz=1
np=1
il=8
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=144
pd=	KNNR	5 0503-01	5 05	3-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - AW i EW
nu=139
ob=13
jm=kmpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	Y18
wo=13	1	13	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=11.18
wa=0

[RMS 25]
nz=1
np=1
il=13
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=13
wa=0

[POZYCJA]
id=145
pd=	KNR	AL-01 0201-01	AL-0	 0201-0		1
na=Montaż czujki ruchu
nu=140
ob=102
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=102	1	52 + 41 + 8 + 1	


[RMS 1]
nz=1.87
np=0
il=190.74
wa=0

[RMS 14]
nz=0.40196
np=0
il=40.99992
wa=0

[RMS 15]
nz=0.5098
np=0
il=51.9996
wa=0

[RMS 16]
nz=0.0098
np=0
il=0.9996
wa=0

[RMS 17]
nz=0.07843
np=0
il=7.99986
wa=0

[POZYCJA]
id=146
pd=	KNR	5-14 0102-01	5-14	0102-01		1
na=Centrala monitoringu opraw
nu=141
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=14.15
mn=0.955
np=0
il=13.51325
wa=0

[RMS 13]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 154]
nz=0.58
np=1
il=0.58
wa=0

[RMS 159]
nz=0.58
np=1
il=0.58
wa=0

[POZYCJA]
id=147
pd=	KNR	AL-01 0101-01	AL-0	 0101-0		1
na=Panel sterujący DALI
nu=142
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=14.1
np=0
il=14.1
wa=0

[RMS 104]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=148
pd=	KNNR	5 0307-01	5 03	7-01		1
na=Montaż przycisk pojedynczy monostabilny (+ siwch input)
nu=143
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=0.231
np=0
il=2.31
wa=0

[RMS 114]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=149
pd=	KNNR	5 0307-01	5 03	7-01		1
na=Montaż konfiguralny przycisk sterujący system DALI
nu=144
ob=45
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45	


[RMS 1]
nz=0.231
np=0
il=10.395
wa=0

[RMS 56]
nz=1
np=1
il=45
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=45
wa=0

[POZYCJA]
id=150
pd=	KNR	AL-01 0201-01	AL-0	 0201-0		1
na=Montaż czujki światła
nu=145
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=1.87
np=0
il=5.61
wa=0

[RMS 18]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=151
pd=	CEN	Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=STEROWANIE DALI (URZĄDZENIA) WRAZ Z URUCHOMIENIEM
nu=146
ob=1
jm=kmpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[POZYCJA]
id=152
pd=	KNNR	5 0205-01	5 02	5-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe -kabel NHXH 2x1,5 do PWP
nu=147
ob=2000
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<700+200>
wo=2000	1	1800.000 + 200.000	


[RMS 1]
nz=0.0546
np=0
il=109.2
wa=0

[RMS 112]
nz=0.1
np=1
il=200
wa=0

[RMS 113]
nz=0.35
np=1
il=700
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2000
wa=0

[POZYCJA]
id=153
pd=	KNNR	5 1207-03	5 12	7-03		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
nu=148
ob=2000
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p149
wo=2000	1	2000	


[RMS 1]
nz=0.102
np=0
il=204
wa=0

[POZYCJA]
id=154
pd=	KNNR	5 1208-06	5 12	8-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
nu=149
ob=40
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p150*0,02
wo=40	1	40	


[RMS 1]
nz=3.01
np=0
il=120.4
wa=0

[RMS 12]
nz=0.268
np=1
il=10.72
wa=0

[RMS 105]
nz=1.29
np=1
il=51.6
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=40
wa=0

[POZYCJA]
id=155
pd=	KNNR	5 0206-01	5 02	6-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t.
nu=150
ob=16500
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<12800+4100>
wo=16500	1	14000.000 + 2500.000	


[RMS 1]
nz=0.402
np=0
il=6633
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=1
il=16500
wa=0

[RMS 140]
nz=1
np=1
il=16500
wa=0

[RMS 112]
nz=0.24848
np=1
il=4099.92
wa=0

[RMS 113]
nz=0.77576
np=1
il=12800.04
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=16500
wa=0

[POZYCJA]
id=156
pd=	KNNR	5 0209-01	5 02	9-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
nu=151
ob=5000
jm=metr	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5000	1	3000 + 2000	


[RMS 1]
nz=0.0406
np=0
il=203
wa=0

[RMS 112]
nz=0.8
np=1
il=4000
wa=0

[RMS 113]
nz=0.6
np=1
il=3000
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=5000
wa=0

[POZYCJA]
id=157
pd=	KNNR	5 0301-12	5 03	1-12		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu
nu=152
ob=99
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p155
wo=99	1	99	


[RMS 1]
nz=0.201
np=0
il=19.899
wa=0

[POZYCJA]
id=158
pd=	KNNR	5 0302-01	5 03	2-01		1
na=Montaż puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
nu=153
ob=99
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=99	1	99	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=8.316
wa=0

[RMS 117]
nz=1.02
np=1
il=100.98
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=99
wa=0

[POZYCJA]
id=159
pd=	KNNR	5 0306-02	5 03	6-02		1
na=Montaż łącznik 1-bieg. serii Niloe z ramką
nu=154
ob=7
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	


[RMS 1]
nz=0.158
np=0
il=1.106
wa=0

[RMS 64]
nz=1
np=1
il=7
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=7
wa=0

[POZYCJA]
id=160
pd=	KNNR	5 0307-01	5 03	7-01		1
na=Montaż łącznik 1-bieg. serii Niloe z ramką szczelny IP min 44
nu=155
ob=15
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	


[RMS 1]
nz=0.231
np=0
il=3.465
wa=0

[RMS 65]
nz=1.02
np=1
il=15.3
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=15
wa=0

[POZYCJA]
id=161
pd=	KNNR	5 0306-04	5 03	6-04		1
na=Łączniki krzyżowe, podtynkowe w puszce instalacyjnej
nu=156
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.231
np=0
il=0.462
wa=0

[RMS 66]
nz=0.5
np=1
il=1
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=162
pd=	KNNR	5 0307-03	5 03	7-03		1
na=Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyżowe, dwubiegunowe
nu=157
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.336
np=0
il=0.336
wa=0

[RMS 67]
nz=1.02
np=1
il=1.02
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=163
pd=	KNNR	5 0306-03	5 03	6-03		1
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
nu=158
ob=8
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=0.189
np=0
il=1.512
wa=0

[RMS 70]
nz=1.02
np=1
il=8.16
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=164
pd=	KNNR	5 0307-02	5 03	7-02		1
na=Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe
nu=159
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.294
np=0
il=0.294
wa=0

[RMS 71]
nz=1.02
np=1
il=1.02
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=165
pd=	KNNR	5 0306-04	5 03	6-04		1
na=Łączniki schodowe w puszce instalacyjnej
nu=160
ob=18
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18	


[RMS 1]
nz=0.231
np=0
il=4.158
wa=0

[RMS 68]
nz=1.02
np=1
il=18.36
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=18
wa=0

[POZYCJA]
id=166
pd=	KNNR	5 0307-03	5 03	7-03		1
na=Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne schodowe
nu=161
ob=16
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16	


[RMS 1]
nz=0.336
np=0
il=5.376
wa=0

[RMS 69]
nz=1.02
np=1
il=16.32
wa=0

[RMS 160]
nz=2.5
np=0
op=M
il=16
wa=0

[ELEMENT 1]
id=167
na=Pomiary elektryczne

[POZYCJA]
id=168
pd=	KNNR	5 1303-01	5 13	3-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
nu=162
ob=285
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=285	1	285	


[RMS 1]
nz=0.63
np=0
il=179.55
wa=0

[POZYCJA]
id=169
pd=	KNNR	5 1303-03	5 13	3-03		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
nu=163
ob=17
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17	


[RMS 1]
nz=0.83
np=0
il=14.11
wa=0

[POZYCJA]
id=170
pd=	KNR	4-03 1205-05	4-03	1205-05		1
na=Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
nu=164
ob=302
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	#p164+#p165
wo=302	1	302	


[RMS 1]
nz=0.5
np=0
il=151
wa=0

[POZYCJA]
id=171
pd=	KNNR	5 1305-01	5 13	5-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) - różnicówki
nu=165
ob=129
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=129	1	129	


[RMS 1]
nz=0.33
np=0
il=42.57
wa=0

[POZYCJA]
id=172
pd=	KNNR	5 1304-01	5 13	4-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
nu=166
ob=17
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17	


[RMS 1]
nz=1.24
np=0
il=21.08
wa=0

[POZYCJA]
id=173
pd=	KNNR	5 1304-03	5 13	4-03		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
nu=167
ob=17
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17	


[RMS 1]
nz=1.26
np=0
il=21.42
wa=0

[POZYCJA]
id=174
pd=	KNNR-W	9 1201-02	9 12	1-02		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
nu=168
ob=865
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<868>
wo=865	1	865	


[RMS 1]
nz=0.4
np=0
il=346
wa=0

[POZYCJA]
id=175
pd=	KNNR-W	9 1201-01	9 12	1-01		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego
nu=169
ob=274
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
ko=	<277>
wo=274	1	274	


[RMS 1]
nz=0.5
np=0
il=137
wa=0

[POZYCJA]
id=176
pd=	KNNR	5 1302-03	5 13	2-03		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
nu=170
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.8
np=0
il=1.8
wa=0

[POZYCJA]
id=177
pd=	KNNR	5 1302-04	5 13	2-04		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
nu=171
ob=12
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	


[RMS 1]
nz=1.98
np=0
il=23.76
wa=0

