[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	16
nan=Usunięcie kolizji 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI
ni=Gmina Tarnowo Podgórne
ai=ul. Poznańska 115 , 62-080 Tarnowo Podgórne
nb=Gmina Tarnowo Podgórne 
ab=Gmina Tarnowo Podgórne
br=Usunięcie kolizji 
cpv=45232210-7


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna - instalacje elektryczne (wielkopolskie) 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=182.1725
pr=ICB_S

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=wazelina techniczna 
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.821
pr=ICB_S

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=bednarka ocynkowana 25*4 
id=1121099	2
jm=kg	033
ce=0
il=33.28
pr=ICB_S

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane16 mm 
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0
il=18.72

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II 
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0
il=7.14

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=piasek 
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
il=8.4

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=lepik asfaltowy 
id=2300299	2
jm=kg	033
ce=0
il=10.8
pr=ICB_S

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania 
id=2301500	2
jm=kg	033
ce=0
il=1.38
pr=ICB_S

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 
id=2600699	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.012
pr=ICB_S

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=rury przewodowe z PCW 110' 
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0
il=68

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=ogranicznik przepięć typu ASA 660-5BO 
id=7010560	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=zacisk odgałęźny 
id=7462999	2
jm=szt	020
ce=0
il=3.06

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=uchwyty stalowe odstępowe 
id=7573399	2
jm=szt.	020
ce=0
il=3
pr=ICB_S

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki 
id=7648099	2
jm=szt	020
ce=0
il=8.6

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=NAYY-J 4x150 
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
il=88.4
pr=ICB_S

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=żerdź wirowana E-10,5/4,3 
id=8120799	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=płyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m 
id=8130499	2
jm=szt	020
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=ustój U1 
id=8140099	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=konstrukcje stalowe o masie do 10 kg 
id=8340704	2
jm=kg	033
ce=0
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=konstrukcje stalowe o masie 10-25 kg 
id=8340705	2
jm=kg	033
ce=0
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=urządzenie wiertnicze do otworów pod słupy 
id=  15412	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.9
pr=ICB_S

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=wibromłot 
id=  28810	2
jm=m-g	148
ce=0
il=3.78

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=żuraw samochodowy 
id=  31100	2
jm=m-g	148
ce=0
il=10.652
pr=ICB_S

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=środek transportowy 
id=  39000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=22.3601

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=ciągnik kołowy 
id=  39100	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.486
pr=ICB_S

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 
id=  39611	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.07
pr=ICB_S

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa 
id=  39650	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.43
pr=ICB_S

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 
id=  39800	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.2
pr=ICB_S

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t 
id=  39811	2
jm=m-g	148
ce=0
il=3.3
pr=ICB_S

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 
id=  39912	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.733
pr=ICB_S

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli 
id=  39970	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.11
pr=ICB_S

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli 
id=  39971	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.376
pr=ICB_S

[RMS ZEST 33]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=1
nu=1
na=Majątek ENEA Operator Sp. z o.o. Specyfikacja techniczna D.01.03.01. CPV 45232210-7.

[ELEMENT 2]
id=2
nu=1.1
na=Demontaż

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0903-04	9 09	3-04		1
na=Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 - przewód Al. 4x35 mm2
nu=1
ob=0.065
jm=km	043
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.065	1	0.065	


[RMS 1]
nz=16.3
np=0
il=1.0595
wa=0

[RMS 24]
nz=0.18
np=1
il=0.0117
wa=0

[RMS 30]
nz=4.2
np=1
il=0.273
wa=0

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0801-16	9 08	1-16		1
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV YAKY 4x120
nu=2
ob=25
jm=m	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25	


[RMS 1]
nz=1.02
np=0
il=25.5
wa=0

[RMS 23]
nz=0.0044
np=1
il=0.11
wa=0

[RMS 24]
nz=0.0067
np=1
il=0.1675
wa=0

[RMS 25]
nz=0.0044
np=1
il=0.11
wa=0

[RMS 31]
nz=0.0044
np=1
il=0.11
wa=0

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1304-01	9 13	4-01		1
na=Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedynczych sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 10 m
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=5.36
np=0
il=5.36
wa=0

[RMS 23]
nz=2.05
np=1
il=2.05
wa=0

[RMS 24]
nz=2.54
np=1
il=2.54
wa=0

[RMS 27]
nz=0.55
np=1
il=0.55
wa=0

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1304-07	9 13	4-07		1
na=Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych rozkracznych sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 10,5 m
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=10.8
np=0
il=10.8
wa=0

[RMS 23]
nz=4.32
np=1
il=4.32
wa=0

[RMS 24]
nz=4.74
np=1
il=4.74
wa=0

[RMS 27]
nz=1.18
np=1
il=1.18
wa=0

[POZYCJA]
id=7
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1305-01	9 13	5-01		1
na=Odkopanie i demontaż szczudła z belkami ustojowymi sprzętem mechanicznym - słup wirowany E10,5
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=4.5
np=0
il=4.5
wa=0

[RMS 23]
nz=0.7
np=1
il=0.7
wa=0

[RMS 24]
nz=1.1
np=1
il=1.1
wa=0

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1307-01	9 13	7-01		1
na=Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych pojedynczych
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=2.5
np=0
il=2.5
wa=0

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1307-03	9 13	7-03		1
na=Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych rozkracznych
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6
np=0
il=6
wa=0

[ELEMENT 2]
id=10
nu=1.2
na=Montaż

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNR-W	2-01 0701-0102	2-01	0701-01	2	1
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. I-II
nu=8
ob=75
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75	


[RMS 1]
nz=0.439
np=0
il=32.925
wa=0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	5 0706-01	5 07	6-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
nu=9
ob=150
jm=m	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=150	1	2 * 75	


[RMS 1]
nz=0.0126
np=0
il=1.89
wa=0

[RMS 6]
nz=0.056
np=1
il=8.4
wa=0

[RMS 33]
nz=2.5
np=0
op=M
il=150
wa=0

[RMS 28]
nz=0.008
np=1
il=1.2
wa=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	5 0705-01	5 07	5-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm - rura HDPE 110 mm, 450N
nu=10
ob=65
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65	


[RMS 1]
nz=0.128
np=0
il=8.32
wa=0

[RMS 10]
nz=1
np=1
il=65
wa=0

[RMS 33]
nz=2.5
np=0
op=M
il=65
wa=0

[RMS 23]
nz=0.007
np=1
il=0.455
wa=0

[RMS 24]
nz=0.014
np=1
il=0.91
wa=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	5 0705-01	5 07	5-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm - rura HDPE 110 mm, odporna na UV
nu=11
ob=3
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.128
np=0
il=0.384
wa=0

[RMS 10]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 33]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 23]
nz=0.007
np=1
il=0.021
wa=0

[RMS 24]
nz=0.014
np=1
il=0.042
wa=0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	5 0707-03	5 07	7-03		1
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - NAYY-J 4x150 mm2
nu=12
ob=17
jm=m	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17	


[RMS 1]
nz=0.107
np=0
il=1.819
wa=0

[RMS 2]
nz=0.013
np=1
il=0.221
wa=0

[RMS 5]
nz=0.42
np=1
il=7.14
wa=0

[RMS 14]
nz=0.2
np=1
il=3.4
wa=0

[RMS 15]
nz=1.04
np=1
il=17.68
wa=0

[RMS 33]
nz=2.5
np=0
op=M
il=17
wa=0

[RMS 23]
nz=0.0045
np=1
il=0.0765
wa=0

[RMS 24]
nz=0.0149
np=1
il=0.2533
wa=0

[RMS 25]
nz=0.0045
np=1
il=0.0765
wa=0

[RMS 32]
nz=0.0045
np=1
il=0.0765
wa=0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	5 0713-02	5 07	3-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - NAYY-J 4x150 mm2
nu=13
ob=65
jm=m	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65	


[RMS 1]
nz=0.127
np=0
il=8.255
wa=0

[RMS 2]
nz=0.04
np=1
il=2.6
wa=0

[RMS 14]
nz=0.08
np=1
il=5.2
wa=0

[RMS 15]
nz=1.04
np=1
il=67.6
wa=0

[RMS 33]
nz=2.5
np=0
op=M
il=65
wa=0

[RMS 23]
nz=0.0044
np=1
il=0.286
wa=0

[RMS 24]
nz=0.0067
np=1
il=0.4355
wa=0

[RMS 25]
nz=0.0044
np=1
il=0.286
wa=0

[RMS 32]
nz=0.0044
np=1
il=0.286
wa=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	5 0717-07	5 07	7-07		1
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych -  NAYY-J 4x150 mm2
nu=14
ob=3
jm=m	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.64
np=0
il=1.92
wa=0

[RMS 13]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 15]
nz=1.04
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 33]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 23]
nz=0.0045
np=1
il=0.0135
wa=0

[RMS 24]
nz=0.0067
np=1
il=0.0201
wa=0

[RMS 25]
nz=0.0045
np=1
il=0.0135
wa=0

[RMS 32]
nz=0.0045
np=1
il=0.0135
wa=0

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	5 0907-06	5 09	7-06		1
na=Układanie uziomów w rowach kablowych
nu=15
ob=80
jm=m	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80	


[RMS 1]
nz=0.22
np=0
il=17.6
wa=0

[RMS 3]
nz=0.416
np=1
il=33.28
wa=0

[RMS 33]
nz=2.5
np=0
op=M
il=80
wa=0

[RMS 24]
nz=0.06
np=1
il=4.8
wa=0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNR-W	2-01 0704-0102	2-01	0704-01	2	1
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
nu=16
ob=75
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75	


[RMS 1]
nz=0.226
np=0
il=16.95
wa=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	5 1402-01	5 14	2-01		1
na=Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10,5 m
nu=17
ob=1
jm=stanow.	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.16
np=0
il=1.16
wa=0

[RMS 9]
nz=0.012
np=1
il=0.012
wa=0

[RMS 33]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 21]
nz=0.9
np=1
il=0.9
wa=0

[RMS 24]
nz=1.07
np=1
il=1.07
wa=0

[RMS 26]
nz=1.07
np=1
il=1.07
wa=0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	5 1405-01	5 14	5-01		1
na=Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 10,5 m - slup z demontażu
nu=18
ob=1
jm=słup	291
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6
np=0
il=6
wa=0

[RMS 16]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 17]
nz=1.02
np=1
il=1.02
wa=0

[RMS 18]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 19]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 20]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 33]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 23]
nz=2.62
np=1
il=2.62
wa=0

[RMS 24]
nz=3.26
np=1
il=3.26
wa=0

[RMS 27]
nz=0.7
np=1
il=0.7
wa=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	5 1408-01	5 14	8-01		1
na=Montaż ograniczników przepięć na słupach
nu=19
ob=1
jm=kpl.	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=4.13
np=0
il=4.13
wa=0

[RMS 11]
nz=4
np=1
il=4
wa=0

[RMS 12]
nz=3.06
np=1
il=3.06
wa=0

[RMS 33]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 24]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[RMS 30]
nz=2.46
np=1
il=2.46
wa=0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	9 0904-01	9 09	4-01		1
na=Regulacja zwisów przewodów o przekroju do 50 mm2 linii NN
nu=20
ob=0.2
jm=km/1 prz	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0.05 * 4	


[RMS 1]
nz=30.2
np=0
il=6.04
wa=0

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	5 0907-05	5 09	7-05		1
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
nu=21
ob=18
jm=m	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=18	1	2 * 9	


[RMS 1]
nz=0.46
np=0
il=8.28
wa=0

[RMS 4]
nz=1.04
np=1
il=18.72
wa=0

[RMS 33]
nz=2.5
np=0
op=M
il=18
wa=0

[RMS 22]
nz=0.21
np=1
il=3.78
wa=0

[RMS 24]
nz=0.1
np=1
il=1.8
wa=0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	5 1415-02	5 14	5-02		1
na=Zabezpieczenie podziemnej części słupów
nu=22
ob=2
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.44
np=0
il=0.88
wa=0

[RMS 7]
nz=5.4
np=1
il=10.8
wa=0

[RMS 8]
nz=0.69
np=1
il=1.38
wa=0

[RMS 33]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 24]
nz=0.08
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
nu=23
ob=5
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=1.02
np=0
il=5.1
wa=0

[RMS 29]
nz=0.63
np=1
il=3.15
wa=0

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
nu=24
ob=5
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 29]
nz=0.03
np=1
il=0.15
wa=0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	5 1302-03	5 13	2-03		1
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
nu=25
ob=1
jm=odc.	101
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.8
np=0
il=1.8
wa=0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNP	18 1346-01.12	18 1	46-01.1		1
na=Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej
nu=26
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=3
np=0
il=3
wa=0

