**KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM Postępowanie nr: 39 Z TP 22**

**PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY** Bydgoszcz, dnia 22.08.2022 r.

ul. Seminaryjna 1,

85-326 Bydgoszcz

E.ZP.261.38.2022

**Do Wykonawców**

*Część II*

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia **na dostawę** **myjni ultradźwiękowej   
z systemem płukania kanałów.**

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. **Dotyczy zapisów SWZ:**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wymaga certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

1. **Dotyczy Umowy:**

§1 ust. 1 oraz §4 ust 3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy

***Odpowiedź:***

W związku z tym, że przedmiotem procedury zakupowej jest urządzenie wolnostojące, nastołowe, w miejscu montażu – w Centralnej Sterylizacji są dostępne podstawowe media, woda, zasilanie elektryczne, ściek. Zamawiający nie przewiduje szczególnych prac adaptacyjnych.

1. **Dotyczy Umowy:**

§6 ust. 6 Prosimy o zmianę zapisów tak, aby pozwalały na usunięcie wady (lub wymianę wadliwego elementu) w zamian za wymianę sprzętu na nowy.

Urządzenia tego typu składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

**Odpowiedź:**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

1. **Dotyczy Parametry Techniczne:**

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o poniższych parametrach:

• zbiornik oscylacyjny ze stali nierdzewnej AISI 316 Ti, pochylony i z okrągłymi narożnikami zbiornika

• solidna obudowa ze stali nierdzewnej – łatwa do czyszczenia i kroploszczelna

• wylot odpływu wewnętrznego spawanego G ¾ z zaworem kulowym, rura zasilająca z gwintem zewnętrznym G ¾ z tyłu

• sterowane programowo ogrzewanie konserwujące

• przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy z instrukcją obsługi i komunikatami o stanie

• kosz ze stali nierdzewnej z armaturą do kapania nad zbiornikiem oscylacyjnym

• adaptery do podłączenia instrumentów o średnicach od 3 mm do 10 mm

• zewnętrzny system dozowania detergentu

Dane techniczne

• 12 szerokopasmowych przetworników ultradźwiękowych PZT (40 kHz)

• generator zabezpieczony przed przeciążeniem i stabilizowany prądem

• Efektywna moc znamionowa 600 W

• objętość napełniania: 27 l

Zalety:

• oszczędność miejsca i prosty montaż w blacie - dzięki temu wolny obszar roboczy

• higieniczna konserwacja poprzez zaokrąglony zbiornik i instalację od dołu

• skośne dno zbiornika dla łatwego opróżniania

• prosty montaż poprzez przykręcanie

• znak napełnienia dla prawidłowego dozowania

• ergonomiczna obsługa?

***Odpowiedź:***

Parametry techniczne urządzenia w istotnych szczegółach są zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ). Zamawiający przyjmie każde urządzenie,   
które je spełni.