**ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 FUNKCJE:

* Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się,
* Blokada oparcia w 5 pozycjach,
* Regulacja siły oporu oparcia,
* Podstawa plastikowa,
* Regulacja wysokości krzesła za pomocą dźwigni, a blokowanie i zwalnianie oparcia za pomocą pokrętła. Zarówno pokrętło jak i dźwignia znajdują się po prawej stronie krzesła,
* Siedzisko: głębokość 52, szerokość 49 cm. Grubość siedziska 6 cm. Pod siedziskiem plastikowa osłona w kolorze czarnym

WYKOŃCZENIE:

* Oparcie:

- oparcie wyprofilowane z regulowana podpórka na odcinku lędźwiowym,

- Szerokość oparcia 45,5 cm, wysokość oparcia od siedziska 52 cm,

- czarna ramka nylonowa z siatką

- podpórka lędźwiowa pod plecy z regulacją wysokości

- podłokietnik regulowany góra-dół w zakresie 8 cm. Nakładka podłokietnika miękki poliuretan

- siedzisko z pianki o gęstości 50 kg/m³ pokryte czarnym materiałem

* Kółka do powierzchni miękkich; Istnieje możliwość dokupienia kółek miękkich, które nie rysują powierzchni typu parkiet, panele, gres.

Krzesło objęte jest 2 letnią gwarancją w systemie od drzwi do drzwi (ew. usterki naprawiane są przez serwisanta w miejscu użytkowania krzesła).

Krzesło posiada Atest Wytrzymałości, Stateczności i Bezpieczeństwa Użytkowania.

Krzesła mają być dostarczone do magazynu głównego w kartonach producenta bez usługi montażu.

 Data ……………….. Podpis uprawnionego Wykonawcy …………………………………