Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

**Nr sprawy 63/D/2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arkusz asortymentowo-cenowy | | | | | | |
| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Samochód do transportu krwi i jej składników oraz personelu medycznego na pobory ekipowe | 2 |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | | | | |  |

…………………………………………….

Znak graficzny podpisu

1. Wymagania ogólne:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wydanie oraz przeniesienie na kupującego własności 2 fabrycznie nowych samochodów przeznaczonych do przewozu krwi i jej składników oraz personelu medycznego na pobory ekipowe.

1.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu zamówienia w

sposób zgodny z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi poniżej.

Wymagania techniczno – eksploatacyjne pojazdu:

1. Dane techniczne

- silnik diesel o pojemności min. 1900 cm

- zasilany olejem napędowym, spełniający normę EURO 6

- moc silnika min. 150 KM

- napęd na tylne koła lub 4x4

- kolor pojazdu biały

- długość pojazdu do 6000 mm

- rozstaw osi min 3650 mm

- wysokość wnętrza min 1900 mm

- przestrzeń bagażowa o wymiarach: szer. miedzy kołami min 120 cm. głębokość min 150 cm

- fabryczna zabudowa przestrzeni ładunkowej

- ilość drzwi – min. 4,

- ilość min. miejsc – 8 + kierowca

- komfortowa ławka dla 2 i 3 rzędu

- pełna tapicerka wnętrza w tym części osobowej

- skrzynia biegów mechaniczna (manualna), co najmniej 5 przełożeń do przodu

- system wspomagania układu kierowniczego i hamulcowego

- centralny zamek sterowany pilotem

- kolumna kierownicy regulowana

- regulowana wysokość położenia fotela kierowcy

1. Wyposażenie

- ABS

- elektryczne otwieranie szyb

- klimatyzacja automatyczna lub manualna

- dodatkowa klimatyzacja dla części osobowej

- lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane

- radio fabryczne z wyświetlaczem min. 7”

- koła jezdne z ogumieniem letnim aluminiowe lub stalowe zabezpieczone kołpakami min. 16ʺ

- koła jezdne z ogumieniem zimowym

- koło zapasowe pełnowymiarowe

- centralny zamek

- kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

1. Wyposażenie/wymagania dodatkowe

- apteczka z wyposażeniem

- trójkąt ostrzegawczy

- bezpłatny serwis ( przeglądy, wymiana materiałów eksploatacyjnych, naprawy itp.) na okres 24 m-c

- fabryczny zestaw kluczy i narzędzi

- oznakowanie pojazdu jako uprzywilejowany w ruchu drogowym w tym belka świetlna, urządzenie rozgłoszeniowe (po uzgodnieniu z Zamawiającym),

- oznakowanie pojazdu logiem WCKiK oraz opisem (po uzgodnieniu z Zamawiającym),

- komplet dokumentów pojazdu

- kratka lub ściana grodziowa oddzielająca przestrzeń bagażową

- dodatkowa instalacja elektryczna z przetwornicą prądu 230V w przestrzeni ładunkowej pozwalająca podłączyć urządzenia- min 1500W przy ciągłym obciążeniu.

**Wykonawcy załączą do oferty:**

* Pełną specyfikację producenta samochodu.