**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**Część 1 – obuwie ochronne:**

**BUTY REIS BRFROG S1P SRA NUBUK PÓŁBUTY**

Buty bezpieczne FROG.
- wykonane ze skóry bydlęcej nubuk i siatki
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- podeszwa wykonana z tworzywa EVA oraz gumy
- kompozytowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J

 oraz zgniecenia do 15 kN
- wielowarstwowa wkładka z włókien zabezpieczająca stopę przed

 przekłuciem o nacisku 1100N
- kategoria S1 P SRA
- spełniają wymagania norm EN20345, EN20344

Rozmiar 41 – 4 p

 42 – 5 p

 43 – 9 p

 44 – 4 p

 45 – 3 p

**Razem: 25 par**

**Trzewiki ochronne VM BRUSEL kategorii S3**

Trzewiki ochronne VM BRUSEL kategorii S3 z cholewką ze skóry licowej. Bezpieczne buty bhp wodoodporne budowlane. Innowacyjny design gwarantujący najwyższy komfort oraz bezpieczeństwo. Obuwie przeznaczone są do wszelkich prac w ciężkim i trudnym terenie oraz tam gdzie jest wymagana ochrona przed gorącą powierzchnią. Sprawdzą na budowie, przy remontach dróg, na torach, magazynach, wykopach, prazach ziemnych i innym trudnym terenie

 Cechy charakterystyczne trzewików roboczych VM Footwear Brusel:

* Cholewka wykonana ze skóry licowej.
* Wysoka cholewka zapobiegająca urazom oraz skręceniom.
* Laminowana podszewka wykonana z oddychającej tkaniny MESH.
* System forced circulation - podszewka wykonana z materiału pochłaniającego, oddychającego, odpornego na ścieranie, spełniająca wszystkie standardy higieny.
* Poliuretanowa wkładka wewnętrzna z materiału absorpcyjnego i antybakteryjnego HI-POLY, pokryta tkaniną MESH, antystatyczna.
* System anatomic dry sole - bardzo wygodna i ukształtowana wkładka, szybkoschnąca. Doskonale absorbuje wilgoć.
* System space comfort - optymalna szerokość buta gwarantująca wymagany komfort.
* Dwuwarstwowa podeszwa PU/PU zapewnia wysoką odporność na zużycie, a jednocześnie gwarantuje komfort i redukuje zmęczenie, nawet w trakcie wielogodzinnej pracy.
* Doskonałe właściwości przeciwpoślizgowe, zarówno na płaskiej jak i chropowatej nawierzchni.
* [Buty robocze](https://optimumbhp.pl/buty-robocze-ochronne) posiadają opatentowany, stalowy podnosek. Chroni stopę przed uderzeniami o energii do 200J.
* Metalowa wkładka antyprzebiciowa.
* Producent [VM Footwear](https://optimumbhp.pl/VM-FOOTWEAR/pr/7620)

**Trzewiki letnie Brusell S3 z kompozytowym podnoskiem**

**Nr obuwia 41 – 2 p**

 **42 – 11 p**

 **43 – 5 p**

 **44 – 7 p**

 **45 – 6 p**

 **46 – 1 p**

 **Razem: 32 p**

**TRZEWIKI OCIEPLANE BRUSEL S3 HRO SRC VM**

TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPLANE VM FOOTWEAR S3 WODOODPORNE BUTY BRUSEL VM. SOLIDNE, WYTRZYMAŁE BUTY ROBOCZE OCIEPLANE Z PODNOSKIEM I WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ.  WYGODNE ORAZ PRAKTYCZNE BUTY DO RPACY W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM. POLECAMY DO RPACY NA BUDOWIE, MAGAZYNIE, PRACACH DRGOWYCH, TRANSPORCIE I LOGISTYCE. ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU BHP Z OCIEPLANYMI BUTAMI ROBOCZYMI.

Polecamy wygodne i komfortowe trzewiki ocieplane wodoodporne z podnoskiem oraz wkładką antyprzebiciową. Buty mogą być stosowane do kontaktu z gorącym podłożem do 300 stopni. podeszwa jest odporna na oleje, poślizgnięcie, jest także antystatyczna.

**Cechy charakterystyczne obuwia roboczego VM :**

* **cholewka :** skóra bydlęca tłoczona o grubości 2,0 – 2,2 mm
* **podszewka :** laminowana, oddychająca tkanina MESH | **ocieplane:** plusz DELTA
* **wkładka wewnętrzna** : HI-POLY – anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
* **podeszwa :** PU/GUMA – odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C, olejoodporna, antystatyczna
* **normy :** ČSN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)
* **klasa:** S3W HRO SRC – [buty robocze](https://optimumbhp.pl/buty-robocze-ochronne) ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, skóra hydrofobowa
* producent [VM Footwear](https://optimumbhp.pl/VM-FOOTWEAR/pr/7620)

**Trzewiki ocieplnae Brusell S3 z kompozytowym podnoskiem – 93,00 zł.**

**Nr obuwia 41 – 4 p**

 **42 – 4 p**

 **43 – 9 p**

 **44 – 5 p**

 **45 – 5 p**

 **46 – 1 p**

 **Razem: 28 p**

**Obuwie gumowe bezpieczne S5 SRC**

Buty zawodowe.
- ochrona przed wodą, olejami, wilgocią i piaskiem

- kompozytowy podnosek chroniący przed uderzeniem z energią do 200J i

 ściskaniem z siłą do 15KN

- kompozytowa wkładka chroniąca stopy przed przebiciem z siłą 1100N

- podeszwa zapewniająca ochronę przed poślizgiem w kat. SRC
- kategoria S5 SRC
- spełniają wymagania norm EN20345, EN20344

**Obuwie gumowe S5 SRC**

**Nr obuwia 41 – 7 p**

 **42 – 6 p**

 **43 – 12 p**

 **44 – 9 p**

 **45 – 2 p**

 **46 – 2 p**

 **Razem: 38 p**

**Klapki kąpielowe**

Klapki kąpielowe
– wykonane z tworzywa EVA
– wyprofilowana podeszwa zabezpiecza stopę przed ześlizgnięciem się z buta

 **Nr obuwia 41 – 3 p**

 **42 – 6 p**

 **43 – 11 p**

 **44 – 5 p**

 **45 – 3 p**

 **46 – 4 p**

 **Razem 32 p**

**Obuwie MKLADZ2PASDAM.**

Klapki damskie - na potrzeby TO

- wierzch perforowany ze skóry naturalnej białej z paskiem do regulacji

 tęgości, odporny na codzienne mycie i dezynfekcję,
- wyściółka wykonana ze skóry naturalnej,
- spód PU z profilem ortopedycznym,

- protektor antypoślizgowy,
- pasek na piętę,
- spełniają wymagania normy EN20347.

 **Rozmiar: 37 – 1 para.**