*Załącznik nr*

Rodzaj sprzętu: Asystor -20 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

**Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry i warunki techniczne** | **Parametr wymagany** | **Parametry oferowane** |
|  | **I. Wymagania Ogólne** |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ Urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2025, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
|  | **II. Parametry techniczne urządzenia** |  |  |
| 1 | Asystor/stolik wielofunkcyjny - wyposażenie: szafka z 4 szufladami | Tak |  |
| 2 | Wysokość frontu 4x130 mm (± 5 mm) | Tak /Podać |  |
| 3 | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, front lakierowany na wybrany kolor RAL (min. 20 kolorów do wybory przez Zamawiającego) | Tak |  |
| 4 | Wierzchnia część korpusu szafki z polem odkładczym stanowiącym powierzchnię roboczą o wymiarach 400x400 mm (± 10 mm), korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | Tak /Podać |  |
| 5 | Blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pogłębieniem | Tak |  |
| 6 | Szuflady z systemem cichego domykania | Tak |  |
| 7 | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C wykonane  z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 20 kolorów do wyboru | Tak |  |
| 8 | Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, pięcioramienna wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego  o średnicy min. 55 mm, w tym 3 z blokadą | Tak /Podać |  |
| 9 | Wysokość całkowita: 800 mm (± 10 mm) | Tak /Podać |  |
| 10 | Średnica podstawy: 600 mm (± 10 mm) | Tak /Podać |  |
| 11 | Wymiary szafki: 450x450x543 mm (± 10 mm) (szerokość x głębokość x wysokość) | Tak /Podać |  |
|  | **III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji** |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 12 m-cy) | Tak, podać |  |
| 2 | Wymagane dokumenty:  - instrukcja obsługi w języku polskim - Deklaracja zgodności CE (lub równoważne)  - Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne)  - Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne)  - Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne)  Wyrób medyczny CE  *Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia* | Tak |  |

**Uwaga:   
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.**

....................................................................................

data i podpis