Numer referencyjny postępowania:

**BZP.271.31.2024**

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wolnego od wad, jednego fabrycznie nowego pojazdu typu mikrobus 8 osobowego przeznaczonego do przewozu osób z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy wykaz parametrów podano w tabeli zamieszczonej poniżej.

**Wymagania podstawowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego** | |
| 1. | Przeznaczenie | Minimum 8 - osobowy |
| 2. | Rodzaj nadwozia | mikrobus przeszklony |
| 3. | Ilość drzwi | Minimum 4 |
| 4. | Rok produkcji | Min. 2023 |
| **Wymiary:** | | |
| 5. | Rozstaw osi [mm] | Min. 3400 |
| 6. | Długość [mm] | Min. 5000 |
| 7. | Wysokość [mm] | Min.1900 |
| **Silnik** | | |
| 8. | Rodzaj | Diesel, wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin i zanieczyszczeń tj.: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (niemetanowych) zgodnie z normą EURO VI lub wyższą umożliwiającą rejestracje pojazdu na terytorium RP. |
| 9. | Pojemność [ccm] | Min. 1900 |
| 10. | Zużycie paliwa zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu mieszanym | maksymalnie zużycie 12l/100 km |
| 11. | Moc silnika | Min. 100 kW |

**Wymagania pozostałe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podwozie, nadwozie** | | |
| 12. | Rozmiar kół | Min.16 cali |
| 13. | Opony zamontowane w pojeździe - całoroczne (nie dotyczy koła zapasowego) | Min. klasy średniej |
| 14. | Przeniesienie napędu | przednia lub tylna oś, dopuszcza się napęd na obie osie |
| 15. | Niezależne zawieszenie przednie i tylne | Tak |
| 16. | Skrzynia biegów | Manualna lub Automatyczna |
| 17. | Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |
| 18. | Kolorystyka nadwozia – | dowolna |
| **Bezpieczeństwo (minimum)** | | |
| 19. | Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), ESP (układ stabilizujący tor jazdy), | Tak |
| 20. | Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy | Tak |
| 21. | Pełnowymiarowa poduszka powietrzna pasażera | Tak |
| 22. | Komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózka inwalidzkiego do uchwytów podłogowych | Tak |
| **Komfort** | | |
| 23. | Klimatyzacja automatyczna filtr przeciwpyłowy, przełącznik na cyrkulację powietrza wewnętrzną, ogrzewanie z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu, ogrzewane szyby tylne. | Tak |
| 24. | Elektrycznie sterowane szyby drzwi z przodu (kierowcy i pasażera) | Tak |
| 25. | Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego | Tak |
| 26. | Czujnik parkowania przód i tył lub/i kamera cofania | Tak |
| 27. | Regulacja położenia kolumny kierowniczej w min. 2 płaszczyznach | Tak |
| 28. | Fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją podparcia lędźwiowego | Tak |
| 29. | Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne | Tak |
| **Zabezpieczenie** | | |
| 30. | Immobiliser w kluczyku | Tak |
| 31. | Zamek centralny | Tak |
| 32. | Blokada dostępu do wlewu paliwa (automatycznie po zamknięciu pojazdu lub z linki lub z kluczyka) | Tak |
| 33. | Autoalarm – sterowany zdalnie z funkcją sterowania zamkiem centralnym.  Aktywowany i wyłączany bez sygnałów dźwiękowych, honorowany przez firmy ubezpieczeniowe lub inne zabezpieczenie antykradzieżowe. | Tak |
| 34. | Kluczyk z pilotem z funkcją sterowania zamkiem centralnym – Min. 2 szt. | Tak |
| **Wyposażenie** | | |
| 35. | Suwane drzwi z prawej strony (przeszklone) dla przedziału pasażerskiego | Tak |
| 36. | Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, wyposażone w podgrzewane szyby, a także w spryskiwacze i wycieraczki. | Tak |
| 37. | Wymagana liczba miejsc minimum 8 (kierowca + 7 pasażerów) | Tak |
| 38. | Trójkąt ostrzegawczy | Tak |
| 39. | Gaśnica minimum 2 kg | Tak |
| 40. | Apteczka medyczna | Tak |
| 41. | Koło zapasowe pełnowymiarowe aluminiowe lub stalowe – zgodne z wytycznymi homologacyjnymi producenta, zamontowane w miejscu do tego przeznaczonym.  Dopuszcza się by koło zapasowe posiadało mniejszy rozmiar felgi od tych zamontowanych w pojeździe – min. 16 cali | Tak |
| 42. | Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół | Tak |
| 43. | Dywaniki gumowe, w części pasażerskiej podłoga z wykładziną gumową lub inną antypoślizgową. | Tak |
| 44. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych | Tak |
| 45. | Zabudowa specjalna:  Zabudowa umożliwiająca przewóz osób na wózku inwalidzkim:  - Pkt montowane do kotwiczenia pasów,  - Przednie pasy mocowania wózków  - Tylne pasy mocowania wózka  - Trzypunktowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku  - Aluminiowa rampa umożliwiająca wjazd o udźwigu 400kg, wymiar: minimum 2000mm x 800mm | Tak |
| 46. | Świadectwo homologacji dopuszczające samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, | Tak |