KOSZTORYS INWESTORSKI - ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 przebudowa drogi gminnej Wysoka (lic. 0005248B)

Gł.-Tajęcina strona nr: 1

**Przedmiar robót**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <-N  **Nr** | <-P  **Podstawa** | <-O  **Opis robót** | <-J  **Jm** | <-I | **Ilość** |
|  | Kosztorys | **Kosztorys inwestorski przebudowa drogi Wysoka Gł.-Tajecina** |  |  |  |
| 1 | Element | **Droga gmina Wysoka Gł.-Tajecina dz. nr ewid. 2270** |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km |  | 0,50 |
| 1.2 | KNNR 6/107/1 | Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, | m3 |  | 40,00 |
| 1.3 | KNNR 1/202/3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II (poszerzerzenie 500 mb x 1,2 x 0,2 m)+ rozjazdy 60 m2 x 0,2 m) | m3 |  | 132,00 |
| 1.4 | KNNR 6/103/3  (1) | Analogia Zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, ( 500 mb x 1,2 m)+ 60m2 | m2 |  | 660,00 |
| 1.5 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm 500 mb x 1,2 m ) poszerzeniie +2 rozjazd y ; 60 m2 | m2 |  | 660,00 |
| 1.6 | KNNR 6/113/5 | Analogia Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm ( 500 x 4 m) + rozjazdy ; 60m2 UWAGA : wymóg rozłożenia kruszywa rozscielaczem | m2 |  | 2 060,00 |
| 1.7 | KNR 201/215/1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-II -odmulenie rowu 500 mb x0,3 m3 | m3 |  | 150,00 |
| 1.8 | KNNR 6/1301/3  (1) | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym ( 500 mb x 0,10 x 0,50 m) x 2 | m3 |  | 50,00 |

Kosztorys inwestorski przebudowa drogi Wysoka Gł.-Tajecina