1. **Sprężarka Kompresor olejowy, pojemność 50L – 1 sztuka**
2. Wymiary:  
   Długość: 720 mm   
   Szerokość: 360 mm   
   Wysokość: 650 mm
3. Dane techniczne:   
   Napięcie: 230V,   
   min. 2 gniazda zaworowe na szybkozłączki 8-9 bar   
   Silnik: elektryczny, chłodzony powietrzem,   
   Wydajność efektywna przy 1 barach: 300 L/min,   
   Wydajność efektywna przy 4 barach: 206 L/min,   
   Wydajność robocza przy 8 barach: 140 L/min,   
   Ciśnienie robocze: 8 bar,   
   Ciśnienie maksymalne pompy: stopień sprężania pompy min. 9 BAR,   
   Smarowanie olejowe, rozbryzgowe, Tłok: 3 pierścieniowy,   
   Moc silnika: 2,8 KW/ 3,8KM,
4. W zestawie: 2 butelki specjalistycznego oleju sprężarkowego (o poj. 1 l) + filtr + 2x wąż 5 m (spiralny), pistolet do pompowania z manometrem (wyposażony w zawór spustowy powietrza), pistolet do przedmuchiwania.

Zdjęcie poglądowe:

