Załącznik nr 2.7 do SWZ

**Formularz wymaganych parametrów technicznych**

**Nr postępowania 35/ZP/2024**

**Pakiet nr 7**

**Postanowienia ogólne:**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa ciągnika szczudłowego z wyposażeniem** o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją poniżej.
2. Wymagany jest sprzęt nieużywany, pełnowartościowy, wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, gotowy do użytku.
3. Wykonawca dostarczy sprzęt do Zamawiającego na własny koszt. Ubezpieczenie i transport sprzętu do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności w zakresie Pakietu nr 7 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4.2 do SWZ.

**Ciągnika szczudłowy z wyposażeniem – 1 szt.**

Producent ciągnika szczudłowego …………………..

Model zamontowanego na ramie ciągnika ………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania techniczne** | **Deklaracja Wykonawcy** *\*niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość* |
| 1 | Ciągnik szczudłowy (pojazd wolnobieżny) wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. | *………………………………….rok* *(podać rok produkcji)\** |
| 2 | Moc silnika: od 50 do 60 [KM]  | …………………………………………KM *(podać wartość)\** |
| 3 | Silnik min. 4-cylindrowy | ………………………………………… *(podać ilość cylindrów)\** |
| 4 | Pojemność silnika: od 2000 [cm3] do 2500 [cm3] | ………………………………………… cm3*(podać wartość)\** |
| 5 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | *TAK/NIE\**  |
| 6 | Skrzynia biegów 16+16 z rewersem mechanicznym | *TAK/NIE\**  |
| 7 | Rama ochronna | *TAK/NIE\** |
| 8 | Lampa ostrzegawcza (kogut)  | *TAK/NIE\** |
| 9 | Pielnik dwurzędowy, trzysekcyjny  | *TAK/NIE\** |
| 10 | Sekcja wyposażona w min. 5 elementów roboczych (gęsiostópek)  | ………………………………………… *(podać liczbę elementów roboczych)* |
| 11 | Opryskiwacz do herbicydów, trzysekcyjny  | *TAK/NIE\** |
| 12 | Sekcja do herbicydów wyposażona w min. 2 końcówki, każda w oddzielnej osłonie (kapturku) | *TAK/NIE\** |
| 13 | Opryskiwacz polowy 400 litrów +/- 50 litrów dwurzędowy do oprysku drzew w pionie | *TAK/NIE\** |
| 14 | Rozstawa kół min. 180 cm, +/- 5 cm | ………………………………………… *(podać rozstawę kół)\** |
| 15 | Prześwit nie mniejszy niż 110 cm, +/- 2cm | ………………………………………… *(podać wysokość prześwitu)\** |
| 16 | Podstawowe oświetlenie drogowe | *TAK/NIE\** |
| 17 | Serwis gwarancyjny - odległość do punktu serwisowego nie większa niż 50 km od Skierniewic | ***adres serwisu****: .…………………………………**…………………………..……………………………..**………………………………………………………….**(Podać adres serwisu – ul, miejscowość, kod pocztowy)* |

**Pozostałe wymagania:**

1. Gwarancja na ciągnik: 6 miesięcy

2. Termin dostawy: **do 16 grudnia 2024 r.**

3. Miejsce dostawy: OEMS Prusy, 96-130 Głuchów