**Kładka budowlana (pomost) dla pieszych nr 2**

1. Opis

Tymczasowa kładka dla pieszych umożliwiająca bezpieczne przejście w miejscach prowadzenia robót drogowych m.in. nad głębokimi wykopami, roboczymi kanałami, przepustami.

1. Pomost nr 2 - Wymagania techniczne:

- długość 195-220 cm;

- szerokość min. 100 cm - max. 120 cm;

- wysokość poręczy 100-110 cm;

- materiał konstrukcji stal ocynkowana lub stal zabezpieczona antykorozyjnie;

- podest antypoślizgowy wykonany z blachy aluminiowej, ryflowanej z wykończeniem ułatwiającym podjazd dla wózka;

- udźwig min. 180 kg;

- składane lub demontowalne poręcze pomostu w celu szybkiego transportu;

- poręcze malowane proszkowo.

3. Należy przedstawić dokument/kartę katalogową potwierdzający spełnienie w/w wymagań technicznych.