|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa parametru | Źródło sygnału |
| 1 | Czas odjazdu pojazdu z przystanku | Zamknięcie drzwi i ruszenie, dezaktywacja funkcji otwierania drzwi przez pasażerów, czas opuszczenia strefy przystanku wspomagany systemem GPS. |
| 2 | Droga przejechana przez pojazd w rozbiciu na: linię, kierunek, odcinek zdefiniowany przystankami, za dany okres czasu, | Pomiar drogi |
| 3 | Energia elektryczna pobrana i oddana z sieci trakcyjnej oraz zużyta przez pojazd, w podziale na: jazdę z zasilaniem trakcyjnym lub bateryjnym, w rozbiciu na: linię, kierunek, odcinek zdefiniowany przystankami, za dany okres czasu, | Zarejestrowana przez układ napędowy |
| 4 | Temperatura w przedziale pasażerskim, w podziale na: jazdę z zasilaniem trakcyjnym lub bateryjnym, w rozbiciu na: linię, kierunek, odcinek zdefiniowany przystankami, za dany okres czasu | Czujnik temperatury zlokalizowany w sposób umożliwiający pomiar temperatury wymieszanego powietrza w przedziale pasażerskim (mierzący wartość średnią temperatury w przedziale pasażerskim) |
| 5 | Przekroczenia prędkości (wartość prędkości definiowana przez użytkownika), w rozbiciu na: linię, kierunek, odcinek zdefiniowany przystankami, za dany okres czasu, pojazd lub grupy pojazdów. | Sygnał z prędkościomierza |
| 6 | . Użycie przycisków: „inwalida”.„matka z dzieckiem", „stop” w rozbiciu na: linię, kierunek, odcinek zdefiniowany przystankami, za dany okres czasu, pojazd | Sygnał generowany przez przyciski po ich naciśnięciu |
| 7 | Użycie przyklęku w rozbiciu na: linię, kierunek, odcinek zdefiniowany przystankami, za dany okres czasu, pojazd | Sygnał z komputera centralnego pojazdu. |
| 8 | Liczba skasowanych biletów papierowych i elektronicznych, sprawdzeń karty KBE w rozbiciu na: linię, kierunek, odcinek zdefiniowany przystankami, za dany okres czasu, pojazd | Sygnał z kasownika |
| 9 | Otwarcie drzwi/aktywacja przez kierowcę funkcji otwierania drzwi przez pasażera w rozbiciu na: linię, kierunek, odcinek zdefiniowany przystankami, za dany okres czasu, pojazd | Sygnał z komputera centralnego pojazdu. |