**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Specyfikacja techniczna - Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest samochód ciężarowy - wywrotka. Samochód wyposażony w zabudowę wywrotka umożliwi przeprowadzenie rozładunku na wiele sposobów ( przechylenie skrzyni do tyłu oraz na boki).Rama pośrednia stalowa cynkowana ogniowo. Skrzynia piaskowana i malowana proszkowo. Siłownik pięciostopniowy umożliwiający duży kąt wywrotu. Skrzynia narzędziowa zabudowana pomiędzy kabina a wywrotką w kolorze białym

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***11*** | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 |
|  | Silnik o mocy min 155 KM, Diesel, EURO VI, |
|  | Pojazd z homologacją ciężarową |
|  | Zakres jazdy do max 160 km/h |
|  | Mechaniczna blokada tylnego mostu |
|  | Kabina 3 osobowa |
|  | Skrzynia biegów manualna 6 stopniowa |
|  | Przebieg nie więcej niż 100km |
|  | Wymiary przedziału ładunkowego min 2600x2070x350 |
|  | Pojemność silnika min 2900 ccm |
|  | Hak holowniczy stały (Masa przyczepy holowanej z hamulcami 3500 kg; Masa przyczepy holowanej bez hamulców 750 kg) |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe stalowe |
|  | Felgi 16” stalowe z oponami 195/75/R16C |
|  | Nośność osi przedniej min. 2000 kg |
|  | Nośność osi tylnej min. 2550 kg |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |
|  | Fotel kierowcy amortyzowany |
|  | Pojazd na pełnej ramie nośnej |
|  | Hamulec ręczny |
|  | ABS- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |
|  | Nadwozie w kolorze białym |
|  | Podwójne koła osi tylnej |
|  | DMC do 3,5 t |
|  | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu |
|  | Wspomaganie kierownicy |
|  | Tempomat |
|  | Manualna regulacja fotela kierowcy |
|  | Immobilizer |
|  | Centralny zamek sterowany zdalnie |
|  | Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie |
|  | Gniazdo 12V |
|  | Klimatyzacja manualna |
|  | Manualna regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach |
|  | Regulacja częstotliwości działania wycieraczek |
|  | Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka |
|  | Światła do jazdy dziennej |
|  | Okno w tylnej ścianie kabiny |
|  | System audio z wyświetlaczem i Bluetooth, z zestawem głośnomówiącym |
|  | Osłona stalowa miski olejowej i chłodnicy |
|  | Pojazd nowy dopuszczony do ruchu posiadający wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu ciężarowego |
|  | Konstrukcja ramy pośredniej ocynkowana ze stali |
|  | Stalowa podłoga skrzyni załadowczej z uchwytami mocującymi (6 szt.) |
|  | Osłona kabiny powyżej burty wykonana z kraty, rogi osłony wystające ok 10 cm poza obrys kabiny, uszy do zapięcia elementów zabezpieczające ładunek przed przemieszczaniem (6 szt.) |
|  | Tylne słupki skrzyni załadowczej, umożliwiające szybki demontaż |
|  | Burty stalowe w kolorze grafitowym |
|  | Burty boczne niedzielone |
|  | Burta tylna otwierana w osi dolnej i górnej |
|  | Osłona kabiny powyżej burty |
|  | System wywrotu elektrohydrauliczny |
|  | Sterowanie z kabiny kierowcy |
|  | Siłownik wywrotu o udźwigu minimum 4T |
|  | Wywrotka trzystronna |
|  | Plandeka skrzyni załadunkowej |
|  | Koło zapasowe w wysuwnym koszu pod tylnym zwisem pojazdu |
|  | Resory tylne wielopiórowe |
|  | Siatka chroniąca lampy tylne |
|  | Siłownik pięciostopniowy, umożliwiający duży kąt wywrotu |
|  | Skrzynia narzędziowa miedzy kabiną a wywrotką w kolorze białym |
|  | Fartuchy przeciwbłotne osi przedniej i tylnej |
| 63 | **Warunki gwarancji i serwisu** |
| 1 | Okres pełnej gwarancji na pojazd minimum 24 miesiące. |
| ***2*** | Gwarancja liczona od dnia dostawy i uruchomienia |
| **3** | Miejsce wykonania naprawy w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy. |
|  | **Pozostałe informacje** |
| 4 | Materiały firmowe potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi producenta ewentualnie zdjęcia przedmiotu zamówienia jak w ofercie – PRZEDMIOTOWE ŚRODKI  DOWODOWE |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 6 | Dostawa pojazdu i uruchomienie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego na koszt wykonawcy |
| 7 | Szkolenie operatora w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu wliczone w cenę oferty |
| 8 | Dokumenty konieczne do rejestracji łącznie z homologacją na pojazd ciężarowy - WAŻNE |
| 9 | Termin dostawy pojazdu : nie później niż 50 dni od dnia podpisania umowy  . |

**Dodatkowe wymagania Zamawiającego**:

***Dokumentacja w języku polskim:***

- komplet dokumentów umożliwiający rejestrację pojazdu w wydziale komunikacji

- instrukcja obsługi i eksploatacji pojazdu

- wykaz adresów autoryzowanych stacji obsługowych

***Wykonawca zobowiązany jest do:***

- przeprowadzenia prezentacji

- przeszkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji, działania podzespołów

- przekazania planu przeglądów okresowych pojazdu.