Załącznik nr 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I.** Zamawiający:

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE**, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

**II.** Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i uruchomieniem następującego sprzętu:

**1. Odkurzacz SE 62 Stihl - 1 szt.**

**1.1 Zestaw Stihl do czyszczenia pojazdów do SE 62 - 1 szt.**

**2. Myjka wysokociśnieniowa Stihl RE 282 Plus 160 bar - 1 szt.**

**2.2 Obrotowa szczotka myjąca Stihl - 1 szt.**

**III.** Minimalne parametry użytkowe i funkcjonalne sprzętu (urządzeń):

Ad 1. **Odkurzacz SE 62 Stihl:**

1. kompaktowy odkurzacz do usuwania kurzu brudu i płynów w pomieszczeniach i na zewnątrz;
2. czyszczenie na sucho i mokro;
3. funkcja nadmuchu;
4. wielowarstwowy system filtrujący;
5. oczyszczanie filtra;
6. maks. pobór mocy watt – 1.400;
7. pojemność zbiornika 20 l;
8. zasilanie sieciowe v/Hz 220-240/1`/50;
9. długość węża ssącego min. 2,5 m.

Ad. 1.1 **Zestaw Stihl do czyszczenia pojazdów do SE62** (do odkurzacza j.w.)**:**

1. dysza do szczelin (300mm),;
2. ssawka pędzlowa;
3. dysza ze szczotką;
4. dysza gumowa.

Ad. 2 **Myjka wysokociśnieniowa Stihl RE 282 Plus 160 bar**

1. zintegrowany bęben na wąż wraz ze wspomaganiem nawijania węża;
2. długa lanca z dysza rotacyjną;
3. wąż z oplotem stalowym min. długość 15 m;
4. niskoobrotowy silnik i mosiężna pompa;
5. podwójny uchwyt na lance;
6. manometr, regulator ciśnienia do przepływu wody umożliwiające dostosowanie; ciśnienia i przepływu wody do każdego zadania;
7. system dozowania środka czyszczącego;
8. aluminiowy uchwyt transportowy;
9. obrotowy uchwyt kabla sieciowego;
10. złącze skrętne z szybkozłączką.

Dane techniczne:

1. moc 3,5 kW;
2. ciśnienie robocze 60-160 bar;
3. maks. ciśnienie 200 bar;
4. ciężar 42 kg;
5. min. wydajność pompy 700 l/h;
6. maks. Wydajność pompy 760 l/h;
7. maks. temp. wody zasilającej 60°C;
8. długość przewody wysokociśnieniowego min. 15 m;
9. długość przewodu sieciowego min. 5 m.

Ad. 2.1 **Obrotowa szczotka myjąca Stihl** (do myjki wysokociśnieniowej j.w)

1. wymienny wkład szczotki z regulacją kąta;
2. wykonana z włosie naturalnego;
3. złącze śrubowe lub szybkozłącze.

**IV.** Warunki realizacji zamówienia:

1. w ramach zamówienia Wykonawca wykona wszystkie prace związane z dostawą, rozładunkiem i uruchomieniem urządzeń w miejscu wskazanym przez **Odbiorcę** – tj. **Komendę Powiatową Policji w Lubaczowie,** ul. Słowackiego 14, 37-600 Lubaczów;
2. udzielenie gwarancji i rękojmi oraz wykonanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających;
3. przeszkolenie w obsłudze dostarczonych urządzeń (na miejscu) pracowników wskazanych przez Odbiorcę;
4. zamówione urządzenia muszą być fabrycznie nowe, niezniszczone i kompletne;
5. Wykonawca wymieni wadliwe urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia na wolne od wad w ciągu 14 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia. W tym celu odbierze wadliwy przedmiot zamówienia i dostarczy wolny od wad;
6. urządzenie musi być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu ja i producenta oraz identyfikacja daty produkcji;
7. urządzenie musi posiadać oznakowanie CE produktu;
8. koszty transportu oraz koszty odpowiedzialności cywilnej za powstałe uszkodzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca;
9. wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymanie przez Zamawiającego prawidłowo wystawione faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru;
10. termin dostarczenia sprzętu Zamawiającego wynosi 14 dni (lub mniej) licząc od daty pisemnego zlecenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego;

**V.** Sposób oceny ofert:

1. cena oferty 80%
2. okres gwarancji 20%

**Uwaga**

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**