**Domofon wandaloodporny stalowy, GSM SOLO-NX 1/S INOX z komplet do montażu**

**- 6 kpl.**

W skład kompletu wchodzi:

1. Domofon **SOLO-NX 1/S INOX 1 kpl:**
2. Domofon GSM
3. Antena zewnętrzna GSM wtyk SMA 50 Ω z kablem 2,5 m
4. Klucz do wkrętów wandaloodpornych
5. Instrukcja obsługi i konfiguracji w jęz. polskim
6. Płyta CD z programem do konfiguracji i sterownikami (WIN 7/8.1/10)
7. **Zasilacz wejście AC 230V wyjście DC ~ 12-24V do tego typu domofonów 1 sztuka**

1. **Przedłużacz do anten LTE/3G/GSM 5m SMA(męski) / SMA(żeński) 1 sztuka**
2. **Kołki do mocowania na elewacji Ebolt 12\*200 mm z gwintem wewnetrznym M5 4 sztuki**