[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.62
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	2	2	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nb=Wymiana instalacji c.o., c.w.u i z.w. w budynku Centrum Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Fenix
ab=m. Szczecin, ul. Zamknięta, dz. nr 6/6, obr 3060
ni=Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ai=ul. Marciacka 25, 70-546 Szczecin
br=sanitarna
nk=mgr inż. Michał Kisieliński	
dt=09.04.2021	0
kln=1310Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt wykonawczy, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót.1310Przed przygotowaniem oferty ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. 1310Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową, spedycikacją techniczną, opisem technicznym oraz wizją lokalna na budowie.13101310UWAGA1310Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane przez przepisy atesty i dopuszczenia. Materiały mogą być stosowane tylko zgodnie z wytycznymi producenta oraz zasadamiwiedzy technicznej.1310Dla wszystkich podanych materiałów dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o równorzędnych lub lepszych parametrach technicznych, z zachowaniem wymiarów, walorów estetycznych i kolorystycznych.13101310
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 135]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 217]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1619428557
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1619428557
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 59]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 125]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 127]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 60]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1619428557
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 130]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1619428557
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 161]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1619428557
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 270]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1619428557
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 136]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 218]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wody zimnej, ciepłej
wa=0
kn=0	0	0
id=28
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2155
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-05	2-15	0116-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Włączenie do istniejącej instalacji wody
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[POZYCJA]
id=32
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - rury PP Stabi Al PN20 DN16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[POZYCJA]
id=2162
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - rury PP Stabi Al PN20 DN25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=2175
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-03	2-15	0111-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - rury PP Stabi Al PN20 DN32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=2188
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-04	2-15	0111-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - rury PP Stabi Al PN20 DN40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=2201
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-05	2-15	0111-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - rury PP Stabi Al PN20 DN50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-02	2-15	0116-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+1+1						

[POZYCJA]
id=86
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Termostatyczny zawór cyrkulacyjny o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=2287
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2214
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03	2-15	0132-03		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2220
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=57
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=147
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=147	1	#p2+#p3+#p4+#p5+#p6						

[POZYCJA]
id=58
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=147
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=147	1	#p12						

[POZYCJA]
id=2247
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr. 9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	#p2						

[POZYCJA]
id=2255
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	#p3						

[POZYCJA]
id=2263
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr. 30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	#p4						

[POZYCJA]
id=2271
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	#p5						

[POZYCJA]
id=2279
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	#p6						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja centralnego ogrzewania
wa=0
kn=0	0	0
id=90
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=2042
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-05	2-15	0116-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Włączenie do istniejącej instalacji c.o.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[POZYCJA]
id=792
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-01	2-15	0402-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe niskowęglowe o śr.nominalnej 15 mm na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=238
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=238	1	238						

[POZYCJA]
id=91
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-01	2-15	0402-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe niskowęglowe o śr.nominalnej 18 mm na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=84
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84						

[POZYCJA]
id=1483
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-03	2-15	0402-03		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe niskowęglowe o śr.nominalnej 22 mm na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						

[POZYCJA]
id=1887
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-03	2-15	0402-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe niskowęglowe o śr.nominalnej 28 mm na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=1900
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-04	2-15	0402-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe niskowęglowe o śr.nominalnej 35 mm na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=92.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=92.5	1	92,5						

[POZYCJA]
id=1913
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-05	2-15	0402-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe niskowęglowe o śr.nominalnej 42 mm na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=1926
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-06	2-15	0402-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe niskowęglowe o śr.nominalnej 54 mm na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						

[POZYCJA]
id=2020
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 50 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2029
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory równoważące o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[POZYCJA]
id=2544
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[POZYCJA]
id=2145
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[POZYCJA]
id=100
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0427-01	2-15	0427-01		1
na=Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników płytowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=60
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=97
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
na=Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	#p31						

[POZYCJA]
id=98
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
na=Zawory termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	#p31						

[POZYCJA]
id=109
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
na=Głowica termostatyczna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	#p31						

[POZYCJA]
id=104
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik stalowy płytowy 11 600x720
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1490
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik stalowy płytowy 21 600x720
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1965
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik stalowy płytowy 22 600x520
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1970
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik stalowy płytowy 22 600x720
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1975
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik stalowy płytowy 22 600x800
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=1980
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik stalowy płytowy 22 600x920
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1985
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik stalowy płytowy 22 600x1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1990
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik stalowy płytowy 22 600x1120
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	1+8						

[POZYCJA]
id=1995
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik stalowy płytowy 22 600x1200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=2000
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik stalowy płytowy 22 600x1320
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=2005
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik stalowy płytowy 22 600x1400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2010
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik stalowy płytowy 22 900x800
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1504
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości  do 1600 mm - grzejnik stalowy płytowy 33 600x600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2015
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości  do 1600 mm - grzejnik stalowy płytowy 33 600x720
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=799
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-03	2-15	0425-03		1
na=Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm - grzejnik łazienkowy 1800x750
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=99
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02	2-15	0406-02		1
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=566
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=566	1	#p20+#p21+#p22+#p23+#p24+#p25+#p26						

[POZYCJA]
id=105
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
na=Płukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=566
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=566	1	#p50						

[POZYCJA]
id=111
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=60
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	#p31						

[POZYCJA]
id=2137
pd=						0
na=Zabezpieczenie przejść p.poż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
3d8272acdcacacc5b889ab4a22ba9f49