**Załącznik do zapytania ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Zakup i dostawa ciągnika (mini traktor) wraz z urządzeniami towarzyszącymi na wyposażenie GOWIR w Radawie.

**Wymagania ogólne .**

Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji pojazdu min. 2023 r.

Pojemność silnika min. 1300 ccm.

Moc silnika min. 22 KM

Silnik min. 3 – cylindry wysokoprężny Diesel

Rozstaw osi 1400 – 1500 mm

Waga (masa) min. 750 max. 850 kg

Zbiornik paliwa min. 20.0 L

Napęd 4x4 4WD

Skrzynia biegów - hydrostatyczna

Liczba biegów przód / tył 1 / 1

Układ kierowniczy - hydrostatyczny

Wspomaganie kierownicy

Wyjścia hydrauliczne (szt. (EA) / liczba sekcji) 2 / 1 (z tyłu)

Wyposażenie ciągnika - pałąk bezpieczeństwa

Oświetlenie min. 2 szt. reflektorów napięcie: 12/24V,

Zaczep kulowy standardowy do holowania przyczepy.

Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu motogodzin.

**Urządzenia towarzyszące:**

**1. Pług do odśnieżania: szt. 1**

* wyposażony w gumę,
* szerokość robocza min 1400 mm.
* wysokość min. 550 mm.

**2. Przyczepka rolnicza z dyszlem jednoosiowa z kiprem: szt. 1**

* długość – min. 1800 max. 2100 mm. (bez dyszla)
* szerokość – min. 1200 max. 1300 mm.
* wysokość burt min. 350 max 450 mm.
* wysokość całkowita max. 1150 mm.
* masa własna – max. 350 kg.
* dopuszczalna masa ładunku 1500 kg.
* zaczep ręczny ( zaczep + sworzeń).

**3. Kosiarka bijakowa z wałkiem: szt. 1**

* szerokość robocza min. 1100 max. 1200 mm.
* waga min. 200 max. 250 kg.

**Pozostałe warunki zamawiającego**

Zamawiający dokona odbioru technicznego w siedzibie Zamawiającego.

Objęcie pojazdu serwisem gwarancyjnym świadczonym przez autoryzowaną stację obsługi lub Wykonawcę.

Termin dostawy pojazdu: do dnia 18 marca 2024 r.

Dostawa pojazdu na koszt wykonawcy do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.