[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.71
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Architectdesigner Dominika Olejniczak
afn=ul. Korczak 16, 62-800 Kalisz
nb=Modernizacja budynku Książnicy
ab=ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz
ni=PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego
ai=ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz
nk=mgr inż. Adam Kalinowski	
npn=Dominika Olejniczak - architekt wnętrz	
dt=05.06.2023	0
cpv=45442100-8	Roboty malarskie
cpv=45421130-4	Instalowanie drzwi i okien
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45262000-1	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
cpv=45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
cpv=45421140-7	Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 93]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=27.5	1686982464
cw=27.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 111]
ty=R
na=robocizna	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=32.5	1600277922
cw=32.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 121]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=25.5	1638442455
cw=25.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (LD)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=25.02	1668190361
cw=25.02	PLN
il=0

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (LD)	0
id=911	1
jm=r-g	149
ce=28.24	1683461485
cw=28.24	PLN
il=0

[RMS ZEST 114]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (WP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=26.08	1651911966
cw=26.08	PLN
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28.27	1666591282
cw=28.27	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	0
id=911	1
jm=r-g	149
ce=27.5	1686938176
cw=27.5	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=PRACE REMONTOWE WEWNĄTRZ
wa=0
kn=0	0	0
id=98
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Prace przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=30
pd=				 		0
na=Demontaż, wyniesienie i zabezpieczenie wyposażenia obiektu, złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=34
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 1013-01	3	1013-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią wraz z jej zdjęciem po zakończeniu prac1310wsp dla R=1,55
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=858.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	     Parter			
-wo=37.7	1	<pom 0/03> 37,70			-1	0		
wo=3.6	1	<pom 0/04> 3,60						
wo=5.8	1	<pom 0/05> 5,80						
wo=5.1	1	<pom 0/06> 5,10						
wo=10.8	1	<pom 0/07> 10,80						
wo=7.5	1	<pom 0/08> 7,50						
wo=26	1	<pom 0/09> 26,00						
wo=17.2	1	<pom 0/10> 17,20						
wo=11.4	1	<pom K2> 11,40						
wo=116.9	1	<pom 0/02> 116,90						
wo=11.6	1	<pom 0/01> 11,60						
wo=18.8	1	<pom 0/11>18,80						
wo=16	1	<pom 0/12> 16,00						
wo=19.8	1	<pom 0/13> 19,80						
-wo=62.7	1	<pom 0/14> 62,70			-1	0		
scn=270.5	1						
ko=				
ko=	     Piętro I			
wo=98.5	1	<pom 1/01> 98,50						
wo=37.7	1	<pom 1/02> 37,70						
wo=15.4	1	<pom 1/03> 15,40						
wo=3	1	<pom 1/04> 3,00						
wo=5.6	1	<pom 1/05> 5,60						
wo=10.7	1	<pom 1/06> 10,70						
wo=44.3	1	<pom 1/07> 44,30						
wo=15.3	1	<pom 1/08> 15,30						
-wo=35.6	1	<pom 1/09> 35,60			-1	0		
wo=19.8	1	<pom 1/10> 19,80						
wo=62.7	1	<pom 1/11> 62,70						
wo=11.11	1	<pom K1> 11,11						
wo=11.11	1	<pom K2> 11,11						
scn=335.22	1						
ko=	     Piętro II			
wo=98.5	1	<pom 2/01> 98,50						
wo=37.7	1	<pom 2/02> 37,70						
wo=15.4	1	<pom 2/03> 15,40						
wo=3	1	<pom 2/04> 3,00						
wo=5.6	1	<pom 2/05> 5,60						
wo=10.7	1	<pom 2/06> 10,70						
wo=44.3	1	<pom 2/07> 44,30						
wo=15.3	1	<pom 2/08> 15,30						
-wo=35.6	1	<pom 2/09> 35,60			-1	0		
-wo=19.8	1	<pom 2/10> 19,80			-1	0		
-wo=62.7	1	<pom 2/11> 62,70			-1	0		
wo=11.11	1	<pom K1> 11,11						
wo=11.11	1	<pom K2> 11,11						
scn=252.72	1						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.55		1,55
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=39
pd=				 		0
na=Zabezpieczenie drzwi, okien, lamp, włączników, kontalktów folią malarską wraz z okejaniem taśmą malarską
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1,00						

[ELEMENT 2]
na=Prace malarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.2
cpv=45442100-8
wn=		

[POZYCJA]
id=57
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0601-01	3	0601-01		1
mpn=1211
na=Odbicie popękanych  tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=20	1	<założono 20,00 m2> 20,00						

[POZYCJA]
id=67
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-02	0-23	2611-02		1
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją gruntującą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	obmiar z pozycji niżej			
wo=20	1	#p6						

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-03 0106-01 + KNR 9-03 0109-05 + KNR 9-03 0109-07 + KNR 9-03 0501-01	9-03	0106-01 + KNR 9-03 0109-05 + KNR 9-03 0109-07 + KNR 9-03 0501-01		1
mpn=1211
na=Uzupełnienie istniejących  tynków na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	obmiar z pozycji wyżej			
wo=20	1	#p4						

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2641.355
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	UWAGA: ponieważ należy wykonać naprawy ościeży otworów okiennych, z przedmiaru nie potrącono powierzchni okien			
ko=	ŚCIANY			
ko=	     Parter			
-wo=66.92	1	<pom 0/03> 2*(6,25+5,70)*2,80			-1	0		
wo=5.6	1	<pom 0/04> 2*(2,00+2,00)*(2,70-2,00)						
wo=10.045	1	<pom 0/05> (3,61+2,00*3+1,16*2+2,42)*(2,70-2,00)						
wo=12.586	1	<pom 0/06> 2*(3,28+5,71)*(2,70-2,00)						
wo=16.618	1	<pom 0/07> 2*((1,20+1,09)+(1,10+1,20)+(1,10+1,20)+(1,57+3,41))*(2,70-2,00)						
wo=10.878	1	<pom 0/08> 2*((1,02+1,20)+(3,35+2,20))*(2,70-2,00)						
wo=58.632	1	<pom 0/09> 2*(4,76+5,71)*2,80						
wo=48.104	1	<pom 0/10> 2*(2,88+5,71)*2,80						
wo=280.112	1	<pom K2, K1, 0/02> 2*(45,83+4,19)*2,80						
wo=41.496	1	<pom 0/01> 2*(2,77+4,64)*2,80						
wo=49.84	1	<pom 0/11>2*(3,20+5,70)*2,80						
wo=49.224	1	<pom 0/12> 2*(3,09+5,70)*2,80						
wo=51.296	1	<pom 0/13> 2*(3,46+5,70)*2,80						
-wo=94.304	1	<pom 0/14> 2*(11,14+5,70)*2,80			-1	0		
ko=				
ko=	"in minus" powierzchnia drzwi			
wo=-28.8	1	-0,90*2,00*(18-2)						
scn=605.631	1						
ko=				
ko=	     Piętro I			
wo=68.32	1	<pom 1/02> 2*(6,50+5,70)*2,80						
wo=46.424	1	<pom 1/03> 2*(2,59+5,70)*2,80						
wo=13.344	1	<pom 1/04, 1/06> (2*(2,20+5,70)+0,88)*(2,80-2,00)						
wo=9.478	1	<pom 1/05> 2*(2,15+2,50+1,14+0,98)*(2,70-2,00)						
wo=10.56	1	<kabiny w pom 1/05> 2*(1,20+1,00)*(2,80-2,00)*3						
wo=76.048	1	<pom 1/07> 2*(7,88+5,70)*2,80						
wo=47.432	1	<pom 1/08> 2*(2,77+5,70)*2,80						
-wo=68.432	1	<pom 1/09> 2*(6,52+5,70)*2,80			-1	0		
wo=51.296	1	<pom 1/10> 2*(3,46+5,70)*2,80						
wo=94.248	1	<pom 1/11> 2*(11,13+5,70)*2,80						
wo=271.264	1	<pom 1/01, K1, K2> 2*(45,82+2,62)*2,80						
ko=				
ko=	"in minus" powierzchnia drzwi			
wo=-25.2	1	-0,90*2,00*14						
scn=663.214	1						
ko=				
ko=	     Piętro I			
wo=68.32	1	<pom 2/02> 2*(6,50+5,70)*2,80						
wo=46.424	1	<pom 2/03> 2*(2,59+5,70)*2,80						
wo=13.344	1	<pom 2/04, 2/06> (2*(2,20+5,70)+0,88)*(2,80-2,00)						
wo=9.478	1	<pom 2/05> 2*(2,15+2,50+1,14+0,98)*(2,70-2,00)						
wo=10.56	1	<kabiny w pom 2/05> 2*(1,20+1,00)*(2,80-2,00)*3						
wo=76.048	1	<pom 2/07> 2*(7,88+5,70)*2,80						
wo=47.432	1	<pom 2/08> 2*(2,77+5,70)*2,80						
-wo=68.432	1	<pom 2/09> 2*(6,52+5,70)*2,80			-1	0		
-wo=51.296	1	<pom 2/10> 2*(3,46+5,70)*2,80			-1	0		
-wo=94.248	1	<pom 2/11> 2*(11,13+5,70)*2,80			-1	0		
wo=271.264	1	<pom 2/01, K1, K2> 2*(45,82+2,62)*2,80						
ko=				
ko=	"in minus" powierzchnia drzwi			
wo=-28.8	1	-0,90*2,00*16						
scn=514.07	1						
ko=				
ko=	SUFITY			
wo=858.44	1	#p2						

[POZYCJA]
id=9
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0101-01	AT-22	0101-01		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie i zmycie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2641.355
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	obmiar z pozycji wyżej			
wo=2641.355	1	#p7						

[POZYCJA]
id=11
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-02	0-23	2611-02		1
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją gruntującą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2641.355
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	obmiar z pozycji wyżej			
wo=2641.355	1	#p7						

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1320.678
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	obmiar z pozycji wyżej			
wo=1320.678	1	#p9*50%						

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		0
na=Dwukrotne malowanie farbą ścian, sufitów
uw=analogia+kalkulacja własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1975.217
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	obmiar z pozycji wyżej			
wo=2641.355	1	#p9						
wo=-666.138	1	<"in minus" powierchnia farby zmywalnej> -#p12						

[POZYCJA]
id=577
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		0
na=Dwukrotne malowanie farbą ścian zmywalną
uw=analogia+kalkulacja własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=666.138
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	     Parter			
wo=210.084	1	<pom K2, K1, 0/02> 2*(45,83+4,19)*2,10						
wo=31.122	1	<pom 0/01> 2*(2,77+4,64)*2,10						
ko=	"in minus" powierzchnia drzwi			
wo=-14.4	1	-0,90*2,00*8						
wo=-7.14	1	-1,70*2,10*2						
ko=				
ko=	     Piętro I			
wo=210.084	1	<pom K2, K1, 0/02> 2*(45,83+4,19)*2,10						
wo=31.122	1	<pom 0/01> 2*(2,77+4,64)*2,10						
ko=	"in minus" powierzchnia drzwi			
wo=-14.4	1	-0,90*2,00*8						
wo=-3.57	1	-1,70*2,10*1						
ko=				
ko=	     Piętro II			
wo=210.084	1	<pom K2, K1, 0/02> 2*(45,83+4,19)*2,10						
wo=31.122	1	<pom 0/01> 2*(2,77+4,64)*2,10						
ko=	"in minus" powierzchnia drzwi			
wo=-14.4	1	-0,90*2,00*8						
wo=-3.57	1	-1,70*2,10*1						

[ELEMENT 2]
na=Wymiana drzwi, demontaż parapetów zewnętrznych
wa=0
kn=0	0	0
id=72
nu=1.3
cpv=45421130-4
wn=		

[POZYCJA]
id=73
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-07	4-01	0354-07		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		1
mpn=1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=24.969
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	     Parter			
wo=28.8	0	(1,70+0,05*2)*(14+2)						
wo=3.04	0	2,94+,05*2						
wo=9.6	0	(2,30+0,05*2)*(2+2)						
ko=	     Piętro I			
wo=30.6	0	(1,70+0,05*2)*(15+2)						
wo=3.04	0	2,94+,05*2						
wo=26.4	0	(2,30+0,05*2)*(2+9)						
ko=	     Piętro II			
wo=30.6	0	(1,70+0,05*2)*(15+2)						
wo=3.04	0	2,94+,05*2						
wo=26.4	0	(2,30+0,05*2)*(2+9)						
wo=3.04	0	2,94+,05*2						
wo=1.9	0	1,80+0,05*2						
scn=166.46	0						
wo=24.969	1	<powierzchnia parapetów> #p14a*0,15						

[POZYCJA]
id=83
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	1 01 0102-02.06	01	0102-02.06		1
mpn=1211
na=Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=0.042
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	drzwi o A do 2,00 m2			
wo=0.025	1	#p13*25,00/1000						
ko=				
ko=	parapety zewnętrzne			
wo=0.017	1	#p14*0,7/1000						

[POZYCJA]
id=85
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01 1107-04 	4-04	1107-01	 1107-04 	1
mpn=15:0:110915,10121,0:0,0911
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 11 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.042
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	obmiar z pozycji wyżej			
wo=0.042	1	#p15						

[POZYCJA]
id=88
pd=						0
na=Utylizacja stolarki  drzwiowej, parapetów zewnętrzncyh
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1026-05	202	1026-05		0
na=Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych o odporności EI 60 ( wraz z ościeżnicą, listwą progową, klamką, zamkiem, kompletem kluczy) - szerokości 90,00 cm -  szczegóły wg branży architektonicznej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1.8	1	0,90*2,00*1						

[ELEMENT 2]
na=Prace końcowe
wa=0
kn=0	0	0
id=100
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Sprzątanie po pracach remontowych
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[ELEMENT 1]
na=PRACE REMONTOWE ZEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=330
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Remont elewacji
wa=0
kn=0	0	0
id=331
nu=2.1
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=103
nu=2.1.1
cpv=45111300-1
wn=		

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0506-01	4-04	0506-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zadaszeń nad drzwiami wejściowymi wraz z podkonstrukcją
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=14.278
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.278	1	3,68*3,88						
-wo=2.55	1	1,70*1,50			-1	0		

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0814-04	4-04	0814-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie konstrukcji stalowej zadaszenia nad wejściem wschodnim - Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=10	1	10,00						

[POZYCJA]
id=132
pd=						0
na=Demontaż neonu na elewacji, załadunek, wywiezienie i utylizacja
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[ELEMENT 3]
na=Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich
wa=0
kn=0	0	0
id=137
nu=2.1.2
cpv=45262000-1
wn=		

[POZYCJA]
id=138
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-03	4-01	0535-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie rynien, rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=51.65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=51.65	1	<rynny dachowe> 46,77+4,88						

[POZYCJA]
id=140
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		1
mpn=1211
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=58.73
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=58.73	1	<rury spustowe> 11,00*5+3,73						

[POZYCJA]
id=142
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		1
mpn=1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=49.255
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	obróbka blacharskie dachu			
wo=23.243	1	<pas podrynnowy> #p23*0,45						
wo=26.012	1	<attyka> (9,09*2+46,85)*0,40						

[POZYCJA]
id=144
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	1 01 0102-02.06	01	0102-02.06		1
mpn=1211
na=Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=0.282
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=0.103	1	<rynny dachowe> #p23*2,00/1000						
wo=0.117	1	<rury spustowe> #p24*2,00/1000						
wo=0.062	1	<obróbki blacharskie> #p25*1,25/1000						

[POZYCJA]
id=146
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01 1107-04 	4-04	1107-01	 1107-04 	1
mpn=15:0:110915,10121,0:0,0911
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 11 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=0.282
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	obmiar z pozycji wyżej			
wo=0.282	1	#p26						

[POZYCJA]
id=149
pd=						0
na=Utylizacja obróbek blacharskich, tynien, rur spustowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=358
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0518-04	202	0518-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 150mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=51.65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=51.65	1	<rynny dachowe> 46,77+4,88						

[POZYCJA]
id=367
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0519-03	202	0519-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=58.73
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=				
wo=58.73	1	<rury spustowe> 11,00*5+3,73						

[POZYCJA]
id=376
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=49.255
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	obmiar z pozycji wyżej			
wo=49.255	1	#p25						

[ELEMENT 3]
na=Prace przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=128
nu=2.1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=129
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-01	0-23	2611-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1107.238
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	UWAGA: z powierzchni ścian nie odliczano powierzchni  otworów okiennych, drzwiowych, ponieważ należy obrobić ich ościeża			
wo=540.194	1	<elewacja frontowa> 46,77*11,55						
wo=229.328	1	<elewacje boczne> 9,66*11,69+9,66*12,05						
wo=22.716	1	<łącznik> 6,09*3,73						
wo=315	1	<elewacja tylna> 315,00						

[POZYCJA]
id=151
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-03	0-23	2611-03		1
mpn=1211
na=Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1107.238
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	obmiar z pozycji wyżej			
wo=1107.238	1	#p32						

[POZYCJA]
id=122
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0127-04	BC-02	0127-04		1
mpn=1211
na=Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem grzybobójczym - mechanicznie, natrysk dwukrotny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=166.086
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=166.086	1	<przyjęto 15% powierzchni> 15%*#p32						

[POZYCJA]
id=157
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-04	0-23	2611-04		1
mpn=1211
na=Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	0,5*0,5*8						

[ELEMENT 3]
na=Prace właściwe
wa=0
kn=0	0	0
id=244
nu=2.1.4
cpv=45450000-6
wn=		

[POZYCJA]
id=180
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-06	0-23	2613-06		1
mpn=1211
na=Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=859.506
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	obmiar z pozycji wyżej			
wo=1107.238	1	#p32						
ko=	"in minus" powierzchnia stolarki okiennej, drzwiowej			
wo=-41.65	1	-1,70*1,75*14						
wo=-5.502	1	-2,62*2,10						
wo=-6.3	1	-1,80*1,75*2						
wo=-8.05	1	-2,30*1,75*2						
ko=				
wo=-44.625	1	-1,70*1,75*15						
wo=-5.95	1	-1,70*1,75*2						
wo=-24.15	1	-2,30*1,75*6						
ko=				
wo=-44.625	1	-1,70*1,75*15						
wo=-5.95	1	-1,70*1,75*2						
wo=-24.15	1	-2,30*1,75*6						
ko=				
wo=-18.39	1	-2,24*8,21						
wo=-18.39	1	-2,24*8,21						

[POZYCJA]
id=193
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-01	0-23	0931-01		1
mpn=_1211
na=Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1107.238
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	obmiar z pozycji wyżej			
wo=1107.238	1	#p32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.45		0,45
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=198
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-02	0-23	2611-02		1
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1107.238
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	obmiar z pozycji wyżej			
wo=1107.238	1	#p37						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.45		0,45
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=211
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-02	0-23	0931-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1027.238
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	obmiar z pozycji wyżej			
wo=1107.238	1	#p37						
wo=-80	1	<"in minus" powierzchnia tynku okładzin ceramicznych> -#p40						

[POZYCJA]
id=253
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 0829-02	0-12II	0829-02		1
mpn=_1211
na=Montaż okładzin gresowych, np. SHINESTONE o wym. 275X120 MAT, na systemowej podkonstrukcji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=80
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80,00						

[POZYCJA]
id=262
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1218-04	2-02	1218-04		1
mpn=1211
na=Podokienniki,- parapety  zewnętrzne stalowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=166.46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	     Parter			
wo=28.8	1	(1,70+0,05*2)*(14+2)						
wo=3.04	1	2,94+,05*2						
wo=9.6	1	(2,30+0,05*2)*(2+2)						
ko=	     Piętro I			
wo=30.6	1	(1,70+0,05*2)*(15+2)						
wo=3.04	1	2,94+,05*2						
wo=26.4	1	(2,30+0,05*2)*(2+9)						
ko=	     Piętro II			
wo=30.6	1	(1,70+0,05*2)*(15+2)						
wo=3.04	1	2,94+,05*2						
wo=26.4	1	(2,30+0,05*2)*(2+9)						
wo=3.04	1	2,94+,05*2						
wo=1.9	1	1,80+0,05*2						

[ELEMENT 3]
na=Wymiana kratek wentylacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
id=269
nu=2.1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=270
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana  kratek wentylacyjnych
uw=analogia+kalkulacja własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Rusztowania
wa=0
kn=0	0	0
id=261
nu=2.1.6
wn=		

[POZYCJA]
id=223
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1604-03	2-02	1604-03		0
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe  o wysokości do 20 m do robót elewacyjnych
uw=analogia+kalkulacja własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1225
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1225	1	1225,00						

[POZYCJA]
id=225
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1622a-01	202	1622a-01		1
mpn=1211
na=(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1225
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	z pozycji wyżej			
wo=1225	1	#p43						

[RUSZTOWANIA 1]
id=229
pd=			KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		0
na=Czas pracy rusztowań grupy 1
ww=0.84
sz=12
opn=0	0	0	0
wn=		
ir=0
wa=0
nu=45
jm=m-g	-1

[POZYCJA]
id=231
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1622-03	202	1622-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułożeniem i zamocowaniem płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=6
jm=m2 rzutu	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=6	1	1,00*2,00*3						

[ELEMENT 2]
na=Pozostałe prace remontowo-montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=333
nu=2.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Daszki  szklane, rolety, żaluzje, napisy na elewacji, stojak kierunkowy
wa=0
kn=0	0	0
id=290
nu=2.2.1
cpv=45421140-7
wn=		

[POZYCJA]
id=291
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0506-01	7	0506-01		1
mpn=_1211
na=Aluminiowe daszki nad drzwiami - szczegóły wg dokumentacji architektonicznej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=5.59
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=5.59	1	4,30*1,30						

[POZYCJA]
id=302
pd=						0
na=Dostawa, montaż rolet okiennych, sterowanych ręcznie
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=5.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.95	1	1,70*1,75*2						

[POZYCJA]
id=308
pd=						0
na=Montaż napisów 3D oraz loga na (froncie budynku)
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[ELEMENT 3]
na=Odnowienie elementu dekoracyjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=315
nu=2.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=316
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-02	7-12	0101-02		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=112.013
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=112.013	1	(9,56*2+46,77)*0,85*2						

[POZYCJA]
id=318
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0105-02	7-12	0105-02		1
mpn=_1211
na=Odtłuszczanie konstrukcji kratowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=112.013
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	obmiar z pozycji wyżej			
wo=112.013	1	#p50						

[POZYCJA]
id=322
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0213-02	7-12	0213-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem konstrukcji kratowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=112.013
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	obmiar z pozycji wyżej			
wo=112.013	1	#p50						

[SUMA KONTROLNA]
d1649666e946a3fa 7d8986a69993715