**Przewód XSTDYz 8x0.5 mm żelowany 300m (krążek) SATEC – 2 opakowania (2 x 300 m)**

lub rozwiązanie równoważne spełniające wymagania techniczne produktu :

-ilość i średnica żył: 8x0,5mm;

-żyły: miedziane jednodrutowe;

-powłoka: polietylenowa + żel

-norma: PN-EN50575:2015-03+A1:2016-11;

-z zaporą przeciwwilgociową;

-do wykonywania instalacji niskonapięciowych;

-zastosowanie w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi;

-identyfikacja żyły: kolor;