Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**NAPRAWA ZABUDOWY SAMOCHODU POŻARNICZEGO Scania R480**

**VIN: YS2R4X40002042213 WSP KPW Gdynia**

1. Wymiana trokomatów na nowe (autopompa), obecne są wyeksploatowane – 2 sztuki
2. Naprawa dozownika środka pianotwórczego.

- demontaż instalacji hydraulicznej

- demontaż głowicy dozownika

- demontaż zewnętrznej szklanki dozownika

- wybicie wewnętrznej szklanki dozownika

- czyszczenie układu

- nabicie nowej szklanki wewnętrznej (stal nierdzewna)

- montaż nowej szklanki zewnętrznej dozującej

- montaż nowej głowicy dozownika

- montaż instalacji hydraulicznej

1. Wymiana uszczelek żaluzji dolnych na zabudowie, stare są wypracowane
2. Naprawa stojaka na węże

- demontaż stojaka

- naprawa pęknięć

- wzmocnienie konstrukcji

- montaż naprawionego stojaka z dołożeniem dodatkowych wzmocnień

1. Wymiana węża szybkiego natarcia 30m fi 50mm wraz z prądownicą. Prądownica musi posiadać przynajmniej 4 poziomy przepływu oraz możliwość podawania piany ciężkiej i średniej.

- demontaż przewodu niskiego ciśnienia

- zakucie złącza niskiego ciśnienia 5/4 cala

- zakucie przewodu dostosowującego średnicę zasilania ze zwijadła

- zakucie końcówki na przewodzie dostosowane do nowego typu prądownicy

- montaż prądownicy

- próby szczelności

1. Wymiana wyspy zaworowej na nową

- demontaż wyspy zaworowej

- wymiana wyspy zaworowej, przyłączy pneumatycznych oraz krudźców pneumatycznych na nowe

- montaż wyspy zaworowej

- próby szczelności

1. Wymiana wodowskazu poziomu wody w zbiorniku

- demontaż czujnika poziomu wody

- montaż nowego czujnika wody

- dostosowanie instalacji zasilającej do nowego typu czujnika

- kalibracja czujnika

1. Wymiana pasków mocujących sprzęt na zabudowie

- demontaż starych pasków

- montaż nowych pasków

1. Wymiana mocowań sprzętu na armaturę pożarniczą (prądownice, kurtyny)
2. Montaż nowego gniazda pneumatyczno - elektrycznego
3. Wymiana oświetlenia skrytek

- demontaż dotychczasowego oświetlenia

- montaż nowych listew LED.

Naprawy wyżej wymienione muszą być wykonane w miejscu stacjonowania samochodu WSP Oksywie Gdynia Rondo Bitwy pod Oliwą 1